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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЮЖНО-КАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»

(ЗАО «ЮКЖД»)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытого конкурса
На право заключения договора

для проведения капитального ремонта маневровых тепловозов ЧМЭ3Э №6670; ЧМЭ3T №6381 и ЧМЭ3T №6453
по коду ОК 021/007
г. Ереван

2021г.

I. Общие положения
1.1. Сведения о заказчике

1.1.1. Заказчик: Закрытое Акционерное Общество «Южно-Кавказская железная дорога» (далее – ЗАО «ЮКЖД»).

Место нахождения заказчика: г. Ереван, пр. Тигран Меца 50

Почтовый адрес заказчика: 0005, г. Ереван, Тигран Меца 50

Адрес электронной почты: mail@railway.am
Номер телефона: +374 (10) 52-04-28

1.1.2. Функциональный заказчик - Дирекция подвижного состава ЗАО «ЮКЖД». 

1.1.3. Организатор: Дирекция материально-технологического обеспечения (далее-ДМТО) ЗАО «ЮКЖД».

 Контактные данные:

Отдел конкурсных процедур

Адрес электронной почты: tender@railway.am
Номер телефона: + 374 (60) 46-31-74

1.2. Способ проведения конкурса

Открытый конкурс  

1.3.   Предмет заказа
Право на заключение договора для проведения капитального ремонта маневровых тепловозов ЧМЭ3Э №6670; ЧМЭ3T №6381 и ЧМЭ3T №6453.
1.4. Начальная (максимальная) цена договора


Максимальная (базовая стоимость ремонта) стоимость капитального ремонта маневровых тепловозов ЧМЭ3Э №6670; ЧМЭ3T №6381 и ЧМЭ3T №6453 (в количестве 3ед.) составляет 610 140 дол. США без НДС или 319 755 860 без НДС драм РА или 44 972 695 руб. РФ. (курс на 12.02.21г.: доллар к драму РА – 524.07;  руб. РФ к драму РА – 7.11). 
1.5.   Форма, сроки и порядок оплаты
В соответствии с заключенным договором.
1.6. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок
Заявки предоставляются в порядке, предусмотренном документации открытого конкурса по адресу: г. Ереван, Арцаха 32, Дирекция материально-технологического обеспечения, отдел конкурсных процедур. 

Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения на сайте   ЗАО ''ЮКЖД''  (раздел «Тендеры»).

1.7. Место и дата рассмотрения предложений участников конкурса и подведения итогов конкурса

Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется по адресу: 0005, г. Ереван, пр. Тигран Меца 50, студия административного здания аппарата управления ЗАО ''ЮКЖД'', этаж 2, каб.203.

Подведение итогов конкурса осуществляется по адресу: 0005, г. Ереван, пр. Тигран Меца 50, студия административного здания аппарата управления ЗАО ''ЮКЖД'', этаж 2, каб.203.

1.8. Порядок направления запросов на разъяснение положений конкурсной документации и предоставления разъяснений положений конкурсной документации

Порядок направления запросов на разъяснение положений конкурсной документации и предоставления разъяснений положений конкурсной документации указан в пункте 10.2 конкурсной документации.
2. Требования к участникам открытого конкурса
2.1. Общие требования 

2.1.1.  Не проведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения суда о признании участника - юридического лица несостоятельным (банкротом);

2.1.2. Не приостановление деятельности участника в порядке, установленном Применимым законодательством, на дату подачи заявки на участие в заказе, а также отсутствие наложенного ареста на имущества участника;

2.1.3. Отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, пеням, налоговым санкциям, а также просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы страны участника и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с Применимым законодательством о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с Применимым законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с Применимым законодательством о налогах и сборах). Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
2.1.4 Отсутствие сведений об участниках в реестрах недобросовестных исполнителей.
2.1.5. В подтверждение соответствия требованиям, указанным в пп.2.1.1- 2.1.3 участник представляет в составе заявки на участие в заказе следующие документы:

- выписка из государственного реестра юридических лиц (или иного государственного органа, имеющего сведения о регистрации юридических лиц), полученная участником не ранее, чем за 30 дней до даты подачи заявки на участие в заказе;

- справка из соответствующего государственного органа, подтверждающего отсутствие наложение ареста на имущество участника;

- справка из налогового органа об отсутствии задолженности в соответствии с п.2.1.3;

Документы, перечисленные в пунктах 2.1.1-2.1.3 и 2.1.5, представляются в бумажной форме (оригиналы или нотариально заверенные копии).
2.2. Квалификационные требования к участникам
2.2.1. Участник должен иметь ресурсы для исполнения договора, в том числе: производственных мощностей, профессиональной и технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и/или других материально-технических ресурсов, необходимых для исполнения договора.

2.2.2. Участник должен иметь опыт ремонта аналогичного локомотива, стоимость которых составляет не менее 20% (двадцати процентов) начальной (максимальной) цены договора без учета НДС, установленной в документации. 

В подтверждение опыта ремонта аналогичного локомотива участник в составе заявки представляет:
-
документ по форме приложения № 3 к документации о наличии опыта, указанного в пункте 2.2.2 документации заказа;

-
документы, подтверждающие правопреемство в случае предоставления в подтверждение опыта договоров, заключаемых иными лицами, не являющимися участниками запроса предложении (договор о правопреемстве организации, передаточный акт и др.).

2.2.3.Участник должен предоставить документы по формам приложение № 4 к документации (конкурсная заявка), приложение № 5 к документации (сведение об участнике), приложение № 6 к документации (информация о финансовом состоянии и производственной деятельности).  

2.2.4. Документы, перечисленные в пункте 2.2 документации, представляются в бумажной форме и должны быть скопированы с оригинала или копии документа, заверенного подписью уполномоченного лица и печатью предприятия-участника (на русском языке).

3. Технические требования:
Произвести капитальный ремонт согласно:
· «Руководство по среднему и капитальному ремонту электрических машин тепловозов» РК103.11.321-2004;

- «Руководство по среднему и капитальному ремонту тепловозов типа ЧМЭ3» РК 103.11.436-2006;

- «Руководство по среднему и капитальному ремонту тепловоза ЧМЭ3К» ЦАРВ.054.00.00.000 РК;

- «Положение о системе технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД»» №2796р от 30.12.2016 г.;
- «Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту узлов с подшипниками качения локомотивов и моторвагонного подвижного состава» ЦТ/330 от 11.06.19995 г.;

- «Инструкция по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм» №2631р от 22.12.2016 г.;

- «Инструкция по сварочным и наплавочным работам при ремонте тепловозов, электровозов, электропоездов и дизель поездов» ЦТ-336 от 11.08.1995 г.;

- «Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог» Распоряжение от 28.12.2010 г. №2745;

- «Временная инструкция по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава» №2262р от 14.10.2019 г.;

- «Положение о порядке пересылки локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава на инфраструктуре железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» (ред. от 10.08.2012 №1627р; от 25.03.2016 №521р)» Распоряжение от 26.08.2011 г. №1873р.

- Требованиям ТУ завода изготовителя при проведении ремонта тепловозов ЧМЭ3Т и ЧМЭ3Э в объеме КР;

- Первичных дефектных актов маневровых тепловозов ЧМЭ3Э №6670; ЧМЭ3T №6381 и ЧМЭ3T №6453 (приложение № 7 к документации).
4. Срок выполнения услуг: 2 – 4 кварталы 2021г. (не более 60 календарных дней с момента поступления ТПС в ремонт без учета возможных дополнительных работ выявление после проведения дефектации в заводе - в соответствии с заключенным договором).
5. Место оказания услуг: территория (ремонтный завод) участника, победивший открытый конкурс. 
6. Критерии и порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок

При оценке поданных заявок на ремонт тепловозов будут использоваться следующие критерии:
6.1. Соответствие техническому заданию на ремонт тепловозов;

6.2. Соответствие ремонтных работ тепловозов  по ТУ завода изготовителя;

6.3. Наименьшая цена ремонта тепловозов (приложение №2) с учетом возможных дополнительных работ согласно требованиям дефектных актов (приложение №7)  указанных в Документации  и транспортных расходов (предлагаемая цена ремонта тепловозов будет пересчитана в драмы РА по курсу ЦБ РА на день вскрытия конвертов);

6.4. Сроки ремонта тепловозов.
6.5. Наилучшие условия поставки тепловозов в ремонт и из ремонта;
6.6. Условия расчетов по договору (размер предоплаты). 
7. Заключение и исполнение договора

Заключение, исполнение договора осуществляется в соответствии с пунктом 11.6 конкурсной документации.
Изменение объема услуг предусмотренного договором при изменении потребности в услугах, на поставку которых заключен договор допускается после подписания дополнительного соглашения между заказчиком и исполнителем.
8. Иные требования

Исполнитель (подрядчик, поставщик) должен представить Техническое предложение по форме приложение №2 к документации и приложение №8 – (Перечень ТМЦ подлежащих замене на новые и ремонту при выполнении КР тепловозов серии ЧМЭ3Э и  ЧМЭ3Т).
Начальник ДПС ЗАО «ЮКЖД»                               Карпов С.И.
II. Порядок проведения конкурса

9. Участник конкурса

9.1. Участник конкурса

9.1.1. Участником конкурса признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника конкурса, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника конкурса, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника конкурса, и подавшие в установленные сроки  и в установленном порядке конкурсную заявку на участие в конкурсе.

9.1.2. К участию в конкурсе допускаются участники, соответствующие требованиям пункта 9.1.1 конкурсной документации, предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, конкурсные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, конкурсной документации, представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные конкурсной документацией.

9.1.3. Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их участием в конкурсе.

9.1.4. Документы, представленные участниками в составе конкурсных заявок, возврату не подлежат.

9.1.5. Конкурсные заявки рассматриваются как обязательства участников. Заказчик вправе требовать от победителя конкурса заключения договора на условиях, предложенных в его конкурсной заявке.
10. Порядок проведения конкурса

10.1. Информационное сопровождение

10.1.1. Конкурсная документация и иная информация о конкурсе размещается на сайте ЗАО ''ЮКЖД''.

10.1.2. В ходе проведения конкурса оформляется протокол.

10.1.3.  Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении конкурса, не может быть передана третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Армения.

10.1.4.  В организации и проведении конкурса участвуют:

заказчик – ЗАО ''ЮКЖД'', для нужд которого осуществляется закупка;

организатор – осуществляет организацию и проведение закупки;

экспертная группа – коллегиальный орган, образуемый для рассмотрения заявок;

конкурсная комиссия по осуществлению закупок– коллегиальный орган, образуемый по решению заказчика для проведения процедур закупок и подведения итогов конкурса.

10.2. Разъяснения конкурсной документации, изменения конкурсной документации и извещения о проведении конкурса, прекращение конкурса 

10.2.1. Участник вправе направить ЗАО «ЮКЖД» запрос на разъяснение извещения и (или) документации о конкурсе в сроки, установленные в документации о конкурентной закупке. Запрос юридического лица оформляется на фирменном бланке участника (при наличии) и подписывается уполномоченным лицом участника. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки, электронной почты, указанной в документации о конкурентной закупке, с подтверждением получения. 
ЗАО «ЮКЖД» обязано дать разъяснения, оформленные в соответствии с требованиями настоящего пункта, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса. При этом ЗАО «ЮКЖД» вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (трех) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

10.2.2. ЗАО «ЮКЖД» вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника принять решение о внесении изменений в конкурсной документации не позднее срока, установленного настоящей документацией. ЗАО «ЮКЖД» опубликовывает внесенные изменения на официальном сайте ЗАО «ЮКЖД» не позднее 3 дней со дня принятия решения о внесении изменений.

              В случае внесения изменений в документацию срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте ЗАО «ЮКЖД» указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке.

10.2.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее чем за 5  (пяти) рабочих дней до дня окончания срока подачи конкурсных заявок.

10.2.4. Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию, а также по уведомлению участников об итогах конкурса и не несет ответственности в случаях, когда участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах конкурса при условии их надлежащего размещения на сайте ЗАО ''ЮКЖД''.
10.2.5. ЗАО «ЮКЖД» вправе отменить конкурсную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе и принятия решения о допуске претендентов к участию, не неся никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

10.2.6. Решение об отмене конкурса размещается на официальном сайте ЗАО «ЮКЖД» в день принятия этого решения.
10.3. Формы проведения конкурса

Конкурс проводится на бумажном носителе. 

Заказчик обеспечивает сохранность, неприкосновенность и конфиденциальность конвертов с конкурсными заявками и обеспечивает рассмотрение содержания конкурсных заявок только после вскрытия конвертов с конкурсными заявками в соответствии с конкурсной документацией. Лица, осуществляющие хранение конвертов с конкурсными заявками, не вправе допускать повреждение этих конвертов, осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента вскрытия конвертов с конкурсными заявками в соответствии с конкурсной документацией.

10.4. Вскрытие конвертов

10.4.1. Конверты с конкурсными заявками вскрываются организатором закупки ЗАО «ЮКЖД» и членами экспертной группы ЗАО «ЮКЖД» не ранее срока и времени, которые указаны в конкурсной документации.

10.4.2. Участники, представившие конкурсные заявки в установленном порядке, могут присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками. 

10.4.3. Заказчик обеспечивает возможность всем участникам конкурса, подавшим конкурсные заявки, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками. 

10.4.4. Представители участников, подавших конкурсные заявки, для участия в процедуре вскрытия конвертов с конкурсными заявками должны иметь при себе доверенность на право участия в процедуре вскрытия конвертов с заявками, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.

10.4.5. В случае установления факта подачи одним участником конкурса двух и более конкурсных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником конкурса конкурсные заявки не отозваны, все конкурсные заявки этого участника конкурса, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются. 
10.4.6. При вскрытии конвертов с конкурсными заявками объявляется:

1)
наименование участника;

2)
сведения о наличии документов, перечень которых указан в конкурсной документации;

3)
сведения, изложенные в предложении участника, используемые для оценки заявок;

4)
иная информация (при необходимости).

Заказчик может проводить аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками. При вскрытии конвертов с конкурсными заявками документы по существу не рассматриваются.

10.4.7. В случае, если на участие в конкурсе не подано ни одной конкурсной заявки, по итогам вскрытия заявок оформляется итоговый протокол, в котором указывается, что конкурс признан несостоявшимся.

10.5. Рассмотрение и оценка конкурсных заявок 

10.5.1. Срок рассмотрения и оценки конкурсных заявок не может превышать 30 дней с даты вскрытия конвертов (заявок), если иное не установлено конкурсной документацией. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки конкурсных заявок, срок подведения итогов конкурса, но не более чем на 20 рабочих дней, если иное не установлено конкурсной документацией. При этом заказчик размещает соответствующее уведомление на официальном сайте ЗАО «ЮКЖД» в течение 3 дней с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки конкурсных заявок.

10.5.2. Участник конкурса не допускается к участию в конкурсе в случае:

a. непредставления определенных конкурсной документацией документов и/или предоставления информации об участнике или о товарах, работах, услугах, закупка которых осуществляется, не соответствующей действительности;

b. несоответствия участника предусмотренным конкурсной документацией требованиям;

c. невнесения обеспечения конкурсной заявки (если конкурсной документацией это установлено);

d. несоответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации, в том числе если:

конкурсная заявка не соответствует форме, установленной конкурсной документацией, не содержит документов и иной информации согласно требованиям конкурсной документации;

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

предложение о цене договора (цене лота) и/или единицы товара, работы, услуги превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота) и/или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги (если такая цена установлена);

лица, выступающие на стороне одного участника, подали заявку на участие в этой же закупке самостоятельно либо на стороне другого участника;

e. отказа участника от продления срока действия конкурсной заявки и ее обеспечения.

10.5.3. До истечения срока действия конкурсной заявки участнику может быть предложено продлить срок действия конкурсных заявок и обеспечения конкурсной заявки. Участники вправе отклонить такое предложение, не утрачивая права на обеспечение конкурсной заявки (если в извещении и конкурсной документации содержится требование о предоставлении обеспечения заявки). 

10.5.4. Заказчик вправе до подведения итогов конкурса в письменной форме запросить у участников конкурса информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с конкурсной заявкой такого участника, предъявляемым требованиям, изложенным в конкурсной документации. При этом не допускается изменение и (или) дополнение конкурсных заявок участников.
Ответ от участника конкурса, полученный после даты, указанной в запросе, не подлежит рассмотрению. 
10.5.5. По результатам рассмотрения конкурсных заявок заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) участника конкурса к участию в конкурсе. 
10.5.6. При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с конкурсной заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в конкурсной документации, заявка участника отклоняется. 
10.5.7. Победителем конкурса может быть признан участник, чья конкурсная заявка соответствует требованиям, изложенным в конкурсной документации, но имеет не минимальную цену.
10.5.8. Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, определения победителей конкурса не подлежит разглашению участникам. Попытки участников получить такую информацию до размещения уведомления на сайте ЗАО ''ЮКЖД'', служат основанием для отклонения конкурсных заявок таких участников. 
10.5.9. Заказчик рассматривает конкурсные заявки на предмет их соответствия требованиям конкурсной документации, а также оценивает и сопоставляет конкурсные заявки в соответствии с порядком и критериями, установленными конкурсной документацией.

При этом организатор осуществляет рассмотрение заявок на предмет соответствия участников обязательным требованиям, а также проверяет наличие и соответствие представленных в составе заявок документов требованиям конкурсной документации (за исключением квалификационных требований, требований технического задания конкурсной документации, требований об обосновании демпинговой цены).

Экспертная группа осуществляет рассмотрение заявок на предмет соответствия участников квалификационным требованиям, заявки на участие в конкурсе требованиям технического задания конкурсной документации, проверяет наличие и соответствие представленных в составе заявки документов квалификационным требованиям, требованиям технического задания конкурсной документации,  требованиям об обосновании демпинговой цены договора (цены лота), а также осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок.
10.5.10. Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в конкурсной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников конкурса) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке конкурсных заявок.
10.5.11. Заказчик вправе допустить участника к участию в конкурсе в случае, если участник или его конкурсная заявка не соответствуют требованиям конкурсной документации, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в конкурсе, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его конкурсной заявкой.
10.5.12. Если в конкурсной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.
10.5.13.  Если в конкурсной заявке имеются арифметические ошибки при отражении цены за единицу закупаемых товаров, работ, услуг и (или) цены договора (цены лота) конкурсная заявка такого участника отклоняется. 
10.5.14. В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе затребовать от участников конкурса разъяснения положений конкурсных заявок. 
10.5.15. Участники и их представители не вправе участвовать в рассмотрении конкурсных заявок и изучении квалификации участников.
10.5.16. По итогам рассмотрения и оценки конкурсных заявок заказчик составляет протокол рассмотрения и оценки заявок, в котором в том числе может содержаться следующая информация:
10.5.16.1. Дата подписания протокола;

10.5.16.2. Дата объявления конкурса;

10.5.16.3. количество поданных на участие в закупке заявок, 

10.5.16.4. а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

10.5.16.5. результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений  с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;

10.5.17. условия и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, условия оплаты по договору, содержащиеся в заявках, представленных участниками;

10.5.18. результаты оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанные в соответствии с присвоенными порядковыми номерами, и информация о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке;

10.5.19. порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;

10.5.20. заключение экспертной группы о взаимозаменяемости товаров, работ, услуг (при необходимости);

10.5.21. результаты голосования членов экспертной группы;

10.5.22. принятое экспертной группой решение;

10.5.23. предложения для рассмотрения конкурсной комиссией;

10.5.24. причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой;

Протокол экспертной группы предоставляется на рассмотрение конкурсной комиссии.

10.6. Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок

10.6.1. Победитель конкурса определяется по итогам оценки конкурсных заявок, соответствующих требованиям конкурсной документации.

10.6.2. Оценка конкурсных заявок осуществляется на основании технического предложения, иных документов, представленных в соответствии с требованиями конкурсной документации, а также документов, перечисленных в пункте 6 конкурсной документации.

10.6.3. Техническое предложение участника, представляемое в составе заявки, должно соответствовать требованиям, указанным в пункте 11.5.7 конкурсной документации, условия технического предложения должны соответствовать требованиям технического задания, являющегося приложением № 1 к конкурсной документации, и должно предоставляться по форме приложения № 2 к конкурсной документации.
10.6.4. При оценке конкурсных заявок по критерию «цена договора» сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС в порядке, предусмотренном пунктом 6 конкурсной документации.

10.6.5. Если по каким-либо причинам участник не представил информацию за весь требуемый конкурсной документацией период (если в соответствии с конкурсной документацией требуется представление информации за период), а лишь частично, заявка по критериям, указанным в пункте 6 конкурсной документации, оценивается на основании имеющейся в составе заявки информации.
10.6.6. Если документы, необходимые для осуществления оценки, не соответствуют требованиям конкурсной документации оценка заявки по критериям указанным в пункте 6 конкурсной документации, осуществляется без учета информации, указанной в таких документах.
10.6.7. Итоговая оценка заявки каждого из участников определяется согласно по каждому критерию, указанному в пункте 6 конкурсной документации.
10.6.8. Конкурсной заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшая оценка.  

10.6.9. Победителем признается участник, заявке которого указаны наилучшие условия. 

10.7. Подведение итогов конкурса

10.7.1. Комиссия, рассмотрев конкурсные заявки и представленные по итогам рассмотрения и оценки заявок материалы, принимает решение о победителе конкурса. По результатам работы комиссии оформляется протокол.

10.7.2. В протоколе комиссии излагается решение комиссии об итогах конкурса и должен содержать следующие сведения:
 1) дата подписания протокола;

2) дата объявления конкурентной закупки, способ закупки;

3) количество поданных заявок на участие в закупке;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) по предложению экспертной группы с указанием в том числе:

количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;

оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

       5) заключение экспертной группы о взаимозаменяемости товаров, работ, услуг (при необходимости);

10.7.3. результаты голосования членов конкурсной комиссии;

10.7.4. принятое конкурсной комиссией решение;

10.7.5. причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой.

10.7.6. Участники или их представители не могут присутствовать на заседании комиссии.

10.7.7. Победителем конкурса признается участник, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки, которые указаны в конкурсной документации.

10.7.8.  Уведомление об итогах конкурса размещается на сайте ЗАО ''ЮКЖД''  не позднее 3 (трех) дней с даты подписания итогового протокола.

10.8. Признание конкурса несостоявшимся

10.8.1. Открытый конкурс признается несостоявшимся, если:
1) на участие в конкурсе не подано ни одной конкурсной заявки;

2) на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка;

3) по итогам рассмотрения конкурсных заявок к участию в конкурсе допущен один участник;

4) по итогам рассмотрения конкурсных заявок ни один из участников не допущен к участию в конкурсе;

5) победитель конкурса или участник конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, уклоняется от заключения договора.

10.8.2. Если открытый конкурс признан несостоявшимся вследствие поступления конкурсной заявки от одного участника, а также если к участию в открытом конкурсе допущен один участник, с таким участником может быть заключен договор в порядке, установленном настоящим Положением и нормативными документами ЗАО «ЮКЖД». Цена заключаемого договора не может превышать цену, указанную в конкурсной заявке участника. 

Цена заключаемого договора не может превышать цену, указанную в конкурсной заявке участника конкурса (в том числе в части отдельных лотов). 

10.8.3. Цена договора, заключаемого с единственным участником конкурса, определяется в порядке, установленном заказчиком. При этом если цена договора снижена заказчиком по сравнению с ценой, предложенной единственным участником конкурса в заявке на участие в конкурсе, договор заключается при согласии такого участника.

10.8.4. Если открытый конкурс признан несостоявшимся и не принято решение о заключении договора, заказчик вправе объявить новый конкурс или осуществить закупку другим способом. Выбор иного способа осуществляется исходя из условий его применения, предусмотренных Положением ''О  порядке  размещения заказов и осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд ЗАО ''ЮКЖД'', утвержденным приказом 200/Н от 24.12.2018г.

11. Конкурсная заявка

11.1. Состав конкурсной заявки

11.1.1. Конкурсная заявка должна содержать всю требуемую в конкурсной документации информацию и документы. 
11.1.2. Конкурсная заявка должна действовать не менее 30 (тридцати) дней с даты вскрытия заявок, установленной в пункте 1.6 конкурсной документации.

11.1.3. Конкурсная заявка оформляется в соответствии с требованиями конкурсной документации. 

11.1.4. Конкурсная заявка участника, не соответствующая требованиям конкурсной документации, отклоняется. 

11.1.5. Конкурсная заявка оформляется на русском. Вся переписка, связанная с проведением конкурса, ведется  на русском. В случае если для участия в конкурсе иностранному лицу потребуется извещение, конкурсная документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет. 

11.1.6. Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, представления участником поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.

11.1.7. В конкурсной заявке должны быть представлены:

11.1.7.1. опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника. При представлении заявки предоставляется оригинал.

11.1.7.2. надлежащим образом оформленная в соответствии с формой, являющейся приложением № 2 к конкурсной документации, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника заявка на участие в конкурсе. При представлении заявки предоставляются оригиналы. 

11.1.7.3. документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего конкурсную заявку: доверенность на лицо, подписавшее заявку, а также решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. При представлении заявки должен быть представлен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, иные документы представляются в виде копии, заверенной участником. 

11.1.7.4. документы, подтверждающие соответствие участников конкурса, предлагаемых ими товаров, работ, услуг установленным требованиям конкурсной документации и условиям допуска к участию в конкурсе, в частности, перечисленным в пункте 2  конкурсной документации. Перечень документов и порядок их оформления указываются в 
пунктах 2, 11.1 конкурсной документации;

11.1.7.5. дополнительные документы, на основании которых проводится оценка (если пунктом 6 конкурсной документации предусмотрено представление указанных документов). Перечень документов и порядок их оформления указываются в пункте 6 конкурсной документации;

11.1.7.6. надлежащим образом оформленные: конкурсной заявки, общие сведения об участнике, информацию о финансовом состоянии и производственной деятельности (по форме приложений №2-6 и №8 к настоящей конкурсной заявке); 

11.1.7.7. Справку от налоговых органов об отсутствии просроченных долгов, по линии налоговых и обязательных социальных выплат, на последний день отчетного периода, предшествующего дню представления заявки на конкурс. 

11.1.7.8. В конкурсной заявке участник вправе представить учредительные документы, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и иные документы по своему усмотрению.
11.2. Подача конкурсных заявок

11.2.1. Окончательная дата подачи конкурсных заявок и, соответственно, дата вскрытия конкурсных заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения даты подачи конкурсных заявок размещаются на сайте ЗАО ''ЮКЖД''. В этом случае срок действия конкурсных заявок устанавливается в соответствии с пунктом 11.1.2 конкурсной документации и не сокращается. Продление сроков действия обеспечения конкурсных заявок не требуется.

11.2.2. Каждый участник может подать только одну конкурсную заявку по каждому из лотов конкурсной документации. В случае если участник подает более одной конкурсной заявки по одному лоту, а ранее поданные им конкурсные заявки по данному лоту не отозваны, все конкурсные заявки по данному лоту, представленные участником, отклоняются.

11.2.3. Заявки принимаются до истечения срока подачи заявок. По истечении срока подачи заявок заявки не принимаются.
11.3. Конкурсная заявка 

11.3.1. Конкурсная заявка подается по адресу и в сроки, указанные в пункте 1.6. конкурсной документации и может быть представлена как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.

Для подачи заявки представитель участника должен иметь при себе доверенность на право подачи документов, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.

11.3.2. При проведении конкурса заявки должны быть представлены в двух экземплярах (один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в «Оригинал»)) в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия».

11.3.3. Маркировка общего конверта и также конвертов «Оригинал» и «Копия» должна содержать следующую информацию:
«__________________________ (наименование и код закупки);
Оригинал (Копия) конкурсной заявки на участие в конкурсе №__________________ (указать номер и наименование конкурса).
Конверт «Оригинал» должен содержать опись, заверенную подписью и печатью (при ее наличии), и документы, указанные в пунктах 2, 11.1.7.1 - 11.1.7.7-конкурсной документации.
11.3.4. Конверт «Копия» должен содержать опись, заверенную подписью и печатью (при ее наличии), и документы, указанные в пунктах 2, 11.1.7.1 - 11.1.7.7 конкурсной документации. 
11.3.5. Документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника. 
11.3.6. Все листы конкурсной заявки должны быть пронумерованы. 
11.3.7. Все рукописные исправления, сделанные в конкурсной заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в конкурсе.
11.3.8. Все конверты до приема организатором закупок подлежат проверке без вскрытия Службой безопасности ЗАО «ЮКЖД», расположенным по адресу: г.Ереван, Арцаха 32.

11.3.9. Конверты с конкурсными заявками принимаются до истечения срока подачи конкурсных заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация либо незапечатанных конвертов.
11.3.10. В случае если маркировка конверта не соответствует требованиям конкурсной документации, конверт(ы) не запечатан(ы), конкурсная заявка  не принимается. 
11.3.11. По истечении срока подачи конкурсных заявок конверты не принимаются. Конверт с конкурсной заявкой (альтернативным предложением, предложением для переторжки), полученный заказчиком по истечении срока подачи конкурсных заявок  по почте, не вскрывается и не возвращается. 
11.4. Изменение и отзыв конкурсных заявок

11.4.1. Участник вправе изменить или отозвать поданную конкурсную заявку в любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок.

11.4.2. Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсную заявку после окончания срока подачи конкурсных заявок.

11.4.3. Для изменения заявки, представленной для участия в конкурсе, необходимо до окончания срока подачи заявок представить по адресу, указанному в пункте 1.6 конкурсной документации, запечатанный конверт, содержащий измененные документы, оформленные в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. Маркировка конверта должна содержать наименование и номер конкурса, номер лота, наименование и адрес участника, а также надпись «Изменения». 

Изменения заявки, представленной для участия в конкурсе, могут быть представлены как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.

Для изменения заявки, представленной для участия в конкурсе, представители участников конкурса должны иметь при себе доверенность на право изменения заявки, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.

11.4.4. В случае изменения заявки датой подачи заявки на участие в процедуре закупки считается дата подачи последних изменений. 

11.4.5. Для отзыва заявки, представленной для участия в конкурсе носителе, необходимо до окончания срока подачи заявок представить по адресу, указанному в пункте 1.6 конкурсной документации, письмо на фирменном бланке участника (при наличии) об отзыве заявки. Конверты с заявками, представленными в бумажной форме, могут быть возвращены по требованию участника. Возвращение конвертов с заявками, представленными в бумажной форме, возвращаются нарочно представителю участника по адресу, указанному в пункте 1.6 конкурсной документации.  
Отзыв заявки, представленной для участия в конкурсе, может быть представлен как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.

Для отзыва заявки, представленной для участия в конкурсе, представители участников конкурса должны иметь при себе доверенность на право отзыва заявки, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.

11.5. Предоставление технического предложения 

11.5.1. В составе конкурсной заявки участник должен представить техническое предложение, оформленное по форме приложения № 2 к конкурсной документации, заверенное подписью и печатью (при ее наличии) участника, а также документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров, работ, услуг в случае, если предоставление таких документов предусмотрено приложением № 1 к конкурсной документации. В техническом предложении участника должны быть изложены характеристики товаров, работ, услуг, соответствующие требованиям технического задания, являющегося приложением № 1 к конкурсной документации.

11.5.2. Техническое предложение должно включать цену за единицу (если указание цены за единицу предусмотрено конкурсной документацией) и общую цену предложения Участником должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемых товаров, работ, услуг. 

11.5.3. Цены необходимо приводить в драмах с учетом всех возможных расходов участника.

11.5.4. Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС.

11.5.5. Для целей единообразного подхода к расчету сумм технического предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,2 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении участника).

11.5.6. Техническое предложение должно содержать все показатели и характеристики товаров, работ, услуг, условия исполнения договора, предусмотренные конкурсной документацией и необходимые для оценки конкурсной заявки участника. Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование, числовые показатели при описании характеристик товаров, работ, услуг должны быть указаны в абсолютных величинах. Все условия конкурсной заявки участника понимаются заказчиком буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

11.5.7. Предложение участника о цене, содержащееся в техническом предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в конкурсной документации (с учетом НДС и без учета НДС). Если в документации указаны цены за единицу закупаемых товаров, работ, услуг, в техническом предложении должны быть указаны цены за единицу по каждому из предлагаемых участником товаров, работ, услуг. Цена за единицу, предложенная участником, не должна превышать цену за единицу, установленную в конкурсной документации (с учетом НДС и без учета НДС).

11.5.8. В случае поставки товаров в техническом предложении должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемого товара по каждой номенклатурной позиции.

11.5.9. Если участником конкурса предлагается эквивалентный товар, участник в техническом предложении должен указать по каждому наименованию эквивалентного товара марку, модель, название, производителя, конкретные характеристики и их значения, соответствующие требованиям документации. В случае непредставления указанной информации товар не будет рассматриваться как эквивалентный.
11.6. Заключение договора
11.6.1. Договор заключается с победителем открытого конкурса.
11.6.2. Договор заключается на условиях и по цене, указанных в конкурсной документации и в конкурсной заявке победителя или участника, с которым заключается договор, или, с согласия таких лиц, на условиях более выгодных для заказчика.
11.6.3. Положения договора (условия, цена) не могут быть изменены по сравнению с конкурсной документацией и конкурсной заявкой победителя конкурса, за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией. При невыполнении победителем конкурса требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер с учетом требований данного пункта.

11.6.4. Договор заключается в соответствии с законодательством Республики Армения, требованиями конкурсной документации согласно 
Приложению № 9 к конкурсной документации в срок, не превышающий 
30 (тридцать) календарных дней с даты подведения итогов конкурса. 

11.6.5. В случае если победитель конкурса уклоняется от подписания договора в установленные сроки, договор может быть заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.

11.6.6. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключен с участником конкурса, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем конкурса.

11.6.7. Участник конкурса, с которым заключается договор, обязан заключить договор на условиях конкурсной документации, конкурсной заявки и своего технического предложения. Стоимость договора определяется на основании стоимости технического предложения такого участника без учета НДС, с учетом применяемой им системы налогообложения.

По согласованию сторон договор может быть заключен с победителем, участником, с которым заключается договор, по цене ниже, чем указана в его заявке/предложении без изменения остальных условий договора.

11.6.8. Срок выполнения обязательств по договору определяется на основании требований конкурсной документации и условий технического предложения. 

11.6.9. В срок, предусмотренный для заключения договора, заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем или участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер (в случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора и принято решение о его заключении с участником, заявке которого присвоен второй порядковый номер), единственным участником, допущенным к участию в конкурсе (в случае если принято решение о заключении договора с таким участником), в случае установления его несоответствия требованиям конкурсной документации или в связи с предоставлением участником недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям. 
В случае отказа от заключения договора с победителем по основаниям, указанным в настоящем пункте документации, договор в таком случае может быть заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер. 
11.7. Исполнение, изменение, расторжение договора

11.7.1. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Армения. В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Республики Армения.

11.7.2. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Республики Армения.

11.7.3. Заказчик по согласованию с исполнителем договора при заключении и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, если иное не предусмотрено в пункте 7 конкурсной документации, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором с подписанием дополнительного соглашения. 

11.7.4. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставки таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке меняет цену договора указанным образом.

11.7.5. Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами.

11.7.6. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам конкурса, которые устанавливались в конкурсной документации.

11.7.7. При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не должна быть выше стоимости, указанной в договоре.

Приложение № 1

к документации

Техническое задание
на проведения капитального ремонта маневровых тепловозов ЧМЭ3Э №6670; ЧМЭ3T №6381 и ЧМЭ3T №6453
1. Наименование: 
Маневровые тепловозы ЧМЭ3Э и ЧМЭ3Т. 

2. Описание:

Тепловозы ЧМЭ3Э и ЧМЭ3Т предназначены для маневровой и вывозной работы. Конструкция тепловозов предусматривает возможность работы по системе двух единиц. Кроме того, эти тепловозы оборудованы переносными пультами для обслуживания одним лицом. Тепловозы с индексом Э (Электроника) имеют устройство для подогрева дизеля. На этих тепловозах также применен электронный регулятор, позволяющий наиболее эффективно использовать электрическую передачу мощности. Тепловозы с индексом Т с реостатным (электродинамическим) торможением  и электронным оборудованием для реализации максимальной мощности дизеля на низкой частоте вращения вала. 
3. Техническая характеристика тепловозов

3.1. Общие сведения

· Передача мощности электрическая постоянного тока

· Род службывывозной и маневровый

· Тяговая мощность, кВт (л.с.)736(1000)

· Конструкционная скорость, км/ч95

· Сила тяги при трогании с места, кН (кгс), при коэффициенте сцепления:

· 0,3369 (36 900)

· 0,25308 (30 800)

· Длительная скорость, км/ч 11,4

· Сила тяги при длительной скорости, кН (кгс)230 (23 000)

· Скорость, с которой допускается работа в течение 30 мин, км/ч9,3

· Сила тяги при скорости 9,3 км/ч, кН (кгс)280 (28 000)

· Наименьший радиус проходимых кривых, м 80

· Ширина колеи, мм 1520

· Осевая характеристика Зо — Зо

· Габарит 02- ВМ

· Габаритные размеры тепловоза, мм:

· длина по осям автосцепок 17 220

· ширина 3150

· высота без антенны4630

· " с антенной 5240

· База тележки, мм 4000

· Расстояние между шкворнями тепловоза, мм 8660

· База тепловоза, мм 12 600

· Диаметр колес, мм1050

· Расстояние от головки рельса до кожуха тягового редуктора, мм125

· Передаточное число тягового редуктора5,06(76:15)

· Количество тележек2

· Буксыроликовые с двухрядным сферическим подшипником

· Подвеска тягового электродвигателяопорно-осевая

· Автосцепные устройстваавтосцепка СА-3 с поглощающим аппаратом Ш-1-Т (Ш-1-ТМ)

· Служебная масса тепловоза, т.123+3 %

· Масса тепловоза без экипировки, тП4,4± 3%

· Удельная масса тепловоза, кг/кВт (кг/л. с.)115,1 (84,7)

· Нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс)205± 3 %/ (20,5 + 3 %)

· Запас:

· песка, кг 1500

· топлива, л 6000 (5300 для ЧМЭЗТ)

· масла в системе дизеля, л 650

· воды в системе охлаждения, л 1100

· Вместимость запасного масляного бака, л 100

Дизель*

· ТипK6S310DR, четырехтактный, с вертикальным расположением цилиндров, водяным охлаждением и наддувом

· Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 750 об/мин, кВт/л. с.)993 (1350)

· Число цилиндров6

· Порядок работы цилиндров1-3-5-6-4-2

· Диаметр расточки цилиндров, мм310

· Ход поршня, мм360

· Степень сжатия13

· Диапазон рабочих частот вращения коленчатого вала дизеля, об/мин350 — 750

· Топливодизельное ГОСТ305 — 82 с содержанием серы пе более 1 %

· МаслоМ14Б ТУ38-101-264-72 или М14В2 ГОСТ 12337 — 84

· Пуск дизеляэлектрический при помощи тягового генератора, работающего в режиме стартерного электродвигателя, получающего питание от аккумуляторной батареи

Вспомогательное оборудование

· Система охлаждения водывоздушная в секциях радиатора

· Число секций радиатора основного контура16

· Наружная поверхность секций основного контура, м330

· Число секций радиатора вспомогательного контура8

· Наружная поверхность секций вспомогательного контура, м2165

· Расположение секцийвертикальное

· Теплоотдача радиатора контура, кДж/ч (ккал/ч):

· основного1 503 600 (358 ООО)

· вспомогательного693 000(165 000)

· Вентилятор основного контура:

· типосевой

· диаметр колеса, мм000

· число лопастей11

· приводот коленчатого вала дизеля через гидромеханический редуктор

· потребляемая мощность, кВт (л. с.)24,3 (33)

· частота вращения вентиляторного колеса, об/мин1500

· подача, м3/с22,0

· Вентилятор вспомогательного контура:

· типосевой

· диаметр колеса, мм630

· число лопастей12

· приводот электродвигателя

· потребляемая мощность, кВт (л. с.)6,6 (9,0)

· частота вращения вентиляторного колеса, об/мин2150

· Вентилятор охлаждения тяговых электродвигателей:

· типцентробежный

· число вентиляторов2

· приводот коленчатого вала дизеля через клиноременную передачу

· потребляемая мощность, кВт (л. с.)8,8 (12)

· частота вращения вентиляторного колеса при частоте вращения коленчатого вала дизеля 750 об/мин, об/мин000

· подача, м3/с2,9

Компрессор

· ТипК2-Лок-1

· Число цилиндров:

· низкого сжатия2

· высокого сжатия1

· Частота вращения коленчатого вала компрессора, об/мин, при частоте вращения коленчатого вала дизеля, об/мин:

· 350500

· 7501070

· Подача воздуха компрессором, л/мин, при частоте вращения коленчатого вала дизеля, об/мин:

· 3502000+10 %

· 7503900+10 %

· Давление воздуха после второй ступени сжатия, МПа (кгс/см2)0,9 (9,0)

· Мощность, потребляемая компрессором, кВт (л. с.)31,6(43)

· Привод компрессора от коленчатого вала дизеля через гидромеханический редуктор

Тормозное оборудование

· Тип тормоза колодочный 

· Способ приведения тормоза в действиевоздушный и ручной

· Род действия воздушного тормозаавтоматический прямодействующий

· Род действия ручного тормозамеханический

· Кран машиниста№ 394

· Кран вспомогательного тормоза локомотива№ 254

· Тип воздухораспределителя№483 или № 270.002

· Число тормозных цилиндров8

· Число тормозных осей6

· Тормозные оси ручного тормозадве оси задней тележки

Электрическое оборудование

Тяговый генератор"

· ТипTD802, постоянного тока, десятиполюсный, с независимым возбуждением и самовентиляцией

· Мощность, кВт885

· Напряжение, В377/565

· Ток, А2350/1565

· Частота вращения якоря, об/мин750

Вспомогательный генератор

· ТипDT-701-4, постоянного тока, четырех-полюсный, с параллельным возбуждением и самовентиляцией

· Мощность, кВт14,4/12

· Напряжение, В115

· Ток, А125/104

· Частота вращения якоря, об/мин2400/1280

Возбудитель

· ТипDT-706-4, постоянного тока, четырех-полюсный, с комби-нированным возбуждением и самовентиляцией

· Мощность, кВт16,2/4

· Напряжение, В90/45

· Ток, А180/90

· Частота вращения якоря, об/мин2400/1280

Тяговый электродвигатель

· Тип ТЕ-006, постоянноготока, четырехполюсник, с последовательным возбуждением и принудительной вентиляцией

· Мощность, кВт123/134

· Напряжение, В197/283

· Ток, А750/522

· Частота вращения якоря, об/мин295/1660

Аккумуляторная батарея

· Тип NKS-150, щелочная

· Количество аккумуляторов75

· Соединение аккумуляторовпоследовательное

· Емкость, А • ч150

· Напряжение, В90

Ориентировочная масса основных узлов тепловоза, кг

· Рама тепловоза с передним и задним кузовами34 256

· Кабина машиниста1662

· Кузов машинного отделения1427

· Тележка в сборе22 205

· Колесная пара1900

· Колесная пара в сборе с буксами2515

· Дизель13 400

· Тяговый генератор4650

· Тяговый электродвигатель2450

· Двухмашинный агрегат350

· Один аккумулятор15

· Одна секция (пять аккумуляторов)75

· Аккумуляторная батарея (15 секций)1125

· Гидромеханический редуктор430

· Компрессор360

4. Объем: 3 ед.
5. Место дислокации тепловозов – РА, г. Ереван (ст. Ереван) – Ереванский производственный участок Локомотивного депо Гюмри 

6. Начальная (максимальная) цена договора


Максимальная (базовая стоимость ремонта) стоимость капитального ремонта маневровых тепловозов ЧМЭ3Э №6670; ЧМЭ3T №6381 и ЧМЭ3T №6453 (в количестве 3ед.) составляет 610 139,6 дол. США без НДС или 319 755 859,87 без НДС драм РА или 44 972 694,7 руб. РФ. (курс на 12.02.21г.: доллар к драму РА – 524.07;  руб. РФ к драму РА – 7.11). 

7. Форма, сроки и порядок оплаты
В соответствии с заключенным договором.
8. Технические требования:

Произвести капитальный ремонт согласно:
· «Руководство по среднему и капитальному ремонту электрических машин тепловозов» РК103.11.321-2004;

- «Руководство по среднему и капитальному ремонту тепловозов типа ЧМЭ3» РК 103.11.436-2006;

- «Руководство по среднему и капитальному ремонту тепловоза ЧМЭ3К» ЦАРВ.054.00.00.000 РК;

- «Положение о системе технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД»» №2796р от 30.12.2016 г.;

- «Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту узлов с подшипниками качения локомотивов и моторвагонного подвижного состава» ЦТ/330 от 11.06.19995 г.;

- «Инструкция по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм» №2631р от 22.12.2016 г.;

- «Инструкция по сварочным и наплавочным работам при ремонте тепловозов, электровозов, электропоездов и дизель поездов» ЦТ-336 от 11.08.1995 г.;

- «Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог» Распоряжение от 28.12.2010 г. №2745;

- «Временная инструкция по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава» №2262р от 14.10.2019 г.;

- «Положение о порядке пересылки локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава на инфраструктуре железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» (ред. от 10.08.2012 №1627р; от 25.03.2016 №521р)» Распоряжение от 26.08.2011 г. №1873р.

- Требованиям ТУ завода изготовителя при проведении ремонта тепловозов ЧМЭ3Т и ЧМЭ3Э в объеме КР;

- Первичных дефектных актов маневровых тепловозов ЧМЭ3Э №6670; ЧМЭ3T №6381 и ЧМЭ3T №6453 (приложение № 7 к документации).

9. Срок выполнения услуг: 2 – 4 кварталы 2021г. (не более 60 календарных дней с момента поступления ТПС в ремонт без учета возможных дополнительных работ выявление после проведения дефектации в заводе - в соответствии с заключенным договором).
10. Порядок отправки локомотивов в ремонт – все 3ед. вместе.  
11. Место оказания услуг: территория (ремонтный завод) участника победивший  открытый конкурс.
12. Порядок сдачи и приемки:

После проведения ремонта и испытания тепловозов, ремонтный завод или предприятия уведомляет  ЗАО «ЮКЖД» о готовности тепловозов к эксплуатации. После получения  извещения о завершении работ стороны подписывают двусторонний Акт выполненных работ (согласно заключенному договору).
13. Требования к гарантийным обязательствам:

Гарантийный срок тепловоза - 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, по отдельным узлам и агрегатам согласно «Основными условиями ремонта и модернизации тягового подвижного состава, узлов и агрегатов на ремонтных заводах МПС России» от 20 декабря 1996 г. № ЦТ-ЦТВР-409 (в ред. Указания МПС России от 05.09.2003 № П-951у).
14. Меры безопасности

При ремонте тепловозов ЧМЭ3 должны соблюдаться «Отраслевые правила по охране труда при заводском ремонте локомотивов и грузовых вагонов», «Отраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», «Правила техники безопасности и производственной санитарии для окрасочных цехов и участков предприятий железнодорожного транспорта» и требования ГОСТ-ов системы стандартов безопасности труда.   
Начальник ДПС ЗАО «ЮКЖД»                                  Карпов С.И.
	
	Приложение № 2

к конкурсной документации


Техническое предложение

Оформляется участником открытого конкурса
«____» ___________ 20__ г.

Наименование участника: указать наименование участника, ИНН
Номер и предмет заказа
участник должен указать номер и предмет заказа, соответствующие указанным в документации

	Наименование предложенных услуг

	Наименование услуги
	Ед.изм.
	Количество (объем)

	Указать наименование услуги указанием марки, модели, названия
	Указать ед. изм. согласно ОКЕИ
	Указать (объем) согласно единицам измерения

	Порядок формирования предложенной цены
	«_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен с порядком формирования цены договора, указанным в документации.»

	Характеристики предлагаемых услуг

	Указать наименование услуги с указанием марки, модели, названия.


	Нормативные документы, согласно которым установлены требования
	 «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемая услуга, соответствует требованиям нормативных документов, указанных в техническом задании документации.».

	
	Перечень оказываемых услуг
	Участник должен перечислить перечень работ в соответствии с требованиями технического задания документации.

	
	
	

	Результат оказания услуг

	Участник должен указать гарантируемый результат и согласие с условиями технического задания документации.

«Оказания услуг будет выполнено в полном объеме, в установленный срок и в соответствии с предъявляемым требованиям технического задания документации, договора».

	Сроки оказания услуг
	График оказания услуг

№ п/п

Наименование работ

Месяц проведения 

(указывается месяц по заключенному договору) 



	Форма, сроки и порядок оплаты

	Форма оплаты 
	Участник должен указать форму оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания.

Участник вместо указания формы оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен с формой оплаты, указанной в техническом задании документации.

	Срок и порядок оплаты
	Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания.

Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании документации.

	Условия поставки тепловозов в ремонт и из ремонта
	Участник должен указать условия поставки тепловозов в ремонт и из ремонта

	№
	Наименование услуги
	Стоимость в драмах РА или дол. США или в руб. РФ (в т.ч. _% НДС)

Оформляется участником
	Стоимость в драмах РА или дол. США или в руб. РФ без НДС
Оформляется участником

	1
	Базовая стоимость 3ед. тепловозов в объеме КР 
	
	

	№
	Наименование услуги
	Стоимость в драмах РА или дол. США или в руб. РФ (в т.ч. _% НДС)

Оформляется участником
	Стоимость в драмах РА или дол. США или в руб. РФ без НДС
Оформляется участником

	1
	Стоимость  дополнительных работ согласно первичным дефектным актам тепловоза ЧМЭ3Э №6670.
	
	

	2
	Стоимость  дополнительных работ согласно первичным дефектным актам тепловоза ЧМЭ3Т №6381.
	
	

	3
	Стоимость  дополнительных работ согласно первичным дефектным актам тепловоза ЧМЭ3Т №6453.
	
	

	4
	Всего стоимость дополнительных работ согласно первичным дефектным актам 3-х тепловозов.
	
	

	5
	Всего стоимость ремонта 3-х тепловозов (Базовая стоимость и стоимость дополнительных работ согласно первичным дефектным актам)
	
	


Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________

(Полное наименование участника)

_________________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)                                                

Печать
Приложение № 3
к конкурсной документации 

ФОРМА
Сведения об опыте выполнения работ, оказания услуг

(за период не менее, чем за последние 10 лет)

	год
	Реквизиты договора
	Контрагент

(с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица)
	Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения)
	Сумма договора (в национальном валюте с указанием по курсу доллара США без учета НДС и с учетом НДС, с указанием стоимости в год либо иной отчетный период)
	Предмет договора (указываются только договоры о наличии требуемого опыта)
	Стоимость фактически выполненных работ, оказанных услуг, актов выполненных работ, оказанных услуг (в национальном валюте с указанием по курсу доллара США, без учета НДС с указанием стоимости по каждому акту (накладной)
	Акты выполненных работ, оказанных услуг  
	Наличие жалоб, претензий, исковых заявлений со стороны контрагента в связи с ненадлежащим исполнением участником обязательств по договору
	Сведения об обоснованности и удовлетворении участником требований контрагента по итогам рассмотрения жалоб претензий, исковых заявлений

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Итого по договору (указывается суммарная стоимость по договору)
	
	
	

	
	
	Имеющий полномочия действовать от имени участника _________________________________________________

                                                                                                                  (Полное наименование участника)

                    ___________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)                                                Печать (при наличии)


Приложение № 4
к конкурсной документации 

На бланке участника

Конкурсная комиссия ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»

заявка

КОМУ: ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»

    Изучив документацию для открытого конкурса, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем предоставить услуги в соответствии с указанной документацией для открытого конкурса на сумму _______________________________________________________________________ (Указать валюту) без НДС другие суммы по цене за единицу продукции, подтверждаемые прилагаемым предложением (таблицей цен), которая является частью настоящей заявки.

    
Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки до даты начала исполнения договора, начиная с даты, установленной как день вскрытия конвертов с заявками. Эта заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения указанного периода.

  
До подготовки и оформления официального договора настоящая заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении договора будут исполнять роль обязательного договора между нами.


Мы понимаем, что Вы не обязаны признать победившей заявку и предложение, имеющие наименьшую цену. 


В случае принятия нашей заявки и предложения

Мы обязуемся:

- Заключить договор на оказание услуг
- Начать оказание услуг на условиях договора, заключенного по результатам и дополнительных соглашений к нему.    

Датировано "_____" ____________________ 2021 г.

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________

(Полное наименование участника)

_______________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)                                                

Печать (при наличии)

Приложение № 5
к конкурсной документации 
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

1. Полное название компании (фирмы)


 Адрес: 


 Телефон:   

Факс:

 Зарегистрированный адрес офиса: 
2. Руководитель: (Ф.И.О.)

3. Профилирующее направление деятельности компании: 
4.Организационно-правовая форма компании (фирмы): 

5. Уставной капитал: _____________ 

6. Опыт работы (лет) 

        в стране 0,0 года


за рубежом  0,0 года

7. Банковские реквизиты:

8. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий:    

9. Если данная компания дочерняя, какова ее роль и участие в проектах материнской компании.

10. Привести здесь или дать на отдельном листе организационную структуру компании, включая положение директоров и ключевых должностных лиц.

Контактные лица

Уполномоченные представители Заказчика, эксперты Конкурсной комиссии Заказчика могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации об Участнике:

Справки по общим вопросам и вопросам управления

Ф.И.О., должность, тел. (код)

Справки по кадровым вопросам

Ф.И.О., должность, тел. (код)

Справки по техническим вопросам

Ф.И.О., должность, тел. (код)

Справки по финансовым вопросам

Ф.И.О., должность, тел. (код)

Датировано "_____" ____________________ 2021 г.

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________

(Полное наименование участника)

______________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)                                                

Печать (при наличии)

Приложение № 6
к конкурсной документации 

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Дата создания: ________ год

2. Уставной капитал: _____________________________________(___________)

3.Банковские реквизиты:

· наименование банка, 

· телекс, телефон, 

· ИНН, БИК, корр. счет, расч. счет 

4. Форма собственности:

Государственная (да, нет) 









Смешанная (да, нет) 











Кооперативная (да, нет) 










Частная (да, нет)         __________________
С участием иностранного капитала (да, нет) _____

5. Основной вид деятельности: _________________________________________

6. Другие виды деятельности: _________________________________________
7. Торговый оборот Участника, включая НДС за 2019-2020 гг. 
   
















Имеющий полномочия подписать информационный лист Участника от имени компании (фирмы).

Датировано "_____" ____________________ 2021 г.

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________

(Полное наименование участника)

______________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)                                                

Печать (при наличии)

Приложение № 7
к конкурсной документации
1) Первичный дефектный акт тепловоза ЧМЭ-3Э № 6670
Тепловоз ЧМЭ-3Т №6670 1989 года постройки подлежит капитальному ремонту        (КР).  Тепловоз находится в нерабочем состоянии. 

Для восстановления тепловоза необходимо выполнить нижеперечисленные работы согласно «Руководству по среднему и капитальному ремонту тепловозов типа ЧМЭ3 РК 103.11.436-2006» утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 01.02.2007г. №145р:
1. Дизель

1.1. Блок дизеля
Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.1. Руководства РК 103.11.436-2006.  

1.2. Картер дизеля

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.2. Руководства РК 103.11.436-2006.
1.3. Коленчатый вал и подшипники

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.3. Руководства РК 103.11.436-2006.
1.4. Шатунно-поршневая группа 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.4. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.5. Цилиндровые крышки и привод рабочих клапанов

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.5. Руководства РК 103.11.436-2006..

1.6. Распределительный вал и его привод 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.6. Руководства РК 103.11.436-2006.
1.7. Корпус распределительного механизма и передняя крышка

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.7. Руководства РК 103.11.436-2006.
1.8. Топливная аппаратура
Топливные насосы высокого давления находятся в нерабочем состоянии. Плунжерные пары,  нагнетательные клапаны, поворотные гильзы изношены.

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.8. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.9. Топливоподкачивающий и маслопрокачивающий насосы
Насосы находятся в нерабочем состоянии. Шестерни имеют трещины и излом зубьев.  

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.9. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.10. Привод насосов и антивибратор
Шестерни привода насосов имеют трещины. Маятники, втулки и валики антивибратора изношены. 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.10. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.11. Маслянный насос дизеля 
Насос находится в нерабочем состоянии. На шестернях имеются трещины и изломы зубов шестерней.  

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.11. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.12. Водяной насос (Основной и вспомогательный водяные насосы)

Насосы находятся в нерабочем состоянии. Сальники и прокладки полностью потеряли свое первоначальное свойство.

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.12. Руководства РК 103.11.436-2006.
1.13. Турбонагнетатель 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.13. Руководства РК 103.11.436-2006.
1.14. Воздухоохладители

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.14. Руководства РК 103.11.436-2006.
1.15. Регулятор числа оборотов, привод регулятора, предельный регулятор

Регулятор числа оборотов находится в нерабочем состоянии. Подшипники и уплотнения регулятора изношены.  

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.15. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.16. Коллекторы впускные, наддувочные, выпускные, водяные

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.16. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.17. Теплообменник водомаслянного охлаждения

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.17. Руководства РК 103.11.436-2006.
2. Вспомогательное оборудование

2.1. Редуктор

Гидромеханический редуктор находится в нерабочем состоянии. Изношены все шестерни и конические поверхности валов и фланцев.   

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.1. Руководства РК 103.11.436-2006 и «Руководством на ремонт гидромеханической коробки передачи при капитальных ремонтах КР-1 и КР-2 тепловозов ЧМЭ-3».

2.2. Валы и муфты приводов вспомогательных агрегатов

Упругие резиновые элементы, упругий диск и все подшипники изношены и подлежат замене на новые.

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.2. Руководства РК 103.11.436-2006.

2.3. Топливоподогреватель 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.3. Руководства РК 103.11.436-2006.
2.4. Холодильник тепловоза
Необходимо заменить фирменные секции радиаторов на российские (отечественные). Заменить все коллекторы блока холодильника на новые.

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.4. Руководства РК 103.11.436-2006.

2.5. Трубопроводы водяной, масляной, топливной, воздушных систем, ручные насосы 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.5. Руководства РК 103.11.436-2006.
2.6. Вентиляторные колеса

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.6. Руководства РК 103.11.436-2006.
2.7. Топливный и водяной баки. Запасной бак масла

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.7. Руководства РК 103.11.436-2006.
2.8. Фильтры

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.8. Руководства РК 103.11.436-2006.
2.9. Вентиляторы охлаждения тяговых электродвигателей 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.9. Руководства РК 103.11.436-2006.

2.10. Компрессор

Компрессор находится в нерабочем состоянии. Цилиндры компрессора имеют трещины, изломы охлаждающих ребер. Втулки верхних головок шатунов ослаблены в посадке и изношены.   
Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.10. Руководства РК 103.11.436-2006.

3. Экипажная часть

3.1. Рама тепловоза и путеочиститель

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.1. Руководства РК 103.11.436-2006.
3.2. Автосцепное устройство

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.2. Руководства РК 103.11.436-2006 и «Инструкцией по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог РФ».

3.3. Кабина и капоты (кузов) тепловоза

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.3. Руководства РК 103.11.436-2006 и действующей «Инструкции по сварочным и наплавочным работам при ремонте тепловозов, электровозов, электропоездов и дизель-поездов».

3.4. Рама тележки 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.4. Руководства РК 103.11.436-2006 и действующей «Инструкции по сварочным и наплавочным
работам при ремонте тепловозов, электровозов, электропоездов и дизель-поездов».

3.5. Поводки 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.5. Руководства РК 103.11.436-2006.
3.6. Рессорное подвешивание

Пружины имеют коррозийные повреждения и требуется замена на новые. Резинометаллические пластины рессорного подвешивания изношены и подлежат к замене.

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.6. Руководства РК 103.11.436-2006.

3.7. Гидроамортизатор

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.7. Руководства РК 103.11.436-2006 и в соответствии с «Руководством по техническому обслуживанию и ремонту гидравлических и фрикционных гасителей колебаний локомотивов».

3.8. Подвеска главной рамы 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.8. Руководства РК 103.11.436-2006.
3.9. Подвеска тяговых электродвигателей 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.9. Руководства РК 103.11.436-2006. 

3.10. Кожух зубчтой передачи 

Заменить все кожуха зубчатой передачи на новые (6 комп.).

3.11. Колесные пары

Произвести полное освидетельствование и ремонт колесных пар с заменой всех изношенных составных частей (осей, колесных центров, бандажей, зубчатых колес) согласно пункта 5.3.11. Руководства РК 103.11.436-2006 и  Инструкции №2631р от 22.12.2016 г. по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм.  

3.12. Роликовые буксы колесных пар

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.12. Руководства РК 103.11.436-2006.

3.13. Ручной тормоз 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.13. Руководства РК 103.11.436-2006.

3.14. Воздушные резервуары

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.14. Руководства РК 103.11.436-2006 и с действующей «Инструкцией по техническому обслуживанию ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов МВПС».

3.15. Тифоны, клапаны тифона, свистки

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.15. Руководства РК 103.11.436-2006.
3.16. Тормазная рычажная передача, тормозные цилиндры, воздухораспределители, краны машиниста, краны разобщительные и клапаны  

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.16. Руководства РК 103.11.436-2006 и с действующей «Инструкцией по техническому обслуживанию ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов МВПС».

3.17. Песочницы и их трубы

Установить песочные трубы. Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.17. Руководства РК 103.11.436-2006. 

3.18. Система гребнесмазывания АГС-8.

Установить систему гребнесмазывания АГС-8.

4. Электрическое оборудование

4.1. Ремонт электроаппаратов

Электронный регулятор (электронные блоки) отсутствуют.

Необходимо переделать электрическую схему тепловоза и собрать схему ЧМЭ-3.  

4.2. Переключатель направления (Реверсор)

Переключатель направления отсутствует.    

4.3. Контроллер машиниста 

Имеются трещины на главной и реверсивной рукоятке контроллера, вал главного и реверсивного барабана изогнут. Кулачковые шайбы имеют отколы, трещины и выработки по поверхности катания роликов. Кулачковые диски, подвижные и неподвижные контакты изношены.    

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.3. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.4. Контактор электропневматический (поездной) типа SD11

Контакторы частично разукомплектованы.   

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.4. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.5. Катушки реле, контакторов, аппаратов и электропневматических вентилей. 

Катушки имеют пробой изоляции обмотки на корпус, излом изоляционных шайб каркаса катушки, обгорания изоляции.

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.5. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.6. Контакторы электромагнитные

Отсутствуют – контакторы КШ1-КШ6.

На силовых и блокировочных контактах имеются раковины, трещины, износ по рабочей поверхности. Детали дугогасительных камер имеют трещины и отколы. 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.6. Руководства РК 103.11.436-2006.
4.7. Вентили электропневматические типа EV51 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.7. Руководства РК 103.11.436-2006.
4.8. Реле электромагнитные 

Панели, шайбы, планки зажимные, прокладки имеют изломы, трещины и подгары. Изоляция стержней имеют трещины. Выводы катушек и гибкие соединения контакторов имеют обрывы токоведущих жил, следов перегрева.  

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.9. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.9. Аккумуляторные батареи

Установить новые АБ. Ремонтировать отсек АБ, заменить бруски опор. 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.11. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.10. Тяговые и вспомогательные электрические машины (Тяговый генератор типа TD-802; Двухмашинный агрегат DT 706-4/701-4; Тяговый электродвигатели типа ТЕ-006; Электродвигатель МВХ; Электродвигатель маслопрокачивающего насоса МН; Электродвигатель вентилятора калорифера МК; Электродвигатель кулачкового вала регулятора дизеля СМД; Электродвигатели вентиляторов кабины машиниста МВО, Электродвигатели обогрева воды).

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.12. Руководства РК 103.11.436-2006 и «Руководства по средному и капитальному ремонту электрических машин тепловозов РК103.11.321 – 2004».

4.10.1. Тяговый генератор типа TD-802

Дефекты:

Отсутствуют добавочные полюса и 2шт. главные полюсы.

Лаковое покрытие магнитной системы и якоря находятся в неудовлетворительном состоянии. Изношены коллекторные пластины, отсутствуют щеткодержатели. 

4.10.2. Двухмашинный агрегат (Вспомогательный генератор типа DT-701-4; Возбудитель типа DT-706-4)

Дефекты:

Имеется пробой изоляции катушек на корпус, следы переброса по коллектору.  

4.10.3. Тяговые электродвигатели типа ТЕ-006
Дефекты:

Изношены коллекторные пластины, отсутствуют щеткодержатели. Лаковое покрытие магнитной системы и якоря находятся в неудовлетворительном состоянии. Имеются межвитковые замыкания и пробои изоляции.
Отсутствуют все добавочные полюса.
4.11. Арматура освещения 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.13. Руководства РК 103.11.436-2006 с заменой арматуры освещения на новое.

4.12. Межтепловозные соединения 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.14. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.13. Термостаты

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.15. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.14. Электротахометры, электротермометры, электроизмерительные приборы, шунты и добавочные сопротивления.

Отсутствует шунт амперметра.

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.16. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.15. Автоматическая сигнализация, автостопы и устройства радиосвязи 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.17. Руководства РК 103.11.436-2006, в соответствии с «Руководством по капитальному ремонту аппаратов АЛСН» и в соответствии с действующей «Инструкцией по эксплуатации и ремонту локомотивных скоростемеров 3СЛ-2М и приводов к ним».

4.16. Панели предохранителей 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.18. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.17. Панели сопротивлений

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.19. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.18. Автоматы

Автоматические выключатели полностью отсутствуют.

Установить и произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.20. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.19. Выключатели и разъединители 

Рубильник батарей ОБА отсутствует. 
Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.21. Руководства РК 103.11.436-2006 с заменой всех выключателей и переключателей пульта управления на новые.

4.20. Электрическая проводка 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.22. Руководства РК 103.11.436-2006 с полной заменой проводов высоковольтных и низковольтных цепей.

4.21. Система управления тепловозом в одно лицо.

Восстановить (отремонтировать и укомплектовать с пультом NA28 управления тепловоза в одно лицо) систему управления тепловоза в «одно лицо».

5. Защитные покрытия тепловоза

5.1. Необходимо произвести окраску тепловоза в соответствии с требованием ГОСТ 22947-78 «Покрытия лакокрасочные тепловозов магистральных железных дорог колеи 1520мм», ОСТ 32.190-2002 «Покрытия защитные и декоративные лакокрасочные локомотивов при капитальном ремонте».

5.2. После окраски тепловоза нанести:
· знаки, номера и надписи по трафарету на кузове тепловоза, установленные «Правилами технической эксплуатации железных дорог»;

· предостерегающие и поясняющие надписи в кабине, на экипажной части, на ВВК, на водяном и топливном баках;

· трафареты на резервуарах главных, запасных и противопожарной установки;

· надписи о произведенном ремонте.  

6. Дополнительно

6.1. Комплекс работ по повышению технической надёжности тепловозов серии чмэ3 в/и, включающий в себя доработку и упрочнение наклепом сварных швов (черт. Т1667.00.00сб, ТИ 15.ти.01.08) на рамах тележек тепловоза, упрочнение радиусного перехода R20 переднего и заднего шкворня (черт. Т328.30.02.01) на главной раме тепловоза, установке поглощающих аппаратов автосцепного устройства класса Т3 (по проекту Т2030.01.00) для назначения срока службы тепловозов 55 лет.

Примечание: к дефектному акту прилагаются фотографии тепловоза.

2) Первичный дефектный акт тепловоза ЧМЭ-3Т № 6381
Тепловоз ЧМЭ-3Т №6381 1988 года постройки подлежит капитальному ремонту        (КР).  Тепловоз находится в нерабочем состоянии. 

Для восстановления тепловоза необходимо выполнить нижеперечисленные работы согласно «Руководству по среднему и капитальному ремонту тепловозов типа ЧМЭ3 РК 103.11.436-2006» утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 01.02.2007г. №145р:

1.
Дизель

1.1.
Блок дизеля

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.1. Руководства РК 103.11.436-2006.  

1.2.
Картер дизеля

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.2. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.3.
Коленчатый вал и подшипники

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.3. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.4.
Шатунно-поршневая группа 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.4. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.5.
Цилиндровые крышки и привод рабочих клапанов

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.5. Руководства РК 103.11.436-2006..

1.6.
Распределительный вал и его привод 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.6. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.7.
Корпус распределительного механизма и передняя крышка

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.7. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.8.
Топливная аппаратура

Топливные насосы высокого давления находятся в нерабочем состоянии. Плунжерные пары,  нагнетательные клапаны, поворотные гильзы изношены.

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.8. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.9.
Топливоподкачивающий и маслопрокачивающий насосы

Насосы находятся в нерабочем состоянии. Шестерни имеют трещины и излом зубьев.  

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.9. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.10.
Привод насосов и антивибратор

Шестерни привода насосов имеют трещины. Маятники, втулки и валики антивибратора изношены. 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.10. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.11.
Маслянный насос дизеля 

Насос находится в нерабочем состоянии. На шестернях имеются трещины и изломы зубов шестерней.  

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.11. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.12.
Водяной насос (Основной и вспомогательный водяные насосы)

Насосы находятся в нерабочем состоянии. Сальники и прокладки полностью потеряли свое первоначальное свойство.

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.12. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.13.
Турбонагнетатель 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.13. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.14.
Воздухоохладители

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.14. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.15.
Регулятор числа оборотов, привод регулятора, предельный регулятор

Регулятор числа оборотов находится в нерабочем состоянии. Подшипники и уплотнения регулятора изношены.  

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.15. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.16.
Коллекторы впускные, наддувочные, выпускные, водяные

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.16. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.17.
Теплообменник водомаслянного охлаждения

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.17. Руководства РК 103.11.436-2006.

2.
Вспомогательное оборудование

2.1.
Редуктор

Гидромеханический редуктор находится в нерабочем состоянии. Изношены все шестерни и конические поверхности валов и фланцев.   

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.1. Руководства РК 103.11.436-2006 и «Руководством на ремонт гидромеханической коробки передачи при капитальных ремонтах КР-1 и КР-2 тепловозов ЧМЭ-3».

2.2.
Валы и муфты приводов вспомогательных агрегатов

Упругие резиновые элементы, упругий диск и все подшипники изношены и подлежат замене на новые.

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.2. Руководства РК 103.11.436-2006.

2.3.
Топливоподогреватель 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.3. Руководства РК 103.11.436-2006.

2.4.
Холодильник тепловоза

Необходимо заменить фирменные секции радиаторов на российские (отечественные). Заменить все коллекторы блока холодильника на новые.

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.4. Руководства РК 103.11.436-2006.

2.5.
Трубопроводы водяной, масляной, топливной, воздушных систем, ручные насосы 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.5. Руководства РК 103.11.436-2006.

2.6.
Вентиляторные колеса

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.6. Руководства РК 103.11.436-2006.

2.7.
Топливный и водяной баки. Запасной бак масла

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.7. Руководства РК 103.11.436-2006.

2.8.
Фильтры

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.8. Руководства РК 103.11.436-2006.

2.9.
Вентиляторы охлаждения тяговых электродвигателей 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.9. Руководства РК 103.11.436-2006.

2.10.
Компрессор

Компрессор находится в нерабочем состоянии. Цилиндры компрессора имеют трещины, изломы охлаждающих ребер. Втулки верхних головок шатунов ослаблены в посадке и изношены.   

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.10. Руководства РК 103.11.436-2006.

3.
Экипажная часть

3.1.
Рама тепловоза и путеочиститель

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.1. Руководства РК 103.11.436-2006.

3.2.
Автосцепное устройство

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.2. Руководства РК 103.11.436-2006 и «Инструкцией по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог РФ».

3.3.
Кабина и капоты (кузов) тепловоза

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.3. Руководства РК 103.11.436-2006 и действующей «Инструкции по сварочным и наплавочным работам при ремонте тепловозов, электровозов, электропоездов и дизель-поездов».

3.4.
Рама тележки 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.4. Руководства РК 103.11.436-2006 и действующей «Инструкции по сварочным и наплавочным

работам при ремонте тепловозов, электровозов, электропоездов и дизель-поездов».

3.5.
Поводки 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.5. Руководства РК 103.11.436-2006.

3.6.
Рессорное подвешивание

Пружины имеют коррозийные повреждения и требуется замена на новые. Резинометаллические пластины рессорного подвешивания изношены и подлежат к замене.

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.6. Руководства РК 103.11.436-2006.

3.7.
Гидроамортизатор

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.7. Руководства РК 103.11.436-2006 и в соответствии с «Руководством по техническому обслуживанию и ремонту гидравлических и фрикционных гасителей колебаний локомотивов».

3.8.
Подвеска главной рамы 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.8. Руководства РК 103.11.436-2006.

3.9.
Подвеска тяговых электродвигателей 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.9. Руководства РК 103.11.436-2006. 

3.10.
Кожух зубчтой передачи 

Заменить все кожуха зубчатой передачи на новые (6 комп.).

3.11.
Колесные пары

Произвести полное освидетельствование и ремонт колесных пар с заменой всех изношенных составных частей (осей, колесных центров, бандажей, зубчатых колес) согласно пункта 5.3.11. Руководства РК 103.11.436-2006 и  Инструкции №2631р от 22.12.2016 г. по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм.  

3.12.
Роликовые буксы колесных пар

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.12. Руководства РК 103.11.436-2006.

3.13.
Ручной тормоз 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.13. Руководства РК 103.11.436-2006.

3.14.
Воздушные резервуары

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.14. Руководства РК 103.11.436-2006 и с действующей «Инструкцией по техническому обслуживанию ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов МВПС».

3.15.
Тифоны, клапаны тифона, свистки

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.15. Руководства РК 103.11.436-2006.

3.16.
Тормазная рычажная передача, тормозные цилиндры, воздухораспределители, краны машиниста, краны разобщительные и клапаны  

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.16. Руководства РК 103.11.436-2006 и с действующей «Инструкцией по техническому обслуживанию ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов МВПС».

3.17.
Песочницы и их трубы

Установить песочные трубы. Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.17. Руководства РК 103.11.436-2006. 

3.18.
Система гребнесмазывания АГС-8.

Установить систему гребнесмазывания АГС-8.

4.
Электрическое оборудование

4.1.
Ремонт электроаппаратов

Электронный регулятор (электронные блоки) отсутствуют. Необходимо переделать электрическую схему тепловоза и собрать схему ЧМЭ-3.  

4.2.
Переключатель направления (Реверсор)

Переключатель направления отсутствует.

4.3.
Контроллер машиниста 

Имеются трещины на главной и реверсивной рукоятке контроллера, вал главного и реверсивного барабана изогнут. Кулачковые шайбы имеют отколы, трещины и выработки по поверхности катания роликов. Кулачковые диски, подвижные и неподвижные контакты изношены.    

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.3. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.4.
Контактор электропневматический (поездной) типа SD11

Контакторы частично разукомплектованы.   

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.4. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.5.
Катушки реле, контакторов, аппаратов и электропневматических вентилей. 

Катушки имеют пробой изоляции обмотки на корпус, излом изоляционных шайб каркаса катушки, обгорания изоляции.

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.5. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.6.
Контакторы электромагнитные 

Отсутствуют – КШ1-КШ6; пусковой КД1;  возбуждения КВ; КНИ.

Необходимо укомплектовать отсутствующие контакторы. 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.6. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.7.
Вентили электропневматические типа EV51 

Электропневматические вентили типа EV51 отсутствуют (16шт.). Необходимо укомплектовать.

4.8.
Реле электромагнитные 
Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.9. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.9.
Аккумуляторные батареи

Установить новые АБ. Ремонтировать отсек АБ, заменить бруски опор. 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.11. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.10.
Тяговые и вспомогательные электрические машины (Тяговый генератор типа TD-802; Двухмашинный агрегат DT 706-4/701-4; Тяговый электродвигатели типа ТЕ-006; Электродвигатель МВХ; Электродвигатель маслопрокачивающего насоса МН; Электродвигатель вентилятора калорифера МК; Электродвигатель кулачкового вала регулятора дизеля СМД; Электродвигатели вентиляторов кабины машиниста МВО, Электродвигатели обогрева воды).

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.12. Руководства РК 103.11.436-2006 и «Руководства по средному и капитальному ремонту электрических машин тепловозов РК103.11.321 – 2004».

4.10.1.
Тяговый генератор типа TD-802

Дефекты:

Лаковое покрытие магнитной системы и якоря находятся в неудовлетворительном состоянии. Изношены коллекторные пластины, ослаблены крепления главных и дополнительных полюсов, отсутствуют щеткодержатели. Отсутствует кожух главного генератора.  

4.10.2.
Двухмашинный агрегат (Вспомогательный генератор типа DT-701-4; Возбудитель типа DT-706-4)

Дефекты:

Имеется пробой изоляции катушек на корпус, следы переброса по коллектору.  Отсутствует кожух главного генератора.

4.10.3.
Тяговые электродвигатели типа ТЕ-006

Дефекты:

Изношены коллекторные пластины, отсутствуют щеткодержатели. Лаковое покрытие магнитной системы и якоря находятся в неудовлетворительном состоянии. Имеются межвитковые замыкания и пробои изоляции.

Отсутствуют все добавочные полюса.

4.11.
Арматура освещения 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.13. Руководства РК 103.11.436-2006 с заменой арматуры освещения на новое.

4.12.
Межтепловозные соединения 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.14. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.13.
Термостаты

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.15. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.14.
Электротахометры, электротермометры, электроизмерительные приборы, шунты и добавочные сопротивления.

Диод Д4 отсутствует.

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.16. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.15.
Автоматическая сигнализация, автостопы и устройства радиосвязи 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.17. Руководства РК 103.11.436-2006, в соответствии с «Руководством по капитальному ремонту аппаратов АЛСН» и в соответствии с действующей «Инструкцией по эксплуатации и ремонту локомотивных скоростемеров 3СЛ-2М и приводов к ним».

4.16.
Панели предохранителей 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.18. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.17.
Панели сопротивлений

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.19. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.18.
Автоматы

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.20. Руководства РК 103.11.436-2006 с заменой всех автоматических выключателей на новые.

4.19.
Выключатели и разъединители 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.21. Руководства РК 103.11.436-2006 с заменой всех выключателей и переключателей пульта управления на новые.

4.20.
Электрическая проводка 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.22. Руководства РК 103.11.436-2006 с полной заменой проводов высоковольтных и низковольтных цепей.

4.21.
Система управления тепловозом в одно лицо.

Восстановить (отремонтировать и укомплектовать с пультом NA28 управления тепловоза в одно лицо) систему управления тепловоза в «одно лицо».

5.
Защитные покрытия тепловоза

5.1.
Необходимо произвести окраску тепловоза в соответствии с требованием ГОСТ 22947-78 «Покрытия лакокрасочные тепловозов магистральных железных дорог колеи 1520мм», ОСТ 32.190-2002 «Покрытия защитные и декоративные лакокрасочные локомотивов при капитальном ремонте».

5.2.
После окраски тепловоза нанести:

-
знаки, номера и надписи по трафарету на кузове тепловоза, установленные «Правилами технической эксплуатации железных дорог»;

-
предостерегающие и поясняющие надписи в кабине, на экипажной части, на ВВК, на водяном и топливном баках;

-
трафареты на резервуарах главных, запасных и противопожарной установки;

-
надписи о произведенном ремонте.  

6.
Дополнительно

6.1.
Комплекс работ по повышению технической надёжности тепловозов серии чмэ3 в/и, включающий в себя доработку и упрочнение наклепом сварных швов (черт. Т1667.00.00сб, ТИ 15.ти.01.08) на рамах тележек тепловоза, упрочнение радиусного перехода R20 переднего и заднего шкворня (черт. Т328.30.02.01) на главной раме тепловоза, установке поглощающих аппаратов автосцепного устройства класса Т3 (по проекту Т2030.01.00) для назначения срока службы тепловозов 55 лет.

Примечание: к дефектному акту прилагаются фотографии тепловоза.

3) Первичный дефектный акт тепловоза ЧМЭ-3Т № 6453
Тепловоз ЧМЭ-3Т №6453 1989 года постройки подлежит капитальному ремонту        (КР).  Тепловоз находится в нерабочем состоянии. 

Для восстановления тепловоза необходимо выполнить нижеперечисленные работы согласно «Руководству по среднему и капитальному ремонту тепловозов типа ЧМЭ3 РК 103.11.436-2006» утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 01.02.2007г. №145р:

1.
Дизель

1.1.
Блок дизеля

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.1. Руководства РК 103.11.436-2006.  

1.2.
Картер дизеля

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.2. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.3.
Коленчатый вал и подшипники

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.3. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.4.
Шатунно-поршневая группа 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.4. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.5.
Цилиндровые крышки и привод рабочих клапанов

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.5. Руководства РК 103.11.436-2006..

1.6.
Распределительный вал и его привод 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.6. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.7.
Корпус распределительного механизма и передняя крышка

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.7. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.8.
Топливная аппаратура

Топливные насосы высокого давления находятся в нерабочем состоянии. Плунжерные пары,  нагнетательные клапаны, поворотные гильзы изношены.

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.8. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.9.
Топливоподкачивающий и маслопрокачивающий насосы

Насосы находятся в нерабочем состоянии. Шестерни имеют трещины и излом зубьев.  

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.9. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.10.
Привод насосов и антивибратор

Маятники, втулки и валики антивибратора изношены. 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.10. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.11.
Маслянный насос дизеля 

Насос находится в нерабочем состоянии.  

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.11. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.12.
Водяной насос (Основной и вспомогательный водяные насосы)

Насосы находятся в нерабочем состоянии. Сальники и прокладки полностью потеряли свое первоначальное свойство.

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.12. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.13.
Турбонагнетатель 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.13. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.14.
Воздухоохладители

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.14. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.15.
Регулятор числа оборотов, привод регулятора, предельный регулятор

Регулятор числа оборотов находится в нерабочем состоянии.  

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.15. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.16.
Коллекторы впускные, наддувочные, выпускные, водяные

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.16. Руководства РК 103.11.436-2006.

1.17.
Теплообменник водомаслянного охлаждения

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.1.17. Руководства РК 103.11.436-2006.

2.
Вспомогательное оборудование

2.1.
Редуктор

Гидромеханический редуктор находится в нерабочем состоянии. Изношены все шестерни и конические поверхности валов и фланцев.   

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.1. Руководства РК 103.11.436-2006 и «Руководством на ремонт гидромеханической коробки передачи при капитальных ремонтах КР-1 и КР-2 тепловозов ЧМЭ-3».

2.2.
Валы и муфты приводов вспомогательных агрегатов

Упругие резиновые элементы, упругий диск и все подшипники изношены и подлежат замене на новые.

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.2. Руководства РК 103.11.436-2006.

2.3.
Топливоподогреватель 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.3. Руководства РК 103.11.436-2006.

2.4.
Холодильник тепловоза

Необходимо заменить фирменные секции радиаторов на российские (отечественные). Заменить все коллекторы блока холодильника на новые.

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.4. Руководства РК 103.11.436-2006.

2.5.
Трубопроводы водяной, масляной, топливной, воздушных систем, ручные насосы 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.5. Руководства РК 103.11.436-2006.

2.6.
Вентиляторные колеса

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.6. Руководства РК 103.11.436-2006.

2.7.
Топливный и водяной баки. Запасной бак масла

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.7. Руководства РК 103.11.436-2006.

2.8.
Фильтры

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.8. Руководства РК 103.11.436-2006.

2.9.
Вентиляторы охлаждения тяговых электродвигателей 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.9. Руководства РК 103.11.436-2006.

2.10.
Компрессор

Компрессор находится в нерабочем состоянии. Цилиндры компрессора имеют трещины, изломы охлаждающих ребер.   

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.2.10. Руководства РК 103.11.436-2006.

3.
Экипажная часть

3.1.
Рама тепловоза и путеочиститель

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.1. Руководства РК 103.11.436-2006.

3.2.
Автосцепное устройство

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.2. Руководства РК 103.11.436-2006 и «Инструкцией по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог РФ».

3.3.
Кабина и капоты (кузов) тепловоза

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.3. Руководства РК 103.11.436-2006 и действующей «Инструкции по сварочным и наплавочным работам при ремонте тепловозов, электровозов, электропоездов и дизель-поездов».

3.4.
Рама тележки 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.4. Руководства РК 103.11.436-2006 и действующей «Инструкции по сварочным и наплавочным

работам при ремонте тепловозов, электровозов, электропоездов и дизель-поездов».

3.5.
Поводки 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.5. Руководства РК 103.11.436-2006.

3.6.
Рессорное подвешивание

Пружины имеют коррозийные повреждения и требуется замена на новые. Резинометаллические пластины рессорного подвешивания изношены и подлежат к замене.

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.6. Руководства РК 103.11.436-2006.

3.7.
Гидроамортизатор

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.7. Руководства РК 103.11.436-2006 и в соответствии с «Руководством по техническому обслуживанию и ремонту гидравлических и фрикционных гасителей колебаний локомотивов».

3.8.
Подвеска главной рамы 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.8. Руководства РК 103.11.436-2006.

3.9.
Подвеска тяговых электродвигателей 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.9. Руководства РК 103.11.436-2006. 

3.10.
Кожух зубчтой передачи 

Заменить все кожуха зубчатой передачи на новые (6 комп.).

3.11.
Колесные пары

Произвести полное освидетельствование и ремонт колесных пар с заменой всех изношенных составных частей (осей, колесных центров, бандажей, зубчатых колес) согласно пункта 5.3.11. Руководства РК 103.11.436-2006 и  Инструкции №2631р от 22.12.2016 г. по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм.  

3.12.
Роликовые буксы колесных пар

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.12. Руководства РК 103.11.436-2006.

3.13.
Ручной тормоз 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.13. Руководства РК 103.11.436-2006.

3.14.
Воздушные резервуары

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.14. Руководства РК 103.11.436-2006 и с действующей «Инструкцией по техническому обслуживанию ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов МВПС».

3.15.
Тифоны, клапаны тифона, свистки

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.15. Руководства РК 103.11.436-2006.

3.16.
Тормазная рычажная передача, тормозные цилиндры, воздухораспределители, краны машиниста, краны разобщительные и клапаны  

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.16. Руководства РК 103.11.436-2006 и с действующей «Инструкцией по техническому обслуживанию ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов МВПС».

3.17.
Песочницы и их трубы

Установить песочные трубы. Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.3.17. Руководства РК 103.11.436-2006. 

3.18.
Система гребнесмазывания АГС-8.

Установить систему гребнесмазывания АГС-8.

4.
Электрическое оборудование

4.1.
Ремонт электроаппаратов

Электронный регулятор (электронные блоки) отсутствуют. Необходимо переделать электрическую схему тепловоза и собрать схему ЧМЭ-3.  

4.2.
Переключатель направления (Реверсор)

Переключатель направления разукомплектован.

4.3.
Контроллер машиниста 

Кулачковые шайбы имеют отколы, трещины и выработки по поверхности катания роликов. Кулачковые диски, подвижные и неподвижные контакты изношены.    

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.3. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.4.
Контактор электропневматический (поездной) типа SD11

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.4. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.5.
Катушки реле, контакторов, аппаратов и электропневматических вентилей. 

Катушки имеют пробой изоляции обмотки на корпус, излом изоляционных шайб каркаса катушки, обгорания изоляции.

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.5. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.6.
Контакторы электромагнитные  

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.6. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.7.
Вентили электропневматические типа EV51 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.7. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.8.
Реле электромагнитные

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.9. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.9.
Аккумуляторные батареи

Установить новые АБ. Ремонтировать отсек АБ, заменить бруски опор. 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.11. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.10.
Тяговые и вспомогательные электрические машины (Тяговый генератор типа TD-802; Двухмашинный агрегат DT 706-4/701-4; Тяговый электродвигатели типа ТЕ-006; Электродвигатель МВХ; Электродвигатель маслопрокачивающего насоса МН; Электродвигатель вентилятора калорифера МК; Электродвигатель кулачкового вала регулятора дизеля СМД; Электродвигатели вентиляторов кабины машиниста МВО, Электродвигатели обогрева воды).

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.12. Руководства РК 103.11.436-2006 и «Руководства по средному и капитальному ремонту электрических машин тепловозов РК103.11.321 – 2004».

4.10.1.
Тяговый генератор типа TD-802

Дефекты:

Лаковое покрытие магнитной системы и якоря находятся в неудовлетворительном состоянии. Изношены коллекторные пластины. 

4.10.2.
Двухмашинный агрегат (Вспомогательный генератор типа DT-701-4; Возбудитель типа DT-706-4)

Дефекты:

Разукомплектован, отсутствуют щеткодержатели, имеется пробой изоляции катушек на корпус, следы переброса по коллектору.  

4.10.3.
Тяговые электродвигатели типа ТЕ-006

Дефекты:

Изношены коллекторные пластины. Лаковое покрытие магнитной системы и якоря находятся в неудовлетворительном состоянии. Имеются межвитковые замыкания и пробои изоляции.

4.11.
Арматура освещения 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.13. Руководства РК 103.11.436-2006 с заменой арматуры освещения на новое.

4.12.
Межтепловозные соединения 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.14. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.13.
Термостаты

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.15. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.14.
Электротахометры, электротермометры, электроизмерительные приборы, шунты и добавочные сопротивления.

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.16. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.15.
Автоматическая сигнализация, автостопы и устройства радиосвязи 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.17. Руководства РК 103.11.436-2006, в соответствии с «Руководством по капитальному ремонту аппаратов АЛСН» и в соответствии с действующей «Инструкцией по эксплуатации и ремонту локомотивных скоростемеров 3СЛ-2М и приводов к ним».

4.16.
Панели предохранителей 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.18. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.17.
Панели сопротивлений

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.19. Руководства РК 103.11.436-2006.

4.18.
Автоматы

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.20. Руководства РК 103.11.436-2006 с заменой всех автоматических выключателей на новые.

4.19.
Выключатели и разъединители 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.21. Руководства РК 103.11.436-2006 с заменой всех выключателей и переключателей пульта управления на новые.

4.20.
Электрическая проводка 

Произвести ремонтные работы согласно пункта 5.4.22. Руководства РК 103.11.436-2006 с полной заменой проводов высоковольтных и низковольтных цепей.

4.21.
Система управления тепловозом в одно лицо.

Восстановить (отремонтировать и укомплектовать с пультом NA28 управления тепловоза в одно лицо) систему управления тепловоза в «одно лицо».

5.
Защитные покрытия тепловоза

5.1.
Необходимо произвести окраску тепловоза в соответствии с требованием ГОСТ 22947-78 «Покрытия лакокрасочные тепловозов магистральных железных дорог колеи 1520мм», ОСТ 32.190-2002 «Покрытия защитные и декоративные лакокрасочные локомотивов при капитальном ремонте».

5.2.
После окраски тепловоза нанести:

-
знаки, номера и надписи по трафарету на кузове тепловоза, установленные «Правилами технической эксплуатации железных дорог»;

-
предостерегающие и поясняющие надписи в кабине, на экипажной части, на ВВК, на водяном и топливном баках;

-
трафареты на резервуарах главных, запасных и противопожарной установки;

-
надписи о произведенном ремонте.  

6.
Дополнительно

6.1.
Комплекс работ по повышению технической надёжности тепловозов серии чмэ3 в/и, включающий в себя доработку и упрочнение наклепом сварных швов (черт. Т1667.00.00сб, ТИ 15.ти.01.08) на рамах тележек тепловоза, упрочнение радиусного перехода R20 переднего и заднего шкворня (черт. Т328.30.02.01) на главной раме тепловоза, установке поглощающих аппаратов автосцепного устройства класса Т3 (по проекту Т2030.01.00) для назначения срока службы тепловозов 55 лет.

Примечание: к дефектному акту прилагаются фотографии тепловоза.
Приложение  №8

	Перечень ТМЦ подлежащих замене на новые и ремонту при выполнении КР тепловозов серии ЧМЭ-3Э и  ЧМЭ3Т 

	№п/п
	№ детали (чертежа)
	Наименование детали
	Количество ТМЦ подлежащие к ремонту или замене (из расчета на 1ед. тепловоз)
	Заполняется участником тендера

	
	
	
	Кол.-во на объект
	Замена на новые по объему КР
	Замена на новые или укомпл.(дополнительно при необходимости)
	Ремонт по объему КР
	Ремонт (дополнительно при необходимости) 
	Цена в дол. США или в руб. РФ за 1ед. без НДС
	Сумма в дол. США или в руб. РФ за 1ед. без НДС

	1
	3-14-9060-017 DS134045/А
	Дизель K6S310DR
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	2
	Д67.02.12.00 DS126729
	Нижняя половина вкладыша коренного подшипника
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Д67.02.11.00 DS126728
	Верхняя половина вкладыша коренного подшипника
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Д67.02.13.00 DS126727
	Верхняя половина вкладыша радиальноупорного подшипника
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Д67.02.14.00 DS126726
	Нижня половина вкладыша радиальноупорного подшипника
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	4-PS-424959                     4-14-4202026                  2-PS-427412                  4-PS-429775                    4-14-4226001
	Уплотнение
	1
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	0-14-8140009 Д67.10.01.00
	Коленчатый вал
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	8
	0-14-8140009 Д67.10.01.00
	Коленчатый вал
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	9
	3-PIS-118126
	Хомут
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	4-PIS-001301
	Болт
	24
	24
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	4-PIS-028204
	Болт
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	4-14-4204011
	Уплотнение пальца
	24
	24
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	3-PIS-392201
	Маслосьемное кольцо
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	4-PIS-420354
	Уплотнение
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	4-14-4318016
	Уплотнительная
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Д27.03.01.14 DS1230104
	Втулка цилиндра
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	4-24-1466904                  4-24-1466903
	Уплотнение
	24
	24
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	5-PS-429633                  5-PS-429640                        5-PS-429632
	Уплотнение втулки цилиндра
	18
	18
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	 
	Крышка цилиндра (корпус)
	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 

	20
	5 PIS 6683-11
	Вставка коромысла
	12
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	5 PIS 2010-00
	Втулка поперечи
	12
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Д27.16.00.06                   3 PIS 6003.01
	Клапан впускной
	24
	24
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Д27.16.00.02                     4 PIS 4517-117
	Спиральная пружина клапана наружная
	24
	24
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Д27.16.00.01                    5 PIS 4500-95
	Спиральная пружина клапана внутренняя
	24
	24
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Д27.16.00.05                      5 PIS 4500-96
	Спиральная пружина поперечины
	24
	24
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	2 Сv 92803-08 Д67.20.01.00                         2 CV 92803-01
	Форсунка
	6
	 
	 
	6
	 
	 
	 

	27
	2 Сv 92803-08 Д67.20.01.00                         2 CV 92803-01
	Форсунка в сборе
	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 

	28
	Д27.20.01.03 4 CV08002-60
	Пружина форсунки
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Д67.20.11.00                     3CV 68053-05
	Распылитель
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	3-14-134638 Д67.08.41.00сб DS134032
	Поршень
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	4-00-133904 Д67.08.43.00сб DS133904
	Поршневой палец
	6
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	CSN 022931
	Предохранительное кольцо 130x4
	12
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	3-24-360046
	Уплотнительное
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	3-24-3600540 Д67.08.04.01 DS2554N
	Уплотнительное
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	3-24-3600538 Д67.08.04.02 DS134607
	Уплотнительное
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	3-24-3600539 Д67.08.04.03 DS134605
	Уплотнительное
	12
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	3-24-3600537 Д67.08.04.04 DS134604
	Уплотнительное
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	3-Ds-l 34603 Д67.08.04.05 DS134603
	Маслосьемное кольцо 10мм
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	3-DS-131497 Д67.08.04.06 DS131479
	Маслосьемное кольцо 10мм
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	2-14-8120-004
	Шатун
	6
	 
	 
	6
	 
	 
	 

	41
	2-14-8120-005
	Шатун
	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 

	42
	3-Ds-131033 Д67.08.23.00-1
	Шатунная втулка
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	2-Ds-126741 Д67.08.21.00
	Верхняя половина
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	2-Ds-126740 Д67.08.22.00 05
	Нижняя половина вкладыша  
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Ds-134049
	Привод ТНВД
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	46
	Ds-134049
	Привод ТНВД
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	47
	Ds-123034
	Кулачек топливоподачи
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	4 РIS 8290-02  
	Концевой подшипник 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	3 РIS 2368-37
	Вкладыш подшипника 
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	4 РIS 2379-70
	Вкладыш радиально-упорного подшипника
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	Д67.19.01.00                      DS 126335                                    1  С\/92904-12 
	Топливный насос высокого давления
	6
	 
	 
	6
	 
	 
	 

	52
	Д67.19.01.00                      DS 126335                                    1  С\/92904-12 
	Топливный насос высокого давления
	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 

	53
	Д67.19.11.00
	Клапан нагнетательный
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	Д67.19.01.03                     4СV 08003-06
	Пружина плунжер
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	Д67.19.12.00                   4 СV 60450-20
	Плунжерная пара
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	Д27.18.25.00                  3-14-8660-010
	Клапан предохранительный
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	57
	Д27.18.25.00                  3-14-8660-010
	Клапан предохранительный
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	58
	ТЗ.090.01.00                             ЗРIS 8300-23
	Клапан предохранительный
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	59
	ТЗ.090.01.00                             ЗРIS 8300-23
	Клапан предохранительный
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	60
	Р472V10                        Рn119721
	Фильтр грубой очистки топлива (пластинчатый)
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	540-2-07
	Фильтр тонкой очистки (войлочные пластины)
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	62
	540-2-07
	Фильтр тонкой очистки (войлочные пластины)
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	63
	Д27.22.01.05                  3 РIS 1667-06
	Крышка
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	64
	Д67.22.01.02                          4 РIS 3211-60
	Ведущее зубчатое
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	Д67.22.01.01                   4 РIS 3211-61
	Ведомое зубчатое
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	Д67.22.01.03                   4 РIS 3204-17
	Зубчатое колесо 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	 CSN 024636
	Подшипник
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	3-02-9060-11 
	Крыльчатый насос 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	4-14-8510-003 Д67.31.01.00                      DS 119451
	Маслопрокачивающий агрегат
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	Д67.31.01.01                  4 РIS 3211-54
	Зубчатое колесо
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	Д67.31.01.02                  4 РIS 3211-53
	Зубчатое колесо
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	Д67.31.21.00                   4-14-3966-002
	Полумуфта
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	 
	Электродвигатель Маслопрокачивающего насоса
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	74
	 
	Электродвигатель Маслопрокачивающего насоса
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	75
	0-14-119451
	Масляный насос
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	76
	0-14-119451
	Масляный насос
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	77
	Д67.33.01.04                   3-14-3371-015
	Шестерня
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	Д67.33.01.01                      DS 126223
	Шестерня
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	79
	Д67.33.01.03                   4 РIS 3205-10
	Шестерня
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	Д67.33.01.02                   4 РIS 3255-04
	Шестерня
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	2-14-3365-001
	Зубчатое колесо
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	Ds-122584
	Маслоотражательное кольцо
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	Ds-2523 N ЗД100.63.005
	Бумажная фильтрующая вставка
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	Д27 35.12.00                  2-14-8520-015
	Фильтр масляный
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	85
	4-14-4240026 Д27.35.12.01
	Уплотнение
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	86
	5 РIS 423039                Д27.35 12.07
	Уплотнение
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	87
	Д27.35.12.00                   3-14-8407-002
	Масляный фильтр щелевой F404-276
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	88
	0-14-128258
	Маслоохладитель с трубопроводом
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	89
	Ds-129432
	Охлаждающая трубка Ø16
	150
	150
	 
	 
	 
	 
	 

	90
	Ds-129433
	Распорная трубка Ø22
	80
	80
	 
	 
	 
	 
	 

	91
	Ds-129434 
	3аспорная трубка Ø22
	8
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	0-24-2811001
	Нагнетательный трубопровод с промежуточным охладителем
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	93
	1TKCH 6400-091
	Промежуточный воздухоохладитель
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	Т328.12.01.00                   DS 126036
	Водяной центробежный насос
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	95
	Т328.12.01.00                   DS 126036
	Водяной центробежный насос (корпус)
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	96
	3-14-7500-001
	Колесо рабочее
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	97
	Т328.12.01.01                3-14-3364-002
	Колесо зубчатое
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	98
	Т328 12.01.14                 4-24-20617-01                    DS 2410Н
	Сальник
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	99
	Д67.39.01.00                     DS 126028
	Водяной центробежный насос
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	100
	Д67.39.01.00                     DS 126028
	Водяной центробежный насос (корпус)
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	101
	4 РIS 5280-05
	Колесо рабочее
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	102
	Т328.12.01.01                  3-14-3364-001
	Колесо зубчатое
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	103
	Д67.39.01.10                 4-24-20617-00                    DS 2391N
	Сальник
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	104
	Д67.41.01.00                       1-960.9-003
	Турбовоздуходувка РDH-50\/
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	105
	Д67.41.01.00                       1-960.9-003
	Турбовоздуходувка РDH-50\/ (корпус)
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	106
	SR 06308               МАД с 183
	Подшипник
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	107
	Д67.41.12.00
	Узел подшипниковый
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	108
	Д67.41.13.02                          1-665.7-005
	Лопатка
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	109
	Д67.41.11.00
	Узел подшипниковый
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	110
	Д67.41.14.04
	Пластина 3,4x38x2мм
	20
	20
	 
	 
	 
	 
	 

	111
	Д67.41.01.29
	Фланец
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	112
	Д67.41.18.03
	Кольцо 44x38x2мм
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	113
	ПКБ-199-64
	Кольцо 39x46мм
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	114
	ПКБ-199-64
	Кольцо 22x30мм
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	115
	ПКБ-199-64
	Кольцо 52x64мм
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	116
	ПКБ-199-64
	Кольцо 14x90мм
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	117
	ПКБ-199-64
	Кольцо 16x22мм
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	118
	Д67.41.11 06/10
	Пластина уплотнительная
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	119
	Д67.41.12.03/06
	Пластина уплотнительная
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	120
	-
	Электрооборудование
	компл
	 
	 
	компл
	 
	 
	 

	121
	ТЗ.071.00.00.00сб              4-820888                               0-820030
	Главный генератор ТD 802 ремонт без замены коллектора
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	122
	ТЗ.071.00.00.00сб              4-820888                               0-820030
	Замена коллектора Главного генератора ТD 802 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	123
	Т463.61.01.00
	Двухмашинный агрегат DТ 701-4/ DT 706-4 ремонт без замены коллектора
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	124
	Т463.61.01.00
	Замена коллектора Двухмашинного агрегата DТ 701-4/ DT 706-4 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	125
	1-250146
	Переключатель механический ВА25
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	126
	1-250146
	Переключатель механический ВА25
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	127
	4-240264 
	Контакт круговой 
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	128
	4-240219
	Контакт подвижный
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	129
	1-250148 
	Серводвигатель СВ11
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	130
	1-250148 
	Серводвигатель СВ11
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	131
	CSN 024633
	Подшипник
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	132
	10/19x7
	Уплотнительное кольцо
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	133
	Ø7/19x6
	Подшипник
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	134
	6,3x8x20
	Щетка
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	135
	1-1
	Щеткодержатель
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	136
	4-250717
	Пружина
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	137
	Ø35/15x10
	Уплотнительное кольцо
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	138
	6202
	Подшипник
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	139
	609
	Подшипник
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	140
	1-250147
	Шкаф с регулиров сопротивлением ОR12
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	141
	4-250707
	Рычаг графитовый
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	142
	4-250293
	Графитовая щетка
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	143
	4-250292
	Пружина
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	144
	2-250116
	Лента сопротивления
	3 компл
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	145
	4-220798                                4-220704                              4-220791                             4-220669                             4-220796
	Роликовое сопротивление
	 компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	146
	-
	Сопротивление ЗЗООм, 7500м, 150000м, 270м
	 компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	147
	1-250132
	Панель приборов
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	148
	1-250132
	Панель приборов
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	149
	IJV-6PO                   IJM25PO                       IJM6PO                IJV10PO                  IJM 1PO                            IJM 2, 4PO
	Автомат
	10
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	150
	Ма72с 0-150V                 Ма72с 100-0-100А
	Вольтметр Амперметр
	 компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	151
	Т6
	Переключатель
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	152
	4-230258
	Изолятор клемм
	 компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	153
	РНО-63А-ТF                   РНО-80А-ТF                   РНО-100А-ТF
	Предохранитель
	 компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	154
	4-230329
	Угольный контакт неподвижный
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	155
	4-230356
	Пружина
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	156
	4-220705
	Сопротивление
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	157
	ТС 665
	Конденсатор
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	158
	4-230900
	Контакт подвижный
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	159
	4-230901
	Угольный контакт неподвижный
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	160
	TR-617
	Сопротивление 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	161
	4-230772
	Контакт длинный 
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	162
	4-230773
	Контакт короткий
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	163
	1-220051
	Сопративление регулирующее
	 компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	164
	-
	Шунт 1000А, 150мВ 
	 компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	165
	0-250004
	Реверсор PZ 702 ремонт
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	166
	0-250004
	Реверсор PZ 702 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	167
	0-120024
	Контактор SD11
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	168
	0-120024
	Контактор SD11
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	169
	4-230337
	Главный контакт
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	170
	4-230334
	Контакт вспомогательный
	 3 компл
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	171
	4-124950
	Контактная лента
	3 компл
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	172
	5-230008
	Пружина
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	173
	5-230007
	Пружина
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	174
	4-230925
	Электромагнитный вентиль EV51
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	175
	4-230925
	Электромагнитный вентиль EV51
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	176
	3-230219
	Плоская прижина
	3 компл
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	177
	4-230922                               4-230925
	Электромагнитный вентиль EV51
	12
	 
	 
	12
	 
	 
	 

	178
	4-230922                               4-230925
	Электромагнитный вентиль EV51
	12
	 
	12
	 
	 
	 
	 

	179
	4-230919
	Катушка 110В
	12
	 
	 
	12
	 
	 
	 

	180
	4-230919
	Катушка 110В
	12
	 
	12
	 
	 
	 
	 

	181
	5-230012
	Пружина
	12
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	182
	 4-122853                            4-122641
	Контактор SC 11-0/0 SC11-0/0
	7
	 
	 
	7
	 
	 
	 

	183
	 4-122853                            4-122641
	Контактор SC 11-0/0 SC11-0/0
	7
	 
	7
	 
	 
	 
	 

	184
	3-120447
	Катушка
	7
	 
	 
	7
	 
	 
	 

	185
	3-120447
	Катушка
	7
	 
	7
	 
	 
	 
	 

	186
	4-121294                          T3.066.02.00 сб
	Контакт главный
	7
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	187
	4-121427
	Пружина главная
	7
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	188
	5-121087
	Пружина вспомогательная
	7
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	189
	4-123251                            3-120920                               4-123530                               3-120921
	Контактор SG 13-1/1 SG 13-0/2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	190
	4-123251                            3-120920                               4-123530                               3-120921
	Контактор SG 13-1/1 SG 13-0/2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	191
	3-120561                                  3-120562
	Катушка 48В                                        Катушка 110В
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	192
	3-120561                                  3-120562
	Катушка 48В                                        Катушка 110В
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	193
	4-122312
	Главный контакт
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	194
	4-122691
	Главная пружина
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	195
	4-122316
	Пружина вспомогательная
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	196
	2-120350                                      2-120371
	Вспомогательные контакты
	2компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	197
	4-122239                             3-120847
	Контактор SA781-2/0
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	198
	4-122239                             3-120847
	Контактор SA781-2/0
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	199
	4-121545 T3.067.02.00 сб
	Главный контакт
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	200
	2-120133 T3.067.051.00 сб
	Вспомогательные контакты
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	201
	2-120175                             2-120173                             2-120224 Т509.71.06.00сб
	Контактор SE11-1/0                             SE 11-0/0                                                  SE 11-1/1
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	202
	4-120724 Т509.71.43.00 сб
	Главный контакт неподвижный
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	203
	4-121882 Т509.71.42.00 сб
	Главный контакт подвижный
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	204
	5-120450
	Пружина
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	205
	4-120682
	Пружина
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	206
	3-120271                          3-120416
	Вспомогательные контакты
	4компл
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	207
	4-230954                             4-230957                              4-230945                            4-230948                              4-230992 
	Контактор RA 110                              RA 222                                                       RA 441                                                       RA 227                                                       RA 226
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	208
	4-124261                            4-123444
	Контакт подвижный
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	209
	4-124263
	Контакт неподвижный
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	210
	4-231047
	Контакт огнутый
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	211
	5-230005
	Пружина
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	212
	2-120247                                 2-120304
	Контактор Rd 11-1/1                             RD 11-2/2                                                  
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	213
	2-120247                                 2-120304
	Контактор Rd 11-1/1                             RD 11-2/2                                                  
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	214
	4-124261
	Контакт подвижный
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	215
	4-124263
	Контакт неподвижный
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	216
	4-231047
	Контакт огнутый
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	217
	4-121414
	Контакт подвижный
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	218
	KY724
	Диод
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	219
	1-220289
	Доска с конденсаторами
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	220
	2-220451
	Клемник
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	221
	2-220422
	Доска с диодами
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	222
	1-190063
	Доска с конденсаторами
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	223
	0-130100
	Контроллер машиниста НН59
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	224
	4-131365                               4-131366                               4-131367                                4-131368                                 4-131369
	Кулачки KJ-JK2                                    JK3-KJ4                                                KJ5-KJ6                                                 KJ7-KJ8                                                 KJ9-KJ10
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	225
	4-220576                         4-220577                              4-131373
	Кулачки JPZ-JPZ2                                               JPZ3-JPZ4                                             JPZ5-JPZ5
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	226
	2-190112
	Кулачковый контакт SМ 34
	18
	 
	 
	18
	 
	 
	 

	227
	2-190112
	Кулачковый контакт SМ 34
	18
	 
	18
	 
	 
	 
	 

	228
	3-130598
	Кулячка
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	229
	КБ6
	Переключатель
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	230
	4-220592
	Шип
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	231
	4-220467
	Ролик
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	232
	-
	Электродвигатель вентилятора SМ5001L ремонт
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	233
	-
	Электродвигатель вентилятора SМ5001L ремонт
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	234
	75КН150Р                       1-37-220088
	Аккумуляторная батарея
	1 компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	235
	 
	Межтепловозные соединения (для работы по системе двух единиц)
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	236
	ТМN10b
	Электродвигатель маслопрокачивающего насоса П22У4 ремонт
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	237
	ТМN10b
	Электродвигатель маслопрокачивающего насоса П22У4 ремонт
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	238
	ТМN 06b
	Электродвигатель калорифера                ПБ-11У2 ремонт
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	239
	ТМN 06b
	Электродвигатель калорифера                ПБ-11У2 ремонт
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	240
	-
	Электропроводка вспомогательных цепей
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	241
	-
	Электропроводка силовых цепей
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	242
	-
	Электропневматический клапан ЭПК-150 ремкомплект
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	243
	-
	Электропневматический клапан ЭПК-150 ремкомплект
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	244
	22001-ООООА
	Светофор двухсторонний пятизначный С-2-5
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	245
	22001-ООООА
	Светофор двухсторонний пятизначный С-2-5
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	246
	ГОСТ 24179-80
	Светофильтры СФАК4
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	247
	ГОСТ 24179-80
	СФАЖ40
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	248
	ГОСТ 24179-80
	СФА340
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	249
	ГОСТ 24179-80
	СФАЛБ40
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	250
	-
	Осветительные приборы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	251
	-
	Светильник с лампой
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	252
	-
	Светильник с лампой
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	253
	-
	Вентилятор
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	254
	-
	Вентилятор
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	255
	0-02-8710-985                      0-02-8710-908
	Освещение переднего/ среднего/заднего капота и рамы
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	256
	VD 2055
	Прожектор с лампе
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	257
	3-02-8770-078                 3-02-8770-079                 3-02-8770-080
	Манометр
	7
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	258
	J 13 А 1-00
	Таходинамометр
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	259
	3-02-8770-076
	Переключатель давления
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	260
	RАК 120090
	Термостат 15А, 220\/
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	261
	3-02-3770-20
	Прибор для контроля температуры
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	262
	3-02-8770-099
	Указатель температуры
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	263
	Р1
	Датчик температуры
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	264
	RЕСО 942-55
	Термостат 12А, 220\/
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	265
	3-02-8770-072
	Указатель оборотов
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	266
	-
	Вспомогательное оборудование
	компл
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	267
	0-02-8310-118
	Топливный бак
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	268
	2-02-8310-129
	Затвор с фильтром
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	269
	3-02-8314-042
	Сточный клапан
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	270
	2-02-8470-084
	Уравнительный бак правый
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	271
	2-02-8470-086
	Уравнительный бак левый
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	272
	3-03-6220-425 7317.000                  Р62.131.000
	Секция радиатора
	24
	24
	 
	 
	 
	 
	 

	273
	2-02-8430-17 Т328.15.11.00
	Вентилятор холодильника большой 1000
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	274
	4-02-8400-022
	Упругая подставка
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	275
	31311
	Подшипник
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	276
	6309
	Подшипник
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	277
	3-11-8913-006
	Рабочее колесо
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	278
	0-02-8430-108
	Рабочее колесо
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	279
	1-02-2977-009
	Вал
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	280
	4-02-7972-083
	Упругое соединени
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	281
	 
	Редуктор гидромеханический
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	282
	Т328.65.01.04                2-18-3367-133
	Колесо зубчатое
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	283
	Т328.65.34.00                        1-18-3889-009
	Диск муфты несуща
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	284
	Т328.65.31.03                 1-18-7502-012
	Колесо турбинное
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	285
	Т328 65.31.04                 1-18-7502-013
	Колесо насосное
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	286
	Т328.65.31.01                  3-18-3366-002
	Шестерня
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	287
	Т93.65.172.13                  2-18-3720-001
	Шестерня коническая
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	288
	Т328.65.31.02                      3-18-3206-003
	Шестерня
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	289
	Т93.65.171.01                     2-18-3711-001
	Колесо зубчатое
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	290
	Т93.65.173.05                  2-18-3461-001
	Колесо зубчатое
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	291
	Т93.65.171.04                    2-18-2128-002
	Втулка приводного механизма вентилятора Ø 330 мм
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	292
	Т93.65.175.07
	Пружина
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	293
	Т93.65.173.01
	Корпус привода К-2
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	294
	-
	Клиновой ремень Бx2120
	10
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	295
	0-02-8450-062
	Вентилятор охлаждения ТЭД
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	296
	CSN 024708
	Подшипник
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	297
	Т328.40.01/02.00               ОВ-2326
	Компрессор К-2 лок
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	298
	Т328.40.01.12                   КS3-16941
	Шестерня
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	299
	Т93.65.193.00                  4-02-7972-004
	Упругая муфта
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	300
	Т328.40.12.01                   КS2-19616
	Вал коленчатый
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	301
	Т328.40.14.01                  КS2-19610
	Корпус
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	302
	Т328.40.14.01                  КS2-19610
	Корпус цвд
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	303
	Т328.40.17.01                  
	Корпус цнд
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	304
	Т328.40.01.09
	Цилиндр высокого давления
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	305
	Т328.40.01.16
	Цилиндр низкого давления
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	306
	Т328.40.221.01                  КS2-19770
	Поршень второй ступени
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	307
	Т328.40.23.02                   КSЗ-16942
	Шестерня ведома
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	308
	Т328.40.23.10                   КS4-13715
	Шестерня ведуща
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	309
	Т328.40.23.12                 КS4-13927
	Шестерня ведома
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	310
	Т328.40.240.01                КS1-21528
	Поршень первой ступени
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	311
	Т328.40.242.02               КS5-11347
	Болт шатунный
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	312
	Т328.40.2421.00                  КS4-14219
	Вкладыш нижний
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	313
	Т328.40.2422.01 КS4-14219
	Вкладыш верхний
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	314
	Т328.40.15.00                        4В-2187
	Регулятор давления
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	315
	Т328.40.172.00                 РС-0033
	Клапан всасывающий низкого давления
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	316
	Т328.40.143.00                  РС-0037
	Клапан нагнетательный высокого давления
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	317
	Т328.40.142.00
	Клапан всасывающий высокого давления
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	318
	ЗВ-2281
	Фильтр нагнетательный
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	319
	Т328.40.171.00 РС-0034
	Клапан нагнетательный низкого давления
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	320
	Т76.40.01.14
	Кольцо поршневое компрессионное ЦВД
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	321
	Т328.40.221.02
	Кольцо поршневое маслосъемное ЦВД
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	322
	Т328.40.241.02
	Кольцо поршневое компрессионное ЦНД
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	323
	Т328.40.241.03
	Кольцо поршневое компрессионное ЦНД
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	324
	Т328.40.241.04
	Кольцо маслосъемное ЦНД
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	325
	3-03-5311-003
	Секция калорифе
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	326
	 
	Резервуар
	7
	 
	 
	7
	 
	 
	 

	327
	4N 96400-105 4561.0/4561.2
	Кран 1/2" НИ
	компл
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	328
	394.000
	Тормозной кран
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	329
	254.000
	Тормозной кран
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	330
	CSN 137821.1
	Гибкий рукав
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	331
	270.023-1
	Главная часть
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	332
	483.010
	Магистральная часть
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	333
	114
	Кран
	компл
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	334
	337
	Кран
	компл
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	335
	3-5830-01
	Регулировочный клапан
	компл
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	336
	2-02-8530-166
	Пневматический ц
	компл
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	337
	4515.0, 4515.1, 4515.2
	Предохранительный клапан
	компл
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	338
	4562.0
	Кран 3/4"
	компл
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	339
	4563.0
	Кран 1"Я
	компл
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	340
	455990030101
	Выпускной клапан
	компл
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	341
	455990050121
	Дросельный клапан
	компл
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	342
	455990055110 4Ы 90055-110
	Клапан песочниц
	компл
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	343
	455996430009
	Обратный клапан
	компл
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	344
	455996430120
	Кнопка тифона
	компл
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	345
	455996430122
	Двойная кнопка тифона
	компл
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	346
	455996430124
	Обратный клапан
	компл
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	347
	455996430132
	Обратный клапан
	компл
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	348
	455996433035
	Переключательный клапан
	компл
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	349
	ТЗ. 167.02.01,        04.000сб                               2-02-8520-182
	Резервуар 5 л
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	350
	0-02-8100-116
	Тележка
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	351
	ТЗ.039.00.00.00сб                 0-810097
	Тяговый двигатель ТЕ 006 ремонт без замены коллектора
	6
	 
	 
	6
	 
	 
	 

	352
	ТЗ.039.00.00.00сб                 0-810097
	Замена коллектора Тягового двигателя ТЕ 006 
	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 

	353
	3-810952
	Вкладыши МОП
	12 компл
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	354
	4-820077
	Резиновый изолятор
	24
	24
	 
	 
	 
	 
	 

	355
	1-810470
	Кожух тягового редуктора
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	356
	-
	Польстер
	12
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	357
	Т328.37.10.01                   1-02-3200-006
	Шестерня тягового электродвигателя
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	358
	0-02-8110-039
	Колесная пара
	6
	 
	 
	6
	 
	 
	 

	359
	 
	Замена оси колесной пары
	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 

	360
	 
	Замена зубчатого колеса
	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 

	361
	 
	Замена колесного центра
	12
	 
	12
	 
	 
	 
	 

	362
	Т93.37.14.03                    2-02-7530-006
	Бандаж колеса
	12
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	363
	4-02-3903-001
	Запорное кольцо
	12
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	364
	2-02-8120-053
	Опорное кольцо
	12
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	365
	23243 В/С 3
	Подшипник
	12
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	366
	0-02-8130-086
	Рама тележки
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	367
	4-02-2063-003
	Втулка балансира
	8
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	368
	5-02-2000-016
	Втулка балансира
	8
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	369
	5-02-2083-002
	Втулка
	8
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	370
	4-02-0910-087
	Дистанционная прокладка
	12
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	371
	3-02-8340-001
	Эластичная пластина
	12
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	372
	2-02-4500-070
	Пружина внешняя
	12
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	373
	2-02-4500-071
	Пружина внутренняя
	12
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	374
	 
	Гидроамортизатор
	12
	 
	12
	 
	 
	 
	 

	375
	 
	Кожух зубчтой передачи (Верхний и нижний половины)
	6 комп.
	 
	6
	 
	 
	 
	 

	376
	 
	Система гребнесмазывания АГС-8
	1 комп.
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	377
	 
	Система гребнесмазывания АГС-8
	1 комп.
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	378
	2-02-8150-064 44.5287.000.000
	Тормозная колодка
	24
	24
	 
	 
	 
	 
	 

	379
	5-02-2520-005
	Регулировочная подкладка
	8
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	380
	4-02-4500-007
	Пружина
	8
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	381
	РN 023451.00
	Втулка
	18
	18
	 
	 
	 
	 
	 

	382
	РN 023451.00
	Втулка
	18
	18
	 
	 
	 
	 
	 

	383
	РN 023451.00
	Втулка
	18
	18
	 
	 
	 
	 
	 

	384
	РN 023451.00
	Втулка
	18
	18
	 
	 
	 
	 
	 

	385
	РN 023451.00
	Втулка
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	386
	РN 023451.00
	Втулка
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	387
	РN 023451.00
	Втулка
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	388
	РN 023451.00
	Втулка
	16
	16
	 
	 
	 
	 
	 

	389
	РN 023451.00
	Втулка
	16
	16
	 
	 
	 
	 
	 

	390
	455006774114
	Манжета резинова
	8
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	391
	455006718111
	Стирательное кольцо
	8
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	392
	455021603258
	Прижимное кольца
	8
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	393
	455008080027
	Пружина
	8
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	394
	455006718104
	Уплотнительное кольцо
	8
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	395
	455004206128
	Втулка
	8
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	396
	455006705162
	Уплотнение
	8
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	397
	4-02-4500-033
	Пружина
	18
	18
	 
	 
	 
	 
	 

	398
	1-02-8100-090
	Привод воздуха
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	399
	3SL 2 М - 150
	Скоростемер ЗСЛ-2M
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	400
	2-02-8750-027
	Коробка передач
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	401
	0-02-8200-086
	Рама
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	402
	1-02-8260-022 106.01.000-0сб
	Автосцепка СА-3
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	403
	106.00.003-1
	Плита упорная
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	404
	106.00.002-2
	Клин тягового хомута
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	405
	106.00.001-1
	Хомут тяговый
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	406
	106.02.000-0 сб
	Фрикционный аппарат
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	407
	2707 2-02-7401-000
	Розетка автосцепка
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	408
	106.00.011-0
	Балочка центрирующая
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	409
	106.00.012-0
	Маятник
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	410
	ТЕМ1.40.10.081
	Пневмоцилиндр автосцепки
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	411
	1-02-8630-178                     2-02-8630-179                   1-02-8640-032-06
	Дверь (правая, левая, лобовая)
	компл
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	412
	4-02-7970-070
	Стекло
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	413
	 
	Уплотнения
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	414
	4-02-7970-083
	Защитное стекло рефлектора
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	415
	РN 125236
	Пластинчатый фильтр
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	416
	4-02-7970-083
	Защитное стекло рефлектора
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	417
	0-24-4-9166-00                     1-24-2-8566-02
	Глушитель
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	418
	ТЭМ2.53.01.064
	Замок дверной
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	419
	ТР-Л-50-34 СЛ440Д/СЛ440В
	Стеклоочиститель пневматический
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	420
	КРЗО
	Краник запорно-регулировочный
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	421
	-
	Щетки стеклоочистителей с держателями
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	422
	4-02-3857-001
	Ролик
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	423
	4-02-7970-059
	Стекло
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	424
	-
	Уплотнение
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	425
	4-02-7970-065
	Стекло
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	426
	4-02-7970-066
	Стекло
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	427
	-
	Уплотнение
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	428
	֊
	Уплотнение
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	429
	4-02-7970-067
	Стекло
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	430
	ЧУ.24.4.0070.000 или 6.53.17.000
	Антивибрационные кресла
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	431
	-
	Антиоблединители (вентилятор)
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	432
	-
	АЛСН
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	433
	-
	Подогрев ног в кабине машиниста
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего:
	 
	 
	 


Приложение № 9

к конкурсной документации

Проект Договора №_________

на выполнение работ по ремонту тепловозов

(Данный проект договора является прототипом и уточняется в результате переговоров с победителем конкурсной процедуры)





«____» _____________ 2021 г.

______________________________________________ завод «_________» 
(____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Южно-Кавказская железная дорога» 
(ЗАО «ЮКЖД»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице генерального директора Алексея Валерьевича  Мельникова, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», (на основании протокола заседания № ___ конкурсной комиссии ЗАО «ЮКЖД» от __________ года) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Термины и определения
В настоящем Договоре нижеперечисленные термины и определения будут иметь следующие значения:

Аварийные узлы, детали и агрегаты – узлы, детали и агрегаты, имеющие повреждения по причине пожара, механического воздействия, размораживания и других причин, ремонт и восстановление которых в условиях ремонтного предприятия невозможны, и подлежащие замене.

Акт-рекламация – документ, фиксирующий факт несоответствия качества или комплектности Объекта ремонта требованиям нормативно-технической документации и являющийся основанием для выставления претензии Подрядчику.

Дополнительные работы – работы сверх объёмов, предусмотренных Спецификацией к настоящему Договору, выполняемые Подрядчиком в соответствии с требованиями действующих правил по ремонту тепловозов данной серии и норм расхода материалов на данные виды работ.

Неисправность – обнаруженные дефекты ТПС.
Некомплектность – отсутствие на ТПС узлов, деталей и агрегатов, предусмотренных конструкторской документацией и техническими условиями заводов-изготовителей.

Объект ремонта – единица ТПС, переданная Заказчиком Подрядчику для выполнения работ по её ремонту, согласно Спецификации. 

Ответственное хранение – обязательство Подрядчика обеспечить целостность и сохранность Объекта ремонта, до постановки в Ремонт или после производства Ремонта с момента передачи его Подрядчику и до возврата его Заказчику.

Претензия – документально подтвержденное требование Заказчика о компенсации нанесённого ущерба или устранении дефекта.

Пункт передачи – место передачи Объекта ремонта Подрядчику при сдаче ТПС в Ремонт и Заказчику при выдаче из Ремонта.

Рекламационно-претензионная работа – мероприятия по урегулированию претензий Заказчика, проводимые Заказчиком совместно с Подрядчиком или уполномоченным лицом.

Ремонт – работы по восстановлению ресурса ТПС, осуществляемые в соответствии с требованиями действующих правил по ремонту тепловозов данной серии.

Субподрядчик – юридическое или физическое лицо, привлекаемое Подрядчиком к исполнению своих обязательств по настоящему Договору.

Технические характеристики ТПС – характеристики ТПС предусмотренные конструкторской документацией и техническими условиями завода-изготовителя, и проектами ранее выполненных модернизаций.

Тяговый подвижной состав (ТПС) – транспортное средство, предназначенное для использования на железной дороге с целью перемещения несамоходных вагонов. 

Уведомление о неисправности ТПС (узла, агрегата) – телеграфное сообщение Заказчика Подрядчику об обнаруженных в период гарантийного срока эксплуатации дефектах и вызове представителя Подрядчика.

2. Предмет Договора
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства произвести Работы по ремонту тепловозов серии ЧМЭ3T и ЧМЭ3Э в объёме капитального ремонта (далее – Работы) согласно Спецификации (Приложение №1).

2.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с действующими правилами по ремонту тепловозов данной серии. Все работы по ремонту Подрядчик осуществляет самостоятельно по адресу _________________ с использованием своих запасных частей и материалов.
3. Стоимость Работ
3.1. Валютой Договора и валютой платежа является _______.

3.2. Базовая стоимость Работ по настоящему Договору согласно Спецификации (Приложение №1) составляет  ________ (___________) ______ ___ копеек, в том числе НДС – _________ (________________) __________ ______ копеек. 
3.3. В соответствии с п.28 Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (Приложение №18 к Договору о Евразийском экономическом союзе) применяется ставка НДС 20% (двадцать процентов). Данный пункт будет включен в договор если страна где регистрировано ремонтный завод (Подрядчик) член Евразийского экономического союза.   
3.4. Окончательная стоимость определяется фактическим объёмом выполненных Работ на основании Прейскуранта (Приложение №2) в соответствии с фактическим техническим состоянием Объектов ремонта.

4. Порядок сдачи и приёмки ТПС в Ремонт

4.1. Заказчик самостоятельно оформляет все документы, связанные с таможенными формальностями. Заказчик осуществляет поставку ТПС в ремонт на условиях DAP ________, ____________ согласно «ИНКОТЕРМС-2010». Подрядчик осуществляет отправку ТПС из ремонта на условиях FCA ______________ согласно «Инкотермс-2010».

4.2. Заказчик отправляет с ТПС следующие документы: международную железнодорожную накладную (СМГС) – 1 экз., счёт-проформу – 1 экз., технические паспорта Объекта ремонта, его узлов и агрегатов – 1 экз.
4.3. ТПС, направляемый в Ремонт, должен соответствовать условиям подпункта 8.2.1 настоящего Договора.

4.4. Передача Объекта ремонта Подрядчику для проведения Работ оформляется путём составления и подписания Акта сдачи-приёмки ТПС в ремонт по форме ТУ-162 согласно Приложению №3 к настоящему Договору уполномоченными представителями Заказчика.
4.5. ТПС, не соответствующий пункту 8.2.1 настоящего Договора и/или не имеющий документов, указанных в пункте 8.2.2 настоящего Договора, не принимается Подрядчиком для производства Работ и принимается Подрядчиком на ответственное хранение с составлением двустороннего Акта передачи ТПС на ответственное хранение по форме ТУ-167, согласно Приложению №4 к настоящему Договору.

При снятии Объекта ремонта с ответственного хранения составляется Акт изъятия ТПС с ответственного хранения по форме ТУ-170 согласно Приложению №5 к настоящему Договору.

4.6. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с даты составления Акта передачи ТПС на ответственное хранение по форме ТУ-167, восполняет некомплектность (недостающие детали узлы и агрегаты) или согласовывает с Подрядчиком сроки доукомплектования Подрядчиком Объекта ремонта и постановки в Ремонт с продлением срока ответственного хранения на соответствующий срок.

Объект ремонта не укомплектованный Заказчиком в согласованные с Подрядчиком сроки, подлежит возврату Заказчику в состоянии, соответствующем тому, в котором этот Объект был передан Подрядчику на ответственное хранение.
4.7. Работы по доукомплектованию Объекта ремонта на основании отдельного дополнительного соглашения могут быть выполнены Подрядчиком.

4.8. В случае простоя Объекта ремонта на ответственном хранении по причине его некомплектности срок выполнения Работ Подрядчиком продлевается на соответствующий период нахождения Объекта ремонта на ответственном хранении.
4.9. В случае если в процессе ремонта обнаружится необходимость проведения Дополнительных работ, Подрядчик совместно с представителем Заказчика на основании Акта сдачи и приёмки ТПС в ремонт по форме ТУ-162 (Приложение №3) и Акта о недостающих узлах и скрытых дефектах по форме ТУ-169 (Приложение №6), согласовывает перечень Дополнительных работ с указанием их стоимости. 

4.10. При условии согласования Заказчиком стоимости и сроков выполнения Дополнительных работ по устранению аварийных, недостающих деталей, узлов и агрегатов, а также сохранению и ремонту ранее установленных модернизаций, Стороны оформляют дополнительное соглашение к настоящему Договору.

5. Сроки проведения Работ

5.1. Срок выполнения Подрядчиком Работ составляет не более _______ календарных дней со дня, следующего за днём подписания Акта сдачи-приёмки ТПС в ремонт по форме ТУ-162 (Приложение №3). Сроки выполнения Работ могут быть скорректированы по письменному согласованию Сторон.

5.2. В случае, если ТПС принят на ответственное хранение в соответствии с Актом формы ТУ-167 (Приложение №4), началом выполнения Работ является дата подписания Акта формы ТУ-170 изъятия ТПС с ответственного хранения (Приложение №5).

5.3. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами совместного Акта приёмки Объекта ремонта  из ремонта по форме ТУ-31 (Приложение №7) и Акта о выполненных работах формы №ФПУ-26 (Приложение №8).

6. Порядок сдачи выполненных Работ
6.1. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до планируемой даты окончания Работ, Подрядчик извещает Заказчика о предполагаемой дате завершения Работ путём направления телеграфного сообщения и устанавливает дату прибытия представителей Заказчика для сопровождения Объекта ремонта в депо приписки. Дата прибытия представителей Заказчика определяется Подрядчиком с учётом времени, необходимого на оформление командировочных документов и проездных билетов, и времени для проезда представителей Заказчика к месту выполнения Работ. 
6.2. После окончания Работ Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика на подпись Акт приёмки ТПС из ремонта по форме ТУ-31 (Приложение №7).

6.3. Приёмка ТПС в ремонт и из ремонта, а также подписание актов формы ТУ-162,
ТУ-169, ТУ-167, ТУ-170, ТУ-31 осуществляется уполномоченным представителем Заказчика на территории Подрядчика.

6.4. На основании Акта приёмки ТПС из ремонта формы ТУ-31, Подрядчик передаёт Объект ремонта уполномоченному представителю Заказчика.

6.5. Затраты Подрядчика, связанные с ответственным хранением Объекта ремонта и его возвратом без осуществления ремонта оплачиваются Заказчиком дополнительно, на основании счетов и иных документов, подтверждающих возникновение затрат.
6.6. Неремонтопригодные узлы и детали, забракованные при ремонте ТПС в объёме КР, переходят в собственность Подрядчика и возврату Заказчику не подлежат. Стоимость остатков и отходов, которые образуются в процессе выполнения Работ, учтена в цене ремонта, если иное не будет согласовано Сторонами с заключением дополнительного соглашения.

7. Срок и порядок оплаты

7.1. Оплата Работ производится Заказчиком в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

7.2. В течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения от Подрядчика соответствующего счёта Заказчик производит выплату аванса в размере __% 
(______) от стоимости ремонта каждого Объекта согласно Спецификации.

7.3. Подрядчик вправе не приступать к выполнению Работ в случае нарушения Заказчиком обязательств по выплате аванса. При этом срок выполнения Работ по настоящему Договору продлевается на соответствующий период времени до исполнения Заказчиком обязательств по выплате аванса.

7.4. На основании подписанного Сторонами Акта приёмки ТПС из ремонта форма ТУ-31 (Приложение №7), Подрядчик оформляет Акт о выполненных работах (оказанных услугах) формы ФПУ-26 (Приложение №8) и счёт-фактуру и направляет их Заказчику.

7.5. Заказчик на основании Акта (актов) о выполненных работах формы ФПУ-26 (Приложение №8) к настоящему Договору, счета-фактуры, счета Подрядчика осуществляет окончательный платёж (оставшееся _____% от стоимости ремонта каждого Объекта согласно Спецификации) за выполненные Работы по Объекту ремонта до отправки из ремонта.

7.6. Оплата за выполненные Дополнительные работы (при наличии), производится  на основании Дополнительного соглашения к настоящему Договору, Акта о выполненных работах (оказанных услугах) по форме №ФПУ-26 и счёта-фактуры на Дополнительные работы, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения от Подрядчика соответствующего счёта до отправки ТПС Заказчику.

7.7. Стороны в конце года, а также при расторжении настоящего Договора, проводят сверку взаимных расчётов путём составления и подписания Акта сверки взаимных расчётов
8. Права и обязанности Сторон

8.1. Подрядчик обязан:
8.1.1. Обеспечивать выполнение Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями нормативных документов, перечисленных в Приложении №10 к настоящему Договору.

8.1.2. По окончании выполнения Работ передать результаты Работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

8.1.3. Не разглашать информацию, являющуюся конфиденциальной, третьим лицам и не использовать её для каких-либо целей кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика за исключением  требований действующего законодательства.
8.1.4. Отправляемый из Ремонта Объект обеспечить всеми необходимыми документами: техническими паспортами, другими документами необходимыми для дальнейшей эксплуатации ТПС. 
8.1.5. Исполнять гарантийные обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.
8.1.6. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения Работ или делающих дальнейшее выполнение Работ невозможным, в суточный срок со дня обнаружения подобных обстоятельств письменно  сообщить об этом Заказчику.
8.1.7. Обеспечивать сохранность ТПС с момента его приёмки в Ремонт до момента сдачи из Ремонта представителям Заказчика, а также в период ответственного хранения Объекта ремонта.

8.1.8. После проведения Работ обеспечить внесение в паспорт ТПС сведений о проведённых работах.
8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Направлять в Ремонт ТПС, укомплектованный всеми узлами, деталями и агрегатами, предусмотренными конструкцией и технической документацией. 

8.2.2. При отправке Объекта ремонта для выполнения Работ представлять Подрядчику технические паспорта, документы, необходимые для выполнения Работ и сведения о ранее выполненных на ТПС работах.

8.2.3. Своевременно принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

8.2.4. В течение гарантийного срока эксплуатации обеспечить своевременное проведение текущего обслуживания и ремонтов в соответствии с руководствами, нормами и инструкциями по эксплуатации ТПС.
8.3. Подрядчик имеет право:

8.3.1. Привлекать к выполнению Работ по настоящему Договору третьих лиц (Субподрядчиков), если это не ведёт к увеличению стоимости Работ для Заказчика.

8.3.2. Не приступать к выполнению Работ до момента получения аванса от Заказчика.

8.4. Заказчик имеет право: 

8.4.1. Осуществлять технический контроль качества и объёма выполняемых Подрядчиком Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

8.4.2. Получать доступ на территорию предприятий Подрядчика для проверки хода и качества выполняемых Работ без вмешательства в деятельность Подрядчика.
9. Гарантийные обязательства

9.1. В течение гарантийного срока Подрядчик гарантирует устранение за свой счёт дефектов и недостатков, возникших по причине некачественного ремонта.

9.2. Гарантийный срок для ТПС (в том числе узлов, агрегатов и деталей), отремонтированного Подрядчиком и переданного Заказчику в действующем или недействующем (холодном) состоянии, исчисляется с момента подписания Акта приёмки ТПС из ремонта формы ТУ-31 (Приложение №7) и составляет 12 (двенадцать) месяцев.
9.3. Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие по вине Заказчика вследствие несоблюдения технических условий, касающихся монтажа, пуска в эксплуатацию, аварийной ситуации, правил технического обслуживания и эксплуатации.

9.4. На комплектующие, материалы, оборудование и приборы, монтируемые на ТПС Подрядчиком, устанавливаются гарантийные сроки аналогичные срокам предприятий-изготовителей на эти виды изделий. При этом течение гарантийного срока для Заказчика на соответствующие изделия начинается с момента оформления Акта приёмки ТПС из ремонта формы ТУ-31 (Приложение №7).

10. Порядок проведения рекламационно-претензионной работы

10.1.
При обнаружении каких-либо дефектов ТПС, узлов, деталей, агрегатов в пределах гарантийного срока из-за ненадлежащего качества ремонта, Заказчик в течение не более 3 (трёх) рабочих дней после обнаружения дефекта направляет телеграфное Уведомление о неисправности ТПС (узла, детали, агрегата) о вызове представителя Подрядчика (далее – Уведомление), для определения причин возникновения дефектов и участия в составлении Акта-рекламации, согласно Приложению №9 к настоящему Договору. В телеграфном Уведомлении должны быть указаны: серия и номер ТПС; наименование и номер агрегата, детали, узла, вышедшего из строя; характер и предположительная причина повреждения; пробег и дата ремонта у Подрядчика; последствия вызванные дефектом (в случае нарушения безопасности движения).

10.2.
Дефектные узлы, агрегаты, детали и приборы не должны разбираться до прибытия представителя Подрядчика, за исключением следующих узлов и агрегатов, которые Заказчик имеет право заменить годными (без нарушения пломбировки), не ожидая приезда представителя Подрядчика: дизелей, воздуходувок, турбокомпрессоров, воздухоохладителей, главных генераторов, тяговых двигателей, вспомогательных электрических машин, компрессоров, редукторов привода агрегатов, колёсных пар, водяных и масляных насосов, масло- и топливоподкачивающих агрегатов, теплообменников, секций холодильников, вентиляторов, регуляторов числа оборотов, аккумуляторных батарей.

Демонтированные узлы и агрегаты не должны разбираться до истечения установленного или согласованного с Заказчиком срока прибытия представителя Подрядчика за исключением случаев, когда требуется разборка гарантийных узлов для обеспечения транспортировки ТПС.

10.3.
Представитель Подрядчика, прибывший по телеграфному уведомлению, должен иметь командировочное удостоверение, доверенность на право участия в расследовании и составлении Акта-рекламации по конкретному Объекту ремонта.

10.4.
Представитель Подрядчика обязан осмотреть повреждённый Объект ремонта, принять участие в определении причин дефекта и составлении Акта-рекламации.

10.5.
Акт-рекламация составляется в 3 (трёх) экземплярах по установленной форме согласно Приложению №9 к настоящему Договору на каждый Объект ремонта отдельно, в срок не более 3 (трёх) рабочих дней с момента прибытия к Заказчику представителя Подрядчика. Срок составления Акта-рекламации может быть увеличен, но не более чем на 24 (двадцать четыре) часа при рассмотрении представителем Подрядчика причин дефектов нескольких Объектов ремонта, в отношении которых составляются Акты-рекламации.

10.6.
В случае разногласий по вопросу о причинах возникновения дефекта представитель Подрядчика обязан подписать Акт-рекламацию согласно Приложению №9 к настоящему Договору, с отметкой о наличии возражений. Возражения оформляются в письменном виде с обоснованием причинной связи между нарушениями правил эксплуатации или содержания Объектов ремонта Заказчиком и возникшим дефектом. В случае необоснованного вызова представителя Подрядчика составляется акт необоснованного вызова в произвольной форме в следующих случаях:

- объект рекламации не предъявлен представителю Подрядчика, прибывшему по телеграфному вызову Заказчика в срок или ранее в соответствии с пунктом 10.1 настоящего Договора;

- объект рекламации разобран до приезда представителя Подрядчика за исключением случаев, когда требовалась разборка гарантийных узлов для обеспечения транспортировки ТПС;

- объект рекламации без согласования с Подрядчиком подвергался разборке или Ремонту Заказчиком и/или третьим лицом;

- объект рекламации не проходил Ремонт у Подрядчика. 

11. Ответственность Сторон

11.1. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к выполнению Ремонта третьих лиц (Субподрядчиков), как за собственные действия.

11.2. Подрядчик несёт ответственность в полном объёме за сохранность Объекта ремонта с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки ТПС в ремонт согласно пункту 4.3 настоящего Договора, в период его нахождения в Работе до момента подписания Акта приёмки ТПС из ремонта согласно пункту 6.2 настоящего Договора, а также при нахождении Объекта ремонта на ответственном хранении. В случае повреждения Объекта ремонта, переданного для выполнения Работ, Подрядчик устраняет повреждения за свой счёт.

11.3. В случае необоснованного вызова представителя Заказчика для приёмки выполненных Работ Подрядчик компенсирует Заказчику произведённые, документально подтверждённые прямые затраты Заказчика на командировку.

11.4. В случае нарушения Заказчиком сроков подачи Объектов ремонта для выполнения Работ, предусмотренных Спецификацией, срок выполнения Работ продлевается на соответствующий период просрочки.

11.5. За нарушение обязательств по оплате выполненных Подрядчиком Работ при выставлении Подрядчиком письменного требования Заказчик уплачивает Подрядчику за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания на основании счёта, предъявленного Подрядчиком, пени в размере 0,1% за каждый день просрочки платежа от суммы просроченного платежа, но не более 2% от суммы просроченного платежа. Пени за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств Подрядчику, но не более чем за период, равный 3 (трём) календарным месяцам, и начисляются с момента выставления Подрядчиком письменного требования об уплате таких процентов. За нарушение обязательств Заказчиком, Подрядчик вправе требовать только выплаты установленных Договором процентов за пользование чужими денежными средствами, но не возмещения убытков, обусловленных этим нарушением.

11.6. В случае если Подрядчик допустил нарушение срока начала, окончания выполнения Работ (п. 5.1.), Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ, предусмотренной п. 3.1. настоящего Договора, начиная с первого дня, следующего за днём просрочки, до момента фактического начала, либо окончания Работ, но не более 2% от стоимости невыполненных Работ.

11.7. В случае необоснованного вызова представителя Подрядчика для расследования причин отказа Объекта ремонта, не имеющего гарантий Подрядчика в соответствии с Разделом 9 настоящего Договора, Заказчик компенсирует Подрядчику документально подтверждённые прямые затраты Подрядчика на командировку.

11.8. Уплата предусмотренных настоящим Разделом штрафных санкций не лишает Сторону права требовать от другой Стороны возмещения убытков, причинённых в результате неисполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
11.9. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством _________ и/или Республики Армении.
12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несёт ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

12.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

12.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в трёхдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

12.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трёх) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
13. Конфиденциальность

13.1. Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению без согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда предоставление информации по настоящему Договору является обязательным в силу закона.

13.2. О необходимости предоставления информации Сторона, которая обязана предоставить информацию, незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону и несёт ответственность за возникновение негативных последствий, вызванных несвоевременным уведомлением другой Стороны в соответствии с законодательством ___________ и/или Республики Армении.

14. Антикоррупционная оговорка

14.1. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, включая, помимо прочего, любые и все законы и постановления, принятые во исполнение таких законов (с учётом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие законодательные акты) («Антикоррупционное законодательство»).

14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат требованиям Антикоррупционного законодательства, в том числе, воздерживаются от прямого или косвенного, лично или через третьих лиц предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить и получения взяток в любой форме (в том числе, в форме денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на их действия или решения с целью получения любых неправомерных преимуществ или иной неправомерной целью
14.3. При выявлении одной из Сторон случаев нарушения положений п. 8 настоящего Договора её аффилированными лицами или работниками, она обязуется в письменной форме уведомить об этих нарушениях другую Сторону. Также в случае возникновения у одной из Сторон разумно обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами или работниками, такая Сторона вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить комментарии и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения.
15. Разрешение споров
15.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением и прекращением настоящего Договора, решаются Сторонами путём переговоров, которые могут проводиться, в том числе путём отправления писем по почте и обмена факсимильными сообщениями.

15.2. Если Стороны не придут к соглашению путём переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии.

15.3. В случае если путём переговоров и в претензионном порядке между Сторонами не достигнуто согласие, то все споры, связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением и прекращением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Ответчика.

15.4. Материальным правом, применимым к взаимоотношениям сторон, по настоящему договору является материальное право стороны ответчика.

16. Срок действия Договора
16.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ________ года, а в части взаиморасчётов до полного их исполнения.
17. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения
17.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору, являющимися его неотъемлемыми частями.

17.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством ________ и/или Республики Армении.

18. Прочие условия

18.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (один) экземпляр – для Подрядчика, 2 (два) экземпляра – для Заказчика.
18.2. В случае изменения у какой-либо из Стороны юридического статуса, адреса или банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения изменений письменно известить об этом другую Сторону.

18.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

18.4. К настоящему Договору прилагаются:

18.4.1. Спецификация №1 (Приложение №1);

18.4.2.  Прейскурант (Приложение №2);

18.4.3. Акт сдачи-приёмки ТПС в ремонт (форма ТУ-162)(образец) (Приложение №3);
18.4.4. Акт передачи ТПС на ответственное хранение (форма ТУ-167) (образец) (Приложение №4);
18.4.5. Акт изъятия ТПС с ответственного хранения (форма ТУ-170) (образец) (Приложение №5);
18.4.6. Акт о недостающих узлах и скрытых дефектах (форма ТУ-169) (образец) (Приложение №6);
18.4.7. Акт приёмки ТПС из ремонта (форма ТУ-31) (образец) (Приложение №7);

18.4.8. Акт о выполненных работах по ремонту ТПС (форма ФПУ-26) (образец) (Приложение №8);

18.4.9. Акт-рекламация (Приложение №9);
18.4.10. Перечень основных нормативных документов, применяемых при Ремонте и Модернизации ТПС (Приложение №10).

19. Юридические адреса и платёжные реквизиты Сторон
	Подрядчик:

Генеральный директор

_________

________________ФИО

	Заказчик:

ЗАО «ЮКЖД»

Юридический адрес:  

Республика Армения, 
0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца, д. 50

Почтовый адрес:   

Республика Армения, 
0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца, д. 50

Тел. +374 10-52-04-28

Факс: +374 10-57-36-30

ИНН 00448268, 

КПП 39237346   

р/с 16048000937400, 

Банк: «Банк ВТБ-Армения»,    

Республика Армения, 
г.   Ереван, 
ул. Налбадяна, д. 46

БИК 044525187, 
к/с 30111810355550000002

Генеральный директор

ЗАО «ЮКЖД»

________________А.В. Мельников

Координатор от ЗАО «ЮКЖД»:

ДПС  Карпов С.И.  

+374 99 400 577


Приложение №1

к Договору №_________________

от «___»_______________2020 г.

Спецификация №1

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество
	Дата подачи 

в ремонт, (месяц, год)
	Срок выдачи из ремонта (календарных дней)
	Цена без учёта НДС, валюта 
	Стоимость без учёта НДС, 

валюта
	Сумма НДС 20%, 

валюта
	Стоимость с учётом НДС 20%, валюта

	1
	Капитальный ремонт тепловоза ЧМЭ3T №6453
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Капитальный ремонт тепловоза ЧМЭ3Э №6670
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	Капитальный ремонт тепловоза ЧМЭ3T №6381
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	3
	
	
	
	
	
	


Стоимость работ по Спецификации является ориентировочной. 

Окончательная стоимость определяется фактическим объёмом выполненных Работ на основании Прейскуранта (Приложение №2).

Срок ремонта составляет не более _______ календарных дней с момента поступления ТПС в ремонт при условии своевременного перечисления предоплаты.

	Подрядчик
	
	Заказчик

	___________________-
	
	ЗАО «ЮКЖД»

	Генеральный директор

____________________ ФИО
	
	Генеральный директор

___________________А.В. Мельников



Приложение №2

к Договору №__________________

от «____» ________________2020 г.

Прейскурант 

	№ п/п
	Наименование продукции 
(работ, услуг)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена без учёта НДС, 
	Стоимость без учёта НДС, 
	Сумма НДС, 
	Стоимость с учётом НДС, 

	1.
	Ремонт тепловозов ЧМЭ3 в/и в объёме КР 
без учёта ремонта дизеля, колёсных пар, электрических машин, электродвигателя 
П-22М2, редуктора привода вентилятора 
и компрессора, компрессора К2 с учётом окраски алкидными материалами
	секция
	1
	
	
	
	

	 
	Ремонт электрических машин тепловоза ЧМЭ3 в/и:
	 
	 
	
	
	
	

	2.
	Главный генератор TD-802
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Средний ремонт остов
	шт.
	 
	
	 -     
	 -     
	 -     

	 
	Капитальный ремонт остов
	шт.
	1
	
	
	
	

	 
	Средний ремонт якорь
	шт.
	 
	
	 -     
	 -     
	 -     

	 
	Капитальный ремонт якорь
	шт.
	1
	
	
	
	

	3.
	Тяговый двигатель ТЕ-006
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Средний ремонт остов
	шт.
	 
	
	 -     
	 -     
	 -     

	 
	Капитальный ремонт остов
	шт.
	6
	
	
	
	

	 
	Средний ремонт якорь
	шт.
	 
	
	 -     
	 -     
	 -     

	 
	Капитальный ремонт якорь
	шт.
	6
	
	
	
	

	4.
	2-х машинный агрегат DT-701/706, 
DT-701-4/DT-706-4
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Средний ремонт остов
	шт.
	 
	
	 -     
	 -     
	 -     

	 
	Капитальный ремонт остов
	шт.
	1
	
	
	
	

	 
	Средний ремонт якорь
	шт.
	 
	
	 -     
	 -     
	 -     

	 
	Капитальный ремонт якорь
	шт.
	1
	
	
	
	

	5.
	Электрический двигатель 7,5квт
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Средний ремонт двигателя
	шт.
	 
	
	 -     
	 -     
	 -     

	 
	Капитальный ремонт двигателя
	шт.
	1
	
	
	
	

	6.
	Электрический двигатель масляного насоса TMN-10B
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Средний ремонт двигателя
	шт.
	 
	
	 -     
	 -     
	 -     

	 
	Капитальный ремонт двигателя
	шт.
	1
	
	
	
	

	7.
	Электрический двигатель калорифера ЧМЭ3
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Средний ремонт двигателя
	шт.
	 
	
	 -     
	 -     
	 -     

	 
	Капитальный ремонт двигателя
	шт.
	1
	
	
	
	

	8.
	Ремонт электродвигателя П22М2
	шт.
	1
	
	
	
	

	9.
	Ремонт дизеля K6S310DR (без блока дизеля, коленчатого вала, регулятора числа оборотов, турбовоздуходувки)
	шт.
	1
	
	
	
	

	10.
	Ремонт редуктора привода вентилятора и компрессора черт.Т328.65.01.00 тепловозов ЧМЭ 3 в/и
	шт.
	1
	
	
	
	

	11.
	Капитальный ремонт компрессора К-2 Lok
	шт.
	1
	
	
	
	

	12.
	Ремонт турбовоздуходувки PDH50V (черт.Д67.41.01.00) дизеля K6S310DR
	шт.
	1
	
	
	
	

	13.
	Замена штатной турбовоздуходувки PDH50V (черт.Д67.41.01.00) дизеля K6S310DR на ТК33Н
	шт.
	 
	
	 -     
	 -     
	 -     

	14.
	Ремонт (шлифовка) коленчатого вала дизеля K6S310DR (черт.Д67.10.01.00)
	шт.
	1
	
	
	
	

	15.
	Замена коленчатого вала дизеля K6S310DR (черт.Д67.10.01.00)
	шт.
	 
	
	 -     
	 -     
	 -     

	16.
	Ремонт блока цилиндров дизеля K6S310DR (черт.Д67.03.00.00)
	шт.
	1
	
	 -     
	 -     
	 -     

	
	Замена блока цилиндров дизеля K6S310DR (черт.Д67.03.00.00)
	шт.
	 
	
	 -     
	 -     
	 -     

	17.
	Ремонт регулятора числа оборотов дизеля K6S310DR (черт.Д67.28.01.00)
	шт.
	1
	
	
	
	

	
	Замена регулятора числа оборотов дизеля K6S310DR (черт.Д67.28.01.00)
	шт.
	 
	
	 -     
	 -     
	 -     

	18.
	Ремонт колёсных пар тепловозов ЧМЭ3 в/и:
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Полное освидетельствование и ремонт колёсной пары без смены элементов
	шт.
	6
	
	
	
	

	 
	Смена двух бандажей колёсной пары
	шт.
	6
	
	
	
	

	 
	Смена оси колёсной пары
	шт.
	 
	
	 -     
	 -     
	 -     

	 
	Смена зубчатого колеса
	шт.
	 
	
	 -     
	 -     
	 -     

	 
	Смена одного колёсного центра колёсной пары
	шт.
	 
	
	 -     
	 -     
	 -     

	 
	Перепрессовка одного колёсного центра
	шт.
	 
	
	 -     
	 -     
	 -     

	 
	Перепрессовка одного колёсного центра, зубчатого колеса
	шт.
	 
	
	 -     
	 -     
	 -     

	 
	Перепрессовка двух колёсных центров, зубчатого колеса
	шт.
	 
	
	 -     
	 -     
	 -     

	 
	Обточка 2-х бандажей и шлифовка шеек
	шт.
	6
	
	
	
	

	 
	Ремонт буксового узла без смены подшипников
	шт.
	6
	
	
	
	

	 
	Ремонт буксового узла со сменой одного подшипника
	шт.
	
	
	 -     
	 -     
	 -     

	 
	Ремонт буксового узла со сменой двух подшипников
	шт.
	
	
	 -     
	 -     
	 -     

	ИТОГО
	
	
	


	Подрядчик
	
	Заказчик

	_____________________
	
	ЗАО «ЮКЖД»

	Генеральный директор

____________________ ФИО
	
	Генеральный директор

___________________А.В. Мельников



Приложение №3

к Договору №__________________

от «____» ________________2020 г.

.
__________________________________


Форма ТУ-162

__________________________________

__________________________________


Утверждена ОАО «РЖД» в 2009 году


(наименование предприятия)

АКТ  №______

сдачи-приёмки ТПС в ремонт

	
Настоящий  акт составлен «____» ____________ 20____ года о том, что произведена

	сдача  и приемка   _____________________________ серии _____________ № ___________

	секции________ (бортовые номера секция ___ №__________, секция ___№_____________,

	секция ___ №__________, секция ___№_____________ )

	локомотивное депо приписки _______________ ____________________,



	дата постройки _______________, прибывшего для проведения работ по _______________

	в _________________ состоянии      в ____________________ электронного паспорта

	                     (сопровождении/отсутствии)

	

	

	При сдаче и приемке ___________________________ № ________ установлено следующее:

	

	Конструктивные и другие особенности

	 ______________________________________________________________________________

	 ______________________________________________________________________________

	 ______________________________________________________________________________

	 ______________________________________________________________________________

	 ______________________________________________________________________________

	

	

	Потребность в очистке (в том числе разэкипировке)

	 ______________________________________________________________________________

	 ______________________________________________________________________________

	 ______________________________________________________________________________

	 ______________________________________________________________________________

	 ______________________________________________________________________________


	Недостающие детали и узлы

	

	Наименование деталей и узлов
	Ед. изм.
	Количество

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	Аварийные детали, узлы и агрегаты, неподлежащие ремонту и восстановлению и требующие замены

	

	Наименование деталей и узлов
	Ед. изм.
	Количество

под замену

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


____________________ серии _________ № ______ секции _____ принят в ремонт, взят на ответственное хранение, возвращен в депо приписки *.

Подписи: 

	ОТ ПОДРЯДЧИКА:
	
	

	Начальник БОР
	___________
	_______________________

	
	(подпись)
	(ФИО)

	Начальник ПО
	___________
	_______________________

	
	(подпись)
	(ФИО)

	Начальник ОТК
	___________
	_______________________

	
	(подпись)
	(ФИО)

	
	
	

	ОТ ЗАКАЗЧИКА:
	
	

	
	___________
	_______________________

	
	(подпись)
	(ФИО)


____________

Приложение №4

к Договору №__________________

от «____» ________________2020 г.

Депо/ завод ________________________


Форма ТУ-167 

_______________________________ж.д.









Утверждена ОАО «РЖД» в 2009 г.

АКТ  №______

передачи ТПС на Ответственное хранение

Настоящий акт составлен «___»____________________ 20___ года в _____ часов о том, что на основании акта №_______ сдачи и приемки локомотива в ремонт ТУ–162 от _____________ г. __________________серии__________ №_____________секции________ 
(бортовые номера секция_________ №_____________, секция _________ № ___________,

секция ___ №__________, секция ___№_____________ ) 
депо приписки ______________________________________   _____________________ ж.д

передается ________________________________ заводу на ответственное хранение
с _______________ г.
Подписи: 

	ОТ ПОДРЯДЧИКА:
	
	

	Начальник БОР
	___________
	_______________________

	
	(подпись)
	(ФИО)

	Начальник ПО
	___________
	_______________________

	
	(подпись)
	(ФИО)

	Начальник ОТК
	___________
	_______________________

	
	(подпись)
	(ФИО)

	
	
	

	ОТ ЗАКАЗЧИКА:
	
	

	
	___________
	_______________________

	
	(подпись)
	(ФИО)

	
	
	


Приложение №5

к Договору №__________________

от «____» ________________2020 г.

Депо/ завод ________________________


Форма ТУ-170 

_______________________________ж.д.









Утверждена ОАО «РЖД» в 2009 году

АКТ № ___________

об изъятии ТПС с Ответственного хранения

Настоящий акт составлен «_____» ________________ 20 _____ года в ___________ часов 

о том‚ что ________________ г. ______________ серии ________ № _______ секции ____________ (бортовые номера секция ______ № ____________‚ секция _____ № __________‚ секция _______________ № ____________‚ секция _____ № __________)

депо приписки _____________________________ ____________________________________ж.д.

изъят для постановки в ремонт или отправки в депо приписки*.

Подписи:

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Начальник БОР

                       ________________
   _______________________





                                  (подпись)

         (ФИО)

Начальник ПО



________________
   _______________________







          (подпись)

         (ФИО)

Начальник ОТК



________________
   _______________________







          (подпись)

         (ФИО)

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

                                                                        ________________
  _______________________







          (подпись)

         (ФИО)

_______________________

Приложение №6

к Договору №__________________

от «____» ________________2020 г.

депо/завод_________________________


Форма ТУ-169

_______________________________ж.д.









Утверждена ОАО «РЖД» в 2009 году

АКТ № ___________

о недостающих узлах и скрытых дефектах

Настоящий акт составлен «_____» ________________ 20 _______ года в _________ часов о том‚ что у ___________________________ серии ___________ № _________секции __________ (бортовые номера секция _______ № ____________‚ секция _____ № _____________‚ 

секция ____ № ____________‚ секция _____ № __________)

депо приписки _____________________________ _____________________________________ж.д.

дата постройки __________________ в процессе разборки и дефектировки узлов выявлены следующие недостающие узлы и детали‚ а также узлы и агрегаты‚ неподлежащие ремонту и восстановлению (под замену).
Недостающие узлы и детали

	Наименование деталей и узлов
	Заводской №
	Ед. изм.
	Количество

	
	
	
	


Аварийные детали‚ узлы и агрегаты‚ неподлежащие ремонту и восстановлению и требующие замены

	Наименование деталей и узлов
	Ед. изм.
	Количество

	
	
	


Работы, не входящие в стоимость договора и производимые сверх объема ремонта

	Наименование деталей и узлов
	Ед. изм.
	Количество

	
	
	


Подписи:

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Начальник БОР




________________
________________________








    (подпись)



(ФИО)

Начальник ПО




________________
________________________








    (подпись)



(ФИО)
Начальник ОТК




________________
________________________








    (подпись)



(ФИО)
ОТ ЗАКАЗЧИКА:








________________
________________________








    (подпись)



(ФИО)
Приложение №7

к Договору №__________________

от «____» ________________2020 г.

депо/завод_________________________


Форма ТУ-31

_______________________________ж.д.









Утверждена ОАО «РЖД» в 2009 году

АКТ № _______

приёмки ТПС из ремонта

	
Настоящий акт составлен «___» _____________________ 20___ года в ______ часов

	о том, что ____________________________________________________________________

	






(серия и номер локомотива)

	депо приписки _______________ ____________________ дирекции тяги, структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД».

	принят из ремонта в объеме ____________.

	
При приемке не выявлено нарушений действующей нормативной документации по

	ремонту (правил, инструкций и т.д.).

	
Локомотив испытан на заводских путях, стендах, обкатка на магистральных путях ________ произведена. Локомотив принят из ремонта, признан годным к эксплуатации и направляется Заказчику в депо _______________ ____________________ дирекции тяги, структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» для эксплуатации.


	СДАЛ: начальник сборочного цеха
	___________
	_______________________

	
	(подпись)
	(ФИО)

	
	
	

	ПРИНЯЛ: начальник ОТК
	___________
	_______________________

	
	(подпись)
	(ФИО)

	
	
	

	ОТ ЗАКАЗЧИКА:
	___________
	_______________________

	
	(подпись)
	(ФИО)


Приложение №8

к Договору №__________________

от «____» ________________2020 г.

					                               Специализированная  форма №ФПУ-26


					Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» 

от 15.12.2008 №2688р


											Код


										Форма по ОКУД

	0305867


										по ОКПО

	(1)


	ЗАКАЗЧИК

	(1)

		
	(организация)
	БЕ

	 


	 

		
	      (структурное подразделение, адрес)
	по ОКПО

	(2)


	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	(2)

		
	 (ПОДРЯДЧИК)

	(организация)
	БЕ

	 


	 

		
	      (структурное подразделение, адрес)
		
						Номер

	Дата

			
					АКТ

	(3)

	(4)

			
	о выполненных работах (оказанных услугах)


											
	по  (5)

	(договору (наряду-заказу),  дата, номер)


	на (6)

	(наименование договора (наряда-заказа)) 


	Мы, нижеподписавшиеся, представитель  ПОДРЯДЧИКА  (7)
	 


	,


	(должность, Ф.И.О.)


	действующий на основании  

	(8)


	 (вид документа, дата, номер)


	и представитель ЗАКАЗЧИКА 

	(9)


	 


	(должность, Ф.И.О.)


	действующий на основании 

	(10)

	 


	 (вид документа, дата, номер)


											
	составили настоящий акт о том, что  работы (услуги), выполненные ПОДРЯДЧИКОМ  по

	(11)


	 


	(наименование работ (услуг, этапа))


	в период с  "____"  "____________"20___ г. по  "____"  "___________"20___ г. :(12)

											
											
											
											
											
						 

	 

	 

	 

	 

	 


	Наименование видов и этапов выполненных работ (оказанных услуг)

	ед. изм.

	выполнено работ (оказано услуг)


			количест-во

	цена за единицу,
валюта

	стои-мость
без НДС, валюта

	НДС,
валюта

	стои-мость 
с НДС, валюта


	(13)

	(14)

	(15)

	(16)

	(17)

	(18)

	(19)


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


			Итого(20)
	 

	 

	 


											
	соответствуют условиям

	(21)


		договора (наряда-заказа)


							
											
	Работу сдал: (22)
		Работу принял: (23)

	ПОДРЯДЧИК

		ЗАКАЗЧИК


	 

		 


	(должность)

		(должность)


			 

				 


	(подпись)

		(расшифровка подписи)

		(подпись)

		(расшифровка подписи)


									
	М.П.

					М.П.

			
										

	


Приложение №9

к Договору №__________________

от «____» ________________2020 г.

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

Дата составления акта-рекламации «___» ______________ г.

1. Депо приписки ____________________ ж.д.

2. Объект ремонта:

2.1. Серия и номер локомотива, секций ____________________________

2.3. Наименование, тип детали, узла, агрегата _______________________

3. Наименование вышедших из строя детали, узла, агрегата, заводской 

номер _________________________________________________________

4. Ремонтный завод _____________________________________________

5. Дата ремонта на заводе и вид ремонта ___________________________

6. Дата поступления в депо приписки из ремонта ____________________

7. Дата ввода в эксплуатацию после ремонта ________________________

8. Дата обнаружения дефекта _____________________________________

9. Пробег после ремонта на заводе (или наработка в часах)

______________________________________________________________

10. Извещение о вызове представителя завода выслано «__» __________

 ____ г. № ______

11. Дата, вид последнего технического обслуживания или ремонта в

депо и пробег (наработка) после него ______________________________

12. Замечания о нарушении в эксплуатации_________________________

______________________________________________________________

13. Характер дефекта и обстоятельства, при котором он произошел

______________________________________________________________

______________________________________________________________

14. Причина возникновения дефекта и виновная сторона по заключению

комиссии ______________________________________________________

______________________________________________________________

15. Необходимо заменить или отремонтировать _____________________

______________________________________________________________

16. Место устранения дефектов, кто устраняет и за чей счёт, сроки

устранения ____________________________________________________

17. Причины составления акта-рекламации без участия представителя

ремонтного завода ______________________________________________

18. Отметка о принятии/отклонении акта-рекламации представителем

Подрядчика ___________________________________________________

______________________________________________________________

19. Обоснование отклонения акта-рекламации представителем

Подрядчика ___________________________________________________

______________________________________________________________

Особые отметки ________________________________________________

__________________________________________________________________
Перечень приложенных документов _______________________________

Составлен в ___ экземплярах

Экз. N ___         _____________

адресат

Члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание

акта, содержащего данные, не соответствующие действительности

Представители Заказчика: 

  Должность          ____________________    _______________________

                                                подпись                  инициалы, фамилия

  Должность          ____________________    _______________________

                                                подпись                  инициалы, фамилия

  Должность          ____________________    _______________________

                                                подпись                  инициалы, фамилия

Представитель Подрядчика (Субподрядчика):

Должность          ____________________    _______________________

                                                        подпись               инициалы, фамилия

Представитель завода, поставившего Подрядчику (Субподрядчику) узел или агрегат, в котором возник дефект:

завод _____________________________________________________

Должность          ____________________    _______________________

                                                       подпись               инициалы, фамилия

Примечания.

1. Заполнение всех пунктов данного акта обязательно.

Приложение №10

к Договору №__________________

от «____» ________________2020 г.

Перечень основных нормативных документов, 

применяемых при Ремонте и Модернизации ТПС

	№ п/п
	Название документа
	№ документа
	Дата принятия документа
	Организация, утвердившая документ

	1
	Руководство по среднему и капитальному ремонту электрических машин тепловозов.
	РК103.11.321-2004
	16.06.2004 г.
	ОАО «РЖД»

	2
	Правила технической эксплуатации железных дорог Российской федерации. 
(ред. Приказов Минтранса России от 04.06.2012 №162; от 30.03.2015 №57; от 09.11.2015 №330; от 25.12.2015 №382; от 03.06.2016 №145; от 01.09.2016 №257).
	
	Приказ от 21.12.2010 г. 
№286
Распоряжение

от 13.05.2011 г. 
№1065р
	Минтранс России


ОАО "РЖД"

	3
	Руководство по среднему и капитальному ремонту тепловозов типа ЧМЭ3
	РК 103.11.436-2006
	01.03.2007 г.
	ОАО «РЖД»

	4
	Руководство по среднему и капитальному ремонту тепловоза ЧМЭ3К
	ЦАРВ.054.00.00.000 РК
	28.05.2012 г.
	ОАО «РЖД»

	5
	Положение о системе технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД»
	№2796р
	30.12.2016 г.
	ОАО «РЖД»

	6
	Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту узлов с подшипниками качения локомотивов и моторвагонного подвижного состава
	ЦТ/330
	11.06.19995 г.
	МПС РФ

	7
	Инструкция по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм.
	№2631р
	22.12.2016 г.
	ОАО «РЖД»

	8
	Инструкция по сварочным и наплавочным работам при ремонте тепловозов, электровозов, электропоездов и дизель поездов
	ЦТ-336
	11.08.1995 г.
	МПС РФ

	9
	Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог
	
	Распоряжение

от 28.12.2010 г. 
№2745
	ОАО «РЖД»

	10
	Временная инструкция по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава
	№2262р
	14.10.2019 г.
	ОАО «РЖД»

	11
	Положение о порядке пересылки локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава на инфраструктуре железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» (ред. от 10.08.2012 №1627р; от 25.03.2016 №521р).
	Распоряжение от 26.08.2011 г. №1873р
	22.09.2011 г.
	ОАО «РЖД»


Приложение № 10
к документации открытого конкурса
Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок открытого конкурса
При сопоставлении заявок и определении победителя открытого конкурса оцениваются:

	№ критерия
	Наименование критерия/

подкритерия
	Значимость критерия
	Порядок оценки по критерию

	1.
	Стоимость ремонта 3ед. тепловозов в объеме КР  с учетом транспортных расходов и дополнительных работ согласно первичным дефектным актам   
	Максимальное количество баллов - 80 баллов
	Оценивается путем деления минимальной цены, из всех предложенных участниками на цену, предложенную каждым (j-ым) участником, по формуле:            

                               Цmin
                Бj =  ────── * 80, где

                              Цj
j = 1…n, n – количество участников;

Бj – количество баллов j-ого участника;

Цj – цена, предложенная j-ым участником;

Цmin – минимальная цена из всех предложенных участниками;

80 – максимально возможное количество баллов. 

	2.
	Сроки ремонта тепловозов
	Максимальное количество баллов - 10 баллов
	При выполнении ремонтов:

 в III кв. 2020г. – 10 баллов;

 в IV кв. 2020г. – 5 баллов;
позже  IV кв. 2020г. – 0 баллов.


	3.
	Условия расчетов по договору (размер предоплаты)
	Максимальное количество баллов - 10 баллов
	Размер предоплаты:

не более 30% - 10 баллов;

с 31- 50% – 5 баллов;

с 51-100% - 0 баллов. 


Оценка заявок осуществляется на основании документов, представленных в подтверждение соответствия квалификационным требованиям, требованиям технического задания.
Утверждаю:


Председатель экспертной группы по подрядным работам ЗАО «ЮКЖД»





____________Едигарян А.А.





«        » __________  2021 г.
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