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Приложение № 1
к извещению о проведении запроса котировок 
№ЮКЖД-ЗКЦ 026/087

I. [bookmark: _Toc517167430][bookmark: _Toc48593618][bookmark: _Toc235689725]  Условия проведения запроса котировок

	[bookmark: _Toc517167431]№ п/п
	Параметры запроса котировок
	Условия запроса котировок

	1.1
	Способ проведения запроса котировок
	Запрос котировок в бумажной форме 

	1.2
	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора закупки 
ЗАО «ЮКЖД»
	Организатор: Отдел организации закупок ЗАО ''ЮКЖД''.
Место нахождения: г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50
Почтовый адрес:0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50
Адрес электронной почты: tender@railway.am 
Номер телефона: +374 (60) 46-31-74
Заказчик: ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»
Место нахождения: 0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50

	1.3
	Предмет закупки, количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	Предоставление услуг по капитальному ремонту пассажирской платформы на остановочном пункте Айкашен ЗАО «ЮКЖД»
	N
	Наименование  работ
	Ед.изм.
Չափման  միավոր
	Количество
Քանակը

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Разборка  асфальтового  покрытия  толщ.5см Ասֆալտի շերտի քանդում 5սմ հաստ 275м2
	м2
	275

	2
	Разборка   металлических  перил-решеток  из труб  со сдачей на склад Մետաղական բազրիկի   ապամոնտաժում պահեստ տեղափոխումով
	м մ
	122

	3
	Разборка  бетонного  покрытия   между  панелями Պանելների  միջև բետոնե ծածկույթի ապամոնտաժում
	м3
	0,9

	4
	Устройство  цементной  стяжки под панелями   толщ.  50мм Ցեմենտյա  շերտի  պատրաստում  50մմ հաստության
	м2
մ2
	7

	5
	Устройство бетонного покрытия  между панелями   B 12.5   B 12.5    բետոնե ծածկույթի տեղադրում,  պանելների  միջև
	м3
	0,9

	
	
	
	0,9

	
	
	
	0,9

	
	
	
	0,9

	6
	Демонтаж и монтаж круплопустотных панелей перекрытия  Պանելների  ապամոնտաժում և հետ տեղադրում
	шт.
	8

	
	
	
	8

	
	
	
	8

	7
	Разборка  металлического навеса со сдачей на склад Մետաղական ծածկի ապամոնտաժում և պահեստ առաքում
	м2
	8,4

	8
	Погрузка металлических  перил из стальных  труб  и вывоз      на  15км. Պողպատե խողովակներից պատրաստված մետաղական բազրիկների բարձում  և տեղափոխում 15 կմ հեռավորության վրա։   ինքնաթափի վրա  
	тн տ
	4,0

	9
	Разборка    сборных   железобетонных    лестниц  каждая длиной -1,2метр 24ст. со сдачей на склад Պատրաստի երկաթբետոնե աստիճանների ապամոնտաժում, յուրաքանչյուրը 1.2 մետր երկարությամբ, 24աստիճան հաստությամբ, պահեստ առաքմամբ։
	1 м
	24

	10
	Погрузка строительного  мусора и вывоз    строительного мусора   на  5км. Շին  աղբի  բարձում  ինքնաթափ  և  տեղափոխում  5կմ
	тн տ
	24

	11
	Сверление вертикальных отверстий     Ø=14մմ L=20см. Ուղղահայաց անցքերի   ծակում  
	отв. 
բացվ.
	168

	12
	Закладные   детали из арматуры A500C և A-III Ø=14մմ  С заделкой отверстий   Ø=14մմ   Ամրանից ներդիր դետալներ  փակումով
	тн
	0,108

	13
	Закладные   детали из листовой стали толщ.10мм 10*20см 42шт.  Մետաղական թիթեղից  ներդիր դետալներ 10*20սմ 42հատ
	тн
	0,066

	14
	Цементный  раствор для заделки  отверстий      5кг ցեմենտյա շաղախ անցքերի փակման համար
	м3 մ3
	0,0042

	15
	Монтаж  стальных угольников -обрамление платформы 50x50x3մմ    вес 1метра -2.2кг  213м Պողպատե անկյունների50x50x3 մմ մոնտաժ -   հարթակի եզրաշրջանակ, մեկ մետրի համար քաշը՝ 2.2 կգ, 213 մ
	тн
	0,469

	16
	Стоимость стальных     угольников 50*50*3Պողպատե անկյունների արժեք 50x50x3 մմ
	м
	213

	17
	Антикоррозийная  окраска   1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում  1 շերտ (երկաթե սուրիկ  )
	м2
	42,6

	
	
	
	42,6

	18
	Масляная  окраска  стальных угольников  50x50x3մմ   за 1 раза Պողպատե անկյունակների  յուղաներկում 1անգամ 50*50*3մմ
	м2
	42,6

	19
	Монтаж  металлических перил на платформе  длиной 132,6метр Труба стальная 60*40*3мм  вес 1метра - 4.3 кг Труба стальная 20*40*3мм  вес 1метра  2.42 кг
	тн տ
	2,296

	20
	Труба стальная 60*40*3мм  Խողովակ Պողպատե, 60x40x3մմ
	м
	328

	21
	Труба стальная 20*40*3мм Խողովակ Պողպատե, 20x40x3մմ
	м
	366

	22
	Антикоррозийная  окраска   1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում  1 շերտ (երկաթե սուրիկ  )
	м2
	109

	
	
	
	109

	23
	Масляная  окраска  металлических конструкций   за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների   յուղաներկում 1անգամ
	м2
	109

	24
	Устройство   бетонного пола   толщ.5см         B 12.5 на сетке арматурной   BP  d=3,0мм  ячейка150x150мм Բետոնե  հարթակի պատրաստում B 12.5   ամրանային, եռակցված, BP  d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ ցանցի հետ միասին
	м2
մ2
	273

	25
	сетка арматурная  BP  d=3,0мм  ячейка150x150մմа Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP  d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ
	м2
	273

	26
	Устройство  цементной  стяжки  толщ.  30мм Ցեմենտյա  շերտի  պատրաստում  30մմ հաստության
	м2
մ2
	261

	27
	Установка   бетонных   тротуарных плиток платформы толщ. 4см цветных  желтых   на цементном растворе  4 սմ հաստությամբ բետոնե սալիկների տեղադրում ցեմենտային շաղախի  վրա գունավոր դեղին
	м2
	27

	
	
	
	27

	28
	Установка   бетонных   тротуарных плиток платформы толщ. 4см  на цементном растворе  4 սմ հաստությամբ բետոնե սալիկների տեղադրում ցեմենտային շաղախի  վրա
	м2
	234

	
	
	
	234

	29
	Высококачественная   штукатурка  опор -колонн   платформы   по  сетке рабица  d=1,5-1,8մմ, ячейка  50x50мм,Հենարանների  սյուների բարձրորակ սվաղում"Ռաբիցա"  d=1,5-1,8մմ, բջիջը 50x50мм,  ցանցի վրա
	м2
	178

	
	
	
	178

	
	
	
	178

	30
	Высококачественная   штукатурка   торцевой части  панелей  шир.25см (наружные откосы)Պանելների կողային մասի բարձրորակ սվաղում, 25 սմ լայնությամբ (արտաքին թեքություններ)  
	м
	182

	31
	Улучшенная  окраска  стен масляной краской 2слоя со  шпатлевкой фасадной Պատերի բարելավված ներկում յուղաներկով 2 շերտով՝ ճակատային մածիկով
	м2
մ2 
	223

	
	
	
	223

	
	
	
	223

	32
	Монтаж каркаса  навеса  из стальных прямоугольных труб  60x40x3մմ -12метр  вес 1метра -4.3 кг,, 80x40x3մմ -12м вес 1метра - 5,25кг.  40x40x2մմ -27метр  вес 1метра - 2.33 кг
Մետաղական հովհարի կարկասի մոնտաժում մետաղական խողովակներից   60x40x3մմ -12метр  вес 1метра -4.3 кг,, 80x40x3մմ -12м вес 1метра - 5,25кг.  40x40x2մմ -27метр  вес 1метра - 2.33 кг
	тн տ
	0,178

	33
	Стальные прямоугольные  трубы 60x40x3մմ    Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 60x40x3 մմ 60x40x3մմ
	м
մ
	12

	34
	Стальные прямоугольные  трубы 80x40x3մմ   Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 80x40x3մմ
	м
մ
	12

	35
	Стальные квадратные  трубы 40x40x2մմ  Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 40x40x2մմ
	м
մ
	27

	36
	Навес   из  оцинкованного цветного  профнастила  толщ. 0,5мм  на обрешетке   Պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի իրականացում կավարամածով 0,5մմ հաստ. Գունավոր
	м2
	9

	
	
	
	9

	
	
	
	9

	
	
	
	9

	37
	Антикоррозийная  окраска   1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում  1 շերտ (երկաթե սուրիկ  )
	м2
	9

	
	
	
	9

	38
	Масляная  окраска  металлических поверхностей    за 1 раза Պողպատե մակերեսների   յուղաներկում 1անգամ
	м2
	9

	39
	Установка   подвесного   потолка из пластика  с  металлическим каркасом   с П-образными профилями 
Կախովի  առաստաղի  իրականացում պլաստիկից   Պ-տեսակի պրոֆիլներով  
	
м2 
մ2
	8,5

	
	
	
	8,5

	
	
	
	8,5

	
	
	
	8,5

	
	
	
	8,5

	
	
	
	8,5

	40
	Обшивка   навеса композитными панелями (Алюкобонд)  Հովհարի երեսապատում Ալուկոբոնդ  կոմպոզիտային վահանակներով
	м2 
մ2
	32

	
	
	
	32

	41
	Устройство  витража   из металлопастиковых  глухих  оконных витражей  Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., 1 տակ ապակի 4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), չբացվող
	м2 
մ2
	12

	42
	Монтаж каркасов  скамейки из  стальных прямоугольных   труб 60x40x3մմ  вес 1метра 4,3кг
60x40x3 մմ ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից  նստարանների շրջանակների մոնտաժ  
	тн տ
	0,04515

	43
	Стальные прямоугольные  трубы 60x40x3մմ   Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 60x40x3մմ
	м
	10,5

	44
	Антикоррозийная  окраска   1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում  1 շերտ (երկաթե սուրիկ  )
	м2
	1,4

	
	
	
	1,4

	45
	Масляная  окраска  стальных конструкции  за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների յուղաներկում 1անգամ
	м2
	1,4

	46
	Монтаж скамейки из брусьев лакированных Լաքապատ փայտանյութից նստարանի մոնտաժ
	м
	48

	47
	Разборка  бетонных  шпал Բետոնե շպալների ապամոնտաժում
	м3
	0,5

	48
	Демонтаж   швеллера 10 Երկտավրի ապամոնտաժում
	м
	13,000

	49
	Разработка  грунта  III   группы  вручную  для устройства лестниц и пандусов III խմբի հողի ձեռքով մշակում աստիճանների և թեքահարթակների կառուցման համար
	м3
	8

	50
	Фундаменты  бетонные  под лестницы и пандус  БетонB 12.5      об'емом  до  3м3 Աստիճանների և թեքահարթակների բետոնե հիմքեր։ Բետոն B 12.5, մինչև 3 մ3 ծավալով։
	м3
	2,3

	
	
	
	2,3

	
	
	
	2,3

	51
	Стены  бетонные  под лестницами и пандусом  толщиной  до  200мм   Бетон B 12.5   Մինչև 200 մմ հաստությամբ աստիճանների և թեքահարթակների տակ բետոնե պատեր։ Բետոն B 12.5
	м3
	2,9

	
	
	
	2,9

	
	
	
	2,9

	
	
	
	2,9

	52
	Обратная  засыпка  вручную грунта     III  группы Հողի հետլիցք  III  կարգ
	м3
	2,5

	53
	Погрузка строительного  мусора и вывоз    строительного мусора   на  5км. Շին  աղբի  բարձում  ինքնաթափ  և  տեղափոխում  5կմ
	тн տ
	10,5

	54
	Ж/ бетонный пол под плօщадку  из бетона B 12.5 толщ.10см  12м2   Арматура A500C Ø=10մմ шагом 150*150 0,1тонна   և/բ հատակ   հարթակի տակ  բետոն    B 12.5  Ամրան   A500C Ø=10մմ քայլ 150*150 0,1տոննա
	м3
	1,2

	
	
	
	1,2

	
	
	
	1,2

	55
	Арматура   A500C Ø=10մմ Պողպատե, A500C Ø=10մմ   150*150
	тн
	0,1

	56
	Устройство ж/б лестниц из B 12.5 и  Арматура  A500C Ø=10մմ Երկաթբետոնե աստիճանների կառուցում B 12.5 և A500C ամրանից՝ Ø=10մմ
	М3
	2,1

	
	
	
	2,1

	
	
	
	2,1

	
	
	
	2,1

	
	
	
	2,1

	57
	Арматура  A500C Ø=10մմ Պողպատե Ամրան  A500C Ø=10մմ   
	 тн
	0,1

	58
	Устройство  цементной  стяжки  толщ.  30мм Ցեմենտյա  շերտի  պատրաստում  30մմ հաստության
	м2
մ2
	12

	59
	Устройство  пола  из  базальтовых  плиток   при  кол. до  3-х  плит  на 1м2 толщ.5см   50x300мм   на цементном растворе Բազալտե սալիկներից հատակի պատրաստում ցեմենտյա շաղախի վրա  հաստ.5սմ , 50x300մմ, չհղկված
	м2
	12

	
	
	
	12

	60
	Устройство  цементной  стяжки  толщ.  30мм под лестницы Ցեմենտյա  շերտի  պատրաստում  30մմ հաստության աստիճանների տակ
	м2
մ2
	5,4

	61
	Покрытие  лестниц   базальтовыми    плитами   толщ.  50мм Բազալտե  սալերով աստիճանների երեսպատում 50x300մմ,
	м2
մ2
	5,4

	
	
	
	5,4

	62
	Облицовка стен  лестниц и пандусов  базальтовыми   плитками      толщ.3см кол-вом  кол-вом в среднем  до  4  плит  в  1м2 Աստիճանների և թեքահարթակների պատերի երեսպատում 3 սմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով, միջինում մինչև 4 սալիկ 1 քմ-ի համար
	м2 
մ2
	9,1

	
	
	
	9,1

	63
	Монтаж  металлических перил на платформе  длиной 16,6метра  труб стальных   60*40*2мм вес1метра -2.96 кг.Стальные квадратные  трубы заполнители 40x20x2մմвес1метра1.855 кг.
	тн տ
	0,222

	64
	Установка стоек  из   труб стальных   60*40*2мм կանգնակների տեղադրում պողպատե խողովակներից    , 60x40x2մմ
	м մ
	13

	65
	Установка упор из    труб стальных    60*40*2мм  Հենակների տեղադրում պողպատե խողովակներից  , 60*40*2мм
	м մ
	12

	66
	Установка прогонов  из    труб стальных  60*40*2мм Ակոսների   տեղադրում պողպատե խողովակներից   60*40*2мм
	м
	33,2

	67
	Стальные квадратные  трубы заполнители 40x20x2մմ  պողպատե խողովակներից    40x20x2մմ  լցոնիչներ
	м
	60

	68
	Антикоррозийная  окраска   1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում  1 շերտ (երկաթե սուրիկ  )
	м2
	19

	
	
	
	19

	69
	Масляная  окраска  стальных конструкций    за 1 раза Պողպատե կոնստռւկցիաների յուղաներկում 1անգամ
	м2
	19

	70
	Закладные   детали из арматуры A500C և A-III Ø=12մմ  A500C ամրանից պատրաստված ներդրված մասեր Ø=12մմ Ø=12մմ
	тн
	0,05

	71
	Разработка  грунта  III   группы  вручную  для устройства фундаментов упор Հիմքերի կառուցման համար III խմբի հողի ձեռքով մշակում
	м3
	0,5

	72
	Устройство  бетонного  фундамента из   бетона  B 12.5   для упор Հիմքերի կառուցում բետոնից B 12.5   հենակների համար  
	м3
	0,50

	
	
	
	0,50

	
	
	
	0,50

	73
	Устройство  пола  из  базальтовых  плиток   при  кол. Более   4-х  плит  на 1м2 толщ.5см  Բազալտե  սալիկներով հատակի պատրաստում  50x300мм   на цементном растворе
	М2
	12

	
	
	
	12

	74
	Закладные   детали из листовой стали толщ.10мм 10*20см 30шт.  Ներկառուցված մասեր՝ պատրաստված թիթեղից  պողպատյա հաստությունը 10 մմ, 10*20 սմ, 30 հատ։
	тн
	0,075

	75
	Закладные   детали из арматуры Ø=14մմ  L=20см Ներկառուցված մասեր՝ պատրաստված ամրանից Ø=14մմ L=20սմ
	тн
	0,03

	76
	Сверление  горизонтальных  отверстий  в бетонных фундаментах     Ф=16мм L=20см. Ուղղահայաց անցքերի    ծակում   Ф=16мм L=20см.
	отв. 
բացվ.
	64

	77
	Закладные   детали из арматуры А3  Ø=14մմ  L=30смՆերկառուցված մասեր՝ պատրաստված ամրանից А3 Ø=14մմ L=30սմ
	тн
	0,03

	78
	Закладные   детали из стальных   уголков Вес уголка 150х150х10 – 22,765кг 9,6метр L=15см 64шт. Պողպատե անկյուններից պատրաստված ներկառուցված մասեր։ Անկյունի քաշը՝ 150x150x10 – 22.765 կգ, 9.6 մետր, երկարությունը՝ 15 սմ, 64 հատ։
	тн
	0,218544

	79
	Стальной уголок 150х150х10 Անկյունակ պողպատե, 150*150*10
	м
	9,6

	80
	Установка труб стальных  прямоугольных   60*40*2мм Խողովակ Պողպատե, 60*40*2мм  
	м
	32

	81
	Закладные   детали из Арматурը Ø=14մմ  L=60смՆերկառուցված մասեր՝ պատրաստված ամրանից Ø=14մմ L=60սմ
	тн
	0,04

	82
	Установка труб стальных прямоугольных    60*40*2мм L=40см 32шт . Խողովակ Պողպատե, 60*40*2мм
	м
	12,8

	83
	Антикоррозийная  окраска   1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում  1 շերտ (երկաթե սուրիկ  )
	М2
	20,9

	
	
	
	20,9

	84
	Масляная  окраска  металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների  յուղաներկում 1անգամ
	М2
	20,9

	85
	Антикоррозийная  окраска  ранее  окрашенной стальной   трубы  Ø=100մմ   за  1  раз  суриком
	М2
	31,42

	
	
	
	31,42

	86
	Масляная  окраска  металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների  յուղաներկում 1անգամ
	М2
	31,42

	87
	Установка  светильников  Солнечный прожектор 050W 6500K Լուսատուների  տեղադրում  
	шт
հատ
	4

	88
	Бак мусорный,урна, пепельница   Աղբաման ուռնա մոխրաման
	шт
հատ
	2

	89
	Монтаж рамы каркаса  для информационного стенда Տեղեկատվական տաղավարի համար շրջանակի տեղադրում
	тн տ
	0,042

	90
	Стальные прямоугольные  трубы 80x40x3մմ    Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 80x40x3 մմ вес 1метра  5.25 кг.
	м
	8

	91
	Антикоррозийная  окраска   1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում  1 շերտ (երկաթե սուրիկ  )
	М2
	1,92

	
	
	
	1,92

	92
	Масляная  окраска  металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների  յուղաներկում 1անգամ
	М2
	1,92

	93
	Стенды информационные информационные с  деталями крепления   А տիպի լուսաանդրադարձելիությամբ թաղանթով
	м2
մ2
	1,5

	
	
	
	1,5





	1.4
	Место и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
	Место оказания услуг: 
РА, Армавирский марз село Айкашен.
Сроки оказания услуги: 
С даты подписания Договора, в течение 90 календарных дней.

	1.5
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора.
	Начальная (максимальная) цена договора составляет 13 012 990,00 (тринадцать миллионов двенадцать тысяч девятьсот девяносто) драм РА без НДС или 15 615 588,00 (пятнадцать миллионов шестьсот пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят восемь) драм РА с НДС.



	1.6
	Сведения о размере, порядке и сроках внесения обеспечения заявки (включается по требованию заказчика/функционального заказчика ЗАО «ЮКЖД»)
	Обеспечение заявки не предусмотрено.

	1.7
	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
	Заявки подаются на бумажных носителях в закрытых конвертах в 2 экземплярах («Оригинал» и «Копия»).

	1.8
	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке
	Документация размещается на сайте ЗАО «ЮКЖД».
Документация доступна для ознакомления на сайте ЗАО «ЮКЖД» с момента ее опубликования без ограничений.

	1.9
	Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке
	Заявки подаются в бумажной форме, в закрытых конвертах по адресу, указанному в п 1.2 извещения.
Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения на сайте 
«23» июля 2026 г. (в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное)).
Дата окончания срока подачи заявок -              
«10» августа 2026 г. (в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное)).
Конверты до приема организатором закупок подлежат регистрации в Службе безопасности ЗАО «ЮКЖД» по адресу г. Ереван, проспект Тиграна Меца 50, центральный вход, после регистрации Участники предоставляют конверты Организатору.

	1.10
	Право отказа от проведения процедуры
	ЗАО «ЮКЖД» вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и принятия решения о допуске претендентов к участию, не неся никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки, также вносить изменения в извещение о проведении запроса котировок за 1 рабочий день до дня окончания срока подачи конкурсных заявок.

	1.11
	Информация об отклонении конкурсной заявки, не соответствующей требованиям, изложенной в документации о конкурентной закупке.
	Заказчик может отклонить котировочные заявки в случае:
1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;
2) предложение в котировочной заявке о цене договора и/или единицы товара, работы, услуги превышает начальную (максимальную) цену договора (и/или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги (если такая цена установлена);
3) отказа от проведения запроса котировок;
4) непредставления участником разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

	1.12
	Информация о праве претендента запросить разъяснение конкурсной документации
	Участник вправе направить ЗАО «ЮКЖД» письменный запрос на разъяснение извещения и (или) документации о конкурентной закупке в сроки, установленные в документации о конкурентной закупке. 
Запрос юридического лица оформляется на фирменном бланке участника (при наличии) и подписывается уполномоченным лицом участника.
Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки, электронной почты, указанной в документации о конкурентной закупке, с подтверждением получения. 
ЗАО «ЮКЖД» обязано дать разъяснения, оформленные в соответствии с требованиями настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса. При этом ЗАО «ЮКЖД» вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации: «23» июля 2026 г. с 09:00 до 18: 00
Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации: «05» августа 2026 г. с 09:00 до 18: 00.

	1.13

	Требования к участникам запроса котировок 
	Требования к участникам указаны в п.п. 2.3. Порядка проведения запроса котировок

	1.14
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги
	Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет контрагента. 
По условиям запроса котировок предоплата не предусмотрена. 
Оплата Работ осуществляется путем перечисления денежных средств, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания сторонами Актов выполненных работ.

	1.15
	Порядок формирования цены договора 
	Начальная (максимальная) цена договора приведена с учетом всех видов налогов (в том числе без учета НДС/с учетом НДС). 


	1.16
	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке
	Заявки рассматриваются по минимальной цене. 

	1.17
	Срок действия конкурентных заявок
	Не устанавливается.

	1.18
	Срок заключения договора
	Срок заключения договора не ранее чем 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурсной комиссией итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

	1.19
	Техническое задание
	Техническое задание указано в Приложении №2 

	1.20
	Изменение количества предусмотренных договором товаров, объема работ, услуг при изменении потребности
	Изменение количества предусмотренных договором товаров, при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор, допускается в пределах 30 % от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС.

	1.21
	Выбор победителя
	По итогам запроса котировок определяется один победитель.

	1.22
	Перечень документов, которые предоставляются для участия в Запросе котировок
	Для участия в запросе котировок участник надлежащим образом должен заполнить и предоставить: 
Приложение №2.1 (форма Описи представленных документов);
Приложение №3 (форма Заявки участника);
Приложение №4 (форма Технического предложения); 
Приложение №5 (Проект договора); 
Приложение №6 (Сведения об опыте участника);
Копии договоров аналогичных услуг, на сумму не менее 50% от начальной максимальной цены договора с подтверждающими документами выполненных работ;
Справка из налоговых органов об отсутствии задолженности и иные документы, указанные в п.п.-2.11.15. – 2.11.17.


11


II. [bookmark: _Toc48593619][bookmark: _Toc235689726]Часть. Порядок проведения запроса котировок

2.1. [bookmark: _Toc48593621][bookmark: _Toc235689727]Участник запроса котировок
 
2.1.1. Участником запроса котировок признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, и подавшие в установленные сроки  и в установленном порядке котировочную заявку на участие в запросе котировок.
2.1.2. К участию в запросе котировок допускаются участники, соответствующие требованиям пункта 2.1.1 приложения № 1 извещения, предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, котировочные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, извещения, представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные пунктом 1.22 приложения №1 извещения.
2.1.3. Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей котировочной заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их участием в запросе котировок.
2.1.4. Документы, представленные участниками в составе котировочных заявок, возврату не подлежат, за исключением банковской гарантии.
2.1.5. Котировочные заявки рассматриваются как обязательства участников. Заказчик вправе требовать от победителя запроса котировок заключения договора на условиях, предложенных в его котировочной заявке.

2.2. [bookmark: _Toc48593622][bookmark: _Toc235689728]Участник, на стороне которого выступают несколько лиц
2.2.1. В случае участия нескольких лиц на стороне одного участника соответствующая информация должна быть указана в заявке на участие в запросе котировок, оформленной в соответствии с приложением № 4 (форма Технического предложения) к извещению. Если соответствующая информация не указана в заявке, участник считается подавшим заявку от своего имени и действующим в своих интересах.
2.2.2. Лица, выступающие на стороне одного участника, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно либо на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения как заявок всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким участником самостоятельно.
2.2.3. В составе заявки участника, на стороне которого выступают несколько лиц, должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие каждого лица, выступающего на стороне такого участника, обязательным требованиям извещения, предусмотренным пунктом 2.3.2 приложения № 1 к извещению, по форме приложения № 4 (техническое предложение) извещения, а также документы, предусмотренные пунктом 2.11.15. приложения № 1 к извещению, на каждое лицо, выступающее на стороне такого участника. 
2.2.4. Участник, на стороне которого выступают несколько лиц, должен представить лицензии, выписки из реестра членов саморегулируемой организации, иные разрешительные документы на право осуществления деятельности, предусмотренной извещением (в случае, если извещением предусмотрено требование о предоставлении разрешительных документов) на лицо (лица), на которое (ых) в соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной деятельности) возложено исполнение работ (услуг), требующих наличие указанных разрешительных и иных документов.
2.2.5. При распределении в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности) вкладов товарищей таким образом, что исполнителями работ (услуг), требующих наличие указанных разрешительных документов, выступают несколько лиц, участник должен представить указанные разрешительные документы на таких лиц. В случае отсутствия распределения вкладов и указания на исполнителей работ (услуг) в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности), участник должен представить указанные разрешительные документы на всех лиц, выступающих на стороне одного участника
2.2.6. Участник, на стороне которого выступают несколько лиц (все юридические или физические лица, выступающие на стороне одного участника), должен соответствовать квалификационным требованиям извещения.
2.2.7. Если в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности) не Участник, на стороне которого выступает несколько лиц, должен представить в составе заявки все предусмотренные извещением документы.
2.2.8. В случае если победителем в запросе котировок будет признан участник закупки, на стороне которого выступает несколько физических или юридических лиц, договор заключается с таким участником, с указанием всех лиц, выступающих на его стороне, при этом непосредственно подписание договора осуществляется одним лицом, действующим от имени всех остальных лиц по доверенности или на основании договора простого товарищества.

2.3. [bookmark: _Toc48593623][bookmark: _Toc235689729]Требования к участникам
2.3.1. [bookmark: _Toc48593624]Заявка участника должна соответствовать требованиям технического задания, указанным в приложении №2 к извещению. Для подтверждения соответствия требованиям извещения в составе заявки должны быть представлены все необходимые документы и информация в соответствии с требованиями извещения.
2.3.2. Участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного участника) должен соответствовать обязательным требованиям извещения, а именно:
2.3.3. Отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, пеням, налоговым санкциям, а также просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с Применимым законодательством о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с Применимым Законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с Применимым законодательством о налогах и сборах). Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения поданного предложения в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
2.3.4. Не проведение ликвидации участника-юридического лица и отсутствие решения суда о признании участника-юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурентного производства.
2.3.5. Наличие опыта выполнения аналогичных работ на сумму не менее 50% от начальной (максимальной) цены договора с подтверждающими документами выполненных работ.
2.3.6. Предоставление справки из налоговых органов об отсутствии задолженности.
2.3.7. Соответствие обязательным требованиям, указанным в пунктах 2.3.2-2.3.4 приложения № 1 к извещению, подтверждается участником в декларативной форме в соответствии с приложением № 3 к извещению.
2.4. [bookmark: _Toc235689730]Информационное сопровождение
2.4.1. Извещение об осуществлении запроса котировок и иная информация о запросе котировок размещается на сайтах. За получение извещения плата не взимается. Размещение информации на сайтах осуществляется в один день.
2.4.2. Заказчик вправе одновременно с размещением  на сайтах извещения о проведении запроса котировок направить запрос котировок (извещение об осуществлении запроса котировок) не менее чем 3 (трем) участникам закупки, которые могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг.
2.4.3. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении запроса котировок, не может быть передана третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РА.
2.4.4. В организации и проведении запроса котировок участвуют:
- организатор – осуществляет организацию и проведение закупки;
- экспертная группа – коллегиальный орган, образуемый для рассмотрения заявок;
- конкурсная комиссия – коллегиальный орган, образуемый для проведения процедур закупок.

2.5. [bookmark: _Toc48593625][bookmark: _Toc235689731]Разъяснения положений извещения об осуществлении запроса котировок, изменения извещения об осуществлении запроса котировок, прекращение запроса котировок
2.5.1. Запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении запроса котировок (далее – запрос) может быть направлен с момента размещения извещения на сайтах.
2.5.2. Заявки  на участие подаются на бумажном носителе,  запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника запроса котировок (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника. 
2.5.3. Заявки  на участие подаются на бумажном носителе, запрос может быть направлен посредством почтовой связи, курьерской доставки по адресу, указанному в пункте 1.2. приложения № 1 извещения, или факсимильной связи по номеру факса контактного лица, указанного в пункте 1.2. приложения № 1 извещения. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты.
2.5.4. Разъяснения положений извещения предоставляются и размещаются на сайтах в течение 3 (трех) рабочих дней с даты  поступления запроса с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос. Разъяснения извещения могут не предоставляться в случае, если запрос поступил позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
2.5.5. Разъяснения положений извещения не должны изменять предмет конкурентной закупки и существенные условия проекта договора.
2.5.6. В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока подачи котировочных заявок, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение об осуществлении запроса котировок.
2.5.7. В случае внесения изменений в извещение срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на сайтах указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного извещением. Если в извещение такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи котировочных заявок на участие в запросе котировок в отношении конкретного лота должен быть продлен таким же образом.
2.5.8. Дополнения и изменения, внесенные в извещение об осуществлении запроса котировок, размещаются на сайтах в день принятия решения о внесении изменений.
2.5.9. Заказчик вправе отменить запрос котировок  по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. По истечении срока подачи заявок и до заключения договора заказчик вправе отменить запрос котировок только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством, а также вносить изменения в извещение о проведении запроса котировок за 1 рабочий день до дня окончания срока подачи конкурсных заявок.
2.5.10. Решение об отмене запроса котировок размещается на сайтах в день принятия этого решения.
2.5.11. Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение об осуществлении запроса котировок, а также по уведомлению участников об итогах запроса котировок и не несет ответственности в случаях, когда участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах запроса котировок при условии их надлежащего размещения на сайтах.

2.6. [bookmark: _Toc48593626][bookmark: _Toc235689732]Вскрытие конвертов с котировочными заявками запроса котировок
2.6.1. Организатор обеспечивает сохранность, неприкосновенность и конфиденциальность конвертов с котировочными заявками и обеспечивает рассмотрение содержания котировочных заявок только после вскрытия конвертов с котировочными заявками в соответствии с извещением о проведении запроса котировок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с котировочными заявками, не вправе допускать повреждение этих конвертов, осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента вскрытия конвертов с котировочными заявками в соответствии с извещением о проведении запроса котировок.
2.6.2. Конверты с котировочными заявками вскрываются публично на заседании экспертной группы после завершения срока подачи заявок.
2.6.3. Участники, представившие котировочные заявки в установленном порядке, могут присутствовать при вскрытии конвертов с котировочными заявками. Заказчик обеспечивает возможность всем участникам запроса котировок, подавшим котировочные заявки, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с котировочными заявками. 
2.6.4. Представители участников, подавших заявки для участия в процедуре вскрытия конвертов с котировочными заявками должны иметь при себе доверенность на право участия в процедуре вскрытия конвертов с  заявками, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
2.6.5. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более котировочных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником запроса котировок котировочные заявки не отозваны, все котировочные заявки этого участника запроса котировок, поданные в отношении одного и того же лота (исключением является подача одним участником нескольких альтернативных предложений в отношении одного и того же лота), не рассматриваются и возвращаются этому участнику запроса котировок по его требованию.
2.6.6. При вскрытии конвертов с котировочными заявками объявляется:
2.6.7. Наименование участника запроса котировок;
2.6.8. Сведения, изложенные в техническом предложении участника запроса котировок, используемые для оценки заявок;
2.6.9. Иная информация (при необходимости).
2.6.10. Заказчик может проводить аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками.
2.6.11. При вскрытии конвертов с заявками документы по существу не рассматриваются.
2.6.12. По итогам вскрытия конвертов формируется протокол, который не подлежит публикации. Если на участие в закупке не поступило ни одной заявки, в протоколе вскрытия указывается информация о признании закупки несостоявшейся.

2.7. [bookmark: _Toc48593627][bookmark: _Toc235689733]Рассмотрение и оценка котировочных заявок
2.7.1. Котировочные заявки участников рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в извещении, на основании представленных в составе котировочных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных извещением.
2.7.2. Сведения об участнике закупки проверяются заказчиком, в том числе на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, размещенной на сайте e-registor.
2.7.3. Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок не может превышать 10 рабочих дней с даты окончания срока подачи котировочных заявок, если иное не установлено в извещении о проведении запроса котировок
2.7.4. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, срок подведения итогов запроса котировок, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. При этом заказчик размещает соответствующее уведомление на сайтах в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок.
2.7.5. По окончании срока подачи котировочных заявок, срок рассмотрения и оценки  котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок цен может быть сокращен.
2.7.6. Участник запроса котировок не допускается к участию в запросе котировок в случае:
2.7.7. несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;
2.7.8. предложение в котировочной заявке о цене договора (цене лота) и/или единицы товара, работы, услуги превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота) и/или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги (если такая цена установлена);
2.7.9. отказа от проведения запроса котировок;
2.7.10. непредставления участником разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).
2.7.11. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных в составе заявки, заказчик обязан отстранить такого участника запроса котировок на любом этапе проведения запроса котировок.
2.7.12. Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у участников запроса котировок информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой такого участника, предъявляемым требованиям, изложенным в извещении. При этом не допускается изменение и(или) дополнение заявок участников.
2.7.13. Ответ от участника запроса котировок, полученный после даты, указанной в запросе, не подлежит рассмотрению.
2.7.14. Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у государственных и иных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения достоверности сведений, представленных в составе заявки, а также для подтверждения соответствия участника, предлагаемых им товаров, работ, услуг, требованиям извещения.
2.7.15. Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем получения сведений из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству РА, в том числе официальных сайтов государственных органов и организаций в сети Интернет.
2.7.16. По результатам рассмотрения котировочных заявок заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) участника запроса котировок к участию в запросе котировок.
2.7.17. При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в извещении, заявка участника отклоняется.
2.7.18. Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления котировочных заявок, определения победителей запроса котировок не подлежит разглашению участникам. Попытки участников получить такую информацию до размещения протоколов на сайтах, служат основанием для отклонения котировочных заявок таких участников.
2.7.19. Заказчик рассматривает котировочные заявки на предмет их соответствия требованиям извещения, а также оценивает и сопоставляет котировочные заявки в соответствии с порядком, установленным извещением.
2.7.20. При этом организатор осуществляет рассмотрение заявок на предмет соответствия участников обязательным требованиям, а также проверяет наличие и соответствие представленных в составе заявок документов требованиям извещения (за исключением квалификационных требований, требований технического задания извещения, требований об обосновании демпинговой цены).
2.7.21. Экспертная группа осуществляет рассмотрение заявок на предмет соответствия участников квалификационным требованиям, заявки   участника требованиям технического задания извещения, проверяет наличие и соответствие представленных в составе заявки  документов квалификационным требованиям, требованиям технического задания извещения,  требованиям об обосновании демпинговой цены договора (цены лота), а также осуществляет оценку и сопоставление котировочных заявок.
2.7.22. Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в котировочной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников запроса котировок) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке котировочных заявок.
2.7.23. Заказчик вправе допустить участника к участию в запросе котировок в случае, если участник или его котировочная заявка не соответствуют требованиям извещения, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в запросе котировок, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его котировочной заявкой.
2.7.24. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.
2.7.25.  Если в котировочной заявке имеются арифметические ошибки при отражении цены договора (цены лота) (неверный расчет цены договора/лота при умножении цены за единицу товара, работы, услуги без учета НДС на объем закупаемых товаров, работ, услуг, и (или) при суммировании произведений цен за единицу товара, работы, услуги без учета НДС на объем закупаемых товаров, работ, услуг и (или) неверный расчет цены договора/лота при суммировании цен без учета НДС по этапам/годам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг), заявка такого участника отклоняется.
2.7.26. В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе затребовать от участников запроса котировок разъяснения положений котировочных заявок. 
2.7.27. Участники и их представители не вправе участвовать в рассмотрении котировочных заявок и изучении квалификации участников.
2.7.28. По итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок заказчик составляет протокол рассмотрения и оценки заявок.
2.7.29. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок не размещается на сайтах.

2.8. [bookmark: _Toc48593628][bookmark: _Toc235689734]Порядок оценки и сопоставления котировочных заявок
2.8.1. Победитель запроса котировок определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям извещения.
2.8.2. Единственным критерием оценки котировочных заявок является цена. Иные критерии оценки котировочных заявок не применяются.
2.8.3. При оценке котировочных заявок сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС. 
2.8.4. Техническое предложение участника, представляемое в составе заявки, должно соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.15. приложения № 1 к извещению, условия технического предложения должны соответствовать требованиям технического задания, являющегося приложением № 2 к извещению, и должно предоставляться по форме приложения № 4 к извещению.
2.8.5. При несоответствии технического предложения требованиям, указанным в пункте 2.8.5. приложения № 1 извещения, заявка такого участника отклоняется.
2.8.6. Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.  
2.8.7. Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения запроса котировок. 

2.9. [bookmark: _Toc48593629][bookmark: _Toc235689735]Подведение итогов запроса котировок
2.9.1. Комиссия принимает решение о победителе запроса котировок. По результатам работы комиссии по осуществлению закупок оформляется итоговый протокол.
2.9.2. Итоговый протокол комиссии не размещается на сайтах.

2.10. [bookmark: _Toc48593630][bookmark: _Toc235689736]Признание запроса котировок несостоявшимся
2.10.1. Запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признается несостоявшимся, если:
2.10.2. на участие в запросе котировок подана одна заявка;
2.10.3. по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей извещению о проведении запроса котировок;
2.10.4. все котировочные заявки признаны несоответствующими извещению о проведении запроса котировок;
2.10.5. на участие в запросе котировок не подана ни одна заявка.
Если запрос котировок признан несостоявшимся в случае, если по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок или на участие в запросе котировок подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок, с участником, подавшим эту заявку, может быть заключен договор. Цена такого договора не может превышать цену, указанную в котировочной заявке участника.
При этом если цена договора снижена заказчиком по сравнению с начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), договор заключается при согласии такого участника.
Если запрос котировок признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый запрос котировок или осуществить закупку другим способом. Выбор иного способа осуществляется исходя из условий применения такого способа, установленном нормативными документами заказчика
Договор заключается на условиях и по цене, указанных в извещении о проведении запроса котировок и в котировочной заявке победителя или участника закупки, с которым заключается договор.

2.11. [bookmark: _Toc48593631][bookmark: _Toc235689737]Состав котировочной заявки
2.11.1. Котировочная заявка должна содержать всю указанную в извещении информацию и документы.
2.11.2. Котировочная заявка оформляется в соответствии с требованиями извещения. 
2.11.3. В случае наличия таких требований в извещении, в составе заявки должны быть представлены:
2.11.4. наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);
2.11.5. наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;
2.11.6. идентификационный номер налогоплательщика;
2.11.7. согласие участника с условиями договора, указанными в запросе котировок;
2.11.8. цена товаров, работ, услуг с указанием включенных или не включенных в нее расходов (расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);
2.11.9. документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников установленным в извещении о проведении запроса котировок;
2.11.10. документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником в котировочной заявке, требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок.
2.11.11. Котировочная заявка участника, не соответствующая требованиям извещения, отклоняется. 
2.11.12. Котировочная заявка оформляется на русском или на армянском языках. Если в составе котировочной заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на, а перевод заверен нотариально. Вся переписка, связанная с проведением запроса котировок, ведется на русском или армянском языках. В случае если для участия в запросе котировок иностранному лицу потребуется извещение на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет. 
2.11.13. В случае участия иностранного лица в запросе котировок, такое лицо в составе заявки должно представить все документы, предусмотренные извещения (или аналогичные документы, выдаваемые в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрировано и осуществляет деятельность такое лицо).
2.11.14. Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, представления участником поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.
2.11.15. В котировочной заявке должны быть представлены:
- Приложение № 2.1 (Опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) Участника);
- Приложение № 3 (Заявка Участника) к извещению, заверенная подписью и печатью участника запроса котировок; 
- Приложение № 4 (Техническое предложение) к извещению, заверенное подписью и печатью участника запроса котировок;
- Приложение №5 (Проект договора), к извещению, заверенное подписью и печатью участника запроса котировок;
- Приложение №6 (Сведения об опыте участника);

- Копии договоров аналогичных услуг, на сумму не менее 50% от начальной (максимальной) цены договора с подтверждающими документами выполненных работ;
- Справка из налоговых органов об отсутствии задолженности.
2.11.16 Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего котировочную заявку, за исключением случаев, когда заявка участника подписывается квалифицированной электронной подписью доверенность на лицо, подписавшее заявку, а также решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. При представлении заявки на бумажном носителе должен быть представлен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, иные документы представляются в виде копии, заверенной участником. При представлении заявки в электронной форме доверенность должна быть сканирована с оригинала или нотариально заверенной копии, иные документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником.
211.17 В котировочной заявке участник представляет выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и иные документы по своему усмотрению.
2.12. [bookmark: _Toc48593632][bookmark: _Toc235689738]Подача заявок
2.12.1. Дата вскрытия котировочных заявок может быть перенесена на более поздний срок. Изменения даты подачи котировочных заявок размещаются на сайтах. 
2.12.2. В случае, если участник предоставляет заявку на участие в нескольких лотах, то допускается предоставление одного предложения с указанием номеров лотов.
2.12.3. Каждый участник может подать только одну котировочную заявку по каждому из лотов извещения. В случае если участник подает более одной котировочной заявки по одному лоту, а ранее поданные им котировочные заявки по данному лоту не отозваны, все котировочные заявки по данному лоту, представленные участником, отклоняются.
2.12.4. Заявки принимаются до истечения срока подачи заявок. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный ЗАО «ЮКЖД» по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.
2.13. [bookmark: _Toc235689739][bookmark: _Toc48593633]Котировочная заявка запроса котировок 
2.13.1. Котировочная заявка на бумажном носителе подается по адресу и в сроки, указанные в пункте 2 извещения и может быть представлена как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
2.13.2. Для подачи заявки на бумажном носителе представитель участника должен иметь при себе доверенность на право подачи документов, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть предоставлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
2.13.3. Заявки должны быть представлены в двух экземплярах (один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в «Оригинал»)) в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия».
2.13.4. В случае представления участником котировочных заявок по нескольким лотам допускается представление заявок в двух конвертах «Оригинал» и «Копия». 
2.13.5. Предложения, должны предоставляться в запечатанных конвертах с маркировкой «оригинал» и «копия». Маркировка конвертов должна содержать слова «Предложение участника указать наименование для участия номер и наименование процедуры закупки, номер. Не вскрывать до 18 часов 00 времени              «10» августа 2026г.
2.13.6. Документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника. 
2.13.7. Все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы. 
2.13.8. В случае несоответствия экземпляров котировочной заявки, представленных в конверте «Оригинал» и в конверте «Копия», преимущество имеет экземпляр, представленный в конверте «Оригинал».
2.13.9. Организатор закупок ЗАО «ЮКЖД» принимает конверты с заявками, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, либо незапечатанных конвертов, до истечения срока подачи заявок. Все конверты до приема организатором закупок подлежат проверке без вскрытия Службой безопасности ЗАО «ЮКЖД». 
2.13.10. Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.
2.13.11. Конверты с котировочными заявками принимаются до истечения срока подачи котировочных заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация либо не запечатанных конвертов.
2.13.12. В случае если маркировка конверта не соответствует требованиям извещения, конверт(ы) не запечатан(ы), котировочная заявка не принимается. 
2.13.13. По истечении срока подачи котировочных заявок конверты не принимаются. Конверт с котировочной заявкой, полученный заказчиком по истечении срока подачи котировочных заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.
2.14. [bookmark: _Toc48593634][bookmark: _Toc235689740]Изменение и отзыв котировочных заявок

2.14.1. Участник вправе изменить или отозвать поданную котировочную заявку в любое время до истечения срока подачи котировочных заявок, не утрачивая права на обеспечение.
2.14.2. Никакие изменения не могут быть внесены в котировочную заявку после окончания срока подачи котировочных заявок.
2.14.3. Для изменения заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, необходимо до окончания срока подачи заявок представить по адресу, указанному в пункте 2 извещения, запечатанный конверт, содержащий измененные документы, оформленные в порядке, предусмотренном извещением. Маркировка конверта должна содержать наименование и номер запроса котировок, номер лота, наименование и адрес участника, а также надпись «Изменения».
Изменения заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, могут быть представлены как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
Для изменения заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, представители участников запроса котировок должны иметь при себе доверенность на право изменения заявки, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
2.14.4. В случае изменения заявки датой подачи заявки на участие в процедуре закупки считается дата подачи последних изменений.
Для отзыва заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, необходимо до окончания срока подачи заявок представить по адресу, указанному в пункте 2 извещения, письмо на фирменном бланке участника (при наличии) об отзыве заявки. Конверты с заявками, представленными в бумажной форме, могут быть возвращены по требованию участника. Возвращение конвертов с заявками, представленными в бумажной форме, возвращаются нарочно представителю участника по адресу, указанному в пункте 2 извещения.
Отзыв заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, может быть представлен как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
Для отзыва заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, представители участников запроса котировок должны иметь при себе доверенность на право отзыва заявки, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.

2.15. [bookmark: _Toc48593635][bookmark: _Toc235689741]Предоставление технического предложения
2.15.1. В составе котировочной заявки участник должен представить техническое предложение, оформленное по форме приложения № 4 к извещению, заверенное подписью и печатью (при ее наличии) участника, а также документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров, работ, услуг в случае. В техническом предложении участника должны быть изложены характеристики товаров, работ, услуг, соответствующие требованиям технического задания, являющегося приложением № 2 к извещению. 
Техническое предложение предоставляется на бумажном носителе в виде оригинала документа. 
2.15.2. Техническое предложение должно включать цену за единицу (если указание цены за единицу предусмотрено извещением) и общую цену предложения Участником должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемых товаров, работ, услуг. 
2.15.3. Цены необходимо приводить в драмах с учетом всех возможных расходов участника. 
2.15.4. Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС.
2.15.5. Для целей единообразного подхода к расчету сумм технического предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,20 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении участника).
2.15.6. Техническое предложение должно содержать все показатели и характеристики товаров, работ, услуг, условия исполнения договора, предусмотренные извещением и необходимые для рассмотрения и оценки котировочной заявки участника. Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование, числовые показатели при описании характеристик товаров, работ, услуг должны быть указаны в абсолютных величинах. Все условия котировочной заявки участника понимаются заказчиком буквально, в случае расхождений показателей, изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.
2.15.7. Предложение участника о цене, содержащееся в техническом предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в извещении (с учетом НДС и без учета НДС). Если в извещении указаны цены за единицу закупаемых товаров, работ, услуг, в техническом предложении должны быть указаны цены за единицу по каждому из предлагаемых участником товаров, работ, услуг. Цена за единицу, предложенная участником, не должна превышать цену за единицу, установленную в извещении (с учетом НДС и без учета НДС в драмах РА).

2.16. [bookmark: _Toc48593636][bookmark: _Toc235689742]Заключение договора
2.16.1. Положения договора (условия, цена) не могут быть изменены по сравнению с извещением и котировочной заявкой победителя запроса котировок за исключением случаев, предусмотренных извещением. При невыполнении победителем запроса котировок требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, с учетом требований данного пункта.
2.16.2. Заказчик направляет участнику запроса котировок, с которым заключается договор проект договора в течение 7 (семи) календарных дней с даты опубликования итогов запроса котировок на сайтах.
2.16.3. Участник, признанный победителем запроса котировок, при заключении договора должен представить сведения о своих реальных бенефициарах, зарегистрированных в соответствующем Агентстве страны участника.
2.16.4. Участник запроса котировок, с которым заключается договор, должен представить обеспечение исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено в извещении), иные документы, если извещением предусмотрено их представление на этапе заключения договора и подписанный со своей стороны договор не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения проекта договора от заказчика. Участник запроса котировок, с которым заключается договор, должен при заключении договора по требованию заказчика представить документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего договор.
2.16.5. Срок заключения договора не ранее чем 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурсной комиссией итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.
2.16.6. В случае если победитель запроса котировок уклоняется от подписания договора в установленные сроки, договор может быть заключен с участником, предложившим в котировочной заявке цену такую же, как и победитель, или участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.
2.16.7. В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключен с участником запроса котировок, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем запроса котировок.
2.16.8. Если заказчик отказался от заключения договора с победителем в связи с тем, что победитель не соответствует требованиям, указанным в извещении, и (или) предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия таким требованиям, заказчик вправе заключить договор с участником, котировочной заявке которого присвоен второй номер.
2.16.9. Участник запроса котировок, с которым заключается договор, обязан заключить договор на условиях извещения, котировочной заявки и своего технического предложения. Стоимость договора определяется на основании стоимости технического предложения такого участника без учета НДС, с учетом применяемой им системы налогообложения.
2.16.10. По согласованию сторон договор может быть заключен с победителем, участником, с которым заключается договор, по цене ниже, чем указана в его заявке/предложении без изменения остальных условий договора.
2.16.11. Срок выполнения обязательств по договору определяется на основании требований извещения и условий технического предложения. 
2.16.12. В срок, предусмотренный для заключения договора, заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем (участником, предложившим в котировочной заявке цену такую же, как и победитель или участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий), единственным участником, допущенным к участию в запросе котировок (в случае если принято решение о заключении договора с таким участником), в случае установления его несоответствия требованиям извещения или в связи с предоставлением участником недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям.
2.16.13. В случае отказа от заключения договора с победителем по основаниям, указанным в настоящем пункте извещения, договор в таком случае может быть заключен с участником, котировочной заявке которого присвоен второй номер.
2.16.14. По итогам запроса котировок заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками запроса котировок в порядке и в случае, если это установлено под пунктом 2.3.

2.17. [bookmark: _Toc48593637][bookmark: _Toc235689743]Исполнение, изменение, расторжение договора

2.17.1. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РА. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РА.
2.17.2. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РА.
2.17.3. Заказчик по согласованию с исполнителем договора при заключении и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в пределах 30% (тридцати процентов) от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если иное не предусмотрено в извещении, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором.
2.17.4. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставки таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке меняет цену договора указанным образом.
2.17.5. Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами.
2.17.6. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам запроса котировок, которые устанавливались в извещении.
2.17.7. При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не должна быть выше стоимости, указанной в договоре.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
Ремонт пассажирской платформы о/п Айкашен ЗАО «ЮКЖД» (инвентарный № 20020248)
[bookmark: _GoBack]	 «ՀԿԵ» ՓԲԸ Հայկաշեն կայարանի ուղևորային հարթակի վերանորոգում (գույքագրման համար՝ 20020248):

	Перечень основных данных и требований
Հիմնական տվյալների և պահանջների ցանկ
	Основные данные и требования
Հիմնական տվյալներ և պահանջներ


	Общие положения
Ընդհանուր դրույթներ
	Заказчик – Дирекция пассажирских перевозок
Պատվիրատու – Ուղևորափոխադրումների տնօրինություն

Вид работ – Ремонт пассажирской платформы о/п Айкашен ЗАО «ЮКЖД» (инвентарный № 20020248)
Աշխատանքների տեսակը – ««ՀԿԵ» ՓԲԸ Հայկաշեն կայարանի ուղևորային հարթակի վերանորոգում (գույքագրման համար՝ 20020248):
Местонахождения объекта – Армавирский марз село Айкашен.
Օբյեկտի գտնվելու վայրը - Արմավիրի մարզ, գյուղ Հայկաշեն.

Начальная (максимальная) цена составляет 13 012 990,00 (тринадцать миллионов двенадцать тысяч девятьсот девяносто) драм РА без НДС или 15 615 588,00 (пятнадцать миллионов шестьсот пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят восемь) драм РА с НДС, согласно Локальной смете (Приложение № 2 к техническому заданию). 

Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը կազմում է՝ 13 012 990,00 (տասներեք միլիոն տասներկու հազար ինը հարյուր իննսուն) ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ կամ 15 615 588,00 (տասնհինգ միլիոն վեց հարյուր տասնհինգ հազար հինգ հարյուր ութսունութ) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն, համաձայն  Տեղային նախահաշվի (Տեխնիկական բնութագրի Հավելված №2)։ 

Форма оплаты – 
Оплата Работ по настоящему Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ, сформированный на основании работ и расценок из Локальной сметы (Приложение № 2 к техническому заданию) и пересчетом накладных расходов и сметной прибыли по фактически выполненным работам.
Վճարման ձև - 
Սույն Պայմանագրով Աշխատանքի վճարումը կատարվում է Հաճախորդի կողմից՝ դրամական միջոցների փոխանցմամբ՝ Կողմերի կողմից կատարված Աշխատանքի ընդունման վկայականը ստորագրելուց հետո 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում, որը կազմվել է Տեղական նախահաշվից (Տեխնիկական բնութագրի Հավելված թիվ 2) աշխատանքի և գների հիման վրա, ինչպես նաև իրականում կատարված աշխատանքի համար վերադիր ծախսերի և գնահատված շահույթի վերահաշվարկից:

	Требования к производству строительных работ и качеству работ
Շինարարական աշխատանքների կատարմանը և աշխատանքների որակին ներկայացվող պահանջները 
	Выполнение работ должно проводится в соответствии с требованиями действующих на территории Республики Армения нормативных документов, законодательства РА, СНиП и соответствующим государственным стандартам.
Աշխատանքների կատարումը պետք է իրականացվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան, ՀՀ օրենսդրության, ՍՆԻՊ և համապատասխան պետական ​​ստանդարտների պահանջներին համապատասխան:

Подрядчик обязан нести ответственность за ненадлежащее качество выполнения работ, использование некачественных материалов, допущенные отступления от нормативных требований, за несоблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности. 
Կապալառուն պարտավոր է պատասխանատվություն կրել աշխատանքների կատարման ոչ պատշաճ որակի համար, ցածրորակ նյութերի օգտագործման, նորմատիվ պահանջներից կատարված շեղումների, անվտանգության և հրդեհային անվտանգության չափանիշներին և կանոններին չհամապատասխանելու համար:

Поставить на строительную площадку необходимые материалы и строительную технику и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения Работ.
Շինհրապարակ մատակարարել անհրաժեշտ նյութեր և շինարարական տեխնիկան և իրականացնել դրանց ընդունումը, բեռնաթափումը, պահեստավորումը և պահպանումը աշխատանքների կատարման ընթացքում:

В течение 10 дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество, строительный мусор.
Կատարված աշխատանքների հանձնման-ընդունման Ակտը ստորագրելուց հետո 10 օրվա ընթացքում շինհրապարակից դուրս բերել իրեն պատկանող գույքը, շինարարական աղբը:

Устранить недостатки, обнаруженные в результатах работ, своими силами и за свой счет, в сроки, согласованные с Заказчиком.
Աշխատանքների արդյունքներում հայտնաբերված թերությունները վերացնել ինքնուրույն և սեփական միջոցներով, Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված ժամկետում:

В случае нанесения материального ущерба Подрядчиком при производстве работ, Заказчик и Подрядчик составляют Акт проверки и принимают решение о возмещении ущерба.
Աշխատանքների կատարման ընթացքում Կապալառուի կողմից նյութական վնաս պատճառելու դեպքում Պատվիրատուն և Կապալառուն կազմում են ստուգման Ակտ և որոշում կայացնում վնասի հատուցման մասին:

	Общие сроки 
Ընդհանուր ժամկետներ 
	С даты подписания Договора, в течение 90 календарных дней.
Պայմանագրի կնքման օրվանից 90 օրացույցային օրվա ընթացքում:

В процессе выполнения работ Подрядчиком, Заказчик осуществляет проверку за ходом выполнения работ, на соответствие состава и содержания работ, применяемых материалов, а также соблюдения сроков, предусмотренных настоящим техническим заданием.
Կապալառուի կողմից աշխատանքների կատարման ընթացքում պատվիրատուն ստուգում է աշխատանքների կատարման ընթացքը, աշխատանքների կազմի և բովանդակության համապատասխանությունը, օգտագործվող նյութերը, ինչպես նաև սույն տեխնիկական առաջադրանքով նախատեսված ժամկետների պահպանումը:

	Требования к составу Исполнительной документации, передаваемой Заказчику
Պատվիրատուին փոխանցվելիք կատարողական փաստաթղթերի կազմին ներկայացվող պահանջները
	В процессе выполнения работ Подрядчик предоставляет Акты на скрытые работы.
Աշխատանքների կատարման ընթացքում Կապալառուն տրամադրում է թաքնված աշխատանքների Ակտեր:

После завершения работ Подрядчик должен предоставить:
· ведомость изменений произведенных работ (при изменений), акты на скрытые работы и документы на использованные при выполнении работ материалы, позволяющие определить качество технических характеристик, безопасность  или иные сведения, в том числе сертификаты или декларации соответствия,  
скрытые работы обязательно должны быть подтверждены фотоотчетом в электронном виде и на бумажном носителе.
Աշխատանքների ավարտից հետո Կապալառուն պետք է Պատվիրատուին տրամադրի՝
· կատարված աշխատանքների փոփոխությունների տեղեկագիր (փոփոխությունների դեպքում), թաքնված աշխատանքների ակտեր և աշխատանքի ընթացքում օգտագործված նյութերի փաստաթղթեր, որոնք թույլ են տալիս որոշել տեխնիկական բնութագրերի որակը, անվտանգությունը կամ այլ տեղեկություններ, ներառյալ սերտիֆիկատները կամ համապատասխանության հայտարարագրերը, թաքնված աշխատանքները պետք է հաստատվեն ֆոտո- հաշվետվությունով' էլեկտրոնային և թղթային տարբերակով:

	Наблюдаемые результаты строительных работ с соответствующими объемными показателями./
Շինարարական աշխատանքների դիտարկված արդյունքները ՝ համապատասխան ծավալային ցուցանիշներով

	Соблюдение требований мероприятий по охране труда, соблюдение технологий выполняемых работ, соблюдение сроков выполнения работ./
 Աշխատանքի պաշտպանության միջոցառումների պահանջներին համապատասխանելը, կատարված աշխատանքի տեխնոլոգիաներին համապատասխանելը, աշխատանքի ժամկետների համապատասխանությունը.
Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движению персонала./
Աշխատանքների կատարումը չպետք է ազդի արտադրամասի տեխնոլոգիական գործընթացի և անձնակազմի տեղաշարժի վրա:
Все возвратные материалы, получаемые при выполнении Работ, являются собственностью Заказчика и ./
Աշխատանքների կատարման ընթացքում ստացված բոլոր հետադարձ նյութերը Պատվիրատուի սեփականությունն են:
Осуществлять работы также по выходным дням./
Աշխատանքներն իրականացնել նաև հանգստյան օրերին.
Заказчик предоставляет места для хранения материалов, инвентаря, механизмов, оказывает содействие в получении доступа представителей Подрядчика (сотрудников и/или привлеченных им третьих лиц) на объект Заказчика в соответствии с порядком, установленным на объектах Заказчика, и по выходным дням./
Պատվիրատուն տրամադրում է տարածք նյութերը, գույքը, մեխանիզմները պահելու համար, աջակցում է Պատվիրատուի օբյեկտ Կապալառուի ներկայացուցիչների (աշխատակիցների և/կամ նրա կողմից ներգրավված երրորդ անձանց) մուտքի ստացմանը Պատվիրատուի օբյեկտներում սահմանված կարգին համապատասխան և հանգստյան օրերին:

	Порядок контроля и приемки работ
Աշխատանքների վերահսկման և ընդունման կարգը
	Подрядчик производит работы в соответствии с требованиями нормативных документов.
Կապալառուն աշխատանքները կատարում է նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան.

Строительные работы должны проводится с соблюдением сроков и объемов выполнения работ.
 Շինարարական աշխատանքները պետք է իրականացվեն աշխատանքների կատարման ժամկետների և ծավալների պահպանմամբ:
Приемку скрытых работ осуществлять при обязательном участии представителей   Заказчика (уполномоченных и компетентных лиц) и Подрядчика.
Թաքնված աշխատանքների ընդունումն իրականացնել Պատվիրատուի (լիազորված և իրավասու անձանց) և Կապալառուի ներկայացուցիչների պարտադիր մասնակցությամբ.

По завершении выполнения работ подписывается Акт сдачи-приемки выполненных Работ.
Աշխատանքների ավարտից հետո ստորագրվում է կատարված աշխատանքների հանձնման-ընդունման Ակտ:

Контроль со стороны Заказчика осуществляется ответственными лицами Заказчика.
Պատվիրատուի կողմից վերահսկողությունն իրականացվում է Պատվիրատուի պատասխանատու անձանց կողմից:
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           Ведомость объемов работ / Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր
Ремонт пассажирской платформы о/п Айкашен ЗАО «ЮКЖД» (инвентарный № 20020248)
«ՀԿԵ» ՓԲԸ Հայկաշեն կայարանի ուղևորային հարթակի վերանորոգում (գույքագրման համար՝ 20020248):
	N
	Наименование  работ
	Ед.изм.
Չափման  միավոր
	Количество
Քանակը

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Разборка  асфальтового  покрытия  толщ.5см Ասֆալտի շերտի քանդում 5սմ հաստ 275м2
	м2
	275

	2
	Разборка   металлических  перил-решеток  из труб  со сдачей на склад Մետաղական բազրիկի   ապամոնտաժում պահեստ տեղափոխումով
	м մ
	122

	3
	Разборка  бетонного  покрытия   между  панелями Պանելների  միջև բետոնե ծածկույթի ապամոնտաժում
	м3
	0,9

	4
	Устройство  цементной  стяжки под панелями   толщ.  50мм Ցեմենտյա  շերտի  պատրաստում  50մմ հաստության
	м2
մ2
	7

	5
	Устройство бетонного покрытия  между панелями   B 12.5   B 12.5    բետոնե ծածկույթի տեղադրում,  պանելների  միջև
	м3
	0,9

	
	
	
	0,9

	
	
	
	0,9

	
	
	
	0,9

	6
	Демонтаж и монтаж круплопустотных панелей перекрытия  Պանելների  ապամոնտաժում և հետ տեղադրում
	шт.
	8

	
	
	
	8

	
	
	
	8

	7
	Разборка  металлического навеса со сдачей на склад Մետաղական ծածկի ապամոնտաժում և պահեստ առաքում
	м2
	8,4

	8
	Погрузка металлических  перил из стальных  труб  и вывоз      на  15км. Պողպատե խողովակներից պատրաստված մետաղական բազրիկների բարձում  և տեղափոխում 15 կմ հեռավորության վրա։   ինքնաթափի վրա  
	тн տ
	4,0

	9
	Разборка    сборных   железобетонных    лестниц  каждая длиной -1,2метр 24ст. со сдачей на склад Պատրաստի երկաթբետոնե աստիճանների ապամոնտաժում, յուրաքանչյուրը 1.2 մետր երկարությամբ, 24աստիճան հաստությամբ, պահեստ առաքմամբ։
	1 м
	24

	10
	Погрузка строительного  мусора и вывоз    строительного мусора   на  5км. Շին  աղբի  բարձում  ինքնաթափ  և  տեղափոխում  5կմ
	тн տ
	24

	11
	Сверление вертикальных отверстий     Ø=14մմ L=20см. Ուղղահայաց անցքերի   ծակում  
	отв. 
բացվ.
	168

	12
	Закладные   детали из арматуры A500C և A-III Ø=14մմ  С заделкой отверстий   Ø=14մմ   Ամրանից ներդիր դետալներ  փակումով
	тн
	0,108

	13
	Закладные   детали из листовой стали толщ.10мм 10*20см 42шт.  Մետաղական թիթեղից  ներդիր դետալներ 10*20սմ 42հատ
	тн
	0,066

	14
	Цементный  раствор для заделки  отверстий      5кг ցեմենտյա շաղախ անցքերի փակման համար
	м3 մ3
	0,0042

	15
	Монтаж  стальных угольников -обрамление платформы 50x50x3մմ    вес 1метра -2.2кг  213м Պողպատե անկյունների50x50x3 մմ մոնտաժ -   հարթակի եզրաշրջանակ, մեկ մետրի համար քաշը՝ 2.2 կգ, 213 մ
	тн
	0,469

	16
	Стоимость стальных     угольников 50*50*3Պողպատե անկյունների արժեք 50x50x3 մմ
	м
	213

	17
	Антикоррозийная  окраска   1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում  1 շերտ (երկաթե սուրիկ  )
	м2
	42,6

	
	
	
	42,6

	18
	Масляная  окраска  стальных угольников  50x50x3մմ   за 1 раза Պողպատե անկյունակների  յուղաներկում 1անգամ 50*50*3մմ
	м2
	42,6

	19
	Монтаж  металлических перил на платформе  длиной 132,6метр Труба стальная 60*40*3мм  вес 1метра - 4.3 кг Труба стальная 20*40*3мм  вес 1метра  2.42 кг
	тн տ
	2,296

	20
	Труба стальная 60*40*3мм  Խողովակ Պողպատե, 60x40x3մմ
	м
	328

	21
	Труба стальная 20*40*3мм Խողովակ Պողպատե, 20x40x3մմ
	м
	366

	22
	Антикоррозийная  окраска   1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում  1 շերտ (երկաթե սուրիկ  )
	м2
	109

	
	
	
	109

	23
	Масляная  окраска  металлических конструкций   за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների   յուղաներկում 1անգամ
	м2
	109

	24
	Устройство   бетонного пола   толщ.5см         B 12.5 на сетке арматурной   BP  d=3,0мм  ячейка150x150мм Բետոնե  հարթակի պատրաստում B 12.5   ամրանային, եռակցված, BP  d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ ցանցի հետ միասին
	м2
մ2
	273

	25
	сетка арматурная  BP  d=3,0мм  ячейка150x150մմа Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP  d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ
	м2
	273

	26
	Устройство  цементной  стяжки  толщ.  30мм Ցեմենտյա  շերտի  պատրաստում  30մմ հաստության
	м2
մ2
	261

	27
	Установка   бетонных   тротуарных плиток платформы толщ. 4см цветных  желтых   на цементном растворе  4 սմ հաստությամբ բետոնե սալիկների տեղադրում ցեմենտային շաղախի  վրա գունավոր դեղին
	м2
	27

	
	
	
	27

	28
	Установка   бетонных   тротуарных плиток платформы толщ. 4см  на цементном растворе  4 սմ հաստությամբ բետոնե սալիկների տեղադրում ցեմենտային շաղախի  վրա
	м2
	234

	
	
	
	234

	29
	Высококачественная   штукатурка  опор -колонн   платформы   по  сетке рабица  d=1,5-1,8մմ, ячейка  50x50мм,Հենարանների  սյուների բարձրորակ սվաղում"Ռաբիցա"  d=1,5-1,8մմ, բջիջը 50x50мм,  ցանցի վրա
	м2
	178

	
	
	
	178

	
	
	
	178

	30
	Высококачественная   штукатурка   торцевой части  панелей  шир.25см (наружные откосы)Պանելների կողային մասի բարձրորակ սվաղում, 25 սմ լայնությամբ (արտաքին թեքություններ)  
	м
	182

	31
	Улучшенная  окраска  стен масляной краской 2слоя со  шпатлевкой фасадной Պատերի բարելավված ներկում յուղաներկով 2 շերտով՝ ճակատային մածիկով
	м2
մ2 
	223

	
	
	
	223

	
	
	
	223

	32
	Монтаж каркаса  навеса  из стальных прямоугольных труб  60x40x3մմ -12метр  вес 1метра -4.3 кг,, 80x40x3մմ -12м вес 1метра - 5,25кг.  40x40x2մմ -27метр  вес 1метра - 2.33 кг
Մետաղական հովհարի կարկասի մոնտաժում մետաղական խողովակներից   60x40x3մմ -12метр  вес 1метра -4.3 кг,, 80x40x3մմ -12м вес 1метра - 5,25кг.  40x40x2մմ -27метр  вес 1метра - 2.33 кг
	тн տ
	0,178

	33
	Стальные прямоугольные  трубы 60x40x3մմ    Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 60x40x3 մմ 60x40x3մմ
	м
մ
	12

	34
	Стальные прямоугольные  трубы 80x40x3մմ   Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 80x40x3մմ
	м
մ
	12

	35
	Стальные квадратные  трубы 40x40x2մմ  Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 40x40x2մմ
	м
մ
	27

	36
	Навес   из  оцинкованного цветного  профнастила  толщ. 0,5мм  на обрешетке   Պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի իրականացում կավարամածով 0,5մմ հաստ. Գունավոր
	м2
	9

	
	
	
	9

	
	
	
	9

	
	
	
	9

	37
	Антикоррозийная  окраска   1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում  1 շերտ (երկաթե սուրիկ  )
	м2
	9

	
	
	
	9

	38
	Масляная  окраска  металлических поверхностей    за 1 раза Պողպատե մակերեսների   յուղաներկում 1անգամ
	м2
	9

	39
	Установка   подвесного   потолка из пластика  с  металлическим каркасом   с П-образными профилями 
Կախովի  առաստաղի  իրականացում պլաստիկից   Պ-տեսակի պրոֆիլներով  
	
м2 
մ2
	8,5

	
	
	
	8,5

	
	
	
	8,5

	
	
	
	8,5

	
	
	
	8,5

	
	
	
	8,5

	40
	Обшивка   навеса композитными панелями (Алюкобонд)  Հովհարի երեսապատում Ալուկոբոնդ  կոմպոզիտային վահանակներով
	м2 
մ2
	32

	
	
	
	32

	41
	Устройство  витража   из металлопастиковых  глухих  оконных витражей  Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., 1 տակ ապակի 4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), չբացվող
	м2 
մ2
	12

	42
	Монтаж каркасов  скамейки из  стальных прямоугольных   труб 60x40x3մմ  вес 1метра 4,3кг
60x40x3 մմ ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից  նստարանների շրջանակների մոնտաժ  
	тн տ
	0,04515

	43
	Стальные прямоугольные  трубы 60x40x3մմ   Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 60x40x3մմ
	м
	10,5

	44
	Антикоррозийная  окраска   1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում  1 շերտ (երկաթե սուրիկ  )
	м2
	1,4

	
	
	
	1,4

	45
	Масляная  окраска  стальных конструкции  за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների յուղաներկում 1անգամ
	м2
	1,4

	46
	Монтаж скамейки из брусьев лакированных Լաքապատ փայտանյութից նստարանի մոնտաժ
	м
	48

	47
	Разборка  бетонных  шпал Բետոնե շպալների ապամոնտաժում
	м3
	0,5

	48
	Демонтаж   швеллера 10 Երկտավրի ապամոնտաժում
	м
	13,000

	49
	Разработка  грунта  III   группы  вручную  для устройства лестниц и пандусов III խմբի հողի ձեռքով մշակում աստիճանների և թեքահարթակների կառուցման համար
	м3
	8

	50
	Фундаменты  бетонные  под лестницы и пандус  БетонB 12.5      об'емом  до  3м3 Աստիճանների և թեքահարթակների բետոնե հիմքեր։ Բետոն B 12.5, մինչև 3 մ3 ծավալով։
	м3
	2,3

	
	
	
	2,3

	
	
	
	2,3

	51
	Стены  бетонные  под лестницами и пандусом  толщиной  до  200мм   Бетон B 12.5   Մինչև 200 մմ հաստությամբ աստիճանների և թեքահարթակների տակ բետոնե պատեր։ Բետոն B 12.5
	м3
	2,9

	
	
	
	2,9

	
	
	
	2,9

	
	
	
	2,9

	52
	Обратная  засыпка  вручную грунта     III  группы Հողի հետլիցք  III  կարգ
	м3
	2,5

	53
	Погрузка строительного  мусора и вывоз    строительного мусора   на  5км. Շին  աղբի  բարձում  ինքնաթափ  և  տեղափոխում  5կմ
	тн տ
	10,5

	54
	Ж/ бетонный пол под плօщадку  из бетона B 12.5 толщ.10см  12м2   Арматура A500C Ø=10մմ шагом 150*150 0,1тонна   և/բ հատակ   հարթակի տակ  բետոն    B 12.5  Ամրան   A500C Ø=10մմ քայլ 150*150 0,1տոննա
	м3
	1,2

	
	
	
	1,2

	
	
	
	1,2

	55
	Арматура   A500C Ø=10մմ Պողպատե, A500C Ø=10մմ   150*150
	тн
	0,1

	56
	Устройство ж/б лестниц из B 12.5 и  Арматура  A500C Ø=10մմ Երկաթբետոնե աստիճանների կառուցում B 12.5 և A500C ամրանից՝ Ø=10մմ
	М3
	2,1

	
	
	
	2,1

	
	
	
	2,1

	
	
	
	2,1

	
	
	
	2,1

	57
	Арматура  A500C Ø=10մմ Պողպատե Ամրան  A500C Ø=10մմ   
	 тн
	0,1

	58
	Устройство  цементной  стяжки  толщ.  30мм Ցեմենտյա  շերտի  պատրաստում  30մմ հաստության
	м2
մ2
	12

	59
	Устройство  пола  из  базальтовых  плиток   при  кол. до  3-х  плит  на 1м2 толщ.5см   50x300мм   на цементном растворе Բազալտե սալիկներից հատակի պատրաստում ցեմենտյա շաղախի վրա  հաստ.5սմ , 50x300մմ, չհղկված
	м2
	12

	
	
	
	12

	60
	Устройство  цементной  стяжки  толщ.  30мм под лестницы Ցեմենտյա  շերտի  պատրաստում  30մմ հաստության աստիճանների տակ
	м2
մ2
	5,4

	61
	Покрытие  лестниц   базальтовыми    плитами   толщ.  50мм Բազալտե  սալերով աստիճանների երեսպատում 50x300մմ,
	м2
մ2
	5,4

	
	
	
	5,4

	62
	Облицовка стен  лестниц и пандусов  базальтовыми   плитками      толщ.3см кол-вом  кол-вом в среднем  до  4  плит  в  1м2 Աստիճանների և թեքահարթակների պատերի երեսպատում 3 սմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով, միջինում մինչև 4 սալիկ 1 քմ-ի համար
	м2 
մ2
	9,1

	
	
	
	9,1

	63
	Монтаж  металлических перил на платформе  длиной 16,6метра  труб стальных   60*40*2мм вес1метра -2.96 кг.Стальные квадратные  трубы заполнители 40x20x2մմвес1метра1.855 кг.
	тн տ
	0,222

	64
	Установка стоек  из   труб стальных   60*40*2мм կանգնակների տեղադրում պողպատե խողովակներից    , 60x40x2մմ
	м մ
	13

	65
	Установка упор из    труб стальных    60*40*2мм  Հենակների տեղադրում պողպատե խողովակներից  , 60*40*2мм
	м մ
	12

	66
	Установка прогонов  из    труб стальных  60*40*2мм Ակոսների   տեղադրում պողպատե խողովակներից   60*40*2мм
	м
	33,2

	67
	Стальные квадратные  трубы заполнители 40x20x2մմ  պողպատե խողովակներից    40x20x2մմ  լցոնիչներ
	м
	60

	68
	Антикоррозийная  окраска   1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում  1 շերտ (երկաթե սուրիկ  )
	м2
	19

	
	
	
	19

	69
	Масляная  окраска  стальных конструкций    за 1 раза Պողպատե կոնստռւկցիաների յուղաներկում 1անգամ
	м2
	19

	70
	Закладные   детали из арматуры A500C և A-III Ø=12մմ  A500C ամրանից պատրաստված ներդրված մասեր Ø=12մմ Ø=12մմ
	тн
	0,05

	71
	Разработка  грунта  III   группы  вручную  для устройства фундаментов упор Հիմքերի կառուցման համար III խմբի հողի ձեռքով մշակում
	м3
	0,5

	72
	Устройство  бетонного  фундамента из   бетона  B 12.5   для упор Հիմքերի կառուցում բետոնից B 12.5   հենակների համար  
	м3
	0,50

	
	
	
	0,50

	
	
	
	0,50

	73
	Устройство  пола  из  базальтовых  плиток   при  кол. Более   4-х  плит  на 1м2 толщ.5см  Բազալտե  սալիկներով հատակի պատրաստում  50x300мм   на цементном растворе
	М2
	12

	
	
	
	12

	74
	Закладные   детали из листовой стали толщ.10мм 10*20см 30шт.  Ներկառուցված մասեր՝ պատրաստված թիթեղից  պողպատյա հաստությունը 10 մմ, 10*20 սմ, 30 հատ։
	тн
	0,075

	75
	Закладные   детали из арматуры Ø=14մմ  L=20см Ներկառուցված մասեր՝ պատրաստված ամրանից Ø=14մմ L=20սմ
	тн
	0,03

	76
	Сверление  горизонтальных  отверстий  в бетонных фундаментах     Ф=16мм L=20см. Ուղղահայաց անցքերի    ծակում   Ф=16мм L=20см.
	отв. 
բացվ.
	64

	77
	Закладные   детали из арматуры А3  Ø=14մմ  L=30смՆերկառուցված մասեր՝ պատրաստված ամրանից А3 Ø=14մմ L=30սմ
	тн
	0,03

	78
	Закладные   детали из стальных   уголков Вес уголка 150х150х10 – 22,765кг 9,6метр L=15см 64шт. Պողպատե անկյուններից պատրաստված ներկառուցված մասեր։ Անկյունի քաշը՝ 150x150x10 – 22.765 կգ, 9.6 մետր, երկարությունը՝ 15 սմ, 64 հատ։
	тн
	0,218544

	79
	Стальной уголок 150х150х10 Անկյունակ պողպատե, 150*150*10
	м
	9,6

	80
	Установка труб стальных  прямоугольных   60*40*2мм Խողովակ Պողպատե, 60*40*2мм  
	м
	32

	81
	Закладные   детали из Арматурը Ø=14մմ  L=60смՆերկառուցված մասեր՝ պատրաստված ամրանից Ø=14մմ L=60սմ
	тн
	0,04

	82
	Установка труб стальных прямоугольных    60*40*2мм L=40см 32шт . Խողովակ Պողպատե, 60*40*2мм
	м
	12,8

	83
	Антикоррозийная  окраска   1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում  1 շերտ (երկաթե սուրիկ  )
	М2
	20,9

	
	
	
	20,9

	84
	Масляная  окраска  металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների  յուղաներկում 1անգամ
	М2
	20,9

	85
	Антикоррозийная  окраска  ранее  окрашенной стальной   трубы  Ø=100մմ   за  1  раз  суриком
	М2
	31,42

	
	
	
	31,42

	86
	Масляная  окраска  металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների  յուղաներկում 1անգամ
	М2
	31,42

	87
	Установка  светильников  Солнечный прожектор 050W 6500K Լուսատուների  տեղադրում  
	шт
հատ
	4

	88
	Бак мусорный,урна, пепельница   Աղբաման ուռնա մոխրաման
	шт
հատ
	2

	89
	Монтаж рамы каркаса  для информационного стенда Տեղեկատվական տաղավարի համար շրջանակի տեղադրում
	тн տ
	0,042

	90
	Стальные прямоугольные  трубы 80x40x3մմ    Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 80x40x3 մմ вес 1метра  5.25 кг.
	м
	8

	91
	Антикоррозийная  окраска   1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում  1 շերտ (երկաթե սուրիկ  )
	М2
	1,92

	
	
	
	1,92

	92
	Масляная  окраска  металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների  յուղաներկում 1անգամ
	М2
	1,92

	93
	Стенды информационные информационные с  деталями крепления   А տիպի լուսաանդրադարձելիությամբ թաղանթով
	м2
մ2
	1,5

	
	
	
	1,5
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Локальная смета / Տեղային նախահաշիվ
Ремонт пассажирской платформы о/п Айкашен ЗАО «ЮКЖД» (инвентарный № 20020248)
	 «ՀԿԵ» ՓԲԸ Հայկաշեն կայարանի ուղևորային հարթակի վերանորոգում (գույքագրման համար՝ 20020248):
	







N
	


шифр ծածկագիր
	






Наименование работ и затрат Աշխատանքների անվանումը և ծախսերը
	
Ед.изм.
Չափման միավոր
	
Количество Քանակը
	Сметная стоимость / Նախահաշվային արժեքը
	

материалы
	
Общая ст-ть единицы (тыс. драм)
մեկ միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դրամ)
	
Общая ст-ть (тыс. драм) Ընդհանուր նախահաշվային արժեքը(հազ.դրամ)

	
	
	
	
	
	Основная зарплата հիմնական աշխատավարձ
	
	Экплуатация машин մեքենաների
շահագործում
	
	
Материалы Նյութեր
	
	
	

	
	
	
	
	
	
по нормам ըստ նորմերի
	
по действующим ценам գործող գներով
	
зар.плата
	
по нормам ըստ նորմերի
	по действующим ценам
գործող գներով
	

машины, механизмы
	





наименование материалов
նյութերի անվանումը
	Ед.изм. չափման միավոր
	расход материалов (на ед.) նյութածախսը միավորի համար
	Стоимость единицы материалов
նյութի միավորի արժեքը
	Общая стоимость ընդհանուր արժեք k=1,05*1,02*k трմեք.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1
	
23-162
	
Разборка асфальтового покрытия толщ.5см Ասֆալտի շերտի քանդում 5սմ հաստ 275м2
	
м2
	
275
	
0,11
	
0,304
	
83,60
	
0,078
	
0,238
	
65,50
	
	
	
	
	
0,00
	
0,00
	
0,54
	
149,099

	
2
	
9-26
	Разборка металлических перил-решеток из труб со сдачей на склад Մետաղական բազրիկի ապամոնտաժում պահեստ տեղափոխումով
	
м մ
	
122
	
0,223
	
0,616
	
75,18
	
0,0085
	
0,026
	
3,17
	
	
	
	
	
0,00
	
0,00
	
0,64
	
78,351

	
3
	
23-146
	Разборка бетонного покрытия между панелями Պանելների միջև բետոնե ծածկույթի ապամոնտաժում
	
м3
	
0,9
	
4,1
	
11,330
	
10,20
	
3,7
	
11,299
	
10,17
	
	
	
	
	
0,00
	
0,00
	
22,63
	
20,366

	
4
	
5-85
5-86
	
Устройство цементной стяжки под панелями толщ. 50мм Ցեմենտյա շերտի պատրաստում 50մմ հաստության
	
м2 մ2
	
7
	
0,22
	
0,608
	
4,26
	
0,01
	
0,031
	
0,21
	
Раствор цементный Ցեմենտյա շաղախ
	
м3 մ3
	
0,051
	
26,0
	
1,51
	
10,55
	
2,15
	
15,022

	


22
	


26-52
	

Устройство бетонного покрытия между панелями B 12.5 B 12.5 բետոնե ծածկույթի տեղադրում, պանելների միջև
	


м3
	0,9
	


3,53
	9,755
	8,78
	


0,69
	2,107
	1,90
	Щиты опалубки Կավարանմած
	м2
	1,76
	1,35
	2,70
	2,43
	


52,28
	


47,06

	
	
	
	
	0,9
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Пиломатериал Փայտանյութ
	м3
	0,0399
	127,083
	5,76
	5,19
	
	

	
	
	
	
	0,9
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	БетонB 12.5
Ծանր, B 12.5
	м3
	1,02
	27,556
	31,95
	28,76
	
	

	
	
	
	
	0,9
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Болты строительные
	тн
	0,0021
	0,96
	0,00
	0,00
	
	

	

6
	
24-58 прим к з.п=0,7.
кэ.м.=0,6
	
Демонтаж и монтаж круплопустотных панелей перекрытия Պանելների ապամոնտաժում և հետ տեղադրում
	

шт.
	8
	

2,363
	6,530
	52,24
	

1,696
	5,179
	41,43
	Раствор цементный
	м3
	0,0667
	26
	1,97
	15,77
	

14,33
	

114,645

	
	
	
	
	8
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Электроды
	кг
	0,0005
	0,81
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
8
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	
Изделия монтажные
	
тн
	
0,0011
	
519,17
	
0,65
	
5,19
	
	

	
8
	12-268 к=0,6 к=0,7
	Разборка металлического навеса со сдачей на склад Մետաղական ծածկի ապամոնտաժում և պահեստ առաքում
	
м2
	
8,4
	
0,1476
	
0,408
	
3,43
	
0,02478
	
0,076
	
0,64
	
	
	
	
	
0,00
	
0,00
	
0,48
	
4,062



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


9
	


Цен.3 ст.
6;50
	
Погрузка металлических перил из стальных труб и вывоз на 15км. Պողպատե խողովակներից պատրաստված մետաղական բազրիկների բարձում և տեղափոխում 15 կմ հեռավորության վրա։ ինքնաթափի վրա
	


тн տ
	


4,0
	


1,29
	

3,565
	

14,26
	


1,4
	

4,275
	

17,10
	
	
	
	
	

0,00
	

0,00
	

7,84
	

31,361

	



10
	



23-181
	
Разборка сборных железобетонных лестниц каждая длиной -1,2метр 24ст. со сдачей на склад Պատրաստի երկաթբետոնե աստիճանների ապամոնտաժում, յուրաքանչյուրը 1.2 մետր երկարությամբ, 24աստիճան հաստությամբ, պահեստ առաքմամբ։
	



1 м
	



24
	



0,634
	



1,752
	



42,05
	
	



0,000
	



0,00
	
	
	
	
	



0,00
	



0,00
	



1,75
	



42,049

	

12
	
Цен.3 ст.
6;50
	
Погрузка строительного мусора и вывоз строительного мусора на 5км. Շին աղբի բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 5կմ
	

тн տ
	

24,0
	

0,18
	
0,497
	
11,94
	

0,5
	
1,527
	
36,65
	
	
	
	
	
0,00
	
0,00
	
2,02
	
48,583

	13
	23-46
	Сверление вертикальных отверстий  Ø=14մմ L=20см.
Ուղղահայաց անցքերի ծակում
	отв.
բացվ.
	168,00
	0,117
	0,323
	54,32
	0,0094
	0,029
	4,82
	Сверла кольцевые
алмазные. Գայլիկոն
	шт
հատ
	0,0378
	0,8
	0,03
	5,78
	0,39
	64,917

	

14
	

26-26
	
Закладные детали из арматуры A500C և A-III Ø=14մմ С заделкой отверстий Ø=14մմ Ամրանից ներդիր դետալներ փակումով
	

тн
	

0,108
	

174
	

480,849
	

51,93
	

0,02
	

0,061
	

0,01
	
Арматура A500C և A-III Ø=14մմ Պողպատե, A500C և A-III Ø=14մմ
	

тн
	

1
	

278,33
	

316,42
	

34,17
	

797,33
	

86,112

	
74
	
26-31
	Закладные детали из листовой стали толщ.10мм 10*20см 42шт. Մետաղական թիթեղից ներդիր դետալներ 10*20սմ 42հատ
	
тн
	
0,066
	
124
	
342,674
	
22,60
	
1,4
	
4,275
	
0,28
	
Сталь листовая 10мм толщ.
	
тн
	
1
	

380
	
432,01
	
28,49
	

778,96
	

51,365

	
15
	
	
Цементный раствор для заделки отверстий  5кг
ցեմենտյա շաղախ անցքերի փակման համար
	
м3 մ3
	
0,0042
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	
Раствор цементный ցեմենտյա շաղախ
	
м3 մ3
	
1,015
	
26,0
	
30,00
	
0,13
	
30,00
	
0,13

	

16
	

9-33прим
	Монтаж стальных угольников -обрамление платформы 50x50x3մմ вес 1метра -2.2кг 213м Պողպատե անկյունների50x50x3 մմ մոնտաժ - հարթակի եզրաշրջանակ, մեկ մետրի համար քաշը՝ 2.2 կգ, 213 մ
	

тн
	

0,469
	

12,6
	

34,820
	

16,32
	

18,1
	

55,273
	

25,90
	

Электроды
	



кг
	

3
	

0,81
	

2,76
	

1,29
	


92,86
	


43,512

	
17
	
И.Б.
	
Стоимость стальных угольников 50*50*3Պողպատե անկյունների արժեք 50x50x3 մմ
	
м
	
213,00
	
0,00
	
0,000
	
0,00
	
0,00
	
0,000
	
0,00
	Угольник стальной 50*50*3 Պողպատե անկյունների արժեք 50x50x3 մմ
	
м
	
1
	
0,667
	
0,76
	
161,52
	
0,76
	
161,516

	

18
	

14-397
կ=0,6
	

Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ )
	

м2
	42,6
	

0,1284
	0,355
	15,12
	
	0,000
	0,00
	Олифа
	кг
	0,0326
	0,4
	0,01
	0,63
	

0,55
	

23,59

	
	
	
	
	

42,6
	
	

0,000
	

0,00
	
	

0,000
	

0,00
	
Краска антикоррозийна яԺանգակայուն, 3B1, 1.9կգ, շուտ չորացող
	

кг
	

0,1518
	

1,06667
	

0,18
	

7,84
	
	

	

19
	

14-396
	
Масляная окраска стальных угольников 50x50x3մմ за 1 раза Պողպատե անկյունակների յուղաներկում 1անգամ 50*50*3մմ
	

м2
	

42,6
	

0,126
	

0,348
	

14,83
	
	

0,000
	

0,00
	

Краска масляная
	

кг
	

0,1476
	

0,750
	

0,13
	

5,36
	

0,47
	

20,195

	


27
	

9-234прим
	
Монтаж металлических перил на платформе длиной 132,6метр Труба стальная 60*40*3мм вес 1метра - 4.3 кг Труба стальная 20*40*3мм вес 1метра 2.42 кг
	


тн տ
	


2,296
	


50,1
	


138,451
	


317,90
	


3,2
	


9,772
	


22,44
	


Электроды
	


кг
	


2,4
	


0,80833
	


2,21
	


5,06
	



150,43
	



345,403

	
21
	
И.б
	
Труба стальная 60*40*3мм Խողովակ Պողպատե, 60x40x3մմ
	
м
	
328,0
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	
Труба стальная 60*40*3мм Խողովակ Պողպատե, 60x40x3մմ
	
մ
	
1,030
	
1,308
	
1,53
	
502,50
	
1,53
	
502,503



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
22
	

И.б
	
Труба стальная 20*40*3мм Խողովակ Պողպատե, 20x40x3մմ
	

м
	

366,0
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	
Труба стальная 20*40*3мм Խողովակ Պողպատե, 20x40x3մմ
	

մ
	

1,030
	

1,308
	
1,53
	
560,72
	

1,53
	
560,72

	



23
	


14-397
կ=0,6
	


Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ )
	



м2
	

109
	



0,1284
	

0,355
	

38,68
	
	

0,000
	

0,00
	

Олифа
	

кг
	

0,0326
	

0,4
	

0,01
	

1,62
	



0,55
	



60,36

	
	
	
	
	

109
	
	

0,000
	

0,00
	
	

0,000
	

0,00
	
Краска антикоррозийна Ներկ Ժանգակայուն, 3B1, 1.9կգ, շուտ չորացող
	

кг
	

0,1518
	

1,06667
	

0,18
	

20,06
	
	

	
24
	
14-396
	Масляная окраска металлических конструкций за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների յուղաներկում 1անգամ
	
м2
	
109
	
0,126
	
0,348
	
37,95
	
	
0,000
	
0,00
	
Краска масляная PF-115
	
кг
	
0,1476
	
0,750
	
0,13
	
13,72
	
0,47
	
51,672
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5-87
5-86
11-
164примк=
0,4
	
Устройство бетонного пола толщ.5см	B 12.5 на сетке арматурной BP d=3,0мм ячейка150x150мм Բետոնե հարթակի պատրաստում B 12.5 ամրանային, եռակցված, BP d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ ցանցի հետ միասին
	



м2մ2
	



273
	



0,25
	



0,691
	



188,61
	



0,01
	



0,031
	



8,34
	


БетонB 12.5
Ծանր, B 12.5
	


м3 մ3
	



0,051
	



27,556
	



1,60
	



436,17
	



2,32
	



633,118

	


26
	


И.Б
	

сетка арматурная BP d=3,0мм ячейка150x150մմа Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ
	


м2
	


273
	
	


0,000
	


0,00
	
	


0,000
	


0,00
	
сетка арматурная BP d=3,0мм ячейка150x150մմа Ցանց Պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ ցանց
	


м2 մ2
	


1
	


0,29
	


0,33
	


90,01
	


0,33
	


90,01

	
27
	5-85
5-86
	
Устройство цементной стяжки толщ. 30мм Ցեմենտյա շերտի պատրաստում 30մմ հաստության
	
м2 մ2
	
261
	
0,14
	
0,387
	
100,98
	
0,01
	
0,031
	
7,97
	
Раствор цементный Ցեմենտյա շաղախ
	
м3 մ3
	
0,0306
	
26,0
	
0,90
	
236,07
	
1,32
	
345,021

	

28
	

11-
134цены
	Установка бетонных тротуарных плиток платформы толщ. 4см цветных желтых на цементном растворе 4 սմ հաստությամբ բետոնե սալիկների տեղադրում ցեմենտային շաղախի վրա գունավոր դեղին
	

м2
	
27
	

0,43
	
1,188
	
32,08
	
0,00452
	
0,014
	
0,37
	
Плитки бетонные толщ. 4см Մայթի, բետոնե, ձևավոր,
	
м2մ2
	
1,01
	
3,500
	
4,02
	
108,51
	

6,02
	

162,513

	
	
	
	
	27
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Раствор цементный Ցեմենտյա շաղախ
	м2մ2
	0,027
	26,0
	0,80
	21,55
	
	

	

29
	

11-134цена рынок
	
Установка бетонных тротуарных плиток платформы толщ. 4см на цементном растворе 4 սմ հաստությամբ բետոնե սալիկների տեղադրում ցեմենտային շաղախի վրա
	

м2
	
234
	

0,43
	
1,188
	
278,06
	
0,00452
	
0,014
	
3,23
	
Плитки бетонные толщ. 4см Մայթի, բետոնե, ձևավոր,
	
м2մ2
	
1,01
	
3,166
	
3,64
	
850,66
	

5,64
	

1318,707

	
	
	
	
	234
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Раствор цементный Ցեմենտյա շաղախ
	м2մ2
	0,027
	26,0
	0,80
	186,75
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11-161
	
Высококачественная штукатурка опор -колонн платформы по сетке рабица d=1,5-1,8մմ, ячейка 50x50мм,Հենարանների սյուների բարձրորակ սվաղում"Ռաբիցա" d=1,5-1,8մմ, բջիջը 50x50мм, ցանցի վրա
	



м2
	
178
	



2,03
	
5,610
	
998,56
	



0,07
	
0,214
	
38,05
	Раствор цементный Ցեմենտյա շաղախ
	
м3
	
0,0365
	
26
	
1,08
	
192,04
	



7,47
	



1329,46

	
	
	
	
	

178
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	Сетка рабица Պողպատե, հյուսված, "Ռաբիցա", d=1,5-1,8մմ, բջիջը 50x50մմ, 70x70մմ, 1500x10000մմ
	
м2
	
1,08
	
0,43458
	
0,53
	
94,98
	
	

	
	
	
	
	178
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Очесы
	кг
	0,12
	0,24
	0,03
	5,83
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11-110
	Высококачественная штукатурка торцевой части панелей шир.25см (наружные откосы)Պանելների կողային մասի բարձրորակ սվաղում, 25 սմ լայնությամբ (արտաքին թեքություններ)
	

м
	

182
	

0,78
	

2,156
	

392,31
	

0,02
	

0,061
	

11,12
	
Раствор цементный Ցեմենտյա շաղախ
	

м3
	

0,016
	

26
	

0,47
	

86,07
	

2,69
	

489,50
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14-363
	Улучшенная окраска стен масляной краской 2слоя со шпатлевкой фасадной Պատերի բարելավված
ներկում յուղաներկով 2 շերտով՝ ճակատային
	

м2
	223
	

0,27
	0,746
	166,39
	

0,0008
	0,002
	0,54
	Краска масляная յուղաներկ
	кг
	0,183
	1,27308
	0,26
	59,06
	

1,13
	

253,09

	
	
	
	
	223
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Шпатлевка фасадная Ճակատային 20 կգ սպիտակ (F1)
	кг
	0,51
	0,16667
	0,10
	21,55
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	մածիկով
	
	223
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Грунтовка Formula Q8 խորաթափանց (10 լ)
	кг
	0,075
	0,29167
	0,02
	5,55
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9-49прим.
	Монтаж каркаса навеса из стальных прямоугольных труб 60x40x3մմ -12метр вес 1метра
-4.3 кг,, 80x40x3մմ -12м вес 1метра - 5,25кг. 40x40x2մմ -27метр вес 1метра - 2.33 кг Մետաղական հովհարի կարկասի մոնտաժում մետաղական խողովակներից 60x40x3մմ -12метр вес 1метра -4.3 кг,, 80x40x3մմ -12м вес 1метра - 5,25кг. 40x40x2մմ -27метр вес 1метра - 2.33 кг
	



тн տ
	



0,178
	



22,4
	



61,902
	



10,99
	



55,2
	



168,568
	



29,92
	



Электроды
	



кг
	



1
	



0,81
	



0,92
	



0,16
	



231,39
	



41,07

	
34
	
и.б
	Стальные прямоугольные трубы 60x40x3մմ Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 60x40x3 մմ 60x40x3մմ
	
м
	
12
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	Трубы стальные прямоугольные Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 60x40x3 մմ 60x40x3մմ
	
м
	
1,03
	
1,30833
	
1,53
	
18,38
	
1,53
	
18,38

	
35
	
и.б
	Стальные прямоугольные трубы 80x40x3մմ Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 80x40x3մմ
	
м
	
12
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	Трубы стальные прямоугольные Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ80x40x3մմ
	
м
	
1,03
	
1,617
	
1,89
	
22,72
	
1,89
	
22,72

	
36
	
и.б
	Стальные квадратные трубы 40x40x2մմ Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 40x40x2մմ
	
м
	
27
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	Трубы стальные квадратные Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ40x40x2մմ
	
м
	
1,03
	
0,6525
	
0,76
	
20,63
	
0,76
	
20,63
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12-280
прим
	
Навес из оцинкованного цветного профнастила толщ. 0,5мм на обрешетке Պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի իրականացում կավարամածով 0,5մմ հաստ. Գունավոր
	


м2 մ2
	9,0
	


0,458
	1,266
	11,39
	


0,0041
	0,013
	0,11
	Профнастил цветной толщ. 0,5мм պրոֆ.Թիթեղ КП 18
	м2 մ2
	1,15
	3,342
	4,37
	39,32
	


6,86
	


61,78

	
	
	
	
	9,0
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Саморезы Ինքնքկտ.
	шт հատ
	8
	0,004
	0,04
	0,33
	
	

	
	
	
	
	9,0
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Доски для обрешетки Տախտակ
	м3 մ3
	0,008
	127,083
	1,16
	10,40
	
	

	
	
	
	
	9,0
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Гвозди строительные Մեխ
շինարարական
	кг կգ
	0,056
	0,392
	0,02
	0,22
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14-397
կ=0,6
	
Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ )
	
м2
	9
	
0,1284
	0,355
	3,19
	
	0,000
	0,00
	Олифа
	кг
	0,0326
	0,4
	0,01
	0,13
	
0,55
	
4,98

	
	
	
	
	
9
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	Краска антикоррозийна Ներկ
Ժանգակայուն, 3B1, 1.9կգ, շուտ չորացող
	
кг
	
0,1518
	
1,06667
	
0,18
	
1,66
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14-396
	Масляная окраска металлических поверхностей
за 1 раза Պողպատե մակերեսների յուղաներկում 1անգամ
	
м2
	
9
	
0,126
	
0,348
	
3,13
	
	
0,000
	
0,00
	Краска масляная PF-115 յուղաներկ
PF-115
	
кг
	
0,1476
	
0,750
	
0,13
	
1,13
	
0,47
	
4,266
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11-164
прим
34-353
	





Установка подвесного потолка из пластика с металлическим каркасом с П-образными профилями
Կախովի առաստաղի իրականացում պլաստիկից Պ-տեսակի պրոֆիլներով
	





м2 մ2
	
8,5
	







0,828
	
2,288
	
19,45
	







0,0089
	
0,027
	
0,23
	Профили для подвесного потолка Ցինկապատ պրոֆիլ
	м մ
	
5,36
	
0,120
	
0,73
	
6,22
	







6,81
	







57,90

	
	
	
	
	
8,5
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	
Подвесы Կախիչ
	шт հատ
	
2
	
0,038
	
0,09
	
0,73
	
	

	
	
	
	
	8,5
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Дюбель гвозди Դյուբել-մեխեր
	кг կգ
	0,01
	0,80
	0,01
	0,08
	
	

	
	
	
	
	
8,5
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	Пластик потолочный разноцветный առաստաղ Կախովի, պլաստմասե, գունավոր
	
м2 մ2
	
1,03
	
2,880
	
3,37
	
28,67
	
	

	
	
	
	
	8,5
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Винты саморезы Ինքնապտուտակ
	кг կգ
	0,0491
	0,960
	0,05
	0,46
	
	

	
	
	
	
	8,5
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	П-образные профили. П տիպի պրոֆիլ
	м մ
	1,070
	0,200
	0,24
	2,07
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прим
34-353
Цена рынок
	

Обшивка навеса композитными панелями (Алюкобонд) Հովհարի երեսապատում Ալուկոբոնդ կոմպոզիտային վահանակներով
	


м2 մ2
	
32
	


0,581
	
1,606
	
51,38
	


0,0039
	
0,012
	
0,38
	Алюкобонд однопанельные алюминиевые волны гофрированный алюминиевый лист/панель
	
м2
	
1,4
	
5,277
	
8,40
	
268,76
	


10,35
	


331,31

	
	
	
	
	
32
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	Крепёжные элементы дюбель-гвозди анкерные дюбели или стальные анкеры
	
шт
	
7
	
0,042
	
0,34
	
10,80
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

41
	


цена рынок
	Устройство витража из металлопастиковых глухих оконных витражей Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., 1 տակ ապակի 4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), չբացվող
	

м2 մ2
	

12,0
	
	

0,000
	

0,00
	
	

0,000
	

0,00
	Металлопластиковый витраж Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., 1 տակ ապակի 4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), չբացվող
	

м2
	

1
	

32,000
	

36,38
	

436,56
	

36,380
	

436,56

	


42
	


9-49прим.
	
Монтаж каркасов скамейки из стальных прямоугольных труб 60x40x3մմ вес 1метра 4,3кг 60x40x3 մմ ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից նստարանների շրջանակների մոնտաժ
	


тн տ
	


0,04515
	


22,4
	


61,902
	


2,79
	


55,2
	


168,568
	


7,61
	


Электроды
	


кг
	


4
	


0,81
	


3,68
	


0,17
	


234,15
	


10,57

	
43
	
и.б
	Стальные прямоугольные трубы 60x40x3մմ Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 60x40x3մմ
	
м
	
10,5
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	Трубы стальные прямоугольные Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 60x40x3մմ
	
м
	
1
	
1,30833
	
1,49
	
15,62
	
1,49
	
15,62

	
23
	
14-397
կ=0,6
	
Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ )
	
м2
	1,4
	
0,1284
	0,355
	0,50
	
	0,000
	0,00
	Олифа
	кг
	0,0326
	0,4
	0,01
	0,02
	
0,55
	
0,78

	
	
	
	
	
1,4
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	Краска антикоррозийна Ներկ Ժանգակայուն, 3B1, 1.9կգ, շուտ
չորացող
	
кг
	
0,1518
	
1,06667
	
0,18
	
0,26
	
	

	
44
	
14-396
	Масляная окраска стальных конструкции за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների յուղաներկում 1անգամ
	
м2
	
1,4
	
0,126
	
0,348
	
0,49
	
	
0,000
	
0,00
	Краска масляная PF-115 յուղաներկ
PF-115
	
кг
	
0,1476
	
0,750
	
0,13
	
0,18
	
0,47
	
0,66

	
45
	10-
49прим.к=
0,4
	Монтаж скамейки из брусьев лакированных Լաքապատ փայտանյութից նստարանի մոնտաժ
	
м
	
48
	
0,184
	
0,508
	
24,41
	
0,18
	
0,550
	
26,38
	Пиломатериал 0,05*0,06 Փայտանյութ
	
м3
	
0,00306
	
127,083
	
0,44
	
21,22
	
1,50
	
72,01

	
46
	23-140
прим
	Разборка бетонных шпал Բետոնե շպալների ապամոնտաժում
	
м3
	
0,5
	
7,7
	
21,279
	
10,64
	
9,6
	
29,316
	
14,66
	
	
	
	
	
0,00
	
0,00
	
50,60
	
25,30

	
47
	
17-63պռիմ
	
Демонтаж швеллера 10 Երկտավրի ապամոնտաժում
	
м
	
13,000
	
0,23
	
0,636
	
8,26
	
	
0,000
	
0,00
	
	
	
	
	
0,00
	
0,00
	
0,64
	
8,26

	

48
	
1-193
	Разработка грунта III группы вручную для устройства лестниц и пандусов III խմբի հողի ձեռքով մշակում աստիճանների և
թեքահարթակների կառուցման համար
	
м3
	
8
	
1,1
	
3,040
	
24,32
	
	
0,000
	
0,00
	
	
	
	
	
0,00
	
0,00
	
3,04
	
24,32

	

49
	

26-2
	Фундаменты бетонные под лестницы и пандус БетонB 12.5	об'емом до 3м3 Աստիճանների և թեքահարթակների բետոնե հիմքեր։ Բետոն B 12.5, մինչև 3 մ3 ծավալով։
	

м3
	2,3
	

2,45
	6,771
	15,57
	

0,37
	1,130
	2,60
	БетонB 12.5
Ծանր, B 12.5
	м3
	1,02
	27,556
	31,95
	73,49
	

44,81
	

103,06

	
	
	
	
	2,3
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Щиты опалубки Կավարանմած
	м2
	1,61
	1,35
	2,47
	5,68
	
	

	
	
	
	
	2,3
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Пиломатериал
Փայտանյութ
	м3
	0,0172
	127,083
	2,48
	5,72
	
	

	


50
	


26-51
	
Стены бетонные под лестницами и пандусом толщиной до 200мм Бетон B 12.5 Մինչև 200 մմ հաստությամբ աստիճանների և թեքահարթակների տակ բետոնե պատեր։ Բետոն B 12.5
	


м3
	2,9
	


4,98
	13,762
	39,91
	


0,76
	2,321
	6,73
	Щиты опалубки Կավարանմած
	м2
	2,64
	1,35
	4,05
	11,75
	


60,73
	


176,12

	
	
	
	
	2,9
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Пиломатериал Փայտանյութ
	м3
	0,0598
	127,083
	8,64
	25,06
	
	

	
	
	
	
	2,9
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	БетонB 12.5
Ծանր, B 12.5
	м3
	1,02
	27,556
	31,95
	92,67
	
	

	
	
	
	
	2,9
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Болты строительные
	тн
	0,0032
	0,96
	0,00
	0,01
	
	

	52
	1-201
	Обратная засыпка вручную грунта III группы Հողի հետլիցք III կարգ
	м3
	2,5
	0,56
	1,548
	3,87
	
	0,000
	0,00
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	1,55
	3,87

	
53
	Цен.3 ст.
6;50
	Погрузка строительного мусора и вывоз строительного мусора на 5км. Շին աղբի բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 5կմ
	
тн տ
	
10,5
	
0,18
	
0,497
	
5,22
	
0,5
	
1,527
	
16,03
	
	
	
	
	
0,00
	
0,00
	
2,02
	
21,26

	

54
	

26-14
	Ж/ бетонный пол под плօщадку из бетона B 12.5 толщ.10см 12м2 Арматура A500C Ø=10մմ шагом 150*150 0,1тонна և/բ հատակ հարթակի տակ բետոն B 12.5 Ամրան A500C Ø=10մմ քայլ
150*150 0,1տոննա
	

м3
	1,2
	

2,12
	5,859
	7,03
	

0,92
	2,809
	3,37
	БетонB 12.5
Ծանր, B 12.5
	м3
	1,015
	27,556
	31,80
	38,16
	

43,19
	

51,83

	
	
	
	
	1,2
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Щиты опалубки Կավարանմած
	м2
	0,703
	1,35
	1,08
	1,29
	
	

	
	
	
	
	1,2
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Пиломатериал Փայտանյութ
	м3
	0,0114
	127,08
	1,65
	1,98
	
	

	
55
	
И.Б
	Арматура A500C Ø=10մմ Պողպատե, A500C Ø=10մմ 150*150
	
тн
	
0,1
	
	
0,000
	
0,00
	
0
	
0,000
	
0,00
	АрматураՊողպատե, A500C Ø=10մմ Պողպատե, A500C Ø=10մմ
	
тн
	
1
	
216,667
	
246,32
	
24,63
	
246,32
	
24,63

	
	
	

Устройство ж/б лестниц из B 12.5 и Арматура
	
	2,1
	
	15,227
	31,98
	
	3,512
	7,37
	Щиты опалубки Կավարանմած
	м2
	1,76
	1,35
	2,70
	5,67
	
	

	
	
	
	
	2,1
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Пиломатериал Փայտանյութ
	м3
	0,0399
	127,083
	5,76
	12,11
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	26-70
	A500C Ø=10մմ Երկաթբետոնե աստիճանների կառուցում B 12.5 և A500C ամրանից՝ Ø=10մմ
	м3
	2,1
	5,51
	0,000
	0,00
	1,15
	0,000
	0,00
	БетонB 12.5
Ծանր, B 12.5
	м3
	1,015
	27,556
	31,80
	66,77
	61,49
	129,13

	
	
	
	
	2,1
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Болты строительные
	тн
	0,0021
	0,96
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	2,1
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Электрод
	кг
	2,7
	0,81
	2,49
	5,22
	
	

	
57
	
И.Б
	Арматура A500C Ø=10մմ Պողպատե Ամրան A500C Ø=10մմ
	
тн
	
0,1
	
	
0,000
	
0,00
	
0
	
0,000
	
0,00
	АрматураՊողպատե, A500C Ø=10մմ Պողպատե, A500C Ø=10մմ
	
тн
	
1
	
216,667
	
246,32
	
24,63
	
246,32
	
24,63

	
58
	5-85
5-86
	Устройство цементной стяжки толщ. 30мм Ցեմենտյա շերտի պատրաստում 30մմ հաստության
	м2 մ2
	
12
	
0,14
	
0,387
	
4,64
	
0,01
	
0,031
	
0,37
	Раствор цементный Ցեմենտյա շաղախ
	м3 մ3
	
0,0306
	
26,0
	
0,90
	
10,85
	
1,32
	
15,863

	


59
	


5-133
	Устройство пола из базальтовых плиток при кол. до 3-х плит на 1м2 толщ.5см 50x300мм на цементном растворе Բազալտե սալիկներից հատակի պատրաստում ցեմենտյա շաղախի վրա հաստ.5սմ , 50x300մմ, չհղկված
	


м2
	12
	


1,22
	3,371
	40,46
	


0,04
	0,122
	1,47
	Плитки базальтовыеԲազալտե, 50x300մմ, չհղկված
	м2
	1
	6
	6,82
	81,85
	


11,11
	


133,355

	
	
	
	
	
12
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	
Раствор цементный Ցեմենտյա շաղախ
	
м3
	
0,027
	
26
	
0,80
	
9,58
	
	

	
60
	
5-85
5-86
	Устройство цементной стяжки толщ. 30мм под лестницы Ցեմենտյա շերտի պատրաստում 30մմ հաստության աստիճանների տակ
	
м2 մ2
	
5,4
	
0,14
	
0,387
	
2,09
	
0,01
	
0,031
	
0,16
	
Раствор цементный Ցեմենտյա շաղախ
	
м3 մ3
	
0,0306
	
26,0
	
0,90
	
4,88
	
1,32
	
7,138

	


61
	


11-106
	

Покрытие лестниц базальтовыми плитами толщ. 50мм Բազալտե սալերով աստիճանների երեսպատում 50x300մմ,
	


м2
	
5,4
	


0,83
	
2,294
	
12,39
	


0,0692
	
0,211
	
1,14
	Плиты базальтовые բազալտե,50x300մմ, չհղկվածԱնդեզիտե
	
м2
	
1
	
6,00
	
6,82
	
36,83
	


9,97
	


53,86

	
	
	
	
	
5,4
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	
Раствор цементный Ցեմենտյա շաղախ
	
м3
	
0,0219
	
26
	
0,65
	
3,50
	
	

	

62
	

13-45
	Облицовка стен лестниц и пандусов базальтовыми плитками	толщ.3см кол-вом кол-вом в среднем до 4 плит в 1м2 Աստիճանների և թեքահարթակների պատերի երեսպատում 3 սմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով, միջինում
մինչև 4 սալիկ 1 քմ-ի համար
	

м2
	

9,1
	

5
	
13,818
	
125,74
	

0,2
	
0,611
	
5,56
	
Плитки базальтовыеԱնդեզիտե բազալտե, 30x300x(300;600;900)մմ,
	
м2
	
0,98
	
5
	
5,57
	
50,69
	

21,06
	

191,673

	
	
	
	
	9,1
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Раствор цементный Ցեմենտյա շաղախ
	м3
	0,036
	26
	1,06
	9,68
	
	

	

27
	
9-234прим
	Монтаж металлических перил на платформе длиной 16,6метра труб стальных 60*40*2мм вес1метра -2.96 кг.Стальные квадратные трубы заполнители 40x20x2մմвес1метра1.855 кг.
	

тн տ
	

0,222
	

50,1
	

138,451
	

30,78
	

3,2
	

9,772
	

2,17
	

Электроды
	

кг
	

2,4
	

0,80833
	

2,21
	

0,49
	

150,43
	

33,445

	
64
	

И.Б
	Установка стоек из труб стальных 60*40*2мм կանգնակների տեղադրում պողպատե խողովակներից
, 60x40x2մմ
	

м
	

13,0
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	
Труба стальная 60*40*2мм Խողովակ Պողպատե, 60x40x2մմ
	

մ
	

1,03
	

0,857
	
1,00
	
13,05
	

1,00
	
13,05

	

65
	

и.б
	
Установка упор из труб стальных 60*40*2мм Հենակների տեղադրում պողպատե խողովակներից , 60*40*2мм
	

м
	

12,0
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	
Труба стальная 60*40*2мммм Խողովակ Պողպատե,60*40*2ммմմ
	

մ
	

1,03
	

0,857
	
1,00
	
12,04
	

1,00
	

12,04

	
66
	
и.б
	Установка прогонов из  труб стальных 60*40*2мм
Ակոսների տեղադրում պողպատե խողովակներից 60*40*2мм
	
м
	
33,2
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	Труба стальная 60*40*2мммм Խողովակ Պողպատե,60*40*2ммմմ
	
մ
	
1,03
	
0,857
	
1,00
	
33,32
	
1,00
	
33,32

	
67
	
и.б
	Стальные квадратные трубы заполнители 40x20x2մմ պողպատե խողովակներից 40x20x2մմ
լցոնիչներ
	
м
	
60
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	Трубы стальные квадратные Պողպատե խողովակ , 40x20x2մմ
	
м
	
1,03
	
0,486
	
0,57
	
34,15
	
0,57
	
34,15

	


68
	

14-397
կ=0,6
	

Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ )
	


м2
	
19
	


0,1284
	
0,355
	
6,74
	
	
0,000
	
0,00
	
Олифа
	
кг
	
0,0326
	
0,4
	
0,01
	
0,28
	


0,55
	


10,52

	
	
	
	
	
19
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	Краска антикоррозийная Ժանգակայուն, 3B1, 1.9կգ, շուտ չորացող
	
кг
	
0,1518
	
1,06667
	
0,18
	
3,50
	
	

	
69
	
14-396
	Масляная окраска стальных конструкций за 1
раза Պողպատե կոնստռւկցիաների յուղաներկում 1անգամ
	
м2
	
19
	
0,126
	
0,348
	
6,62
	
	
0,000
	
0,00
	
Краска масляная յուղաներկ
	
кг
	
0,1476
	
0,750
	
0,13
	
2,39
	
0,47
	
9,007



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
70
	
26-31
	Закладные детали из арматуры A500C և A-III Ø=12մմ A500C ամրանից պատրաստված ներդրված մասեր Ø=12մմ Ø=12մմ
	
тн
	
0,05
	
124
	
342,674
	
17,13
	
1,4
	
4,275
	
0,21
	Арматура Ø=12մմ Պողպատե, A500C և A-III Ø=12մմ
	
тн
	
1
	
278,33
	
316,42
	
15,82
	
663,37
	
33,169

	

71
	
1-193
	Разработка грунта III группы вручную для устройства фундаментов упор Հիմքերի կառուցման համար III խմբի հողի ձեռքով մշակում
	
м3
	
0,5
	
1,1
	
3,040
	
1,52
	
	
0,000
	
0,00
	
	
	
	
	
0,00
	
0,00
	

3,04
	
1,52

	


72
	


26-1
	

Устройство бетонного фундамента из бетона B
12.5 для упор Հիմքերի կառուցում բետոնից B 12.5 հենակների համար
	


м3
	0,50
	


2,45
	6,771
	3,39
	


0,37
	1,130
	0,56
	Бетон Ծանր, B 12.5
	м3
	1,02
	27,556
	31,95
	15,98
	



44,81
	



22,405

	
	
	
	
	
0,50
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	
Щиты опалубки Կավարանմած
	
м2
	
1,61
	
1,35
	
2,47
	
1,24
	
	

	
	
	
	
	
0,50
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	Пиломатериал Փայտանյութ
	
м3
	
0,0172
	
127,083
	
2,48
	
1,24
	
	

	
73
	
5-133
	Устройство пола из базальтовых плиток при кол. Более 4-х плит на 1м2 толщ.5см Բազալտե սալիկներով հատակի պատրաստում 50x300мм на цементном растворе
	
м2
	12
	
2,15
	5,942
	71,30
	
0,04
	0,122
	1,47
	Плитки базальтовыеԲազալտե, 50x300մմ, չհղկված
	м2
	1
	6
	6,82
	81,85
	
13,68
	
164,195

	
	
	
	
	12
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Раствор цементный Ցեմենտյա շաղախ
	м3
	0,027
	26
	0,80
	9,58
	
	

	
74
	
26-31
	Закладные детали из листовой стали толщ.10мм 10*20см 30шт. Ներկառուցված մասեր՝ պատրաստված թիթեղից պողպատյա հաստությունը 10 մմ, 10*20 սմ, 30 հատ։
	
тн
	
0,075
	
124
	
342,674
	
25,82
	
1,4
	
4,275
	
0,32
	
Сталь листовая 10мм толщ.
	
тн
	
1
	

380
	
432,01
	
32,56
	

778,96
	

58,702

	

75
	

26-31
	
Закладные детали из арматуры Ø=14մմ L=20см Ներկառուցված մասեր՝ պատրաստված ամրանից Ø=14մմ L=20սմ
	

тн
	

0,03
	

124
	

342,674
	

10,28
	

1,4
	

4,275
	

0,13
	

A500C և A-III Ø=14մմ
	

тн
	

1
	

278,33
	

316,42
	

9,49
	

663,37
	

19,901

	
77
	
23-46
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных фундаментах Ф=16мм L=20см. Ուղղահայաց անցքերի
ծակում Ф=16мм L=20см.
	отв. բացվ.
	
64,00
	
0,117
	
0,323
	
20,69
	
0,0094
	
0,029
	
1,84
	Сверла кольцевые алмазные. Գայլիկոն
	шт հատ
	
0,0378
	
0,8
	
0,03
	
2,20
	
0,39
	
24,730

	
78
	
26-31
	Закладные детали из арматуры А3 Ø=14մմ L=30смՆերկառուցված մասեր՝ պատրաստված ամրանից А3 Ø=14մմ L=30սմ
	
тн
	
0,03
	
124
	
342,674
	
10,28
	
1,4
	
4,275
	
0,13
	Арматура А3 Ø=14մմ Պողպատե ամրան A500C Ø=14մմ
	
тн
	
1
	
278,33
	
316,42
	
9,49
	
663,37
	
19,901

	


79
	


26-32
	Закладные детали из стальных уголков Вес уголка 150х150х10 – 22,765кг 9,6метр L=15см 64шт.
Պողպատե անկյուններից պատրաստված ներկառուցված մասեր։ Անկյունի քաշը՝ 150x150x10
– 22.765 կգ, 9.6 մետր, երկարությունը՝ 15 սմ, 64
հատ։
	


тн
	


0,21854
	


38
	


105,013
	


22,95
	


1,3
	


3,970
	


0,87
	
	
	
	
	


0,00
	


0,00
	


108,98
	


23,818

	80
	И.Б
	Стальной уголок 150х150х10 Անկյունակ պողպատե,
150*150*10
	м
	9,6
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Անկյունակ Պողպատե, 150x150x10մմ
	մ
	1
	14,01042
	15,93
	152,91
	15,93
	152,909

	81
	19-145
ПРИМ
	Установка труб стальных прямоугольных 60*40*2мм
Խողովակ Պողպատե, 60*40*2мм
	м
	32,0
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Труба стальная 60*40*2мммм
Խողովակ Պողպատե,60*40*2ммմմ
	մ
	1,030
	0,857
	1,00
	32,12
	1,00
	32,12

	
82
	
26-31
	Закладные детали из Арматурը Ø=14մմ L=60смՆերկառուցված մասեր՝ պատրաստված ամրանից Ø=14մմ L=60սմ
	
тн
	
0,04
	
124
	
342,674
	
13,71
	
1,4
	
4,275
	
0,17
	A500C և A-III Арматура Ø14Պողպատե, A500C Ø=14մմ
	
тн
	
1
	
278,33
	
316,42
	
12,66
	
663,37
	
26,535

	
83
	19-145
ПРИМ
	Установка труб стальных прямоугольных 60*40*2мм L=40см 32шт . Խողովակ Պողպատե, 60*40*2мм
	
м
	
12,8
	
0,10
	
0,276
	
3,54
	
	
0,000
	
0,00
	Труба стальная 60*40*2мммм Խողովակ Պողպատե,60*40*2ммմմ
	
մ
	
1,030
	
0,857
	
1,00
	
12,85
	
1,28
	
16,38

	
84
	
14-397
կ=0,6
	
Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ )
	
м2
	20,9
	
0,1284
	0,355
	7,42
	
	0,000
	0,00
	Олифа
	кг
	0,0326
	0,4
	0,01
	0,31
	
0,55
	
11,57

	
	
	
	
	
20,9
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	Краска антикоррозийна Ժանգակայուն, 3B1, 1.9կգ, շուտ չորացող
	
кг
	
0,1518
	
1,06667
	
0,18
	
3,85
	
	

	
85
	
14-396
	Масляная окраска металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների յուղաներկում 1անգամ
	
м2
	
20,9
	
0,126
	
0,348
	
7,28
	
	
0,000
	
0,00
	
Краска масляная
	
кг
	
0,1476
	
0,750
	
0,13
	
2,63
	
0,47
	
9,908

	

86
	
14-279
к=0,6
	
Антикоррозийная окраска ранее окрашенной стальной трубы Ø=100մմ за 1 раз суриком
	

м2
	31,42
	

0,1746
	0,483
	15,16
	

0,0001
	0,000
	0,01
	Олифа
	кг
	0,071
	
	0,00
	0,00
	

0,72
	

22,56

	
	
	
	
	
31,42
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	
Сурик железный
	
кг
	
0,194
	
1,06667
	
0,24
	
7,39
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

87
	

14-396
	
Масляная окраска металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների յուղաներկում 1անգամ
	

м2
	

31,42
	

0,126
	

0,348
	

10,94
	
	

0,000
	

0,00
	

Краска масляная
	

кг
	

0,1476
	

0,750
	

0,13
	

3,95
	


0,47
	


14,895

	

88





89
	
21-223
цена Шен Аван
	
Установка светильников Солнечный прожектор 050W 6500K Լուսատուների տեղադրում
	
шт հատ
	

4,0
	

0,336
	

0,929
	

3,714
	
	

0,000
	

0,00
	
СветильникСолнечный прожектор
050W 6500K
	
шт. հատ
	

1
	

24,8
	

28,19
	

112,78
	

29,12
	

116,491

	
	цена https://ww w.list.am/it em/234948 12?ld_src=
2
	

Бак мусорный,урна, пепельница Աղբաման ուռնա մոխրաման
	

шт հատ
	

2,0
	
	

0,000
	

0,000
	
	

0,000
	

0,00
	

Бак мусорный, урна Աղբաման ուռնա մոխրաման
	

шт
	

1
	

50
	

56,84
	

113,69
	


56,84
	

113,687

	
90
	
9-234прим.
	Монтаж рамы каркаса для информационного стенда
Տեղեկատվական տաղավարի համար շրջանակի տեղադրում
	
тн տ
	
0,042
	
50,1
	
138,451
	
5,815
	
3,2
	
9,772
	
0,41
	
Электроды
	
кг
	
4
	
0,81
	
3,68
	
0,15
	
151,91
	
6,38

	
91
	
и.б
	Стальные прямоугольные трубы 80x40x3մմ Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 80x40x3 մմ вес 1метра 5.25 кг.
	
м
	
8
	
	
0,000
	
0,000
	
	
0,000
	
0,00
	Трубы стальные прямоугольные Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 80x40x3 մմ 80x40x3մմ
	
м
	
1,03
	
1,617
	
1,89
	
15,15
	
1,89
	
15,15

	

92
	
14-397
կ=0,6
	
Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ )
	

м2
	1,92
	

0,1284
	0,355
	0,681
	
	0,000
	0,00
	Олифа
	кг
	0,0326
	0,4
	0,01
	0,03
	

0,55
	

1,06

	
	
	
	
	
1,92
	
	
0,000
	
0,000
	
	
0,000
	
0,00
	Краска антикоррозийна яԺանգակայուն, 3B1, 1.9կգ, շուտ չորացող
	
кг
	
0,1518
	
1,06667
	
0,18
	
0,35
	
	

	
93
	
14-396
	Масляная окраска металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների յուղաներկում 1անգամ
	
м2
	
1,92
	
0,126
	
0,348
	
0,669
	
	
0,000
	
0,00
	
Краска масляная
	
кг
	
0,1476
	
0,750
	
0,13
	
0,24
	
0,47
	
0,910

	
94
	
SIGN LLC 
<armsign@mai l.ru>
	Стенды информационные информационные с деталями крепления А տիպի լուսաանդրադարձելիությամբ թաղանթով
	
м2
	
1,5
	
	
0,000
	
0,000
	
	
0,000
	
0,00
	А տիպի լուսաանդրադարձելիությամբ թաղանթով
	
шт
	
1
	
30
	
34,11
	
51,16
	

36,83
	
55,252

	
	
	
	
	1,5
	
	0,000
	0,000
3788,83
	
	0,000
	0,00
	детали крепления
	шт
	8
	0,3
	2,73
	4,09
	
	

	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	432,23
	
	
	
	
	
	6126,18
	
	10347,23

	
	13,30%
	Накладные расходы / Վերադիր ծախսեր
	
	
	
	зар.плата
	
	
	машины
	
	
	
	
	
	
	
	1376,18

	
	
	Итого / Ընդամենը
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11723,41

	
	11%
	Прибыль / Շահույթ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1289,58

	
	
	Итого / Ընդամենը
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13012,99



[bookmark: _Toc235689747]Приложение № 2.1 
к извещению о проведении запроса котировок 
№ЮКЖД-ЗКЦ 026/087
Форма описи документов, представляемых для участия в Запросе котировок
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в запросе котировок 
Настоящим____________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя или физического лица – участника Запроса)
подтверждает, что для участия в данном Запросе котировок нами направляются ниже перечисленные документы:
	№
п/п
	Наименование документов
	Кол-во 
страниц
	Номер страницы

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	



Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника Запроса котировок                                                                            /     ФИО    /
м.п.













[bookmark: _Toc235689748]Приложение № 3
к извещению о проведении запроса котировок 
№ЮКЖД-ЗКЦ 026/087

Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника

 Форма заявки участника

На бланке участника
[bookmark: _Toc48593638][bookmark: _Toc48741182][bookmark: _Toc51079436]ЗАЯВКА ______________ (наименование участника) НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК №ЮКЖД-ЗКЦ 026/087

	
	


Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее - участник) (указать наименование участника или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив все извещение о проведении запроса котировок, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в запросе котировок №ЮКЖД-ЗКЦ 026/087 (далее – запрос котировок) на право заключения договора указать предмет договора.
Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.
Настоящим подтверждается, что _________ (наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями извещения о проведении запроса котировок, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.
В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:
- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;
- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);
- ЗАО «ЮКЖД» вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса котировок объяснения причин;
- при наличии в котировочной заявке арифметических ошибок в расчете цены с НДС, цена с НДС будет пересчитана экспертной группой в соответствии с порядком расчета цены с НДС; 
- по итогам запроса котировок заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками запроса котировок в порядке и в случаях, установленных извещением о проведении запроса котировок. 
В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:
1. Подписать договор(ы) на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объявленных в извещении о проведении запроса котировок.
2. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором, строго в соответствии с требованиями такого договора. 
3. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями извещения о проведении запроса котировок.
Настоящим подтверждаем, что:
- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника) согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания победителем заказчику;
- поставляемый товар не является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);
- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием извещения о проведении запроса котировок (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);
- ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;
- в отношении ____ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;
- на имущество ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;
- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;
Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе котировочной заявки.
Сведения об участнике:
1. Юридический адрес (в случае участия физических лиц - место регистрации): _ указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
2. Фактическое местонахождения (в случае участия физических лиц – место жительства): _ указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
3. Телефон: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _
4. Факс (при наличии): указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _
5. Адрес электронной почты: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _
6. Руководитель: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
7. ИНН указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
8. Контактные лица:
Уполномоченные представители заказчика могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации об участнике:
Справки по общим вопросам и вопросам управления
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по кадровым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по техническим вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по финансовым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.
В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

[bookmark: _Toc48593639]Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование участника)
___________________________________________
(должность, подпись, ФИО)
Печать (при наличии)


«____» _________ 20__ г.

[bookmark: _Toc235689749]Приложение № 4
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Форма технического предложения участника.
Техническое предложение[footnoteRef:1] [1:  Форма технического предложения может быть изменена заказчиком в зависимости от предмета закупки и требований к закупаемым товарам, работам, услугам. В форме технического предложения должна быть предусмотрена возможность для участника указать сведения, требуемые в техническом задании.] 

Оформляется участником 
	
«____» _________ 20__ г.

Наименование участника: 
Наименование участника:
Адрес:
Тел:
ИНН:	

Номер закупки, номер и предмета №ЮКЖД-ЗКЦ 026/087, предоставление услуг по капитальному ремонту пассажирской платформы на остановочном пункте Айкашен ЗАО «ЮКЖД»
участник должен указать номер закупки, номер, соответствующие указанным в извещении о проведении запроса котировок
	1. Наименование оказываемых услуг, их количество (объем) и начальная (максимальная) цена договора

		№
	Наименование работы

	Сумма без учета НДС, драм РА
	Сумма с учетом НДС, драм РА

	1
	Услуга по капитальному ремонту пассажирской платформы на остановочном пункте Айкашен ЗАО «ЮКЖД»
	Указать сумму без учета НДС
	Указать сумму с учетом НДС

	ВСЕГО:
	Указать сумму без НДС
	Указать сумму с НДС




	Порядок формирования начальной (максимальной) цены
 
 
	Цена договора включает (участник должен указать цену в соответствии с порядком формирования начальной (максимальной) цены, указанным в техническом задании документации. 

	Характеристики предлагаемых услуг[footnoteRef:2] [2: 
] 


	Указать наименование услуги
	Технические и функциональные характеристики услуги
	Участник должен перечислить характеристики услуг в соответствии с требованиями технического задания документации и  указать их конкретные значения.

Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемые услуги соответствуют техническим и функциональным требованиям к услугам, указанным в техническом задании документации.».

	
	Характеристики услуг, относящиеся к безопасности
	Участник должен указать характеристики услуг, в части их безопасности в соответствии с требованиями технического задания документации (при необходимости с указанием нормативно-правовых актов, которыми установлены требования).
Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что услуги соответствует требованиям к безопасности услуг, указанным в техническом задании документации.».

	
	Характеристики услуг, относящиеся к качеству
	Участник должен указать характеристики услуг в части их качества в соответствии с требованиями технического задания документации (при необходимости с указанием нормативно-правовых актов, которыми установлены требования).
Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемые услуги соответствует требованиям к качеству услуг, указанным в техническом задании документации.».

	Результат оказания услуг

	Участник должен указать гарантируемый результат и согласие с условиями технического задания документации. документации, договоре». 

	Место, условия и порядок оказания услуг

	Место оказания услуг
	Участник должен указать место оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания.
Участник вместо указания места оказания услуг вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что окажет услуги в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании документации.».


	Условия оказания услуг
	Участник должен указать условия оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания.
Участник вместо указания условий оказания услуг вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что окажет услуги в соответствии с условиями оказания услуг, указанными в техническом задании документации.

	Сроки, оказания услуг
	Участник должен указать оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания в формате: ДД.ММ.ГГГГ.
Участник вместо указания сроков оказания услуг вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что окажет услуги в сроки, указанные в техническом задании документации.
Участник должен указать срок оказания услуг, но не больше срока, установленного в техническом задании: «Срок оказания услуг составляет __ дней (указать конкретное значение)».

	Форма, сроки и порядок оплаты

	Форма оплаты
	Участник должен указать форму оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания.
Участник вместо указания формы оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен с формой оплаты, указанной в техническом задании документации.

	Срок и порядок оплаты
	Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания.
Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает,  что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании документации.
Участник должен указать срок оплаты, но не меньше срока, установленного в техническом задании: «Срок оплаты составляет __ дней (указать конкретное значение) от ______».



Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________
(Полное наименование участника)
_______________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)                                                                                 

                                    		
(Печать при наличии



[bookmark: _Toc235689750]Приложение №5 
к извещению о проведении запроса котировок №ЮКЖД-ЗКЦ 026/087         
 
ԿԱՊԱԼԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ                               №ՆՅՈՒ -   
                                                                                                           ___________________________                                                                           ДОГОВОР   ПОДРЯДА                                          №НЮ -             
     
 ք.Երևան/ г.Ереван                                                                          “_____  ” ______________ 2026թ./г.




	      




        «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ («ՀԿԵ» ՓԲԸ), այսուհետ անվանվելով՝ «Պատվիրատու», ի դեմս գլխավոր տնօրեն՝ Ալեքսեյ Վալերիի Մելնիկովի, ով գործում է Կանոնադրության հիման  վրա  մի կողմից, և «-------------» -----ն, այսուհետ անվանվելով՝ «Կապալառու», ի դեմս տնօրեն՝ -------------------, ով գործում է Կանոնադրության հիման վրա մյուս կողմից, այսուհետ համատեղ անվանվելով՝ «Կողմեր», /«ՀԿԵ» ՓԲԸ մրցութային հանձնաժողովի  -----.---.2026թ. №----  արձանագրության հիման վրա./ կնքեցին սույն Պայմանագիրը (այսուհետ' Պայմանագիր) ներքոհիշյալի մասին.  

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ
 1.1.Կապալառուն պարտավորվում է սեփական ուժերով, նյութերով,  միջոցներով  և ամբողջ ծավալով, Պատվիրատուի հանձնարարությամբ կատարել՝ հետևյալ աշխատանքները՝
-   «ՀԿԵ» ՓԲԸ  ուղևորային հարթակի վերանորոգում Արմավիրի մարզ, գյուղ Հայկաշեն հասցեում գտնվող Հայկաշեն կայարանում (գույքագրման համար՝ 20020248), այսուհետ՝ Աշխատանքներ։
 Աշխատանքները պետք է կատարվեն համաձայն Տեխնիկական առաջադրանքի (Հավելված №1)  և Աշխատանքների ծավալների ամփոփագրի (Հավելված №2)։ 
1.2. Աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվում է 90 օրացույցային օր՝ Պայմանագրի կնքման օրվանից։      

2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ  և ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
2.1. Պայմանագրով Աշխատանքների ընդհանուր արժեքը կազմում է  ------------ (-----------------) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ՝ համաձայն Տեղային նախահաշվի (Հավելված №3):
2.2.  Սույն Պայմանագրով Աշխատանքի վճարումը կատարվում է Հաճախորդի կողմից՝ դրամական միջոցների փոխանցմամբ՝ Կողմերի կողմից կատարված Աշխատանքի ընդունման վկայականը ստորագրելուց հետո 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում, որը կազմվել է Տեղական նախահաշվից (Հավելված թիվ 3) աշխատանքի և գների հիման վրա, ինչպես նաև իրականում կատարված աշխատանքի համար վերադիր ծախսերի և գնահատված շահույթի վերահաշվարկից:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ  ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ   ՊԱՐՏԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ
3.1.Կապալառուն պարտավոր է.
3.1.1.Աշխատանքները կատարել Տեխնիկական առաջադրանքին (Հավելված №1), Պայմանագրի ու ՇՆուԿ պահանջներին համապատասխան։ Աշխատանքները  պետք  է համապատասխանեն ՀՀ օրենսդրության պահանջներին և  համապատասխան պետական ստանդարտներին:
3.1.2.Շինարարական հրապարակի վրա տեղակայել անհրաժեշտ նյութեր և շինարարական տեխնիկա և իրականացնել դրանց ընդունումը, բեռնաթափումը, պահեստավորումը և պահպանումը Աշխատանքների իրականացման ժամանակաշրջանի ընթացքում:
3.1.3. Իր ուժերով և միջոցներով կառուցել բոլոր ժամանակավոր կառույցները, որոնք անհրաժեշտ են Պայմանագրով Աշխատանքների կատարման համար: Կատարված աշխատանքների հանձնման-ընդունման Ակտի ստորագրումից հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում դուրս հանել շինարարական հրապարակից իրեն պատկանող գույքը, շինարարական աղբը:
3.1.4.	Վերացնել Աշխատանքների արդյունքներում հայտնաբերված թերությունները իր ուժերով և իր հաշվին' Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված ժամկետներում:
3.1.5.	Աշխատանքների կատարման ժամանակ ապահովել անվտանգության տեխնիկայի, հրդեհային անվտանգության և շինարարական հրապարակի ու շրջակա միջավայրի պահպանման գծով անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացումը և լրիվ ծավալով պատասխանատվություն կրել դրանք չպահպանելու դեպքում:
3.1.6. Ազատել Պատվիրատուին բոլոր տեսակի ծախսերից ու պատասխանատվությունից՝ Կապալառուի կողմից աշխատանքների կատարման գործընթացում իր անձնակազմի կամ երրորդ անձանց առողջությանը պատճառված վնասի կամ դժբախտ պատահարների հետ կապված, որոնք իրենց հերթին հանգեցրել են մարդու մահվան, այն դեպքերում, երբ բացակայում է Պատվիրատուի մեղքը:
3.1.7.	Կատարել Աշխատանքները Պայմանագրով սահմանված ժամկետներում և Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան դրանք հանձնել Պատվիրատուին:
3.2. Կապալառուն իրավունք ունի՝
3.2.1.Կապալառուն իրավունք ունի ներգրավել ենթակապալառու կազմակերպություններ՝ Պայմանագրով աշխատանքները կատարելու համար միայն Պատվիրատուի համաձայնությամբ:
3.3.Պատվիրատուն պարտավոր է.
3.3.1. Տրամադրել Կապալառուին Աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն և փաստաթղթեր, տեղեկացնել աշխատանքների կատարման որակի և ժամկետների վրա ազդող բոլոր տեխնիկական փոփոխությունների վերաբերյալ:
3.3.2. Ընդունել Աշխատանքները և վճարել դրանց դիմաց Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, սահմանված ժամկետներում:
3.3.3. Պատվիրատուի նախաձեռնությամբ Պայմանագրի վաղաժամկետ լուծման դեպքում վճարել Կապալառուի կողմից փաստացի կատարված, Պատվիրատուի կողմից հանձնման-ընդունման Ակտով ընդունված Աշխատանքների դիմաց:
3.3.4. Աջակցել Կապալառուի ներկայացուցիչներին (աշխատակիցներին և/կամ նրա կողմից ներգրավված երրորդ անձանց) Պատվիրատուի օբյեկտ մուտք գործելու թույլտվություն ստանալու հարցում՝ Պատվիրատուի օբյեկտներում սահմանված կարգով:
3.4.Պատվիրատուն իրավունք ունի.
3.4.1. Իրականացնել հսկողություն կատարվող Աշխատանքների ընթացքի և որակի, դրանց կատարման ժամկետների պահպանման, Կապալառուի կողմից ներկայացված նյութերի նկատմամբ՝ չմիջամտելով վերջինիս օպերատիվ-տնտեսական գործունեությանը:
[bookmark: bookmark0]3.4.2. Տրամադրել տարածք նյութերի, գույքի, մեխանիզմների պահման համար:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
4.1. Կատարված Աշխատանքների հանձնումը և ընդունումը իրականացվում է Կապալառուի և Պատվիրատուի կողմից  կատարված աշխատանքների հանձնման-ընդունման Ակտը ձևակերպելուց և ստորագրելուց հետո, որը ձևավորվել է Տեղային նախահաշվի (Հավելված №3) աշխատանքների և գների հիման վրա:
4.2. Կապալառուն իրավունք ունի կատարել Աշխատանքները Պայմանագրով սահմանված ժամկետներից շուտ, այդ դեպքում նա Պատվիրատուին է ուղարկում աշխատանքների վաղաժամկետ կատարման վերաբերյալ գրավոր ծանուցում:
4.3. Պատվիրատուն պարտավոր է կատարված աշխատանքների հանձնման – ընդունման Ակտը ստանալու պահից 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրել այն և ուղարկել մեկ օրինակը Կապալառուի հասցեով, կամ տրամադրել Կապալառուին չստորագրելու մասին հիմնավորված մերժում։ Այդ դեպքում Կողմերը կազմում են թերությունների Ակտ` նշելով նկատված թերությունները, դրանց վերացման ժամկետները և կարգը:
4.4. Աշխատանքների ընթացքում Կապալառուի կողմից պատճառված  նյութական վնասների դեպքում Պատվիրատուն և Կապալառուն կազմում են ստուգման Ակտ և որոշում են կայացնում վնասի հատուցման մասին:

5. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
5.1.Կատարված Աշխատանքների երաշխիքային ժամկետը սահմանվում է 24 ամիս՝ կատարված աշխատանքների հանձնման-ընդունման Ակտի Կողմերի ստորագրման պահից:
5.2.Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում հայտնաբերվում են թերություններ, որոնք թույլ չեն տալիս շարունակել օբյեկտի նորմալ շահագործումը մինչև դրանց վերացումը, ապա երաշխիքային ժամկետը երկարաձգվում է թերությունների վերացման ժամկետով: Թերությունների վերացումը Կապալառուի կողմից իրականացվում է սեփական ուժերով, իր հաշվին՝ Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված ժամկետում:

6.ԿՈՂՄԵՐԻ    ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈւԹՅՈւՆԸ
6.1. Պայմանագրով իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար Կողմերը պատասխանատվություն են կրում ՀՀ գործող օրենսդրությանը համապատասխան:
6.2. Կատարված Աշխատանքների հանձնման ժամկետները Կապալառուի կողմից խախտելու դեպքում Կապալառուն հանձնման ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար Պատվիրատուին վճարում է տույժ չկատարված Աշխատանքների արժեքի 0,13% չափով, բայց ոչ ավելի քան Աշխատանքների ընդհանուր արժեքի 10%:
6.3.Աշխատանքների հանձնման-ընդունման ժամանակ Կապալառուի կողմից թերությունների, խոտանի, կամ արատների հայտնաբերման դեպքում, Կապալառուն պարտավոր է իր ուժերով և իր սեփական միջոցների հաշվին դրանք վերացնել հայտնաբերման պահից 14 օրացուցային օրվա ընթացքում, հակառակ դեպքում՝ Կապալառուն վերացման յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարում է տույժ թերությունների, արատի կամ խոտանի վերացման արժեքի 0,13% չափով, սակայն ոչ ավել քան Աշխատանքների ընդհանուր արժեքի 10%:
6.4. Կատարված Աշխատանքների դիմաց Պայմանագրի 2.2. կետով նախատեսված վճարման ժամկետների Պատվիրատուի կողմից խախտման դեպքում, Կապալառուն իրավունք ունի պահանջել Պատվիրատուից տույժ չվճարված դրամական միջոցների գումարի 0,13% չափով, սակայն ոչ ավելի քան Աշխատանքների ընդհանուր արժեքի 10%:
6.5.Տուգանքների վճարումը չի ազատում Կողմերին պարտավորությունների  կատարումից	և խախտումները վերացնելու պարտականություններից:
6.6. Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Պատվիրատուի  առջև երրորդ անձանց (ենթակապալառուների) գործողությունների համար, որոնք ներգրավվել են Աշխատաքների կատարման մեջ, որպես իր սեփական գործողությունների:

7.ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ  ՈՒԺԻ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԸ
7.1.Աշխատանքների կատարման ժամանակաշրջանում և երաշխիքային ժամկետում Կողմերը ազատվում են Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար, եթե պատշաճ կատարումը անհնար է դարձել անհաղթահարելի ուժի հանգամանքների առաջ գալու հետևանքով։
7.2. Պայմանագրով անհաղթահարելի ուժի հանգամանքների ազդեցությանը ենթարկված Կողմը պետք է անմիջապես տեղեկացնի մյուս Կողմին պայմանագրային պարտավորությունների կատարմանը խոչընդոտող անհաղթահարելի ուժի հանգամանքների առաջ գալու վերաբերյալ, որից հետո Կողմերը պարտավոր են քննարկել Աշխատանքների կատարումը հետագայում շարունակելու նպատակահարմարությունը և կազմել լրացուցիչ համաձայնագիր՝ Աշխատանքների նոր ժամկետների, իրականացման կարգի և արժեքի պարտադիր նշմամբ, որը ստրագրման ամսաթվից դառնում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կամ նախաձեռնել Պայմանագրի լուծման ընթացակարգ:
7.3. Անհաթահարելի ուժի հանգամանքների առաջ գալը Կողմերը պետք է հաստատեն անհաղթահարելի ուժի հանգամանքների առաջացման պահից 30-օրյա ժամկետում ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատի կողմից տրված և ղեկավարի ստորագրությամբ և կնիքով հաստատած պաշտոնական փաստաթղթերով: 

8. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
8.1. Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են  բանակցությունների միջոցով: Բանակցությունների արդյունքում փոխհամաձայնության չգալու դեպքում՝ վեճերը լուծվում են դատական կարգով, ՀՀ գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

9.ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
9.1. Պայմանագրում կարող են կատարվել փոփոխություններ և լրացումներ միայն գրավոր՝ Կողմերի համաձայնությամբ՝ Լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելով ։
Լրացուցիչ աշխատանքների կատարման անհրաժեշտություն առաջանալու դեպքում կնքվում է Լրացուցիչ համաձայնագիր՝ առանց ավելացնելու Հավելված №3-ով նախատեսված վերադիր ծախսերը և շահույթը:
9.2. Պայմանագիրը կարող է վաղաժամկետ լուծվել միակողմանի կարգով ՀՀ օրենսդրությամբ և Պայմանագրով նախատեսված հիմքերով: 
Պատվիրատուն իրավունք ունի լուծել Պայմանագիրը հետևյալ դեպքերում.
· Կապալառուի կողմից իր մեղքով Աշխատանքների կատարման ուշացում, երբ Պայմանագրում սահմանված Աշխատանքների կատարման ավարտի ժամկետը ավելանում է ավելի քան մեկ ամսով;
· Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքների որակի վատթարացում Կապալառուի կողմից Պայմանագրի պայմանների խախտման արդյունքում;
· լիցենզիայից զրկում;
· ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում:
9.3.Պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծելու որոշում կայացրած Կողմը պետք է Պայմանագիրը լուծելու մտադրության վերաբերյալ գրավոր ծանուցում ուղարկի մյուս Կողմին: Պայմանագիրը համարվում է լուծված լուծման վերաբերյալ ծանուցման մեջ նշված ամսաթվից: Ընդ որում, եթե Պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծվում է Պատվիրատուի նախաձեռնությամբ, Պատվիրատուն պարտավոր է վճարել Կապալառուին հանձնման-ընդունման Ակտով ընդունված փաստացի կատարված Աշխատանքի դիմաց:

9.4.Պայմանագրի լուծման դեպքում անավարտ Աշխատանքները փոխանցվում են Պատվիրատուին:


10. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
10.1. Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման ամսաթվից  և գործում է մինչև 31.12.2026թ., իսկ փոխադարձ հաշվարկների մասով՝ մինչ դրանց լիովին կատարումը, իսկ երաշխիքային պարտավորությունների մասով մինչև երաշխիքային ժամկետի ավարտը:

11.ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
11.1. Պայմանագրով ցանկացած ծանուցում տրվում է գրավոր, պատվիրված նամակի տեսքով ուղարկվում է ստացողին՝ իր փոստային հասցեով: Ծանուցումն համարվում է ընդունված հասցեատիրոջ կողմից այն ստանալու օրը: Ծանուցագրում նշված հարցերի օպերատիվ կարգավորման համար թույլատրվում է ծանուցման պատճենի ուղարկումը տելեքսով, ֆաքսիմիլային հաղորդագրությամբ, էլեկտրոնային նամակով:
11.2.Կողմերից որևիցե մեկի իրավաբանական կարգավիճակի, հասցեի	և բանկային վավերապայմանների փոփոխության դեպքում, Կողմը փոփոխությունների առաջացման օրվանից 5 (հինգ) օրվա ընթացքում, պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել մյուս Կողմին:
11.3. Պայմանագրին կից բոլոր հավելվածները հանդիսանում են նրա անբաժանելի մասը:
11.4. Պայմանագրով չնախատեսված բոլոր հարցերը, կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ:
11.5.Կողմերի յուրաքանչյուրի ֆինանսական, տնտեսական կամ այլ գործունեության մասին ցանկացած տեղեկատվություն համարվում է գաղտնի և ենթակա չէ հրապարակման, բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի:
11.6. Աշխատանքների կատարման ընթացքում առաջացող բոլոր վերադարձի նյութերը հանդիսանում են Պատվիրատուի սեփականությունը և Կապալառուի կողմից փոխանցվում են հանձնման-ընդունման ակտով:
11.7.Պայմանագիրը կազմված է 3 օրինակից, հայերեն և ռուսերեն լեզուներով, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, երկու օրինակ տրվում է Պատվիրատուին, մեկ օրինակ՝ Կապալառուին:
  
Պայմանագրին կից ներկայացվում են`
Հավելված №1 - Տեխնիկական առաջադրանք, 
Հավելված№2-Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր;
Հավելված№3 – Տեղային նախահաշիվ:

12. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐՆ ՈՒ ԲԱՆԿԱՅԱԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
«Պատվիրատու»
 «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ
(«ՀԿԵ» ՓԲԸ)
 Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան , Տ. Մեծի պող., 50
«Բանկ ՎՏԲ-Հայաստան»
 գլխավոր մասնաճյուղ
հ/հ 16048000799800 	
ՀՎՀՀ 00448268 
Գլխավոր տնօրեն՝                  

  _________________  Ա.Վ. Մելնիկով
                       
«Կապալառու»
«------------»ՍՊԸ
ՀՀ. ք. ----------
Հեռ: --------------
E-mail: ---------------
ՀՎՀՀ՝ --------------
Բանկ՝ ---------------
հ/հ՝---------------

Տնօրեն՝
_________________ --.--.----------------



	
  



         ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЗАО «ЮКЖД»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Алексея Валерьевича Мельникова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ------- «------------», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора --- --- ----------------, действующего на основании Устава с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», /на основании протокола заседания конкурсной комиссии ЗАО «ЮКЖД» №--- от ---.--.2026г./, заключили настоящий Договор (далее-Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется собственными силами, средствами, материалами и в полном объёме, по поручению Заказчика выполнить следующие работы:
- Ремонт пассажирской    платформы ЗАО «ЮКЖД» на о/п Айкашен по адресу Армавирский марз село Айкашен (инвентарный № 20020248), далее – Работы.
Работы должны выполнятся согласно Техническому заданию (Приложение № 1) и Ведомости объемов работ (Приложение № 2).
1.2. Срок выполнения Работ в течение 90 календарных дней с даты подписания Договора.
      
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1.Общая стоимость Работ по Договору составляет  –    ----------- (------------)  драм РА с учетом НДС, согласно Локальной смете (Приложение № 3).
2.2.  Оплата Работ по настоящему Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ, сформированный на основании работ и расценок из Локальной сметы (Приложение № 3) и пересчетом накладных расходов и сметной прибыли по фактически выполненным работам.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СТОРОН
3.1.	Подрядчик обязан:
3.1.1.	Выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), с требованиями Договора и СНиП. Работы должны соответствовать требованиям законодательства РА и соответствующим государственным стандартам.
3.1.2.	Поставить на строительную площадку необходимые материалы и строительную технику и 
осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения Работ.
3.1.3.	Построить своими силами и средствами все временные сооружения необходимые для выполнения Работ по Договору. 
В течение 10 рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество, строительный мусор.
3.1.4.	Устранить недостатки, обнаруженные в результатах Работ, своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.
3.1.5.	Обеспечить при выполнении Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки и окружающей среды и нести ответственность в полном объеме в случае их несоблюдения.
3.1.6. Освободить Заказчика от всякого рода расходов и ответственности, связанных с причинением вреда здоровью или несчастными случаями, которые повлекли смерть человека в процессе выполнения работ Подрядчиком в отношении своего персонала либо третьих лиц в случае отсутствие вины Заказчика.
3.1.7.	Выполнить Работы в сроки, установленные Договором, и сдать их Заказчику в соответствии с условиями Договора.
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Привлекать субподрядные организации для выполнения Работ по Договору только по согласию Заказчика.
3.3.Заказчик обязан:
3.3.1.	Передавать Подрядчику необходимую для выполнения Работ информацию и документацию, информировать обо всех технических изменениях, влияющих на качество и сроки выполнения Работ.
3.3.2.	Принять Работы и оплатить их в установленные сроки, в соответствии с условиями Договора.
3.3.3.	В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика оплатить фактически произведенные Подрядчиком Работы, принятые Заказчиком по Акту сдачи-приемки.
3.3.4. Оказать содействие в получении доступа представителей Подрядчика (сотрудников и/или привлеченных им третьих лиц) на объект Заказчика в соответствии с порядком, установленным на объектах Заказчика.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1 Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством представленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.
3.4.2.	Предоставлять места для хранения материалов, инвентаря, механизмов.

4. [bookmark: bookmark3]ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ
РАБОТ
4.1. Сдача и приемка выполненных Работ Подрядчиком и Заказчиком производится путем оформления и подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ, сформированный на основании работ и расценок из Локальной сметы (Приложение № 3).
4.2. Подрядчик имеет право выполнить Работы ранее сроков, установленных Договором, в этом случае он направляет Заказчику письменное уведомление о досрочном выполнении Работ.
4.3. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приёмки выполненных Работ, подписать и направить один экземпляр на адрес Подрядчика, либо представить Подрядчику, мотивированный отказ от его подписания. В этом случае Сторонами составляется дефектный Акт с указанием отмеченных недостатков, сроков и порядка их устранения.
4.4.  В случае нанесения материального ущерба Подрядчиком при производстве Работ, Заказчик и Подрядчик составляют Акт проверки и принимают решение о возмещении ущерба.


5.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 24 месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
5.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком своими силами, за свой счет, в срок, согласованный с Заказчиком.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.За невыполнение  или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РА.
6.2.В случае нарушения Подрядчиком сроков сдачи выполненных Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,13% от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки сдачи, но не более 10% от общей стоимости Работ.
6.3.В случае обнаружения со стороны Заказчика недостатков, брака или дефекта при сдаче-приемке Работ, Подрядчик обязан устранить их в течение 14 календарных дней с момента обнаружения, своими силами и за счет собственных средств, в противном случае Подрядчик уплачивает пени в размере 0,13% от стоимости устранения недостатков, дефекта или брака за каждый день просрочки устранения, но не более 10% от общей стоимости Работ.
6.4.В случае нарушения сроков оплаты Заказчиком выполненных Работ, предусмотренных п.2.2. Договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика пени в размере 0,13% за каждый день просрочки от суммы недополученных Подрядчиком денежных средств, но не более 10% от общей стоимости Работ.
6.5.Оплата пений не освобождает Сторон от исполнения обязательств и устранения нарушений. 
6.6. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к выполнению Работ третьих лиц (Субподрядчиков), как за собственные действия.

7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору в период выполнения Работ и гарантийного срока, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.       
 7.2. Сторона по Договору, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения Работ и составить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которое с даты его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.	                              
7.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны подтвердить официальными документами, выданными со стороны Торгово-промышленной палаты   РА и заверенными подписью и печатью руководителя, в 30-дневний срок с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

8. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры, возникшие относительно Договора, решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в результате переговоров, споры решаются в судебном порядке, в соответствии действующим законодательством РА.


9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ
9.1. В Договор могут быть внесены изменения и дополнения только в письменной форме по соглашению Сторон с заключением Дополнительного соглашения.
В случае возникновения необходимоти выполнения дополнительных работ, заключается Дополнительное соглашение без увеличения накладных расходов и прибыли, предусмотренных Приложением № 3.
9.2. Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным законодательством РА и Договором. Заказчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:
· задержка Подрядчиком хода выполнения Работ по его вине, когда срок окончания выполнения работ, установленный в Договоре, увеличивается более чем на один месяц;
· снижение качества Работ, предусмотренных Договором, в результате нарушения Подрядчиком условий Договора;
· лишения лицензии;
· другие	случаи, предусмотренные законодательством РА.
9.3. Сторона, решившая досрочно расторгнуть Договор, должна направить другой Стороне письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом, в случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически выполненные Работы, принятые по Акту сдачи-приемки.
9.4. При расторжении Договора незавершенные работы передаются Заказчику.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026г., а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения, а в части гарантийных обязательств до истечения гарантийного срока.   

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме, отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу. Уведомление считается принятым адресатом в день его получения. Для оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, допускается направление копии уведомления телексом, факсимильным сообщением, письмом по электронной почте.
11.2.В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) дней со дня возникновения изменений письменно уведомить другую Сторону.
11.3.Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
11.4.Все вопросы, не предусмотренные Договором, регулируются законодательством РА.
11.5.Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности любой из Сторон считается конфиденциальной и не подлежит разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РА.
11.6. Все возвратные материалы, получаемые при выполнении Работ, являются собственностью Заказчика и передаются Подрядчиком по акту приема-передачи.
11.7.Договор составлен в 3-х экземплярах, на русском и армянском языках, имеющих равноправную юридическую силу - два экземпляра предоставляется Заказчику, один экземпляр - Подрядчику. 
 
 К  Договору прилагаются:
Приложение  № 1 - Техническое задание;
Приложение № 2 - Ведомость объемов работ; 
Приложение № 3 - Локальная смета.

12.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»		
ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» 
(ЗАО «ЮКЖД»)
Адрес: РА, г. Ереван, проспект Т. Меца 50
«Банк ВТБ Армения» 
Главный офис
р/с: 16048000799800
ИНН: 00448268
Генеральный Директор       
                            
________________ А.В. Мельников 

«Подрядчик»
ООО «--------------»
РА. г. ------------
Тел.: ---------------
E-mail: ---------------------
ИНН:------------------
Банк: --------------
р/с: ----------------

Директор

___________________ --.--.-------------





Координатор от ЗАО «ЮКЖД»:                                                                                  
Г.Г. Микаелян                                                                                                                        
Тел.: +374-99-400-113                                                                           



Приложение №1/ Հավելված №1
к договору №_______________                                                                                                                                                                                                          պայմանագրին կից                                                                                                                                                                                                                от/առ «____» _____2026г/թ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
Ремонт пассажирской платформы о/п Айкашен ЗАО «ЮКЖД» (инвентарный № 20020248)
	 «ՀԿԵ» ՓԲԸ Հայկաշեն կայարանի ուղևորային հարթակի վերանորոգում (գույքագրման համար՝ 20020248):

	Перечень основных данных и требований
Հիմնական տվյալների և պահանջների ցանկ
	Основные данные и требования
Հիմնական տվյալներ և պահանջներ


	Общие положения
Ընդհանուր դրույթներ
	Заказчик – Дирекция пассажирских перевозок
Պատվիրատու – Ուղևորափոխադրումների տնօրինություն

Вид работ – Ремонт пассажирской платформы о/п Айкашен ЗАО «ЮКЖД» (инвентарный № 20020248)
Աշխատանքների տեսակը – ««ՀԿԵ» ՓԲԸ Այկաշեն կայարանի ուղևորային հարթակի վերանորոգում (գույքագրման համար՝ 20020248):
Местонахождения объекта – Армавирский марз село Айкашен.
Օբյեկտի գտնվելու վայրը - Արմավիրի մարզ, գյուղ Հայկաշեն.

Общая стоимость Работ – ------------- (---------------------) драм РА с учетом НДС, согласно Локальной смете (Приложение № 3). 
Աշխատանքների ընդհանուր արժեքը – ------------- (---------------------)  ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ, համաձայն  Տեղային նախահաշվի (Հավելված №3)։ 
   
Форма оплаты – 
Оплата Работ по настоящему Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ, сформированный на основании работ и расценок из Локальной сметы (Приложение № 3) и пересчетом накладных расходов и сметной прибыли по фактически выполненным работам.
Վճարման ձև - 
Սույն Պայմանագրով Աշխատանքի վճարումը կատարվում է Հաճախորդի կողմից՝ դրամական միջոցների փոխանցմամբ՝ Կողմերի կողմից կատարված Աշխատանքի ընդունման վկայականը ստորագրելուց հետո 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում, որը կազմվել է Տեղական նախահաշվից (Հավելված թիվ 3) աշխատանքի և գների հիման վրա, ինչպես նաև իրականում կատարված աշխատանքի համար վերադիր ծախսերի և գնահատված շահույթի վերահաշվարկից:

	Требования к производству строительных работ и качеству работ
Շինարարական աշխատանքների կատարմանը և աշխատանքների որակին ներկայացվող պահանջները 
	Выполнение работ должно проводится в соответствии с требованиями действующих на территории Республики Армения нормативных документов, законодательства РА, СНиП и соответствующим государственным стандартам.
Աշխատանքների կատարումը պետք է իրականացվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան, ՀՀ օրենսդրության, ՍՆԻՊ և համապատասխան պետական ​​ստանդարտների պահանջներին համապատասխան:

Подрядчик обязан нести ответственность за ненадлежащее качество выполнения работ, использование некачественных материалов, допущенные отступления от нормативных требований, за несоблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности. 
Կապալառուն պարտավոր է պատասխանատվություն կրել աշխատանքների կատարման ոչ պատշաճ որակի համար, ցածրորակ նյութերի օգտագործման, նորմատիվ պահանջներից կատարված շեղումների, անվտանգության և հրդեհային անվտանգության չափանիշներին և կանոններին չհամապատասխանելու համար:

Поставить на строительную площадку необходимые материалы и строительную технику и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения Работ.
Շինհրապարակ մատակարարել անհրաժեշտ նյութեր և շինարարական տեխնիկան և իրականացնել դրանց ընդունումը, բեռնաթափումը, պահեստավորումը և պահպանումը աշխատանքների կատարման ընթացքում:

В течение 10 дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество, строительный мусор.
Կատարված աշխատանքների հանձնման-ընդունման Ակտը ստորագրելուց հետո 10 օրվա ընթացքում շինհրապարակից դուրս բերել իրեն պատկանող գույքը, շինարարական աղբը:

Устранить недостатки, обнаруженные в результатах работ, своими силами и за свой счет, в сроки, согласованные с Заказчиком.
Աշխատանքների արդյունքներում հայտնաբերված թերությունները վերացնել ինքնուրույն և սեփական միջոցներով, Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված ժամկետում:

В случае нанесения материального ущерба Подрядчиком при производстве работ, Заказчик и Подрядчик составляют Акт проверки и принимают решение о возмещении ущерба.
Աշխատանքների կատարման ընթացքում Կապալառուի կողմից նյութական վնաս պատճառելու դեպքում Պատվիրատուն և Կապալառուն կազմում են ստուգման Ակտ և որոշում կայացնում վնասի հատուցման մասին:

	Общие сроки 
Ընդհանուր ժամկետներ 
	С даты подписания Договора, в течение 90 календарных дней.
Պայմանագրի կնքման օրվանից 90 օրացույցային օրվա ընթացքում:

В процессе выполнения работ Подрядчиком, Заказчик осуществляет проверку за ходом выполнения работ, на соответствие состава и содержания работ, применяемых материалов, а также соблюдения сроков, предусмотренных настоящим техническим заданием.
Կապալառուի կողմից աշխատանքների կատարման ընթացքում պատվիրատուն ստուգում է աշխատանքների կատարման ընթացքը, աշխատանքների կազմի և բովանդակության համապատասխանությունը, օգտագործվող նյութերը, ինչպես նաև սույն տեխնիկական առաջադրանքով նախատեսված ժամկետների պահպանումը:

	Требования к составу Исполнительной документации, передаваемой Заказчику
Պատվիրատուին փոխանցվելիք կատարողական փաստաթղթերի կազմին ներկայացվող պահանջները
	В процессе выполнения работ Подрядчик предоставляет Акты на скрытые работы.
Աշխատանքների կատարման ընթացքում Կապալառուն տրամադրում է թաքնված աշխատանքների Ակտեր:

После завершения работ Подрядчик должен предоставить:
· ведомость изменений произведенных работ (при изменений), акты на скрытые работы и документы на использованные при выполнении работ материалы, позволяющие определить качество технических характеристик, безопасность  или иные сведения, в том числе сертификаты или декларации соответствия,  
скрытые работы обязательно должны быть подтверждены фотоотчетом в электронном виде и на бумажном носителе.
Աշխատանքների ավարտից հետո Կապալառուն պետք է Պատվիրատուին տրամադրի՝
· կատարված աշխատանքների փոփոխությունների տեղեկագիր (փոփոխությունների դեպքում), թաքնված աշխատանքների ակտեր և աշխատանքի ընթացքում օգտագործված նյութերի փաստաթղթեր, որոնք թույլ են տալիս որոշել տեխնիկական բնութագրերի որակը, անվտանգությունը կամ այլ տեղեկություններ, ներառյալ սերտիֆիկատները կամ համապատասխանության հայտարարագրերը, թաքնված աշխատանքները պետք է հաստատվեն ֆոտո- հաշվետվությունով' էլեկտրոնային և թղթային տարբերակով:

	Наблюдаемые результаты строительных работ с соответствующими объемными показателями./
Շինարարական աշխատանքների դիտարկված արդյունքները ՝ համապատասխան ծավալային ցուցանիշներով

	Соблюдение требований мероприятий по охране труда, соблюдение технологий выполняемых работ, соблюдение сроков выполнения работ./
 Աշխատանքի պաշտպանության միջոցառումների պահանջներին համապատասխանելը, կատարված աշխատանքի տեխնոլոգիաներին համապատասխանելը, աշխատանքի ժամկետների համապատասխանությունը.
Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движению персонала./
Աշխատանքների կատարումը չպետք է ազդի արտադրամասի տեխնոլոգիական գործընթացի և անձնակազմի տեղաշարժի վրա:
Все возвратные материалы, получаемые при выполнении Работ, являются собственностью Заказчика и ./
Աշխատանքների կատարման ընթացքում ստացված բոլոր հետադարձ նյութերը Պատվիրատուի սեփականությունն են:
Осуществлять работы также по выходным дням./
Աշխատանքներն իրականացնել նաև հանգստյան օրերին.
Заказчик предоставляет места для хранения материалов, инвентаря, механизмов, оказывает содействие в получении доступа представителей Подрядчика (сотрудников и/или привлеченных им третьих лиц) на объект Заказчика в соответствии с порядком, установленным на объектах Заказчика, и по выходным дням./
Պատվիրատուն տրամադրում է տարածք նյութերը, գույքը, մեխանիզմները պահելու համար, աջակցում է Պատվիրատուի օբյեկտ Կապալառուի ներկայացուցիչների (աշխատակիցների և/կամ նրա կողմից ներգրավված երրորդ անձանց) մուտքի ստացմանը Պատվիրատուի օբյեկտներում սահմանված կարգին համապատասխան և հանգստյան օրերին:

	Порядок контроля и приемки работ
Աշխատանքների վերահսկման և ընդունման կարգը
	Подрядчик производит работы в соответствии с требованиями нормативных документов.
Կապալառուն աշխատանքները կատարում է նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան.

Строительные работы должны проводится с соблюдением сроков и объемов выполнения работ.
 Շինարարական աշխատանքները պետք է իրականացվեն աշխատանքների կատարման ժամկետների և ծավալների պահպանմամբ:
Приемку скрытых работ осуществлять при обязательном участии представителей   Заказчика (уполномоченных и компетентных лиц) и Подрядчика.
Թաքնված աշխատանքների ընդունումն իրականացնել Պատվիրատուի (լիազորված և իրավասու անձանց) և Կապալառուի ներկայացուցիչների պարտադիր մասնակցությամբ.

По завершении выполнения работ подписывается Акт сдачи-приемки выполненных Работ.
Աշխատանքների ավարտից հետո ստորագրվում է կատարված աշխատանքների հանձնման-ընդունման Ակտ:

Контроль со стороны Заказчика осуществляется ответственными лицами Заказчика.
Պատվիրատուի կողմից վերահսկողությունն իրականացվում է Պատվիրատուի պատասխանատու անձանց կողմից:





       ЗАКАЗЧИК / ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	                                       ПОДРЯДЧИК / ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


Главный инженер ЗАО «ЮКЖД» /                                                 Директор ООО «------------» /
«ՀԿԵ» ՓԲԸ գլխավոր ինժեներ ՝                                                    «-------------» ՍՊԸ  տնօրեն՝

                      А.А. Едигарян                                                                         --. --. -------------
______________ Ա. Ա. Եդիգարյան                                           ____________ --.--.-------------------


























Приложение №2/ Հավելված № 2
к договору №_______________                                                                                                                                                                                                          պայմանագրին կից                                                                                                                                                                                                                от/առ «____» _____2026г/թ

           Ведомость объемов работ / Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր
Ремонт пассажирской платформы о/п Айкашен ЗАО «ЮКЖД» (инвентарный № 20020248)
	 «ՀԿԵ» ՓԲԸ Հայկաշեն կայարանի ուղևորային հարթակի վերանորոգում (գույքագրման համար՝ 20020248):

	N
	Наименование  работ
	Ед.изм.
Չափման  միավոր
	Количество
Քանակը

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Разборка  асфальтового  покрытия  толщ.5см Ասֆալտի շերտի քանդում 5սմ հաստ 275м2
	м2
	275

	2
	Разборка   металлических  перил-решеток  из труб  со сдачей на склад Մետաղական բազրիկի   ապամոնտաժում պահեստ տեղափոխումով
	м մ
	122

	3
	Разборка  бетонного  покрытия   между  панелями Պանելների  միջև բետոնե ծածկույթի ապամոնտաժում
	м3
	0,9

	4
	Устройство  цементной  стяжки под панелями   толщ.  50мм Ցեմենտյա  շերտի  պատրաստում  50մմ հաստության
	м2
մ2
	7

	5
	Устройство бетонного покрытия  между панелями   B 12.5   B 12.5    բետոնե ծածկույթի տեղադրում,  պանելների  միջև
	м3
	0,9

	
	
	
	0,9

	
	
	
	0,9

	
	
	
	0,9

	6
	Демонтаж и монтаж круплопустотных панелей перекрытия  Պանելների  ապամոնտաժում և հետ տեղադրում
	шт.
	8

	
	
	
	8

	
	
	
	8

	7
	Разборка  металлического навеса со сдачей на склад Մետաղական ծածկի ապամոնտաժում և պահեստ առաքում
	м2
	8,4

	8
	Погрузка металлических  перил из стальных  труб  и вывоз      на  15км. Պողպատե խողովակներից պատրաստված մետաղական բազրիկների բարձում  և տեղափոխում 15 կմ հեռավորության վրա։   ինքնաթափի վրա  
	тн տ
	4,0

	9
	Разборка    сборных   железобетонных    лестниц  каждая длиной -1,2метр 24ст. со сдачей на склад Պատրաստի երկաթբետոնե աստիճանների ապամոնտաժում, յուրաքանչյուրը 1.2 մետր երկարությամբ, 24աստիճան հաստությամբ, պահեստ առաքմամբ։
	1 м
	24

	10
	Погрузка строительного  мусора и вывоз    строительного мусора   на  5км. Շին  աղբի  բարձում  ինքնաթափ  և  տեղափոխում  5կմ
	тн տ
	24

	11
	Сверление вертикальных отверстий     Ø=14մմ L=20см. Ուղղահայաց անցքերի   ծակում  
	отв. 
բացվ.
	168

	12
	Закладные   детали из арматуры A500C և A-III Ø=14մմ  С заделкой отверстий   Ø=14մմ   Ամրանից ներդիր դետալներ  փակումով
	тн
	0,108

	13
	Закладные   детали из листовой стали толщ.10мм 10*20см 42шт.  Մետաղական թիթեղից  ներդիր դետալներ 10*20սմ 42հատ
	тн
	0,066

	14
	Цементный  раствор для заделки  отверстий      5кг ցեմենտյա շաղախ անցքերի փակման համար
	м3 մ3
	0,0042

	15
	Монтаж  стальных угольников -обрамление платформы 50x50x3մմ    вес 1метра -2.2кг  213м Պողպատե անկյունների50x50x3 մմ մոնտաժ -   հարթակի եզրաշրջանակ, մեկ մետրի համար քաշը՝ 2.2 կգ, 213 մ
	тн
	0,469

	16
	Стоимость стальных     угольников 50*50*3Պողպատե անկյունների արժեք 50x50x3 մմ
	м
	213

	17
	Антикоррозийная  окраска   1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում  1 շերտ (երկաթե սուրիկ  )
	м2
	42,6

	
	
	
	42,6

	18
	Масляная  окраска  стальных угольников  50x50x3մմ   за 1 раза Պողպատե անկյունակների  յուղաներկում 1անգամ 50*50*3մմ
	м2
	42,6

	19
	Монтаж  металлических перил на платформе  длиной 132,6метр Труба стальная 60*40*3мм  вес 1метра - 4.3 кг Труба стальная 20*40*3мм  вес 1метра  2.42 кг
	тн տ
	2,296

	20
	Труба стальная 60*40*3мм  Խողովակ Պողպատե, 60x40x3մմ
	м
	328

	21
	Труба стальная 20*40*3мм Խողովակ Պողպատե, 20x40x3մմ
	м
	366

	22
	Антикоррозийная  окраска   1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում  1 շերտ (երկաթե սուրիկ  )
	м2
	109

	
	
	
	109

	23
	Масляная  окраска  металлических конструкций   за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների   յուղաներկում 1անգամ
	м2
	109

	24
	Устройство   бетонного пола   толщ.5см         B 12.5 на сетке арматурной   BP  d=3,0мм  ячейка150x150мм Բետոնե  հարթակի պատրաստում B 12.5   ամրանային, եռակցված, BP  d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ ցանցի հետ միասին
	м2
մ2
	273

	25
	сетка арматурная  BP  d=3,0мм  ячейка150x150մմа Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP  d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ
	м2
	273

	26
	Устройство  цементной  стяжки  толщ.  30мм Ցեմենտյա  շերտի  պատրաստում  30մմ հաստության
	м2
մ2
	261

	27
	Установка   бетонных   тротуарных плиток платформы толщ. 4см цветных  желтых   на цементном растворе  4 սմ հաստությամբ բետոնե սալիկների տեղադրում ցեմենտային շաղախի  վրա գունավոր դեղին
	м2
	27

	
	
	
	27

	28
	Установка   бетонных   тротуарных плиток платформы толщ. 4см  на цементном растворе  4 սմ հաստությամբ բետոնե սալիկների տեղադրում ցեմենտային շաղախի  վրա
	м2
	234

	
	
	
	234

	29
	Высококачественная   штукатурка  опор -колонн   платформы   по  сетке рабица  d=1,5-1,8մմ, ячейка  50x50мм,Հենարանների  սյուների բարձրորակ սվաղում"Ռաբիցա"  d=1,5-1,8մմ, բջիջը 50x50мм,  ցանցի վրա
	м2
	178

	
	
	
	178

	
	
	
	178

	30
	Высококачественная   штукатурка   торцевой части  панелей  шир.25см (наружные откосы)Պանելների կողային մասի բարձրորակ սվաղում, 25 սմ լայնությամբ (արտաքին թեքություններ)  
	м
	182

	31
	Улучшенная  окраска  стен масляной краской 2слоя со  шпатлевкой фасадной Պատերի բարելավված ներկում յուղաներկով 2 շերտով՝ ճակատային մածիկով
	м2
մ2 
	223

	
	
	
	223

	
	
	
	223

	32
	Монтаж каркаса  навеса  из стальных прямоугольных труб  60x40x3մմ -12метр  вес 1метра -4.3 кг,, 80x40x3մմ -12м вес 1метра - 5,25кг.  40x40x2մմ -27метр  вес 1метра - 2.33 кг
Մետաղական հովհարի կարկասի մոնտաժում մետաղական խողովակներից   60x40x3մմ -12метр  вес 1метра -4.3 кг,, 80x40x3մմ -12м вес 1метра - 5,25кг.  40x40x2մմ -27метр  вес 1метра - 2.33 кг
	тн տ
	0,178

	33
	Стальные прямоугольные  трубы 60x40x3մմ    Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 60x40x3 մմ 60x40x3մմ
	м
մ
	12

	34
	Стальные прямоугольные  трубы 80x40x3մմ   Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 80x40x3մմ
	м
մ
	12

	35
	Стальные квадратные  трубы 40x40x2մմ  Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 40x40x2մմ
	м
մ
	27

	36
	Навес   из  оцинкованного цветного  профнастила  толщ. 0,5мм  на обрешетке   Պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի իրականացում կավարամածով 0,5մմ հաստ. Գունավոր
	м2
	9

	
	
	
	9

	
	
	
	9

	
	
	
	9

	37
	Антикоррозийная  окраска   1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում  1 շերտ (երկաթե սուրիկ  )
	м2
	9

	
	
	
	9

	38
	Масляная  окраска  металлических поверхностей    за 1 раза Պողպատե մակերեսների   յուղաներկում 1անգամ
	м2
	9

	39
	Установка   подвесного   потолка из пластика  с  металлическим каркасом   с П-образными профилями 
Կախովի  առաստաղի  իրականացում պլաստիկից   Պ-տեսակի պրոֆիլներով  
	
м2 
մ2
	8,5

	
	
	
	8,5

	
	
	
	8,5

	
	
	
	8,5

	
	
	
	8,5

	
	
	
	8,5

	40
	Обшивка   навеса композитными панелями (Алюкобонд)  Հովհարի երեսապատում Ալուկոբոնդ  կոմպոզիտային վահանակներով
	м2 
մ2
	32

	
	
	
	32

	41
	Устройство  витража   из металлопастиковых  глухих  оконных витражей  Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., 1 տակ ապակի 4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), չբացվող
	м2 
մ2
	12

	42
	Монтаж каркасов  скамейки из  стальных прямоугольных   труб 60x40x3մմ  вес 1метра 4,3кг
60x40x3 մմ ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից  նստարանների շրջանակների մոնտաժ  
	тн տ
	0,04515

	43
	Стальные прямоугольные  трубы 60x40x3մմ   Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 60x40x3մմ
	м
	10,5

	44
	Антикоррозийная  окраска   1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում  1 շերտ (երկաթե սուրիկ  )
	м2
	1,4

	
	
	
	1,4

	45
	Масляная  окраска  стальных конструкции  за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների յուղաներկում 1անգամ
	м2
	1,4

	46
	Монтаж скамейки из брусьев лакированных Լաքապատ փայտանյութից նստարանի մոնտաժ
	м
	48

	47
	Разборка  бетонных  шпал Բետոնե շպալների ապամոնտաժում
	м3
	0,5

	48
	Демонтаж   швеллера 10 Երկտավրի ապամոնտաժում
	м
	13,000

	49
	Разработка  грунта  III   группы  вручную  для устройства лестниц и пандусов III խմբի հողի ձեռքով մշակում աստիճանների և թեքահարթակների կառուցման համար
	м3
	8

	50
	Фундаменты  бетонные  под лестницы и пандус  БетонB 12.5      об'емом  до  3м3 Աստիճանների և թեքահարթակների բետոնե հիմքեր։ Բետոն B 12.5, մինչև 3 մ3 ծավալով։
	м3
	2,3

	
	
	
	2,3

	
	
	
	2,3

	51
	Стены  бетонные  под лестницами и пандусом  толщиной  до  200мм   Бетон B 12.5   Մինչև 200 մմ հաստությամբ աստիճանների և թեքահարթակների տակ բետոնե պատեր։ Բետոն B 12.5
	м3
	2,9

	
	
	
	2,9

	
	
	
	2,9

	
	
	
	2,9

	52
	Обратная  засыпка  вручную грунта     III  группы Հողի հետլիցք  III  կարգ
	м3
	2,5

	53
	Погрузка строительного  мусора и вывоз    строительного мусора   на  5км. Շին  աղբի  բարձում  ինքնաթափ  և  տեղափոխում  5կմ
	тн տ
	10,5

	54
	Ж/ бетонный пол под плօщадку  из бетона B 12.5 толщ.10см  12м2   Арматура A500C Ø=10մմ шагом 150*150 0,1тонна   և/բ հատակ   հարթակի տակ  բետոն    B 12.5  Ամրան   A500C Ø=10մմ քայլ 150*150 0,1տոննա
	м3
	1,2

	
	
	
	1,2

	
	
	
	1,2

	55
	Арматура   A500C Ø=10մմ Պողպատե, A500C Ø=10մմ   150*150
	тн
	0,1

	56
	Устройство ж/б лестниц из B 12.5 и  Арматура  A500C Ø=10մմ Երկաթբետոնե աստիճանների կառուցում B 12.5 և A500C ամրանից՝ Ø=10մմ
	М3
	2,1

	
	
	
	2,1

	
	
	
	2,1

	
	
	
	2,1

	
	
	
	2,1

	57
	Арматура  A500C Ø=10մմ Պողպատե Ամրան  A500C Ø=10մմ   
	 тн
	0,1

	58
	Устройство  цементной  стяжки  толщ.  30мм Ցեմենտյա  շերտի  պատրաստում  30մմ հաստության
	м2
մ2
	12

	59
	Устройство  пола  из  базальтовых  плиток   при  кол. до  3-х  плит  на 1м2 толщ.5см   50x300мм   на цементном растворе Բազալտե սալիկներից հատակի պատրաստում ցեմենտյա շաղախի վրա  հաստ.5սմ , 50x300մմ, չհղկված
	м2
	12

	
	
	
	12

	60
	Устройство  цементной  стяжки  толщ.  30мм под лестницы Ցեմենտյա  շերտի  պատրաստում  30մմ հաստության աստիճանների տակ
	м2
մ2
	5,4

	61
	Покрытие  лестниц   базальтовыми    плитами   толщ.  50мм Բազալտե  սալերով աստիճանների երեսպատում 50x300մմ,
	м2
մ2
	5,4

	
	
	
	5,4

	62
	Облицовка стен  лестниц и пандусов  базальтовыми   плитками      толщ.3см кол-вом  кол-вом в среднем  до  4  плит  в  1м2 Աստիճանների և թեքահարթակների պատերի երեսպատում 3 սմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով, միջինում մինչև 4 սալիկ 1 քմ-ի համար
	м2 
մ2
	9,1

	
	
	
	9,1

	63
	Монтаж  металлических перил на платформе  длиной 16,6метра  труб стальных   60*40*2мм вес1метра -2.96 кг.Стальные квадратные  трубы заполнители 40x20x2մմвес1метра1.855 кг.
	тн տ
	0,222

	64
	Установка стоек  из   труб стальных   60*40*2мм կանգնակների տեղադրում պողպատե խողովակներից    , 60x40x2մմ
	м մ
	13

	65
	Установка упор из    труб стальных    60*40*2мм  Հենակների տեղադրում պողպատե խողովակներից  , 60*40*2мм
	м մ
	12

	66
	Установка прогонов  из    труб стальных  60*40*2мм Ակոսների   տեղադրում պողպատե խողովակներից   60*40*2мм
	м
	33,2

	67
	Стальные квадратные  трубы заполнители 40x20x2մմ  պողպատե խողովակներից    40x20x2մմ  լցոնիչներ
	м
	60

	68
	Антикоррозийная  окраска   1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում  1 շերտ (երկաթե սուրիկ  )
	м2
	19

	
	
	
	19

	69
	Масляная  окраска  стальных конструкций    за 1 раза Պողպատե կոնստռւկցիաների յուղաներկում 1անգամ
	м2
	19

	70
	Закладные   детали из арматуры A500C և A-III Ø=12մմ  A500C ամրանից պատրաստված ներդրված մասեր Ø=12մմ Ø=12մմ
	тн
	0,05

	71
	Разработка  грунта  III   группы  вручную  для устройства фундаментов упор Հիմքերի կառուցման համար III խմբի հողի ձեռքով մշակում
	м3
	0,5

	72
	Устройство  бетонного  фундамента из   бетона  B 12.5   для упор Հիմքերի կառուցում բետոնից B 12.5   հենակների համար  
	м3
	0,50

	
	
	
	0,50

	
	
	
	0,50

	73
	Устройство  пола  из  базальтовых  плиток   при  кол. Более   4-х  плит  на 1м2 толщ.5см  Բազալտե  սալիկներով հատակի պատրաստում  50x300мм   на цементном растворе
	М2
	12

	
	
	
	12

	74
	Закладные   детали из листовой стали толщ.10мм 10*20см 30шт.  Ներկառուցված մասեր՝ պատրաստված թիթեղից  պողպատյա հաստությունը 10 մմ, 10*20 սմ, 30 հատ։
	тн
	0,075

	75
	Закладные   детали из арматуры Ø=14մմ  L=20см Ներկառուցված մասեր՝ պատրաստված ամրանից Ø=14մմ L=20սմ
	тн
	0,03

	76
	Сверление  горизонтальных  отверстий  в бетонных фундаментах     Ф=16мм L=20см. Ուղղահայաց անցքերի    ծակում   Ф=16мм L=20см.
	отв. 
բացվ.
	64

	77
	Закладные   детали из арматуры А3  Ø=14մմ  L=30смՆերկառուցված մասեր՝ պատրաստված ամրանից А3 Ø=14մմ L=30սմ
	тн
	0,03

	78
	Закладные   детали из стальных   уголков Вес уголка 150х150х10 – 22,765кг 9,6метр L=15см 64шт. Պողպատե անկյուններից պատրաստված ներկառուցված մասեր։ Անկյունի քաշը՝ 150x150x10 – 22.765 կգ, 9.6 մետր, երկարությունը՝ 15 սմ, 64 հատ։
	тн
	0,218544

	79
	Стальной уголок 150х150х10 Անկյունակ պողպատե, 150*150*10
	м
	9,6

	80
	Установка труб стальных  прямоугольных   60*40*2мм Խողովակ Պողպատե, 60*40*2мм  
	м
	32

	81
	Закладные   детали из Арматурը Ø=14մմ  L=60смՆերկառուցված մասեր՝ պատրաստված ամրանից Ø=14մմ L=60սմ
	тн
	0,04

	82
	Установка труб стальных прямоугольных    60*40*2мм L=40см 32шт . Խողովակ Պողպատե, 60*40*2мм
	м
	12,8

	83
	Антикоррозийная  окраска   1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում  1 շերտ (երկաթե սուրիկ  )
	М2
	20,9

	
	
	
	20,9

	84
	Масляная  окраска  металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների  յուղաներկում 1անգամ
	М2
	20,9

	85
	Антикоррозийная  окраска  ранее  окрашенной стальной   трубы  Ø=100մմ   за  1  раз  суриком
	М2
	31,42

	
	
	
	31,42

	86
	Масляная  окраска  металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների  յուղաներկում 1անգամ
	М2
	31,42

	87
	Установка  светильников  Солнечный прожектор 050W 6500K Լուսատուների  տեղադրում  
	шт
հատ
	4

	88
	Бак мусорный,урна, пепельница   Աղբաման ուռնա մոխրաման
	шт
հատ
	2

	89
	Монтаж рамы каркаса  для информационного стенда Տեղեկատվական տաղավարի համար շրջանակի տեղադրում
	тн տ
	0,042

	90
	Стальные прямоугольные  трубы 80x40x3մմ    Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 80x40x3 մմ вес 1метра  5.25 кг.
	м
	8

	91
	Антикоррозийная  окраска   1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում  1 շերտ (երկաթե սուրիկ  )
	М2
	1,92

	
	
	
	1,92

	92
	Масляная  окраска  металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների  յուղաներկում 1անգամ
	М2
	1,92

	93
	Стенды информационные информационные с  деталями крепления   А տիպի լուսաանդրադարձելիությամբ թաղանթով
	м2
մ2
	1,5

	
	
	
	1,5
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Приложение №3 / Հավելված № 3
к договору №_______________ 
պայմանագրին կից
от/առ «____» _____2026г/թ

           Локальная смета / Տեղային նախահաշիվ
Ремонт пассажирской платформы о/п Айкашен ЗАО «ЮКЖД» (инвентарный № 20020248)
	 «ՀԿԵ» ՓԲԸ Հայկաշեն կայարանի ուղևորային հարթակի վերանորոգում (գույքագրման համար՝ 20020248):
	







N
	


шифр ծածկագիր
	






Наименование работ и затрат Աշխատանքների անվանումը և ծախսերը
	
Ед.изм.
Չափման միավոր
	
Количество Քանակը
	Сметная стоимость / Նախահաշվային արժեքը
	

материалы
	
Общая ст-ть единицы (тыс. драм)
մեկ միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դրամ)
	
Общая ст-ть (тыс. драм) Ընդհանուր նախահաշվային արժեքը(հազ.դրամ)

	
	
	
	
	
	Основная зарплата հիմնական աշխատավարձ
	
	Экплуатация машин մեքենաների
շահագործում
	
	
Материалы Նյութեր
	
	
	

	
	
	
	
	
	
по нормам ըստ նորմերի
	
по действующим ценам գործող գներով
	
зар.плата
	
по нормам ըստ նորմերի
	по действующим ценам
գործող գներով
	

машины, механизмы
	





наименование материалов
նյութերի անվանումը
	Ед.изм. չափման միավոր
	расход материалов (на ед.) նյութածախսը միավորի համար
	Стоимость единицы материалов
նյութի միավորի արժեքը
	Общая стоимость ընդհանուր արժեք k=1,05*1,02*k трմեք.
	
	
	

	
1
	
23-162
	
Разборка асфальтового покрытия толщ.5см Ասֆալտի շերտի քանդում 5սմ հաստ 275м2
	
м2
	
275
	
0,11
	
0,304
	
83,60
	
0,078
	
0,238
	
65,50
	
	
	
	
	
0,00
	
0,00
	
0,54
	
149,099

	
2
	
9-26
	Разборка металлических перил-решеток из труб со сдачей на склад Մետաղական բազրիկի ապամոնտաժում պահեստ տեղափոխումով
	
м մ
	
122
	
0,223
	
0,616
	
75,18
	
0,0085
	
0,026
	
3,17
	
	
	
	
	
0,00
	
0,00
	
0,64
	
78,351

	
3
	
23-146
	Разборка бетонного покрытия между панелями Պանելների միջև բետոնե ծածկույթի ապամոնտաժում
	
м3
	
0,9
	
4,1
	
11,330
	
10,20
	
3,7
	
11,299
	
10,17
	
	
	
	
	
0,00
	
0,00
	
22,63
	
20,366

	
4
	
5-85
5-86
	
Устройство цементной стяжки под панелями толщ. 50мм Ցեմենտյա շերտի պատրաստում 50մմ հաստության
	
м2 մ2
	
7
	
0,22
	
0,608
	
4,26
	
0,01
	
0,031
	
0,21
	
Раствор цементный Ցեմենտյա շաղախ
	
м3 մ3
	
0,051
	
26,0
	
1,51
	
10,55
	
2,15
	
15,022

	


22
	


26-52
	

Устройство бетонного покрытия между панелями B 12.5 B 12.5 բետոնե ծածկույթի տեղադրում, պանելների միջև
	


м3
	0,9
	


3,53
	9,755
	8,78
	


0,69
	2,107
	1,90
	Щиты опалубки Կավարանմած
	м2
	1,76
	1,35
	2,70
	2,43
	


52,28
	


47,06

	
	
	
	
	0,9
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Пиломатериал Փայտանյութ
	м3
	0,0399
	127,083
	5,76
	5,19
	
	

	
	
	
	
	0,9
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	БетонB 12.5
Ծանր, B 12.5
	м3
	1,02
	27,556
	31,95
	28,76
	
	

	
	
	
	
	0,9
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Болты строительные
	тн
	0,0021
	0,96
	0,00
	0,00
	
	

	

6
	
24-58 прим к з.п=0,7.
кэ.м.=0,6
	
Демонтаж и монтаж круплопустотных панелей перекрытия Պանելների ապամոնտաժում և հետ տեղադրում
	

шт.
	8
	

2,363
	6,530
	52,24
	

1,696
	5,179
	41,43
	Раствор цементный
	м3
	0,0667
	26
	1,97
	15,77
	

14,33
	

114,645

	
	
	
	
	8
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Электроды
	кг
	0,0005
	0,81
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
8
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	
Изделия монтажные
	
тн
	
0,0011
	
519,17
	
0,65
	
5,19
	
	

	
8
	12-268 к=0,6 к=0,7
	Разборка металлического навеса со сдачей на склад Մետաղական ծածկի ապամոնտաժում և պահեստ առաքում
	
м2
	
8,4
	
0,1476
	
0,408
	
3,43
	
0,02478
	
0,076
	
0,64
	
	
	
	
	
0,00
	
0,00
	
0,48
	
4,062



	


9
	


Цен.3 ст.
6;50
	
Погрузка металлических перил из стальных труб и вывоз на 15км. Պողպատե խողովակներից պատրաստված մետաղական բազրիկների բարձում և տեղափոխում 15 կմ հեռավորության վրա։ ինքնաթափի վրա
	


тн տ
	


4,0
	


1,29
	

3,565
	

14,26
	


1,4
	

4,275
	

17,10
	
	
	
	
	

0,00
	

0,00
	

7,84
	

31,361

	



10
	



23-181
	
Разборка сборных железобетонных лестниц каждая длиной -1,2метр 24ст. со сдачей на склад Պատրաստի երկաթբետոնե աստիճանների ապամոնտաժում, յուրաքանչյուրը 1.2 մետր երկարությամբ, 24աստիճան հաստությամբ, պահեստ առաքմամբ։
	



1 м
	



24
	



0,634
	



1,752
	



42,05
	
	



0,000
	



0,00
	
	
	
	
	



0,00
	



0,00
	



1,75
	



42,049

	

12
	
Цен.3 ст.
6;50
	
Погрузка строительного мусора и вывоз строительного мусора на 5км. Շին աղբի բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 5կմ
	

тн տ
	

24,0
	

0,18
	
0,497
	
11,94
	

0,5
	
1,527
	
36,65
	
	
	
	
	
0,00
	
0,00
	
2,02
	
48,583

	13
	23-46
	Сверление вертикальных отверстий  Ø=14մմ L=20см.
Ուղղահայաց անցքերի ծակում
	отв.
բացվ.
	168,00
	0,117
	0,323
	54,32
	0,0094
	0,029
	4,82
	Сверла кольцевые
алмазные. Գայլիկոն
	шт
հատ
	0,0378
	0,8
	0,03
	5,78
	0,39
	64,917

	

14
	

26-26
	
Закладные детали из арматуры A500C և A-III Ø=14մմ С заделкой отверстий Ø=14մմ Ամրանից ներդիր դետալներ փակումով
	

тн
	

0,108
	

174
	

480,849
	

51,93
	

0,02
	

0,061
	

0,01
	
Арматура A500C և A-III Ø=14մմ Պողպատե, A500C և A-III Ø=14մմ
	

тн
	

1
	

278,33
	

316,42
	

34,17
	

797,33
	

86,112

	
74
	
26-31
	Закладные детали из листовой стали толщ.10мм 10*20см 42шт. Մետաղական թիթեղից ներդիր դետալներ 10*20սմ 42հատ
	
тн
	
0,066
	
124
	
342,674
	
22,60
	
1,4
	
4,275
	
0,28
	
Сталь листовая 10мм толщ.
	
тн
	
1
	

380
	
432,01
	
28,49
	

778,96
	

51,365

	
15
	
	
Цементный раствор для заделки отверстий  5кг
ցեմենտյա շաղախ անցքերի փակման համար
	
м3 մ3
	
0,0042
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	
Раствор цементный ցեմենտյա շաղախ
	
м3 մ3
	
1,015
	
26,0
	
30,00
	
0,13
	
30,00
	
0,13

	

16
	

9-33прим
	Монтаж стальных угольников -обрамление платформы 50x50x3մմ вес 1метра -2.2кг 213м Պողպատե անկյունների50x50x3 մմ մոնտաժ - հարթակի եզրաշրջանակ, մեկ մետրի համար քաշը՝ 2.2 կգ, 213 մ
	

тн
	

0,469
	

12,6
	

34,820
	

16,32
	

18,1
	

55,273
	

25,90
	

Электроды
	



кг
	

3
	

0,81
	

2,76
	

1,29
	


92,86
	


43,512

	
17
	
И.Б.
	
Стоимость стальных угольников 50*50*3Պողպատե անկյունների արժեք 50x50x3 մմ
	
м
	
213,00
	
0,00
	
0,000
	
0,00
	
0,00
	
0,000
	
0,00
	Угольник стальной 50*50*3 Պողպատե անկյունների արժեք 50x50x3 մմ
	
м
	
1
	
0,667
	
0,76
	
161,52
	
0,76
	
161,516

	

18
	

14-397
կ=0,6
	

Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ )
	

м2
	42,6
	

0,1284
	0,355
	15,12
	
	0,000
	0,00
	Олифа
	кг
	0,0326
	0,4
	0,01
	0,63
	

0,55
	

23,59

	
	
	
	
	

42,6
	
	

0,000
	

0,00
	
	

0,000
	

0,00
	
Краска антикоррозийна яԺանգակայուն, 3B1, 1.9կգ, շուտ չորացող
	

кг
	

0,1518
	

1,06667
	

0,18
	

7,84
	
	

	

19
	

14-396
	
Масляная окраска стальных угольников 50x50x3մմ за 1 раза Պողպատե անկյունակների յուղաներկում 1անգամ 50*50*3մմ
	

м2
	

42,6
	

0,126
	

0,348
	

14,83
	
	

0,000
	

0,00
	

Краска масляная
	

кг
	

0,1476
	

0,750
	

0,13
	

5,36
	

0,47
	

20,195

	


27
	

9-234прим
	
Монтаж металлических перил на платформе длиной 132,6метр Труба стальная 60*40*3мм вес 1метра - 4.3 кг Труба стальная 20*40*3мм вес 1метра 2.42 кг
	


тн տ
	


2,296
	


50,1
	


138,451
	


317,90
	


3,2
	


9,772
	


22,44
	


Электроды
	


кг
	


2,4
	


0,80833
	


2,21
	


5,06
	



150,43
	



345,403

	
21
	
И.б
	
Труба стальная 60*40*3мм Խողովակ Պողպատե, 60x40x3մմ
	
м
	
328,0
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	
Труба стальная 60*40*3мм Խողովակ Պողպատե, 60x40x3մմ
	
մ
	
1,030
	
1,308
	
1,53
	
502,50
	
1,53
	
502,503



	
22
	

И.б
	
Труба стальная 20*40*3мм Խողովակ Պողպատե, 20x40x3մմ
	

м
	

366,0
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	
Труба стальная 20*40*3мм Խողովակ Պողպատե, 20x40x3մմ
	

մ
	

1,030
	

1,308
	
1,53
	
560,72
	

1,53
	
560,72

	



23
	


14-397
կ=0,6
	


Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ )
	



м2
	

109
	



0,1284
	

0,355
	

38,68
	
	

0,000
	

0,00
	

Олифа
	

кг
	

0,0326
	

0,4
	

0,01
	

1,62
	



0,55
	



60,36

	
	
	
	
	

109
	
	

0,000
	

0,00
	
	

0,000
	

0,00
	
Краска антикоррозийна Ներկ Ժանգակայուն, 3B1, 1.9կգ, շուտ չորացող
	

кг
	

0,1518
	

1,06667
	

0,18
	

20,06
	
	

	
24
	
14-396
	Масляная окраска металлических конструкций за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների յուղաներկում 1անգամ
	
м2
	
109
	
0,126
	
0,348
	
37,95
	
	
0,000
	
0,00
	
Краска масляная PF-115
	
кг
	
0,1476
	
0,750
	
0,13
	
13,72
	
0,47
	
51,672

	



25
	
5-87
5-86
11-
164примк=
0,4
	
Устройство бетонного пола толщ.5см	B 12.5 на сетке арматурной BP d=3,0мм ячейка150x150мм Բետոնե հարթակի պատրաստում B 12.5 ամրանային, եռակցված, BP d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ ցանցի հետ միասին
	



м2մ2
	



273
	



0,25
	



0,691
	



188,61
	



0,01
	



0,031
	



8,34
	


БетонB 12.5
Ծանր, B 12.5
	


м3 մ3
	



0,051
	



27,556
	



1,60
	



436,17
	



2,32
	



633,118

	


26
	


И.Б
	

сетка арматурная BP d=3,0мм ячейка150x150մմа Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ
	


м2
	


273
	
	


0,000
	


0,00
	
	


0,000
	


0,00
	
сетка арматурная BP d=3,0мм ячейка150x150մմа Ցանց Պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ ցանց
	


м2 մ2
	


1
	


0,29
	


0,33
	


90,01
	


0,33
	


90,01

	
27
	5-85
5-86
	
Устройство цементной стяжки толщ. 30мм Ցեմենտյա շերտի պատրաստում 30մմ հաստության
	
м2 մ2
	
261
	
0,14
	
0,387
	
100,98
	
0,01
	
0,031
	
7,97
	
Раствор цементный Ցեմենտյա շաղախ
	
м3 մ3
	
0,0306
	
26,0
	
0,90
	
236,07
	
1,32
	
345,021

	

28
	

11-
134цены
	Установка бетонных тротуарных плиток платформы толщ. 4см цветных желтых на цементном растворе 4 սմ հաստությամբ բետոնե սալիկների տեղադրում ցեմենտային շաղախի վրա գունավոր դեղին
	

м2
	
27
	

0,43
	
1,188
	
32,08
	
0,00452
	
0,014
	
0,37
	
Плитки бетонные толщ. 4см Մայթի, բետոնե, ձևավոր,
	
м2մ2
	
1,01
	
3,500
	
4,02
	
108,51
	

6,02
	

162,513

	
	
	
	
	27
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Раствор цементный Ցեմենտյա շաղախ
	м2մ2
	0,027
	26,0
	0,80
	21,55
	
	

	

29
	

11-134цена рынок
	
Установка бетонных тротуарных плиток платформы толщ. 4см на цементном растворе 4 սմ հաստությամբ բետոնե սալիկների տեղադրում ցեմենտային շաղախի վրա
	

м2
	
234
	

0,43
	
1,188
	
278,06
	
0,00452
	
0,014
	
3,23
	
Плитки бетонные толщ. 4см Մայթի, բետոնե, ձևավոր,
	
м2մ2
	
1,01
	
3,166
	
3,64
	
850,66
	

5,64
	

1318,707

	
	
	
	
	234
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Раствор цементный Ցեմենտյա շաղախ
	м2մ2
	0,027
	26,0
	0,80
	186,75
	
	

	



30
	



11-161
	
Высококачественная штукатурка опор -колонн платформы по сетке рабица d=1,5-1,8մմ, ячейка 50x50мм,Հենարանների սյուների բարձրորակ սվաղում"Ռաբիցա" d=1,5-1,8մմ, բջիջը 50x50мм, ցանցի վրա
	



м2
	
178
	



2,03
	
5,610
	
998,56
	



0,07
	
0,214
	
38,05
	Раствор цементный Ցեմենտյա շաղախ
	
м3
	
0,0365
	
26
	
1,08
	
192,04
	



7,47
	



1329,46

	
	
	
	
	

178
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	Сетка рабица Պողպատե, հյուսված, "Ռաբիցա", d=1,5-1,8մմ, բջիջը 50x50մմ, 70x70մմ, 1500x10000մմ
	
м2
	
1,08
	
0,43458
	
0,53
	
94,98
	
	

	
	
	
	
	178
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Очесы
	кг
	0,12
	0,24
	0,03
	5,83
	
	

	

31
	

11-110
	Высококачественная штукатурка торцевой части панелей шир.25см (наружные откосы)Պանելների կողային մասի բարձրորակ սվաղում, 25 սմ լայնությամբ (արտաքին թեքություններ)
	

м
	

182
	

0,78
	

2,156
	

392,31
	

0,02
	

0,061
	

11,12
	
Раствор цементный Ցեմենտյա շաղախ
	

м3
	

0,016
	

26
	

0,47
	

86,07
	

2,69
	

489,50

	

32
	

14-363
	Улучшенная окраска стен масляной краской 2слоя со шпатлевкой фасадной Պատերի բարելավված
ներկում յուղաներկով 2 շերտով՝ ճակատային
	

м2
	223
	

0,27
	0,746
	166,39
	

0,0008
	0,002
	0,54
	Краска масляная յուղաներկ
	кг
	0,183
	1,27308
	0,26
	59,06
	

1,13
	

253,09

	
	
	
	
	223
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Шпатлевка фасадная Ճակատային 20 կգ սպիտակ (F1)
	кг
	0,51
	0,16667
	0,10
	21,55
	
	



	
	
	մածիկով
	
	223
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Грунтовка Formula Q8 խորաթափանց (10 լ)
	кг
	0,075
	0,29167
	0,02
	5,55
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9-49прим.
	Монтаж каркаса навеса из стальных прямоугольных труб 60x40x3մմ -12метр вес 1метра
-4.3 кг,, 80x40x3մմ -12м вес 1метра - 5,25кг. 40x40x2մմ -27метр вес 1метра - 2.33 кг Մետաղական հովհարի կարկասի մոնտաժում մետաղական խողովակներից 60x40x3մմ -12метр вес 1метра -4.3 кг,, 80x40x3մմ -12м вес 1метра - 5,25кг. 40x40x2մմ -27метр вес 1метра - 2.33 кг
	



тн տ
	



0,178
	



22,4
	



61,902
	



10,99
	



55,2
	



168,568
	



29,92
	



Электроды
	



кг
	



1
	



0,81
	



0,92
	



0,16
	



231,39
	



41,07

	
34
	
и.б
	Стальные прямоугольные трубы 60x40x3մմ Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 60x40x3 մմ 60x40x3մմ
	
м
	
12
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	Трубы стальные прямоугольные Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 60x40x3 մմ 60x40x3մմ
	
м
	
1,03
	
1,30833
	
1,53
	
18,38
	
1,53
	
18,38

	
35
	
и.б
	Стальные прямоугольные трубы 80x40x3մմ Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 80x40x3մմ
	
м
	
12
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	Трубы стальные прямоугольные Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ80x40x3մմ
	
м
	
1,03
	
1,617
	
1,89
	
22,72
	
1,89
	
22,72

	
36
	
и.б
	Стальные квадратные трубы 40x40x2մմ Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 40x40x2մմ
	
м
	
27
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	Трубы стальные квадратные Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ40x40x2մմ
	
м
	
1,03
	
0,6525
	
0,76
	
20,63
	
0,76
	
20,63

	


37
	


12-280
прим
	
Навес из оцинкованного цветного профнастила толщ. 0,5мм на обрешетке Պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի իրականացում կավարամածով 0,5մմ հաստ. Գունավոր
	


м2 մ2
	9,0
	


0,458
	1,266
	11,39
	


0,0041
	0,013
	0,11
	Профнастил цветной толщ. 0,5мм պրոֆ.Թիթեղ КП 18
	м2 մ2
	1,15
	3,342
	4,37
	39,32
	


6,86
	


61,78

	
	
	
	
	9,0
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Саморезы Ինքնքկտ.
	шт հատ
	8
	0,004
	0,04
	0,33
	
	

	
	
	
	
	9,0
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Доски для обрешетки Տախտակ
	м3 մ3
	0,008
	127,083
	1,16
	10,40
	
	

	
	
	
	
	9,0
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Гвозди строительные Մեխ
շինարարական
	кг կգ
	0,056
	0,392
	0,02
	0,22
	
	

	
23
	
14-397
կ=0,6
	
Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ )
	
м2
	9
	
0,1284
	0,355
	3,19
	
	0,000
	0,00
	Олифа
	кг
	0,0326
	0,4
	0,01
	0,13
	
0,55
	
4,98

	
	
	
	
	
9
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	Краска антикоррозийна Ներկ
Ժանգակայուն, 3B1, 1.9կգ, շուտ չորացող
	
кг
	
0,1518
	
1,06667
	
0,18
	
1,66
	
	

	
38
	
14-396
	Масляная окраска металлических поверхностей
за 1 раза Պողպատե մակերեսների յուղաներկում 1անգամ
	
м2
	
9
	
0,126
	
0,348
	
3,13
	
	
0,000
	
0,00
	Краска масляная PF-115 յուղաներկ
PF-115
	
кг
	
0,1476
	
0,750
	
0,13
	
1,13
	
0,47
	
4,266
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11-164
прим
34-353
	





Установка подвесного потолка из пластика с металлическим каркасом с П-образными профилями
Կախովի առաստաղի իրականացում պլաստիկից Պ-տեսակի պրոֆիլներով
	





м2 մ2
	
8,5
	







0,828
	
2,288
	
19,45
	







0,0089
	
0,027
	
0,23
	Профили для подвесного потолка Ցինկապատ պրոֆիլ
	м մ
	
5,36
	
0,120
	
0,73
	
6,22
	







6,81
	







57,90

	
	
	
	
	
8,5
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	
Подвесы Կախիչ
	шт հատ
	
2
	
0,038
	
0,09
	
0,73
	
	

	
	
	
	
	8,5
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Дюбель гвозди Դյուբել-մեխեր
	кг կգ
	0,01
	0,80
	0,01
	0,08
	
	

	
	
	
	
	
8,5
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	Пластик потолочный разноцветный առաստաղ Կախովի, պլաստմասե, գունավոր
	
м2 մ2
	
1,03
	
2,880
	
3,37
	
28,67
	
	

	
	
	
	
	8,5
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Винты саморезы Ինքնապտուտակ
	кг կգ
	0,0491
	0,960
	0,05
	0,46
	
	

	
	
	
	
	8,5
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	П-образные профили. П տիպի պրոֆիլ
	м մ
	1,070
	0,200
	0,24
	2,07
	
	

	


40
	

прим
34-353
Цена рынок
	

Обшивка навеса композитными панелями (Алюкобонд) Հովհարի երեսապատում Ալուկոբոնդ կոմպոզիտային վահանակներով
	


м2 մ2
	
32
	


0,581
	
1,606
	
51,38
	


0,0039
	
0,012
	
0,38
	Алюкобонд однопанельные алюминиевые волны гофрированный алюминиевый лист/панель
	
м2
	
1,4
	
5,277
	
8,40
	
268,76
	


10,35
	


331,31

	
	
	
	
	
32
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	Крепёжные элементы дюбель-гвозди анкерные дюбели или стальные анкеры
	
шт
	
7
	
0,042
	
0,34
	
10,80
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цена рынок
	Устройство витража из металлопастиковых глухих оконных витражей Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., 1 տակ ապակի 4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), չբացվող
	

м2 մ2
	

12,0
	
	

0,000
	

0,00
	
	

0,000
	

0,00
	Металлопластиковый витраж Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., 1 տակ ապակի 4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), չբացվող
	

м2
	

1
	

32,000
	

36,38
	

436,56
	

36,380
	

436,56

	


42
	


9-49прим.
	
Монтаж каркасов скамейки из стальных прямоугольных труб 60x40x3մմ вес 1метра 4,3кг 60x40x3 մմ ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից նստարանների շրջանակների մոնտաժ
	


тн տ
	


0,04515
	


22,4
	


61,902
	


2,79
	


55,2
	


168,568
	


7,61
	


Электроды
	


кг
	


4
	


0,81
	


3,68
	


0,17
	


234,15
	


10,57

	
43
	
и.б
	Стальные прямоугольные трубы 60x40x3մմ Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 60x40x3մմ
	
м
	
10,5
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	Трубы стальные прямоугольные Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 60x40x3մմ
	
м
	
1
	
1,30833
	
1,49
	
15,62
	
1,49
	
15,62

	
23
	
14-397
կ=0,6
	
Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ )
	
м2
	1,4
	
0,1284
	0,355
	0,50
	
	0,000
	0,00
	Олифа
	кг
	0,0326
	0,4
	0,01
	0,02
	
0,55
	
0,78

	
	
	
	
	
1,4
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	Краска антикоррозийна Ներկ Ժանգակայուն, 3B1, 1.9կգ, շուտ
չորացող
	
кг
	
0,1518
	
1,06667
	
0,18
	
0,26
	
	

	
44
	
14-396
	Масляная окраска стальных конструкции за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների յուղաներկում 1անգամ
	
м2
	
1,4
	
0,126
	
0,348
	
0,49
	
	
0,000
	
0,00
	Краска масляная PF-115 յուղաներկ
PF-115
	
кг
	
0,1476
	
0,750
	
0,13
	
0,18
	
0,47
	
0,66

	
45
	10-
49прим.к=
0,4
	Монтаж скамейки из брусьев лакированных Լաքապատ փայտանյութից նստարանի մոնտաժ
	
м
	
48
	
0,184
	
0,508
	
24,41
	
0,18
	
0,550
	
26,38
	Пиломатериал 0,05*0,06 Փայտանյութ
	
м3
	
0,00306
	
127,083
	
0,44
	
21,22
	
1,50
	
72,01

	
46
	23-140
прим
	Разборка бетонных шпал Բետոնե շպալների ապամոնտաժում
	
м3
	
0,5
	
7,7
	
21,279
	
10,64
	
9,6
	
29,316
	
14,66
	
	
	
	
	
0,00
	
0,00
	
50,60
	
25,30

	
47
	
17-63պռիմ
	
Демонтаж швеллера 10 Երկտավրի ապամոնտաժում
	
м
	
13,000
	
0,23
	
0,636
	
8,26
	
	
0,000
	
0,00
	
	
	
	
	
0,00
	
0,00
	
0,64
	
8,26

	

48
	
1-193
	Разработка грунта III группы вручную для устройства лестниц и пандусов III խմբի հողի ձեռքով մշակում աստիճանների և
թեքահարթակների կառուցման համար
	
м3
	
8
	
1,1
	
3,040
	
24,32
	
	
0,000
	
0,00
	
	
	
	
	
0,00
	
0,00
	
3,04
	
24,32

	

49
	

26-2
	Фундаменты бетонные под лестницы и пандус БетонB 12.5	об'емом до 3м3 Աստիճանների և թեքահարթակների բետոնե հիմքեր։ Բետոն B 12.5, մինչև 3 մ3 ծավալով։
	

м3
	2,3
	

2,45
	6,771
	15,57
	

0,37
	1,130
	2,60
	БетонB 12.5
Ծանր, B 12.5
	м3
	1,02
	27,556
	31,95
	73,49
	

44,81
	

103,06

	
	
	
	
	2,3
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Щиты опалубки Կավարանմած
	м2
	1,61
	1,35
	2,47
	5,68
	
	

	
	
	
	
	2,3
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Пиломатериал
Փայտանյութ
	м3
	0,0172
	127,083
	2,48
	5,72
	
	

	


50
	


26-51
	
Стены бетонные под лестницами и пандусом толщиной до 200мм Бетон B 12.5 Մինչև 200 մմ հաստությամբ աստիճանների և թեքահարթակների տակ բետոնե պատեր։ Բետոն B 12.5
	


м3
	2,9
	


4,98
	13,762
	39,91
	


0,76
	2,321
	6,73
	Щиты опалубки Կավարանմած
	м2
	2,64
	1,35
	4,05
	11,75
	


60,73
	


176,12

	
	
	
	
	2,9
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Пиломатериал Փայտանյութ
	м3
	0,0598
	127,083
	8,64
	25,06
	
	

	
	
	
	
	2,9
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	БетонB 12.5
Ծանր, B 12.5
	м3
	1,02
	27,556
	31,95
	92,67
	
	

	
	
	
	
	2,9
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Болты строительные
	тн
	0,0032
	0,96
	0,00
	0,01
	
	

	52
	1-201
	Обратная засыпка вручную грунта III группы Հողի հետլիցք III կարգ
	м3
	2,5
	0,56
	1,548
	3,87
	
	0,000
	0,00
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	1,55
	3,87

	
53
	Цен.3 ст.
6;50
	Погрузка строительного мусора и вывоз строительного мусора на 5км. Շին աղբի բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 5կմ
	
тн տ
	
10,5
	
0,18
	
0,497
	
5,22
	
0,5
	
1,527
	
16,03
	
	
	
	
	
0,00
	
0,00
	
2,02
	
21,26

	

54
	

26-14
	Ж/ бетонный пол под плօщадку из бетона B 12.5 толщ.10см 12м2 Арматура A500C Ø=10մմ шагом 150*150 0,1тонна և/բ հատակ հարթակի տակ բետոն B 12.5 Ամրան A500C Ø=10մմ քայլ
150*150 0,1տոննա
	

м3
	1,2
	

2,12
	5,859
	7,03
	

0,92
	2,809
	3,37
	БетонB 12.5
Ծանր, B 12.5
	м3
	1,015
	27,556
	31,80
	38,16
	

43,19
	

51,83

	
	
	
	
	1,2
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Щиты опалубки Կավարանմած
	м2
	0,703
	1,35
	1,08
	1,29
	
	

	
	
	
	
	1,2
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Пиломатериал Փայտանյութ
	м3
	0,0114
	127,08
	1,65
	1,98
	
	

	
55
	
И.Б
	Арматура A500C Ø=10մմ Պողպատե, A500C Ø=10մմ 150*150
	
тн
	
0,1
	
	
0,000
	
0,00
	
0
	
0,000
	
0,00
	АрматураՊողպատե, A500C Ø=10մմ Պողպատե, A500C Ø=10մմ
	
тн
	
1
	
216,667
	
246,32
	
24,63
	
246,32
	
24,63

	
	
	

Устройство ж/б лестниц из B 12.5 и Арматура
	
	2,1
	
	15,227
	31,98
	
	3,512
	7,37
	Щиты опалубки Կավարանմած
	м2
	1,76
	1,35
	2,70
	5,67
	
	

	
	
	
	
	2,1
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Пиломатериал Փայտանյութ
	м3
	0,0399
	127,083
	5,76
	12,11
	
	



	56
	26-70
	A500C Ø=10մմ Երկաթբետոնե աստիճանների կառուցում B 12.5 և A500C ամրանից՝ Ø=10մմ
	м3
	2,1
	5,51
	0,000
	0,00
	1,15
	0,000
	0,00
	БетонB 12.5
Ծանր, B 12.5
	м3
	1,015
	27,556
	31,80
	66,77
	61,49
	129,13

	
	
	
	
	2,1
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Болты строительные
	тн
	0,0021
	0,96
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	2,1
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Электрод
	кг
	2,7
	0,81
	2,49
	5,22
	
	

	
57
	
И.Б
	Арматура A500C Ø=10մմ Պողպատե Ամրան A500C Ø=10մմ
	
тн
	
0,1
	
	
0,000
	
0,00
	
0
	
0,000
	
0,00
	АрматураՊողպատե, A500C Ø=10մմ Պողպատե, A500C Ø=10մմ
	
тн
	
1
	
216,667
	
246,32
	
24,63
	
246,32
	
24,63

	
58
	5-85
5-86
	Устройство цементной стяжки толщ. 30мм Ցեմենտյա շերտի պատրաստում 30մմ հաստության
	м2 մ2
	
12
	
0,14
	
0,387
	
4,64
	
0,01
	
0,031
	
0,37
	Раствор цементный Ցեմենտյա շաղախ
	м3 մ3
	
0,0306
	
26,0
	
0,90
	
10,85
	
1,32
	
15,863

	


59
	


5-133
	Устройство пола из базальтовых плиток при кол. до 3-х плит на 1м2 толщ.5см 50x300мм на цементном растворе Բազալտե սալիկներից հատակի պատրաստում ցեմենտյա շաղախի վրա հաստ.5սմ , 50x300մմ, չհղկված
	


м2
	12
	


1,22
	3,371
	40,46
	


0,04
	0,122
	1,47
	Плитки базальтовыеԲազալտե, 50x300մմ, չհղկված
	м2
	1
	6
	6,82
	81,85
	


11,11
	


133,355

	
	
	
	
	
12
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	
Раствор цементный Ցեմենտյա շաղախ
	
м3
	
0,027
	
26
	
0,80
	
9,58
	
	

	
60
	
5-85
5-86
	Устройство цементной стяжки толщ. 30мм под лестницы Ցեմենտյա շերտի պատրաստում 30մմ հաստության աստիճանների տակ
	
м2 մ2
	
5,4
	
0,14
	
0,387
	
2,09
	
0,01
	
0,031
	
0,16
	
Раствор цементный Ցեմենտյա շաղախ
	
м3 մ3
	
0,0306
	
26,0
	
0,90
	
4,88
	
1,32
	
7,138

	


61
	


11-106
	

Покрытие лестниц базальтовыми плитами толщ. 50мм Բազալտե սալերով աստիճանների երեսպատում 50x300մմ,
	


м2
	
5,4
	


0,83
	
2,294
	
12,39
	


0,0692
	
0,211
	
1,14
	Плиты базальтовые բազալտե,50x300մմ, չհղկվածԱնդեզիտե
	
м2
	
1
	
6,00
	
6,82
	
36,83
	


9,97
	


53,86

	
	
	
	
	
5,4
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	
Раствор цементный Ցեմենտյա շաղախ
	
м3
	
0,0219
	
26
	
0,65
	
3,50
	
	

	

62
	

13-45
	Облицовка стен лестниц и пандусов базальтовыми плитками	толщ.3см кол-вом кол-вом в среднем до 4 плит в 1м2 Աստիճանների և թեքահարթակների պատերի երեսպատում 3 սմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով, միջինում
մինչև 4 սալիկ 1 քմ-ի համար
	

м2
	

9,1
	

5
	
13,818
	
125,74
	

0,2
	
0,611
	
5,56
	
Плитки базальтовыеԱնդեզիտե բազալտե, 30x300x(300;600;900)մմ,
	
м2
	
0,98
	
5
	
5,57
	
50,69
	

21,06
	

191,673

	
	
	
	
	9,1
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Раствор цементный Ցեմենտյա շաղախ
	м3
	0,036
	26
	1,06
	9,68
	
	

	

27
	
9-234прим
	Монтаж металлических перил на платформе длиной 16,6метра труб стальных 60*40*2мм вес1метра -2.96 кг.Стальные квадратные трубы заполнители 40x20x2մմвес1метра1.855 кг.
	

тн տ
	

0,222
	

50,1
	

138,451
	

30,78
	

3,2
	

9,772
	

2,17
	

Электроды
	

кг
	

2,4
	

0,80833
	

2,21
	

0,49
	

150,43
	

33,445

	
64
	

И.Б
	Установка стоек из труб стальных 60*40*2мм կանգնակների տեղադրում պողպատե խողովակներից
, 60x40x2մմ
	

м
	

13,0
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	
Труба стальная 60*40*2мм Խողովակ Պողպատե, 60x40x2մմ
	

մ
	

1,03
	

0,857
	
1,00
	
13,05
	

1,00
	
13,05

	

65
	

и.б
	
Установка упор из труб стальных 60*40*2мм Հենակների տեղադրում պողպատե խողովակներից , 60*40*2мм
	

м
	

12,0
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	
Труба стальная 60*40*2мммм Խողովակ Պողպատե,60*40*2ммմմ
	

մ
	

1,03
	

0,857
	
1,00
	
12,04
	

1,00
	

12,04

	
66
	
и.б
	Установка прогонов из  труб стальных 60*40*2мм
Ակոսների տեղադրում պողպատե խողովակներից 60*40*2мм
	
м
	
33,2
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	Труба стальная 60*40*2мммм Խողովակ Պողպատե,60*40*2ммմմ
	
մ
	
1,03
	
0,857
	
1,00
	
33,32
	
1,00
	
33,32

	
67
	
и.б
	Стальные квадратные трубы заполнители 40x20x2մմ պողպատե խողովակներից 40x20x2մմ
լցոնիչներ
	
м
	
60
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	Трубы стальные квадратные Պողպատե խողովակ , 40x20x2մմ
	
м
	
1,03
	
0,486
	
0,57
	
34,15
	
0,57
	
34,15

	


68
	

14-397
կ=0,6
	

Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ )
	


м2
	
19
	


0,1284
	
0,355
	
6,74
	
	
0,000
	
0,00
	
Олифа
	
кг
	
0,0326
	
0,4
	
0,01
	
0,28
	


0,55
	


10,52

	
	
	
	
	
19
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	Краска антикоррозийная Ժանգակայուն, 3B1, 1.9կգ, շուտ չորացող
	
кг
	
0,1518
	
1,06667
	
0,18
	
3,50
	
	

	
69
	
14-396
	Масляная окраска стальных конструкций за 1
раза Պողպատե կոնստռւկցիաների յուղաներկում 1անգամ
	
м2
	
19
	
0,126
	
0,348
	
6,62
	
	
0,000
	
0,00
	
Краска масляная յուղաներկ
	
кг
	
0,1476
	
0,750
	
0,13
	
2,39
	
0,47
	
9,007



	
70
	
26-31
	Закладные детали из арматуры A500C և A-III Ø=12մմ A500C ամրանից պատրաստված ներդրված մասեր Ø=12մմ Ø=12մմ
	
тн
	
0,05
	
124
	
342,674
	
17,13
	
1,4
	
4,275
	
0,21
	Арматура Ø=12մմ Պողպատե, A500C և A-III Ø=12մմ
	
тн
	
1
	
278,33
	
316,42
	
15,82
	
663,37
	
33,169

	

71
	
1-193
	Разработка грунта III группы вручную для устройства фундаментов упор Հիմքերի կառուցման համար III խմբի հողի ձեռքով մշակում
	
м3
	
0,5
	
1,1
	
3,040
	
1,52
	
	
0,000
	
0,00
	
	
	
	
	
0,00
	
0,00
	

3,04
	
1,52

	


72
	


26-1
	

Устройство бетонного фундамента из бетона B
12.5 для упор Հիմքերի կառուցում բետոնից B 12.5 հենակների համար
	


м3
	0,50
	


2,45
	6,771
	3,39
	


0,37
	1,130
	0,56
	Бетон Ծանր, B 12.5
	м3
	1,02
	27,556
	31,95
	15,98
	



44,81
	



22,405

	
	
	
	
	
0,50
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	
Щиты опалубки Կավարանմած
	
м2
	
1,61
	
1,35
	
2,47
	
1,24
	
	

	
	
	
	
	
0,50
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	Пиломатериал Փայտանյութ
	
м3
	
0,0172
	
127,083
	
2,48
	
1,24
	
	

	
73
	
5-133
	Устройство пола из базальтовых плиток при кол. Более 4-х плит на 1м2 толщ.5см Բազալտե սալիկներով հատակի պատրաստում 50x300мм на цементном растворе
	
м2
	12
	
2,15
	5,942
	71,30
	
0,04
	0,122
	1,47
	Плитки базальтовыеԲազալտե, 50x300մմ, չհղկված
	м2
	1
	6
	6,82
	81,85
	
13,68
	
164,195

	
	
	
	
	12
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Раствор цементный Ցեմենտյա շաղախ
	м3
	0,027
	26
	0,80
	9,58
	
	

	
74
	
26-31
	Закладные детали из листовой стали толщ.10мм 10*20см 30шт. Ներկառուցված մասեր՝ պատրաստված թիթեղից պողպատյա հաստությունը 10 մմ, 10*20 սմ, 30 հատ։
	
тн
	
0,075
	
124
	
342,674
	
25,82
	
1,4
	
4,275
	
0,32
	
Сталь листовая 10мм толщ.
	
тн
	
1
	

380
	
432,01
	
32,56
	

778,96
	

58,702

	

75
	

26-31
	
Закладные детали из арматуры Ø=14մմ L=20см Ներկառուցված մասեր՝ պատրաստված ամրանից Ø=14մմ L=20սմ
	

тн
	

0,03
	

124
	

342,674
	

10,28
	

1,4
	

4,275
	

0,13
	

A500C և A-III Ø=14մմ
	

тн
	

1
	

278,33
	

316,42
	

9,49
	

663,37
	

19,901

	
77
	
23-46
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных фундаментах Ф=16мм L=20см. Ուղղահայաց անցքերի
ծակում Ф=16мм L=20см.
	отв. բացվ.
	
64,00
	
0,117
	
0,323
	
20,69
	
0,0094
	
0,029
	
1,84
	Сверла кольцевые алмазные. Գայլիկոն
	шт հատ
	
0,0378
	
0,8
	
0,03
	
2,20
	
0,39
	
24,730

	
78
	
26-31
	Закладные детали из арматуры А3 Ø=14մմ L=30смՆերկառուցված մասեր՝ պատրաստված ամրանից А3 Ø=14մմ L=30սմ
	
тн
	
0,03
	
124
	
342,674
	
10,28
	
1,4
	
4,275
	
0,13
	Арматура А3 Ø=14մմ Պողպատե ամրան A500C Ø=14մմ
	
тн
	
1
	
278,33
	
316,42
	
9,49
	
663,37
	
19,901

	


79
	


26-32
	Закладные детали из стальных уголков Вес уголка 150х150х10 – 22,765кг 9,6метр L=15см 64шт.
Պողպատե անկյուններից պատրաստված ներկառուցված մասեր։ Անկյունի քաշը՝ 150x150x10
– 22.765 կգ, 9.6 մետր, երկարությունը՝ 15 սմ, 64
հատ։
	


тн
	


0,21854
	


38
	


105,013
	


22,95
	


1,3
	


3,970
	


0,87
	
	
	
	
	


0,00
	


0,00
	


108,98
	


23,818

	80
	И.Б
	Стальной уголок 150х150х10 Անկյունակ պողպատե,
150*150*10
	м
	9,6
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Անկյունակ Պողպատե, 150x150x10մմ
	մ
	1
	14,01042
	15,93
	152,91
	15,93
	152,909

	81
	19-145
ПРИМ
	Установка труб стальных прямоугольных 60*40*2мм
Խողովակ Պողպատե, 60*40*2мм
	м
	32,0
	
	0,000
	0,00
	
	0,000
	0,00
	Труба стальная 60*40*2мммм
Խողովակ Պողպատե,60*40*2ммմմ
	մ
	1,030
	0,857
	1,00
	32,12
	1,00
	32,12

	
82
	
26-31
	Закладные детали из Арматурը Ø=14մմ L=60смՆերկառուցված մասեր՝ պատրաստված ամրանից Ø=14մմ L=60սմ
	
тн
	
0,04
	
124
	
342,674
	
13,71
	
1,4
	
4,275
	
0,17
	A500C և A-III Арматура Ø14Պողպատե, A500C Ø=14մմ
	
тн
	
1
	
278,33
	
316,42
	
12,66
	
663,37
	
26,535

	
83
	19-145
ПРИМ
	Установка труб стальных прямоугольных 60*40*2мм L=40см 32шт . Խողովակ Պողպատե, 60*40*2мм
	
м
	
12,8
	
0,10
	
0,276
	
3,54
	
	
0,000
	
0,00
	Труба стальная 60*40*2мммм Խողովակ Պողպատե,60*40*2ммմմ
	
մ
	
1,030
	
0,857
	
1,00
	
12,85
	
1,28
	
16,38

	
84
	
14-397
կ=0,6
	
Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ )
	
м2
	20,9
	
0,1284
	0,355
	7,42
	
	0,000
	0,00
	Олифа
	кг
	0,0326
	0,4
	0,01
	0,31
	
0,55
	
11,57

	
	
	
	
	
20,9
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	Краска антикоррозийна Ժանգակայուն, 3B1, 1.9կգ, շուտ չորացող
	
кг
	
0,1518
	
1,06667
	
0,18
	
3,85
	
	

	
85
	
14-396
	Масляная окраска металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների յուղաներկում 1անգամ
	
м2
	
20,9
	
0,126
	
0,348
	
7,28
	
	
0,000
	
0,00
	
Краска масляная
	
кг
	
0,1476
	
0,750
	
0,13
	
2,63
	
0,47
	
9,908

	

86
	
14-279
к=0,6
	
Антикоррозийная окраска ранее окрашенной стальной трубы Ø=100մմ за 1 раз суриком
	

м2
	31,42
	

0,1746
	0,483
	15,16
	

0,0001
	0,000
	0,01
	Олифа
	кг
	0,071
	
	0,00
	0,00
	

0,72
	

22,56

	
	
	
	
	
31,42
	
	
0,000
	
0,00
	
	
0,000
	
0,00
	
Сурик железный
	
кг
	
0,194
	
1,06667
	
0,24
	
7,39
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

87
	

14-396
	
Масляная окраска металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների յուղաներկում 1անգամ
	

м2
	

31,42
	

0,126
	

0,348
	

10,94
	
	

0,000
	

0,00
	

Краска масляная
	

кг
	

0,1476
	

0,750
	

0,13
	

3,95
	


0,47
	


14,895

	

88





89
	
21-223
цена Шен Аван
	
Установка светильников Солнечный прожектор 050W 6500K Լուսատուների տեղադրում
	
шт հատ
	

4,0
	

0,336
	

0,929
	

3,714
	
	

0,000
	

0,00
	
СветильникСолнечный прожектор
050W 6500K
	
шт. հատ
	

1
	

24,8
	

28,19
	

112,78
	

29,12
	

116,491

	
	цена https://ww w.list.am/it em/234948 12?ld_src=
2
	

Бак мусорный,урна, пепельница Աղբաման ուռնա մոխրաման
	

шт հատ
	

2,0
	
	

0,000
	

0,000
	
	

0,000
	

0,00
	

Бак мусорный, урна Աղբաման ուռնա մոխրաման
	

шт
	

1
	

50
	

56,84
	

113,69
	


56,84
	

113,687

	
90
	
9-234прим.
	Монтаж рамы каркаса для информационного стенда
Տեղեկատվական տաղավարի համար շրջանակի տեղադրում
	
тн տ
	
0,042
	
50,1
	
138,451
	
5,815
	
3,2
	
9,772
	
0,41
	
Электроды
	
кг
	
4
	
0,81
	
3,68
	
0,15
	
151,91
	
6,38

	
91
	
и.б
	Стальные прямоугольные трубы 80x40x3մմ Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 80x40x3 մմ вес 1метра 5.25 кг.
	
м
	
8
	
	
0,000
	
0,000
	
	
0,000
	
0,00
	Трубы стальные прямоугольные Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ 80x40x3 մմ 80x40x3մմ
	
м
	
1,03
	
1,617
	
1,89
	
15,15
	
1,89
	
15,15

	

92
	
14-397
կ=0,6
	
Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում 1 շերտ (երկաթե սուրիկ )
	

м2
	1,92
	

0,1284
	0,355
	0,681
	
	0,000
	0,00
	Олифа
	кг
	0,0326
	0,4
	0,01
	0,03
	

0,55
	

1,06

	
	
	
	
	
1,92
	
	
0,000
	
0,000
	
	
0,000
	
0,00
	Краска антикоррозийна яԺանգակայուն, 3B1, 1.9կգ, շուտ չորացող
	
кг
	
0,1518
	
1,06667
	
0,18
	
0,35
	
	

	
93
	
14-396
	Масляная окраска металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների յուղաներկում 1անգամ
	
м2
	
1,92
	
0,126
	
0,348
	
0,669
	
	
0,000
	
0,00
	
Краска масляная
	
кг
	
0,1476
	
0,750
	
0,13
	
0,24
	
0,47
	
0,910

	
94
	
SIGN LLC 
<armsign@mai l.ru>
	Стенды информационные информационные с деталями крепления А տիպի լուսաանդրադարձելիությամբ թաղանթով
	
м2
	
1,5
	
	
0,000
	
0,000
	
	
0,000
	
0,00
	А տիպի լուսաանդրադարձելիությամբ թաղանթով
	
шт
	
1
	
30
	
34,11
	
51,16
	

36,83
	
55,252

	
	
	
	
	1,5
	
	0,000
	0,000
3788,83
	
	0,000
	0,00
	детали крепления
	шт
	8
	0,3
	2,73
	4,09
	
	

	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	432,23
	
	
	
	
	
	6126,18
	
	10347,23

	
	13,30%
	Накладные расходы / Վերադիր ծախսեր
	
	
	
	зар.плата
	
	
	машины
	
	
	
	
	
	
	
	1376,18

	
	
	Итого / Ընդամենը
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11723,41

	
	11%
	Прибыль / Շահույթ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1289,58

	
	
	Итого / Ընդամենը
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13012,99

	
	
	Итого с учетом коэффициента снижения ( k = предложение участника / 13012,99) / Ընդամենը՝  ներառյալ նվազեցման գործակիցը  ( k = մասնակցի առաջարկություն / 13012,99)
	(Заполнить

	
	
	Итого с учетом НДС / Ընդամենը՝ ներառյալ ԱԱՀ  
	(Заполнить



ЗАКАЗЧИК / ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	                                       ПОДРЯДЧИК / ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Главный инженер ЗАО «ЮКЖД» /                                                 Директор ООО «------------» /
«ՀԿԵ» ՓԲԸ գլխավոր ինժեներ ՝                                                    «-------------» ՍՊԸ  տնօրեն՝
                      А.А. Едигарян                                                                         --. --. -------------
______________ Ա. Ա. Եդիգարյան                                           ____________ --.--.-------------------
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Сведения об опыте участника 

ФОРМА
	Год заключения договора
	Реквизиты договора
	Контрагент
(с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица)
	Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения)
	 Предмет договора (указываются только договоры о наличии требуемого опыта)
	Сумма договора (без учета НДС и с учетом НДС с указанием стоимости в год либо иной отчетный период)
	Стоимость фактически исполнения работ, оказанных услуг на основании надлежащим образом оформленных накладных, актов выполненных работ, оказанных услуг (без учета НДС с указанием стоимости по каждому акту (накладной)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Итого по договору (указывается суммарная стоимость по каждому договору)

	
	
	
	
	
	
	



Датировано "_____" ____________________ 2026 г.

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________
(Полное наименование участника)
______________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)                                                
Печать (при наличии)
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