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	Приложение № 1
к извещению о проведении запроса котировок 
№ЮКЖД-ЗКЦ 026/015

I. [bookmark: _Toc517167430][bookmark: _Toc48593618][bookmark: _Toc222388052]  Условия проведения запроса котировок

	[bookmark: _Toc517167431]№ п/п
	Параметры запроса котировок
	Условия запроса котировок

	1.1
	Способ проведения запроса котировок
	Запрос котировок в бумажной форме 

	1.2
	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора закупки 
ЗАО «ЮКЖД»
	Организатор: Отдел организации закупок ЗАО ''ЮКЖД''.
Место нахождения: г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50
Почтовый адрес:0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50
Адрес электронной почты: tender@railway.am 
Номер телефона: +374 (60) 46-31-74
Заказчик: ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»
Место нахождения: 0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50

	1.3
	Предмет закупки, количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	Услуга по разработке проектно-сметной документации на средний и капитальный ремонт пути и представление услуг по авторскому надзору.

Разработка проектно-сметной документации на средние ремонт пути и представление услуг по авторскому надзору.

	[bookmark: RANGE!A1:C66]№
	Наименование участка 
Տարածքի անվանում
	Протяженность (км)/ Երկարություն (կմ)

	Разработка проектной документации на средний ремонт пути

	Գծի միջին նորոգման նախագծային փաստաթղթերի մշակում

	1
	Перегон Гос. Граница-Айрум: 
Պետական սահման - Այրում վազուրդ:

	1.1.
	2581км пк5 - 2581км пк8+40
2581կմ պկ5 – 2581կմ պկ8+40 
	0,44

	2
	Перегон Айрум-Ахтала:
Այրում-Ախթալա վազուրդ:

	2.1.
	2582км пк9 - 2584км пк2+50 
2582կմ պկ9 - 2584կմ պկ2+50
	1,45

	2.2.
	2584км пк8 - 2585км пк8 
2584կմ պկ8 - 2585կմ պկ8 
	1,1

	2.3.
	2594 км пк6+50 – 2594 пк9+83 
2594կմ պկ6+50 - 2594կմ պկ9+83 
	0,333

	3
	Перегон Айрум-Ахпат:
Ախթալա- Հաղպատ վազուրդ:

	3.1.
	2594 км пк9+83 – 2595 пк3+25 
2594կմ պկ9+83 - 2595կմ պկ3+25
	0,342

	4
	Перегон Санаин-Кобер:
Սանահին-Կոբեր վազուրդ:

	4.1.
	2617 км пк1 – 2618 пк6+75 
2617կմ պկ1 - 2618կմ պկ6+75 
	1,675

	5
	Перегон Туманян-Шагали:
Թումանյան-Չագալի վազուրդ:

	5.1.
	2631 км пк2+25 – 2631 пк3+50 
2631կմ պկ2+25 - 2631կմ պկ3+50
	0,125

	5.2.
	2638 км пк7 – 2638 пк9+62
2638կմ պկ7 - 2638կմ պկ9+62
	0,362

	6
	Перегон Шагали-Памбак: 
Շագալի-Փամբակ վազուրդ:

	6.1.
	2638км пк9+63 - 2639км пк2+88
2638կմ պկ9+63 - 2639կմ պկ2+88 
	0,326

	7
	Перегон Джаджур-Маисян: 
Ջաջուր-Մաիսյան վազուրդ:

	7.1.
	2711км пк3 - 2711км пк9 
2711կմ պկ3- 2711կմ պկ9
	0,7

	8
	Перегон Гюмри-Баяндур:
Գյումրի-Բայանդուր վազուրդ:

	8.1.
	2724км пк2 - 2724км пк7+50 
2724կմ պկ-2  2724կմ պկ7+50 
	0,65

	9
	Перегон Артени Каракерт: 
Արտենի Քարակերտ վազուրդ:

	9.1.
	2803км пк3+75 - 2804км пк4 
2803կմ պկ3+75- 2804կմ պկ4 
	1,025

	10
	Перегон Разьезд 9км-Спандарян:
Խաչմերուկ 9 կմ  Սպանդարյան վազուրդ:

	10.1.
	9км пк2+65 - 11км пк7+33 
9կմ պկ2+65 - 11կմ պկ7+33 
	2,468

	 
	
Авторский надзор

	 
	
Հեղինակային հսկողություն

	1
	Перегон Гос. Граница-Айрум: 
Պետական սահման - Այրում վազուրդ:

	1.1.
	2581км пк5 - 2581км пк8+40
2581կմ պկ5 – 2581կմ պկ8+40 
	0,44

	2
	Перегон Айрум-Ахтала:
Այրում-Ախթալա վազուրդ:

	2.1.
	2582км пк9 - 2584км пк2+50 
2582կմ պկ9 - 2584կմ պկ2+50
	1,45

	2.2.
	2584км пк8 - 2585км пк8 
2584կմ պկ8 - 2585կմ պկ8 
	1,1

	2.3.
	2594 км пк6+50 – 2594 пк9+83 
2594կմ պկ6+50 - 2594կմ պկ9+83 
	0,333

	3
	Перегон Айрум-Ахпат:
Ախթալա- Հաղպատ վազուրդ:

	3.1.
	2594 км пк9+83 – 2595 пк3+25 
2594կմ պկ9+83 - 2595կմ պկ3+25
	0,342

	4
	 
	 

	4.1.
	2617 км пк1 – 2618 пк6+75 
2617կմ պկ1 - 2618կմ պկ6+75 
	1,675

	5
	Перегон Туманян-Шагали:
Թումանյան-Չագալի վազուրդ:

	5.1.
	2631 км пк2+25 – 2631 пк3+50 
2631կմ պկ2+25 - 2631կմ պկ3+50
	0,125

	5.2.
	2638 км пк7 – 2638 пк9+62
2638կմ պկ7 - 2638կմ պկ9+62
	0,362

	6
	Перегон Шагали-Памбак: 
Շագալի-Փամբակ վազուրդ:

	6.1.
	2638км пк9+63 - 2639км пк2+88
2638կմ պկ9+63 - 2639կմ պկ2+88 
	0,326

	7
	Перегон Джаджур-Маисян: 
Ջաջուր-Մաիսյան վազուրդ:

	7.1.
	2711км пк3 - 2711км пк9 
2711կմ պկ3- 2711կմ պկ9
	0,7

	8
	Перегон Гюмри-Баяндур:
Գյումրի-Բայանդուր վազուրդ:

	8.1.
	2724км пк2 - 2724км пк7+50 
2724կմ պկ-2  2724կմ պկ7+50 
	0,65

	9
	Перегон Артени Каракерт: 
Արտենի Քարակերտ վազուրդ:

	9.1.
	2803км пк3+75 - 2804км пк4 
2803կմ պկ3+75- 2804կմ պկ4 
	1,025

	10
	Перегон Разьезд 9км-Спандарян:
Խաչմերուկ 9 կմ  Սպանդարյան վազուրդ:

	10.1.
	9км пк2+65 - 11км пк7+33 
9կմ պկ2+65 - 11կմ պկ7+33 
	2,468

	Всего/Ընդհանուր 
	10,996



Услуга по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт пути и пр едставление услуг по авторскому надзору
	№
	Наименование участка 
Տարածքի անվանում
	Протяженность (км)/ Երկարություն (կմ)

	Разработка проектной документации на капитальный   ремонт пути

	Գծի կապիտալ նորոգման հեղինակային հսկողություն

	11
	Ст. Ванадзор

	11.1.
	19-й вытяжной путь
	0,158

	11.2.
	межстрелочный участок СП21-СП53 
межстрелочный участок СП53-СП55 
	0,25

	11.3.
	14 путь 
	0,262

	Всего/Ընդհանուր 
	0,670

	Авторский надзор на капитальный ремонт пути

	Գծի կապիտալ նորոգման հեղինակային հսկողություն 

	12
	Ст. Ванадзор

	12.1.
	19-й вытяжной путь
	0,158

	12.2.
	межстрелочный участок СП21-СП53 
межстрелочный участок СП53-СП55 
	0,25

	12.3.
	14 путь 
	0,262

	Всего/Ընդհանուր 
	0,670




	1.4
	Место и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
	Место оказания услуг: РА 
Разработка проектно-сметной документации на средний ремонт пути и представление услуг по авторскому надзору:
1. Перегон Гос. Граница-Айрум:                              
- 2581км пк5 - 2581км пк8+4 (2580км + 400м – 2580км + 804м - по бухгалтерскому учету) (инв.№ 20310101), протяжённость участка 0,440км;
2. Перегон Айрум-Ахтала:
- 2582км пк9 - 2584км пк2+50 (2581км + 800м – 2583км + 250м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310201), протяжённость участка 1,450км.
3. Перегон Айрум-Ахтала:
- 2584км пк8 - 2585км пк8 (2583км + 700м – 2584км + 700м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310201), протяжённость участка 1,100км.
4. Перегон Айрум-Ахтала:
-2594 км пк6+50 – 2594 пк9+83 (2593км + 650м – 2593км + 983м- по бухгалтерскому учету) (инв.№20310201), протяжённость участка 0,333км.
5. Перегон Ахтала-Ахпат:
-2594 км пк9+83 – 2595 пк3+25 (2593км + 983м – 2594км + 325м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310301), протяжённость участка 0,342км.
6. Перегон Санаин-Кобер:
-2617 км пк1 – 2618 пк6+75 (2616км + 0м – 2617км + 675м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310601), протяжённость участка 1,675км.
7. Перегон Туманян-Шагали:
-2631 км пк2+25 – 2631 пк3+50 (2630км + 225м – 2630км + 350м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310801), протяжённость участка 0,125км.
8. Перегон Туманян-Шагали:
-2638 км пк7 – 2638 пк9+62 (2637км + 600м – 2637км + 962м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310801), протяжённость участка 0,362км.
9. Перегон Шагали-Памбак:                              
- 2638км пк9+63 - 2639км пк2+88 (2637км + 963м – 2638км + 288м - по бухгалтерскому учету) (инв.№ 20310901), протяжённость участка 0,326км;
10. Перегон Джаджур-Маисян:                              
- 2711км пк3 - 2711км пк9 (2710км + 200м – 2710км + 800м - по бухгалтерскому учету) (инв.№22163101), протяжённость участка 0,700км;
11. Перегон Гюмри-Баяндур:                              
- 2724км пк2 - 2724км пк7+50 (2723км + 100м – 2723км + 750м - по бухгалтерскому учету) (инв.№ 22183101), протяжённость участка 0,650км;
12. Перегон Артени Каракерт:                              
- 2803км пк3+75 - 2804км пк4 (2802км + 375м – 2803км + 300м - по бухгалтерскому учету) (инв.№22253101), протяжённость участка 1,025км;
13. Перегон Разьезд 9км-Спандарян:                              
- 9км пк2+65 - 11км пк7+33 (8км + 265м – 10км + 733м - по бухгалтерскому учету) (инв.№26083007), протяжённость участка 2,468км.

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт пути и представление услуг по авторскому надзору:
Ст. Ванадзор
-19-й вытяжной путь (20 путь по бухгалтерскому учету)инв.№20611021;
-межстрелочный участок СП21-СП53 (15 путь по бухгалтерскому учету) инв.№20611017;
-межстрелочный участок СП53-СП55 (15 путь по бухгалтерскому учету) инв.№20611017;
- 14 путь инв.№20611016.
Сроки оказания услуги: 
Разработка проектно-сметной документации на средний ремонт пути и представление услуг по авторскому надзору:

Разработка проектно-сметной документации на средний ремонт пути
 Первый этап (для подготовительных работ):
 - Книга №3 «Сметы» - 15 календарных дней со дня подписания договора;
Второй этап (для основных работ):
- Альбом №1 «Верхнее строение пути»
 - Книга №1 «Пояснительная записка»;
- Книга №2 «Проект организации работ»
на 5 участков, общей протяжённостью 3,655 км – 40 календарных дней 
 дней со дня подписания договора.
Третий этап (для основных работ):
- Альбом №1 «Верхнее строение пути»
 - Книга №1 «Пояснительная записка»;
- Книга №2 «Проект организации работ»
на 7 участков, общей протяжённостью 7,341 км – 90 календарных дней со дня подписания договора.
Авторский надзор 
начало работ – с момента выполнения строительно-монтажных работ 
окончание работ – 30.12.2026г.

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт пути и представление услуг по авторскому надзору:

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт пути 
Срок выполнения работ – 30 календарных дней  со дня подписания договора.

Автоский надзор
начало работ – с момента выполнения строительно-монтажных работ 
окончание работ – 30.12.2026г.

	1.5
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора.
	Начальная (максимальная) цена договора составляет 6 529 630,84 (шесть миллионов пятьсот двадцать девять тысяч шестьсот тридцать) драм РА и восемьдесят четыре лумы без НДС или 7 835 557,00 (семь миллионов восемьсот тридцать пять тысяч пятьсот пятьдесят семь) драм РА с НДС, в т.ч.
разработка проектно-сметной документации на средний ремонт пути - 2 996 410,00 (два миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста десять) драм РА без НДС или 3 595 692,00 (три миллиона пятьсот девяносто пять тысяч шестьсот девяносто два) драм РА с НДС;
авторский надзор при выполнении среднего ремонта пути – 2 876 554, 17 (два миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре) драм РА и семнадцать лумы без НДС или 3 451 865,00 (три миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят пять) драм РА с НДС;
разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт пути - 335 000,00 (триста тридцать пять тысяч) драм РА без НДС или 402 000,00 (четыреста две тысячи) драм РА с НДС;
авторский надзор при выполнении капитального ремонта пути - 321 666,67 (триста двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) драм РА и шестьдесят семь лумы без НДС или 386 000,00 (триста восемьдесят шесть тысяч) драм РА с НДС.

	1.6
	Сведения о размере, порядке и сроках внесения обеспечения заявки (включается по требованию заказчика/функционального заказчика ЗАО «ЮКЖД»)
	Обеспечение заявки не предусмотрено.

	1.7
	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
	Заявки подаются на бумажных носителях в закрытых конвертах в 2 экземплярах («Оригинал» и «Копия»).

	1.8
	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке
	Документация размещается на сайте ЗАО «ЮКЖД».
Документация доступна для ознакомления на сайте ЗАО «ЮКЖД» с момента ее опубликования без ограничений.

	1.9
	Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке
	Заявки подаются в бумажной форме, в закрытых конвертах по адресу, указанному в п 1.2 извещения.
Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения на сайте 
«19» февраля 2026 г. (в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное)).
Дата окончания срока подачи заявок -              
«02» марта 2026 г. (в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное)).
Конверты до приема организатором закупок подлежат регистрации в Службе безопасности ЗАО «ЮКЖД» по адресу г. Ереван, проспект Тиграна Меца 50, вход со стороны 1-го переулка проспекта Тиграна Меца, после регистрации Участники предоставляют конверты Организатору.

	1.10
	Право отказа от проведения процедуры
	ЗАО «ЮКЖД» вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и принятия решения о допуске претендентов к участию, не неся никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки, также вносить изменения в извещение о проведении запроса котировок за 1 рабочий день до дня окончания срока подачи конкурсных заявок.

	1.11
	Информация об отклонении конкурсной заявки, не соответствующей требованиям, изложенной в документации о конкурентной закупке.
	Заказчик может отклонить котировочные заявки в случае:
1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;
2) предложение в котировочной заявке о цене договора и/или единицы товара, работы, услуги превышает начальную (максимальную) цену договора (и/или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги (если такая цена установлена);
3) отказа от проведения запроса котировок;
4) непредставления участником разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

	1.12
	Информация о праве претендента запросить разъяснение конкурсной документации
	Участник вправе направить ЗАО «ЮКЖД» письменный запрос на разъяснение извещения и (или) документации о конкурентной закупке в сроки, установленные в документации о конкурентной закупке. 
Запрос юридического лица оформляется на фирменном бланке участника (при наличии) и подписывается уполномоченным лицом участника.
Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки, электронной почты, указанной в документации о конкурентной закупке, с подтверждением получения. 
ЗАО «ЮКЖД» обязано дать разъяснения, оформленные в соответствии с требованиями настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса. При этом ЗАО «ЮКЖД» вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации: «19» февраля 2026 г. с 09:00 до 18: 00
Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации: «25» февраля 2026 г. с 09:00 до 18: 00.

	1.13

	Требования к участникам запроса котировок 
	Требования к участникам указаны в п.п. 2.3. Порядка проведения запроса котировок

	1.14
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги
	Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет контрагента. 
По условиям запроса котировок предоплата не предусмотрена. 
Оплата осуществляется после подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих   дней.

	1.15
	Порядок формирования цены договора 
	Начальная (максимальная) цена договора приведена с учетом всех видов налогов (в том числе без учета НДС/с учетом НДС). 


	1.16
	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке
	Заявки рассматриваются по минимальной цене. 

	1.17
	Срок действия конкурентных заявок
	Не устанавливается.

	1.18
	Срок заключения договора
	Срок заключения договора не ранее чем 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурсной комиссией итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

	1.19
	Техническое задание
	Техническое задание указано в Приложении №2 

	1.20
	Изменение количества предусмотренных договором товаров, объема работ, услуг при изменении потребности
	Изменение количества предусмотренных договором товаров, при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор, допускается в пределах 30 % от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС.

	1.21
	Выбор победителя
	По итогам запроса котировок определяется один победитель.

	1.22
	Перечень документов, которые предоставляются для участия в Запросе котировок
	Для участия в запросе котировок участник надлежащим образом должен заполнить и предоставить: 
Приложение №2.4 (форма Описи представленных документов);
Приложение №3 (форма Заявки участника);
Приложение №4 (форма Технического предложения); 
Приложение №5 (Проект договора); 
Копия лицензии на выполнение проектно-сметных работ и авторского надзора в соответствии с законодательством РА; 
и иные документы, указанные в п.п.-2.11.15. – 2.11.17.
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II. [bookmark: _Toc48593619][bookmark: _Toc222388053]Часть. Порядок проведения запроса котировок

2.1. [bookmark: _Toc48593621][bookmark: _Toc222388054]Участник запроса котировок
 
2.1.1. Участником запроса котировок признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, и подавшие в установленные сроки  и в установленном порядке котировочную заявку на участие в запросе котировок.
2.1.2. К участию в запросе котировок допускаются участники, соответствующие требованиям пункта 2.1.1 приложения № 1 извещения, предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, котировочные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, извещения, представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные пунктом 1.22 приложения №1 извещения.
2.1.3. Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей котировочной заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их участием в запросе котировок.
2.1.4. Документы, представленные участниками в составе котировочных заявок, возврату не подлежат, за исключением банковской гарантии.
2.1.5. Котировочные заявки рассматриваются как обязательства участников. Заказчик вправе требовать от победителя запроса котировок заключения договора на условиях, предложенных в его котировочной заявке.

2.2. [bookmark: _Toc48593622][bookmark: _Toc222388055]Участник, на стороне которого выступают несколько лиц
2.2.1. В случае участия нескольких лиц на стороне одного участника соответствующая информация должна быть указана в заявке на участие в запросе котировок, оформленной в соответствии с приложением № 4 (форма Технического предложения) к извещению. Если соответствующая информация не указана в заявке, участник считается подавшим заявку от своего имени и действующим в своих интересах.
2.2.2. Лица, выступающие на стороне одного участника, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно либо на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения как заявок всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким участником самостоятельно.
2.2.3. В составе заявки участника, на стороне которого выступают несколько лиц, должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие каждого лица, выступающего на стороне такого участника, обязательным требованиям извещения, предусмотренным пунктом 2.3.2 приложения № 1 к извещению, по форме приложения № 4 (техническое предложение) извещения, а также документы, предусмотренные пунктом 2.11.15. приложения № 1 к извещению, на каждое лицо, выступающее на стороне такого участника. 
2.2.4. Участник, на стороне которого выступают несколько лиц, должен представить лицензии, выписки из реестра членов саморегулируемой организации, иные разрешительные документы на право осуществления деятельности, предусмотренной извещением (в случае, если извещением предусмотрено требование о предоставлении разрешительных документов) на лицо (лица), на которое (ых) в соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной деятельности) возложено исполнение работ (услуг), требующих наличие указанных разрешительных и иных документов.
2.2.5. При распределении в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности) вкладов товарищей таким образом, что исполнителями работ (услуг), требующих наличие указанных разрешительных документов, выступают несколько лиц, участник должен представить указанные разрешительные документы на таких лиц. В случае отсутствия распределения вкладов и указания на исполнителей работ (услуг) в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности), участник должен представить указанные разрешительные документы на всех лиц, выступающих на стороне одного участника
2.2.6. Участник, на стороне которого выступают несколько лиц (все юридические или физические лица, выступающие на стороне одного участника), должен соответствовать квалификационным требованиям извещения.
2.2.7. Если в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности) не Участник, на стороне которого выступает несколько лиц, должен представить в составе заявки все предусмотренные извещением документы.
2.2.8. В случае если победителем в запросе котировок будет признан участник закупки, на стороне которого выступает несколько физических или юридических лиц, договор заключается с таким участником, с указанием всех лиц, выступающих на его стороне, при этом непосредственно подписание договора осуществляется одним лицом, действующим от имени всех остальных лиц по доверенности или на основании договора простого товарищества.

2.3. [bookmark: _Toc48593623][bookmark: _Toc222388056]Требования к участникам
2.3.1. [bookmark: _Toc48593624]Заявка участника должна соответствовать требованиям технического задания, указанным в приложении №2 к извещению. Для подтверждения соответствия требованиям извещения в составе заявки должны быть представлены все необходимые документы и информация в соответствии с требованиями извещения.
2.3.2. Участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного участника) должен соответствовать обязательным требованиям извещения, а именно:
2.3.3. Отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, пеням, налоговым санкциям, а также просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с Применимым законодательством о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с Применимым Законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с Применимым законодательством о налогах и сборах). Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения поданного предложения в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
2.3.4. Участник должен иметь действующую государственную лицензию на осуществление деятельности по разработке проектно-сметной документации и предоставление услуг по авторскому надзору.
2.3.5. Соответствие обязательным требованиям, указанным в пунктах 2.3.2-2.3.4 приложения № 1 к извещению, подтверждается участником в декларативной форме в соответствии с приложением № 3 к извещению.
2.4. [bookmark: _Toc222388057]Информационное сопровождение
2.4.1. Извещение об осуществлении запроса котировок и иная информация о запросе котировок размещается на сайтах. За получение извещения плата не взимается. Размещение информации на сайтах осуществляется в один день.
2.4.2. Заказчик вправе одновременно с размещением  на сайтах извещения о проведении запроса котировок направить запрос котировок (извещение об осуществлении запроса котировок) не менее чем 3 (трем) участникам закупки, которые могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг.
2.4.3. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении запроса котировок, не может быть передана третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РА.
2.4.4. В организации и проведении запроса котировок участвуют:
- организатор – осуществляет организацию и проведение закупки;
- экспертная группа – коллегиальный орган, образуемый для рассмотрения заявок;
- конкурсная комиссия – коллегиальный орган, образуемый для проведения процедур закупок.

2.5. [bookmark: _Toc48593625][bookmark: _Toc222388058]Разъяснения положений извещения об осуществлении запроса котировок, изменения извещения об осуществлении запроса котировок, прекращение запроса котировок
2.5.1. Запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении запроса котировок (далее – запрос) может быть направлен с момента размещения извещения на сайтах.
2.5.2. Заявки  на участие подаются на бумажном носителе,  запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника запроса котировок (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника. 
2.5.3. Заявки  на участие подаются на бумажном носителе, запрос может быть направлен посредством почтовой связи, курьерской доставки по адресу, указанному в пункте 1.2. приложения № 1 извещения, или факсимильной связи по номеру факса контактного лица, указанного в пункте 1.2. приложения № 1 извещения. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты.
2.5.4. Разъяснения положений извещения предоставляются и размещаются на сайтах в течение 3 (трех) рабочих дней с даты  поступления запроса с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос. Разъяснения извещения могут не предоставляться в случае, если запрос поступил позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
2.5.5. Разъяснения положений извещения не должны изменять предмет конкурентной закупки и существенные условия проекта договора.
2.5.6. В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока подачи котировочных заявок, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение об осуществлении запроса котировок.
2.5.7. В случае внесения изменений в извещение срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на сайтах указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного извещением. Если в извещение такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи котировочных заявок на участие в запросе котировок в отношении конкретного лота должен быть продлен таким же образом.
2.5.8. Дополнения и изменения, внесенные в извещение об осуществлении запроса котировок, размещаются на сайтах в день принятия решения о внесении изменений.
2.5.9. Заказчик вправе отменить запрос котировок  по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. По истечении срока подачи заявок и до заключения договора заказчик вправе отменить запрос котировок только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством, а также вносить изменения в извещение о проведении запроса котировок за 1 рабочий день до дня окончания срока подачи конкурсных заявок.
2.5.10. Решение об отмене запроса котировок размещается на сайтах в день принятия этого решения.
2.5.11. Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение об осуществлении запроса котировок, а также по уведомлению участников об итогах запроса котировок и не несет ответственности в случаях, когда участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах запроса котировок при условии их надлежащего размещения на сайтах.

2.6. [bookmark: _Toc48593626][bookmark: _Toc222388059]Вскрытие конвертов с котировочными заявками запроса котировок
2.6.1. Организатор обеспечивает сохранность, неприкосновенность и конфиденциальность конвертов с котировочными заявками и обеспечивает рассмотрение содержания котировочных заявок только после вскрытия конвертов с котировочными заявками в соответствии с извещением о проведении запроса котировок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с котировочными заявками, не вправе допускать повреждение этих конвертов, осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента вскрытия конвертов с котировочными заявками в соответствии с извещением о проведении запроса котировок.
2.6.2. Конверты с котировочными заявками вскрываются публично на заседании экспертной группы после завершения срока подачи заявок.
2.6.3. Участники, представившие котировочные заявки в установленном порядке, могут присутствовать при вскрытии конвертов с котировочными заявками. Заказчик обеспечивает возможность всем участникам запроса котировок, подавшим котировочные заявки, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с котировочными заявками. 
2.6.4. Представители участников, подавших заявки для участия в процедуре вскрытия конвертов с котировочными заявками должны иметь при себе доверенность на право участия в процедуре вскрытия конвертов с  заявками, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
2.6.5. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более котировочных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником запроса котировок котировочные заявки не отозваны, все котировочные заявки этого участника запроса котировок, поданные в отношении одного и того же лота (исключением является подача одним участником нескольких альтернативных предложений в отношении одного и того же лота), не рассматриваются и возвращаются этому участнику запроса котировок по его требованию.
2.6.6. При вскрытии конвертов с котировочными заявками объявляется:
2.6.7. Наименование участника запроса котировок;
2.6.8. Сведения, изложенные в техническом предложении участника запроса котировок, используемые для оценки заявок;
2.6.9. Иная информация (при необходимости).
2.6.10. Заказчик может проводить аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками.
2.6.11. При вскрытии конвертов с заявками документы по существу не рассматриваются.
2.6.12. По итогам вскрытия конвертов формируется протокол, который не подлежит публикации. Если на участие в закупке не поступило ни одной заявки, в протоколе вскрытия указывается информация о признании закупки несостоявшейся.

2.7. [bookmark: _Toc48593627][bookmark: _Toc222388060]Рассмотрение и оценка котировочных заявок
2.7.1. Котировочные заявки участников рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в извещении, на основании представленных в составе котировочных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных извещением.
2.7.2. Сведения об участнике закупки проверяются заказчиком, в том числе на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, размещенной на сайте e-registor.
2.7.3. Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок не может превышать 10 рабочих дней с даты окончания срока подачи котировочных заявок, если иное не установлено в извещении о проведении запроса котировок
2.7.4. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, срок подведения итогов запроса котировок, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. При этом заказчик размещает соответствующее уведомление на сайтах в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок.
2.7.5. По окончании срока подачи котировочных заявок, срок рассмотрения и оценки  котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок цен может быть сокращен.
2.7.6. Участник запроса котировок не допускается к участию в запросе котировок в случае:
2.7.7. несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;
2.7.8. предложение в котировочной заявке о цене договора (цене лота) и/или единицы товара, работы, услуги превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота) и/или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги (если такая цена установлена);
2.7.9. отказа от проведения запроса котировок;
2.7.10. непредставления участником разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).
2.7.11. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных в составе заявки, заказчик обязан отстранить такого участника запроса котировок на любом этапе проведения запроса котировок.
2.7.12. Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у участников запроса котировок информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой такого участника, предъявляемым требованиям, изложенным в извещении. При этом не допускается изменение и(или) дополнение заявок участников.
2.7.13. Ответ от участника запроса котировок, полученный после даты, указанной в запросе, не подлежит рассмотрению.
2.7.14. Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у государственных и иных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения достоверности сведений, представленных в составе заявки, а также для подтверждения соответствия участника, предлагаемых им товаров, работ, услуг, требованиям извещения.
2.7.15. Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем получения сведений из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству РА, в том числе официальных сайтов государственных органов и организаций в сети Интернет.
2.7.16. По результатам рассмотрения котировочных заявок заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) участника запроса котировок к участию в запросе котировок.
2.7.17. При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в извещении, заявка участника отклоняется.
2.7.18. Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления котировочных заявок, определения победителей запроса котировок не подлежит разглашению участникам. Попытки участников получить такую информацию до размещения протоколов на сайтах, служат основанием для отклонения котировочных заявок таких участников.
2.7.19. Заказчик рассматривает котировочные заявки на предмет их соответствия требованиям извещения, а также оценивает и сопоставляет котировочные заявки в соответствии с порядком, установленным извещением.
2.7.20. При этом организатор осуществляет рассмотрение заявок на предмет соответствия участников обязательным требованиям, а также проверяет наличие и соответствие представленных в составе заявок документов требованиям извещения (за исключением квалификационных требований, требований технического задания извещения, требований об обосновании демпинговой цены).
2.7.21. Экспертная группа осуществляет рассмотрение заявок на предмет соответствия участников квалификационным требованиям, заявки   участника требованиям технического задания извещения, проверяет наличие и соответствие представленных в составе заявки  документов квалификационным требованиям, требованиям технического задания извещения,  требованиям об обосновании демпинговой цены договора (цены лота), а также осуществляет оценку и сопоставление котировочных заявок.
2.7.22. Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в котировочной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников запроса котировок) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке котировочных заявок.
2.7.23. Заказчик вправе допустить участника к участию в запросе котировок в случае, если участник или его котировочная заявка не соответствуют требованиям извещения, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в запросе котировок, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его котировочной заявкой.
2.7.24. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.
2.7.25.  Если в котировочной заявке имеются арифметические ошибки при отражении цены договора (цены лота) (неверный расчет цены договора/лота при умножении цены за единицу товара, работы, услуги без учета НДС на объем закупаемых товаров, работ, услуг, и (или) при суммировании произведений цен за единицу товара, работы, услуги без учета НДС на объем закупаемых товаров, работ, услуг и (или) неверный расчет цены договора/лота при суммировании цен без учета НДС по этапам/годам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг), заявка такого участника отклоняется.
2.7.26. В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе затребовать от участников запроса котировок разъяснения положений котировочных заявок. 
2.7.27. Участники и их представители не вправе участвовать в рассмотрении котировочных заявок и изучении квалификации участников.
2.7.28. По итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок заказчик составляет протокол рассмотрения и оценки заявок.
2.7.29. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок не размещается на сайтах.

2.8. [bookmark: _Toc48593628][bookmark: _Toc222388061]Порядок оценки и сопоставления котировочных заявок
2.8.1. Победитель запроса котировок определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям извещения.
2.8.2. Единственным критерием оценки котировочных заявок является цена. Иные критерии оценки котировочных заявок не применяются.
2.8.3. При оценке котировочных заявок сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС. 
2.8.4. Техническое предложение участника, представляемое в составе заявки, должно соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.15. приложения № 1 к извещению, условия технического предложения должны соответствовать требованиям технического задания, являющегося приложением № 2 к извещению, и должно предоставляться по форме приложения № 4 к извещению.
2.8.5. При несоответствии технического предложения требованиям, указанным в пункте 2.8.5. приложения № 1 извещения, заявка такого участника отклоняется.
2.8.6. Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.  
2.8.7. Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения запроса котировок. 

2.9. [bookmark: _Toc48593629][bookmark: _Toc222388062]Подведение итогов запроса котировок
2.9.1. Комиссия принимает решение о победителе запроса котировок. По результатам работы комиссии по осуществлению закупок оформляется итоговый протокол.
2.9.2. Итоговый протокол комиссии не размещается на сайтах.

2.10. [bookmark: _Toc48593630][bookmark: _Toc222388063]Признание запроса котировок несостоявшимся
2.10.1. Запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признается несостоявшимся, если:
2.10.2. на участие в запросе котировок подана одна заявка;
2.10.3. по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей извещению о проведении запроса котировок;
2.10.4. все котировочные заявки признаны несоответствующими извещению о проведении запроса котировок;
2.10.5. на участие в запросе котировок не подана ни одна заявка.
Если запрос котировок признан несостоявшимся в случае, если по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок или на участие в запросе котировок подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок, с участником, подавшим эту заявку, может быть заключен договор. Цена такого договора не может превышать цену, указанную в котировочной заявке участника.
При этом если цена договора снижена заказчиком по сравнению с начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), договор заключается при согласии такого участника.
Если запрос котировок признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый запрос котировок или осуществить закупку другим способом. Выбор иного способа осуществляется исходя из условий применения такого способа, установленном нормативными документами заказчика
Договор заключается на условиях и по цене, указанных в извещении о проведении запроса котировок и в котировочной заявке победителя или участника закупки, с которым заключается договор.

2.11. [bookmark: _Toc48593631][bookmark: _Toc222388064]Состав котировочной заявки
2.11.1. Котировочная заявка должна содержать всю указанную в извещении информацию и документы.
2.11.2. Котировочная заявка оформляется в соответствии с требованиями извещения. 
2.11.3. В случае наличия таких требований в извещении, в составе заявки должны быть представлены:
2.11.4. наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);
2.11.5. наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;
2.11.6. идентификационный номер налогоплательщика;
2.11.7. согласие участника с условиями договора, указанными в запросе котировок;
2.11.8. цена товаров, работ, услуг с указанием включенных или не включенных в нее расходов (расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);
2.11.9. документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников установленным в извещении о проведении запроса котировок;
2.11.10. документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником в котировочной заявке, требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок.
2.11.11. Котировочная заявка участника, не соответствующая требованиям извещения, отклоняется. 
2.11.12. Котировочная заявка оформляется на русском или на армянском языках. Если в составе котировочной заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на, а перевод заверен нотариально. Вся переписка, связанная с проведением запроса котировок, ведется на русском или армянском языках. В случае если для участия в запросе котировок иностранному лицу потребуется извещение на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет. 
2.11.13. В случае участия иностранного лица в запросе котировок, такое лицо в составе заявки должно представить все документы, предусмотренные извещения (или аналогичные документы, выдаваемые в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрировано и осуществляет деятельность такое лицо).
2.11.14. Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, представления участником поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.
2.11.15. В котировочной заявке должны быть представлены:
- Приложение № 2.4 (Опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) Участника);
- Приложение № 3 (Заявка Участника) к извещению, заверенная подписью и печатью участника запроса котировок; 
- Приложение № 4 (Техническое предложение) к извещению, заверенное подписью и печатью участника запроса котировок;
- Приложение №5 (Проект договора), к извещению, заверенное подписью и печатью участника запроса котировок;
- Копия лицензии на выполнение проектно-сметных работ и авторского надзора в соответствии с законодательством РА. 
2.11.16 Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего котировочную заявку, за исключением случаев, когда заявка участника подписывается квалифицированной электронной подписью доверенность на лицо, подписавшее заявку, а также решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. При представлении заявки на бумажном носителе должен быть представлен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, иные документы представляются в виде копии, заверенной участником. При представлении заявки в электронной форме доверенность должна быть сканирована с оригинала или нотариально заверенной копии, иные документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником.
211.17 В котировочной заявке участник представляет выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и иные документы по своему усмотрению.
2.12. [bookmark: _Toc48593632][bookmark: _Toc222388065]Подача заявок
2.12.1. Дата вскрытия котировочных заявок может быть перенесена на более поздний срок. Изменения даты подачи котировочных заявок размещаются на сайтах. 
2.12.2. В случае, если участник предоставляет заявку на участие в нескольких лотах, то допускается предоставление одного предложения с указанием номеров лотов.
2.12.3. Каждый участник может подать только одну котировочную заявку по каждому из лотов извещения. В случае если участник подает более одной котировочной заявки по одному лоту, а ранее поданные им котировочные заявки по данному лоту не отозваны, все котировочные заявки по данному лоту, представленные участником, отклоняются.
2.12.4. Заявки принимаются до истечения срока подачи заявок. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный ЗАО «ЮКЖД» по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.
2.13. [bookmark: _Toc222388066][bookmark: _Toc48593633]Котировочная заявка запроса котировок 
2.13.1. Котировочная заявка на бумажном носителе подается по адресу и в сроки, указанные в пункте 2 извещения и может быть представлена как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
2.13.2. Для подачи заявки на бумажном носителе представитель участника должен иметь при себе доверенность на право подачи документов, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть предоставлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
2.13.3. Заявки должны быть представлены в двух экземплярах (один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в «Оригинал»)) в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия».
2.13.4. В случае представления участником котировочных заявок по нескольким лотам допускается представление заявок в двух конвертах «Оригинал» и «Копия». 
2.13.5. Предложения, должны предоставляться в запечатанных конвертах с маркировкой «оригинал» и «копия». Маркировка конвертов должна содержать слова «Предложение участника указать наименование для участия номер и наименование процедуры закупки, номер. Не вскрывать до 18 часов 00 времени              «02» марта 2026г.
2.13.6. Документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника. 
2.13.7. Все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы. 
2.13.8. В случае несоответствия экземпляров котировочной заявки, представленных в конверте «Оригинал» и в конверте «Копия», преимущество имеет экземпляр, представленный в конверте «Оригинал».
2.13.9. Организатор закупок ЗАО «ЮКЖД» принимает конверты с заявками, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, либо незапечатанных конвертов, до истечения срока подачи заявок. Все конверты до приема организатором закупок подлежат проверке без вскрытия Службой безопасности ЗАО «ЮКЖД». 
2.13.10. Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.
2.13.11. Конверты с котировочными заявками принимаются до истечения срока подачи котировочных заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация либо не запечатанных конвертов.
2.13.12. В случае если маркировка конверта не соответствует требованиям извещения, конверт(ы) не запечатан(ы), котировочная заявка не принимается. 
2.13.13. По истечении срока подачи котировочных заявок конверты не принимаются. Конверт с котировочной заявкой, полученный заказчиком по истечении срока подачи котировочных заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.
2.14. [bookmark: _Toc48593634][bookmark: _Toc222388067]Изменение и отзыв котировочных заявок

2.14.1. Участник вправе изменить или отозвать поданную котировочную заявку в любое время до истечения срока подачи котировочных заявок, не утрачивая права на обеспечение.
2.14.2. Никакие изменения не могут быть внесены в котировочную заявку после окончания срока подачи котировочных заявок.
2.14.3. Для изменения заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, необходимо до окончания срока подачи заявок представить по адресу, указанному в пункте 2 извещения, запечатанный конверт, содержащий измененные документы, оформленные в порядке, предусмотренном извещением. Маркировка конверта должна содержать наименование и номер запроса котировок, номер лота, наименование и адрес участника, а также надпись «Изменения».
Изменения заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, могут быть представлены как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
Для изменения заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, представители участников запроса котировок должны иметь при себе доверенность на право изменения заявки, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
2.14.4. В случае изменения заявки датой подачи заявки на участие в процедуре закупки считается дата подачи последних изменений.
Для отзыва заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, необходимо до окончания срока подачи заявок представить по адресу, указанному в пункте 2 извещения, письмо на фирменном бланке участника (при наличии) об отзыве заявки. Конверты с заявками, представленными в бумажной форме, могут быть возвращены по требованию участника. Возвращение конвертов с заявками, представленными в бумажной форме, возвращаются нарочно представителю участника по адресу, указанному в пункте 2 извещения.
Отзыв заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, может быть представлен как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
Для отзыва заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, представители участников запроса котировок должны иметь при себе доверенность на право отзыва заявки, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.

2.15. [bookmark: _Toc48593635][bookmark: _Toc222388068]Предоставление технического предложения
2.15.1. В составе котировочной заявки участник должен представить техническое предложение, оформленное по форме приложения № 4 к извещению, заверенное подписью и печатью (при ее наличии) участника, а также документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров, работ, услуг в случае. В техническом предложении участника должны быть изложены характеристики товаров, работ, услуг, соответствующие требованиям технического задания, являющегося приложением № 2 к извещению. 
Техническое предложение предоставляется на бумажном носителе в виде оригинала документа. 
2.15.2. Техническое предложение должно включать цену за единицу (если указание цены за единицу предусмотрено извещением) и общую цену предложения Участником должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемых товаров, работ, услуг. 
2.15.3. Цены необходимо приводить в драмах с учетом всех возможных расходов участника. 
2.15.4. Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС.
2.15.5. Для целей единообразного подхода к расчету сумм технического предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,20 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении участника).
2.15.6. Техническое предложение должно содержать все показатели и характеристики товаров, работ, услуг, условия исполнения договора, предусмотренные извещением и необходимые для рассмотрения и оценки котировочной заявки участника. Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование, числовые показатели при описании характеристик товаров, работ, услуг должны быть указаны в абсолютных величинах. Все условия котировочной заявки участника понимаются заказчиком буквально, в случае расхождений показателей, изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.
2.15.7. Предложение участника о цене, содержащееся в техническом предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в извещении (с учетом НДС и без учета НДС). Если в извещении указаны цены за единицу закупаемых товаров, работ, услуг, в техническом предложении должны быть указаны цены за единицу по каждому из предлагаемых участником товаров, работ, услуг. Цена за единицу, предложенная участником, не должна превышать цену за единицу, установленную в извещении (с учетом НДС и без учета НДС в драмах РА).

2.16. [bookmark: _Toc48593636][bookmark: _Toc222388069]Заключение договора
2.16.1. Положения договора (условия, цена) не могут быть изменены по сравнению с извещением и котировочной заявкой победителя запроса котировок за исключением случаев, предусмотренных извещением. При невыполнении победителем запроса котировок требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, с учетом требований данного пункта.
2.16.2. Заказчик направляет участнику запроса котировок, с которым заключается договор проект договора в течение 7 (семи) календарных дней с даты опубликования итогов запроса котировок на сайтах.
2.16.3. Участник, признанный победителем запроса котировок, при заключении договора должен представить сведения о своих реальных бенефициарах, зарегистрированных в соответствующем Агентстве страны участника.
2.16.4. Участник запроса котировок, с которым заключается договор, должен представить обеспечение исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено в извещении), иные документы, если извещением предусмотрено их представление на этапе заключения договора и подписанный со своей стороны договор не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения проекта договора от заказчика. Участник запроса котировок, с которым заключается договор, должен при заключении договора по требованию заказчика представить документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего договор.
2.16.5. Срок заключения договора не ранее чем 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурсной комиссией итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.
2.16.6. В случае если победитель запроса котировок уклоняется от подписания договора в установленные сроки, договор может быть заключен с участником, предложившим в котировочной заявке цену такую же, как и победитель, или участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.
2.16.7. В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключен с участником запроса котировок, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем запроса котировок.
2.16.8. Если заказчик отказался от заключения договора с победителем в связи с тем, что победитель не соответствует требованиям, указанным в извещении, и (или) предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия таким требованиям, заказчик вправе заключить договор с участником, котировочной заявке которого присвоен второй номер.
2.16.9. Участник запроса котировок, с которым заключается договор, обязан заключить договор на условиях извещения, котировочной заявки и своего технического предложения. Стоимость договора определяется на основании стоимости технического предложения такого участника без учета НДС, с учетом применяемой им системы налогообложения.
2.16.10. По согласованию сторон договор может быть заключен с победителем, участником, с которым заключается договор, по цене ниже, чем указана в его заявке/предложении без изменения остальных условий договора.
2.16.11. Срок выполнения обязательств по договору определяется на основании требований извещения и условий технического предложения. 
2.16.12. В срок, предусмотренный для заключения договора, заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем (участником, предложившим в котировочной заявке цену такую же, как и победитель или участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий), единственным участником, допущенным к участию в запросе котировок (в случае если принято решение о заключении договора с таким участником), в случае установления его несоответствия требованиям извещения или в связи с предоставлением участником недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям.
2.16.13. В случае отказа от заключения договора с победителем по основаниям, указанным в настоящем пункте извещения, договор в таком случае может быть заключен с участником, котировочной заявке которого присвоен второй номер.
2.16.14. По итогам запроса котировок заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками запроса котировок в порядке и в случае, если это установлено под пунктом 2.3.

2.17. [bookmark: _Toc48593637][bookmark: _Toc222388070]Исполнение, изменение, расторжение договора

2.17.1. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РА. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РА.
2.17.2. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РА.
2.17.3. Заказчик по согласованию с исполнителем договора при заключении и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в пределах 30% (тридцати процентов) от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если иное не предусмотрено в извещении, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором.
2.17.4. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставки таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке меняет цену договора указанным образом.
2.17.5. Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами.
2.17.6. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам запроса котировок, которые устанавливались в извещении.
2.17.7. При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не должна быть выше стоимости, указанной в договоре.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ / ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
на разработку проектно-сметной документации на средний  ремонт железнодорожного пути /
երկաթգծի միջին նորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար

		Наименование товара/услуги
	Сумма в драмах РА без НДС
	Сумма в драмах РА с НДС

	Разработка проектно-сметной документации на средний ремонт железнодорожного пути
	2 996 410, 00
	3 595 692, 00

	Порядок формирования начальной (максимальной) цены
	Начальная (максимальная) цена составляет       2 996 410,00 (два миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста десять) драм РА без НДС или 3 595 692,00 (три миллиона пятьсот девяносто пять тысяч шестьсот девяносто два) драм РА с НДС




	Перечень основных данных и требований /
Հիմնական տվյալների և պահանջների ցանկ
	Основные данные и требования /
Հիմնական տվյալներ և պահանջներ 

	1.Исходное состояние объекта, данные для проектирования и применяемые материалы /
Օբյեկտի նախնական վիճակը, նախագծման համար տվյալները և օգտագործվող նյութեր
	Путь действующий, состояние отражено в дефектных актах.
Применяемые материалы:
-рельсы старогодные;
-шпалы ж/б. 
-скрепления КБ-65
-балласт щебёночный.
Գիծը գործող է, վիճակը ներկայացված է թերությունների ակտում:
Կիրառվող նյութեր՝
 -հնամաշ ռելսեր,
-երկաթ-բետոնե կոժղեր,
- КБ-65 ամրակներ,
-խճային բալաստ:

	2. Сроки проектирования /
Նախագծման ժամկետները

	Срок выполнения работ:
Первый этап (для подготовительных работ):
 - Книга №3 «Сметы» - 15 календарных дней со дня подписания договора;
Второй этап (для основных работ):
- Альбом №1 «Верхнее строение пути»
 - Книга №1 «Пояснительная записка»;
- Книга №2 «Проект организации работ»
на 5 участков, общей протяжённостью 3,655 км – 40 календарных дней 
 дней со дня подписания договора.
Третий этап (для основных работ):
- Альбом №1 «Верхнее строение пути»
 - Книга №1 «Пояснительная записка»;
- Книга №2 «Проект организации работ»
на 7 участков, общей протяжённостью 7,341 км – 90 календарных дней 
 со дня подписания договора.
Աշխատանքների կատարման ժամկետը `
Առաջին փուլ (նախապատրաստական աշխատանքների համար)։
· Գիրք №3 «Նախահաշիվներ» - 15 աշխատանքային օր պայմանագրի ստորագրման պահից:
Երկրորդ փուլ (հիմնական աշխատանքների համար):
· Ալբոմ №1 «Ուղու վերին կառուցվածք»:
· Գիրք №1 «Բացատրագիր»:
· Գիրք №2 «Աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ»:
3,655 կմ ընդհանուր երկարությամբ 5 տեղամասերի համար պայմանագրի ստորագրման օրվանից 40 օրացույցային օրվա ընթացքում :
Երրորրդ փուլ (հիմնական աշխատանքների համար):
·  Ալբոմ №1 «Ուղու վերին կառուցվածք»:
· Գիրք №1 «Բացատրագիր»:
· Գիրք №2 «Աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ»:
7,341 կմ ընդհանուր երկարությամբ 7 տեղամասերի համար պայմանագրի ստորագրման օրվանից 90 օրացույցային օրվա: ընթացքում:

	3. Местонахождение объектов / Օբյեկտի գտնվելու վայրը 


	1. Перегон Гос. Граница-Айрум:                              
- 2581км пк5 - 2581км пк8+4 (2580км + 400м – 2580км + 804м - по бухгалтерскому учету) (инв.№ 20310101), протяжённость участка 0,440км;
2. Перегон Айрум-Ахтала:
- 2582км пк9 - 2584км пк2+50 (2581км + 800м – 2583км + 250м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310201), протяжённость участка 1,450км.
3. Перегон Айрум-Ахтала:
- 2584км пк8 - 2585км пк8 (2583км + 700м – 2584км + 700м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310201), протяжённость участка 1,100км.
4. Перегон Айрум-Ахтала:
-2594 км пк6+50 – 2594 пк9+83 (2593км + 650м – 2593км + 983м- по бухгалтерскому учету) (инв.№20310201), протяжённость участка 0,333км.
5. Перегон Ахтала-Ахпат:
-2594 км пк9+83 – 2595 пк3+25 (2593км + 983м – 2594км + 325м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310301), протяжённость участка 0,342км.
6. Перегон Санаин-Кобер:
-2617 км пк1 – 2618 пк6+75 (2616км + 0м – 2617км + 675м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310601), протяжённость участка 1,675км.
7. Перегон Туманян-Шагали:
-2631 км пк2+25 – 2631 пк3+50 (2630км + 225м – 2630км + 350м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310801), протяжённость участка 0,125км.
8. Перегон Туманян-Шагали:
-2638 км пк7 – 2638 пк9+62 (2637км + 600м – 2637км + 962м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310801), протяжённость участка 0,362км.
9. Перегон Шагали-Памбак:                              
- 2638км пк9+63 - 2639км пк2+88 (2637км + 963м – 2638км + 288м - по бухгалтерскому учету) (инв.№ 20310901), протяжённость участка 0,326км;
10. Перегон Джаджур-Маисян:                              
- 2711км пк3 - 2711км пк9 (2710км + 200м – 2710км + 800м - по бухгалтерскому учету) (инв.№22163101), протяжённость участка 0,700км;
11. Перегон Гюмри-Баяндур:                              
- 2724км пк2 - 2724км пк7+50 (2723км + 100м – 2723км + 750м - по бухгалтерскому учету) (инв.№ 22183101), протяжённость участка 0,650км;
12. Перегон Артени Каракерт:                              
- 2803км пк3+75 - 2804км пк4 (2802км + 375м – 2803км + 300м - по бухгалтерскому учету) (инв.№22253101), протяжённость участка 1,025км;
13. Перегон Разьезд 9км-Спандарян:                              
- 9км пк2+65 - 11км пк7+33 (8км + 265м – 10км + 733м - по бухгалтерскому учету) (инв.№26083007), протяжённость участка 2,468км;
Общей протяжённостью – 10,996 км.
1. Պետական ​​սահման - Այրում վազուրդ:
-  2581կմ պկ5 – 2581կմ պկ8+40 (2580կմ + 400մ – 2580կմ + 840մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310101), տարածքի երկարությունը 0,440կմ:
2. Այրում-Ախթալա վազուրդ:
 - 2582կմ պկ9 - 2584կմ պկ2+50 (2581կմ + 800մ – 2583կմ + 250մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ 20310201), տարածքի երկարությունը 1,450կմ:
3. Այրում-Ախթալա վազուրդ:
-2584կմ պկ8 - 2585կմ պկ8 (2583կմ + 700մ – 2584կմ + 700մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310201), տարածքի երկարությունը 1,100կմ:
4. Այրում-Ախթալա վազուրդ:
-2594կմ պկ6+50 - 2594կմ պկ9+83 (2593կմ + 650մ – 2593կմ + 983մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310201), տարածքի երկարությունը 0,333կմ:
5. Ախթալա- Հաղպատ վազուրդ:
-2594կմ պկ9+83 - 2595կմ պկ3+25 (2593կմ + 983մ – 2594կմ + 325մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310301), տարածքի երկարությունը 0.342կմ:

6.Սանահին-Կոբեր վազուրդ:
-2617կմ պկ1 - 2618կմ պկ6+75 (2616կմ + 0մ – 2617կմ + 675մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310601), տարածքի երկարությունը 1,675կմ:
7. Թումանյան-Չագալի վազուրդ:
-2631կմ պկ2+25 - 2631կմ պկ3+50 (2630կմ + 225մ – 2630կմ + 350մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310801), տարածքի երկարությունը 0,125կմ:
8. Թումանյան-Շագալի վազուրդ:
-2638կմ պկ7 - 2638կմ պկ9+62(2637կմ + 600մ – 2637կմ + 962մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310801), տարածքի երկարությունը 0,362կմ:
9. Շագալի-Փամբակ վազուրդ:
-2638կմ պկ9+63 - 2639կմ պկ2+88 (2637կմ + 963մ – 2638կմ + 288մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310901), տարածքի երկարությունը 0,326կմ:
10. Ջաջուր-Մաիսյան վազուրդ:
-2711կմ պկ3- 2711կմ պկ9 (2710կմ + 200մ – 2710կմ + 800մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ22163101), տարածքի երկարությունը 0,700կմ:
11. Գյումրի-Բայանդուր վազուրդ:
-2724կմ պկ-2  2724կմ պկ7+50 (2723կմ + 100մ – 2723կմ + 750մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ22183101), տարածքի երկարությունը 0.650կմ:
12. Արտենի Քարակերտ վազուրդ:
-2803կմ պկ3+75- 2804կմ պկ4 (2802կմ + 375մ – 2803կմ + 300մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ22253101), տարածքի երկարությունը 1,025կմ:
13. Խաչմերուկ 9 կմ  Սպանդարյան վազուրդ:
-9կմ պկ2+65 - 11կմ պկ7+33 (8կմ +265մ – 10կմ + 733մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ26083007), տարածքի երկարությունը 2,468կմ:
Ընդհանուր երկարությամբ – 10,996 կմ:

	4. Состав работ /
Աշխատանքների կազմը
	При разработке проекта на средний ремонт пути, в соответствии пункта 4.5 распоряжения №2888р от 12.12.2021г., предусмотреть:
- замену негодных шпал до проведения разборки пути;
-срезку загрязнённого балластного слоя на глубину не менее 20 см ниже подошвы шпал автотракторной техникой со сдвижкой на откос земляного полотна; 
-планировку земляного полотна механизированным способом;
- срезку и планировку обочин;
- разборку и укладку пути путеукладчиком на ж/д ходу без транспортирования на базу;
- балластировку пути, из расчёта толщины балластного слоя под подошвой шпалы не менее 20см (1600м³ на 1км);
- выправку пути;
- транспортирование техники и материалов по эксплуатируемым путям.
Дополнительные требования:
- обеспечить возможность внесения изменений в проектную документацию в рамках авторского надзора. 
Գծի միջին նորոգման նախագծի մշակման ժամանակ, 12.12.2021թ.-ի թիվ 2888р կարգադրության 4.5.-րդ կետի համաձայն, հաշվի առնել՝
· Մինչև գծի ապամոնտաժումը անպիտան կոճղերի փոխարինում;
· Աղտոտված բալաստային շերտի ավտոտրակտորային սարքավորւմներով կտրում կոճղի ներբանից ոչ ավել քան 20սմ խորությամբ հողապաստառի  տեղաշարժով;
· Հողապաստառի հավասարեցումը մեքենայացված եղանակով;
· Ճանապարհի եզրերի կտրում և հարթեցում;
· Երկաթուղային գծի վրա գծի ապամոնտաժում և տեղադրում գծատեղադրիչով;
· Գծի բալաստավորում, բալաստային շերտի հաստությունը  կոճղի ներբանի տակ ոչ պակաս 20սմ հաշվարկից (1600մ³ 1կմ-ին);
· Գծի ուղղում;
· Շահագործվող գծերի վրայով տեխնիկայի և նյութերի տեղափոխում:
Լրացուցիչ պահանջներ.
- ապահովել հեղինակային վերահսկողության շրջանակներում նախագծային փաստաթղթերում փոփոխություններ կատարելու հնարավորությունը:

	5. Результаты работ /
Աշխատանքների արդյունքը
	Проектная документация (Рабочий проект) должна включать в себя  один альбом и три книги.
I. Альбом №1 «Верхнее строение пути» должен содержать чертежи, выполненные на основе инженерных изысканий:
0. План съемки местности М 1:500 или М 1:1000 (при необходимости отдельных участков) с обозначением путей, стрелочных переводов, зданий, наземных коммуникаций, линий электроснабжения и связи, существующих водоотводных и искусственных сооружений, опор КС и прочих опор в пределах полосы отвода ж.д. 
0. Продольный профиль пути.
II.  Книга №1 «Пояснительная записка» должна содержать:
1. Задание на проектирование.
2. Сводная ведомость объёмов работ по участкам ремонта.
3. Ведомость привязки проектно-планового положения пути к реперной системе.
4. Ведомость негабаритных мест.
5.  Ведомость габаритов платформ.
6. Ведомость высоты подвески контактной сети.
7. Ведомость возвышения наружного рельса в кривых с указанием допустимой скорости поездов.
3. 8. Ведомость искусственных сооружений. 
III. Книга №2 «Проект организации работ» должен содержать разделы:
1. Характеристика ремонтируемого пути.
2. Основные объёмы работ.
3. Порядок производства работ.
4. Производственный состав.
5. Организация работ.
6. Перечень потребных машин, механизмов и путевого инструмента.
7. Требования безопасности к организации работ.
8.Требования безопасности при выполнении работ с применением железнодорожно-строительных машин.
9. Требования безопасности при выполнении газо-сварочных работ.
10.Требования безопасности к применению средств индивидуальной защиты.
11. Действия руководителя работ при возникновении чрезвычайных ситуаций.
12.Требования по экологической безопасности при производстве среднего ремонта на железнодорожном перегоне.
13. Требования к строительному надзору за ходом работ.
14. Требования к приемке выполненных работ.
15. Перечень ответственных руководителей работ.
IV. Книга №3  «Сметы»  должна содержать:  
1. Локальные сметы.
2. Сводный сметный расчёт.
3. Ведомость используемых материалов.
Նախագծային փաստաթղթերը (Աշխատանքային նախագիծը) պետք է ներառեն ոչ պակաս մեկ ալբոմ և երեք գիրքից: 
I. Ալբոմ թիվ 1.  «Գծի վերին կառուցվածքը» պետք է պարունակի գծագիր, իրականացված  ինժեներական հետազոտությունների հիման վրա՝
1. Տարածքի հետազոտման պլան М 1:500 կամ М 1:1000 (անհրաժեշտության դեպքում առանձին տարածքների) նշելով գծերը, սլաքային փոխադրիչները, շենքերը, ցամաքային հաղորդակցությունները, էլեկտրամատակարարման և հաղորդակցության գծերը, առկա ջրահեռացման և արհեստական ​​կառույցները, կապի ցանցերի հենարանները և երկաթուղային հեռացման գոտու ներսում այլ հենարանները:
2. Գծի երկայնական պրոֆիլ;
II. Գիրք թիվ 1. «Բացատրական նշում» պետք է պարունակի.
1. Նախագծման առաջադրանք:
2. Աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր ըստ կիլոմետրերի:
3. Գծի պլանա-նախագծային դիրքը հենանշային համակարգին կապելու ամփոփագիր:
4. Արտաչափային տեղերի ամփոփագիր:
5. Պլատֆորմի եզրաչափքերի ամփոփագիր:
6. Կոնտակտային ցանցի կախոցի բարձրության ամփոփագիր:
7. Գնացքների թույլատրելի արագությունը ցույց տվող կորերում գծի արտաքին ռելսի բարձրության ամփոփագիր:
 8. Արհեստական ​​կառույցների ամփոփագիր: 
III. Թիվ 2 «Աշխատանքի նախագծի կազմակերպում» գիրքը պետք է պարունակի բաժիններ.
1. Վերանորոգվող գծերի բնութագրեր:
2. Հիմնական աշխատանքի ծավալ:
3. Արտադրական աշխատանքի կարգ:
4. Արտադրական կազմ:
5. Աշխատանքի կազմակերպում:
6. Պահանջվող մեքենաների, մեխանիզմների և գծային գործիքների ցուցակ:
7. Աշխատանքի կազմակերպման անվտանգության պահանջներ:
8. Երկաթուղային շինարարական մեքենաների օգտագործման հետ կապված աշխատանքներ կատարելիս անվտանգության պահանջներ:
9. Գազի եռակցման աշխատանքներ կատարելիս անվտանգության պահանջներ:
10. Անհատական ​​պաշտպանիչ սարքավորումների օգտագործման անվտանգության պահանջներ:
11. Արտակարգ իրավիճակների դեպքում աշխատանքի ղեկավարի գործողություններ:
12. Երկաթուղային վազուրդում միջին նորոգումների ժամանակ բնապահպանական անվտանգության պահանջները:
13. Աշխատանքի քայլերի ընթացքում շինարարության նկատմամբ վերահսկողության պահանջներ:
14.Կատարված աշխատանքի ընդունման պահանջները:
15. Աշխատանքի պատասխանատու ղեկավարների ցուցակ,
IV. Գրքի թիվ 3 «Նախահաշիվները» պետք է պարունակի.
1. Տեղական նախահաշիվներ:
2. Հավաք նախահաշվային հաշվարկ:
3. Օգտագործվող նյութերի ամփոփագիր:

	6. Передача - приемка работ / Աշխատանքների հանձնում-ընդունումը
	Рабочий проект передаётся Заказчику по акту приёма-передачи, в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.
Աշխատանքային նախագիծը փոխանցվում է Պատվիրատուին հանձնման-ընդունման ակտի համաձայն, 3 օրինակով թղթային կրիչի և էլեկտրոնային տեսքով:
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение авторского надзора
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
հեղինակային հսկողության իրականացման

		Наименование товара/услуги
	Сумма в драмах РА без НДС
	Сумма в драмах РА с НДС

	Авторский надзор при выполнении среднего ремонта
	2 876 554, 17
	3 451 865,00

	Порядок формирования начальной (максимальной) цены
	Начальная (максимальная) цена составляет–   2 876 554, 17 (два миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре) драм РА и семнадцать лумы без НДС или 3 451 865,00 (три миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят пять) драм РА с НДС.




	Перечень основных данных и требований
Հիմնական տվյալների և պահանջների ցուցակ
	Основные данные и требования
Հիմնական տվյալները և պահանջները

	Общие положения 

	Назначение авторского надзора – обеспечить максимальное соответствие технических решений и технико-экономических показателей, отремонтированного средним ремонтом пути показателям, предусмотренным   проектом и своевременное   внесение изменения в проектную документацию в процессе проведения ремонта    в соответствии с требованиями   действующих технических нормативных актов.
Авторский надзор проводится на всех этапах ремонта пути, на участках:
1. Перегон Гос. Граница-Айрум:                              
- 2581км пк5 - 2581км пк8+40(2580км + 400м – 2580км + 804м - по бухгалтерскому учету) (инв.№ 20310101), протяжённость участка 0,440км;
2. Перегон Айрум-Ахтала:
- 2582км пк9 - 2584км пк2+50 (2581км + 800м – 2583км + 250м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310201), протяжённость участка 1,450км.
3. Перегон Айрум-Ахтала:
- 2584км пк8 - 2585км пк8 (2583км + 700м – 2584км + 700м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310201), протяжённость участка 1,100км.
4. Перегон Айрум-Ахтала:
-2594 км пк6+50 – 2594 пк9+83 (2593км + 650м – 2593км + 983м- по бухгалтерскому учету) (инв.№20310201), протяжённость участка 0,333км.
5. Перегон Ахтала-Ахпат:
-2594 км пк9+83 – 2595 пк3+25 (2593км + 983м – 2594км + 325м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310301), протяжённость участка 0,342км.
6. Перегон Санаин-Кобер:
-2617 км пк1 – 2618 пк6+75 (2616км + 0м – 2617км + 675м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310601), протяжённость участка 1,675км.
7. Перегон Туманян-Шагали:
-2631 км пк2+25 – 2631 пк3+50 (2630км + 225м – 2630км + 350м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310801), протяжённость участка 0,125км.
8. Перегон Туманян-Шагали:
-2638 км пк7 – 2638 пк9+62 (2637км + 600м – 2637км + 962м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310801), протяжённость участка 0,362км.
9. Перегон Шагали-Памбак:                              
- 2638км пк9+63 - 2639км пк2+88 (2637км + 963м – 2638км + 288м - по бухгалтерскому учету) (инв.№ 20310901), протяжённость участка 0,326км;
10. Перегон Джаджур-Маисян:                              
- 2711км пк3 - 2711км пк9 (2710км + 200м – 2710км + 800м - по бухгалтерскому учету) (инв.№22163101), протяжённость участка 0,700км;
11. Перегон Гюмри-Баяндур:                              
- 2724км пк2 - 2724км пк7+50 (2723км + 100м – 2723км + 750м - по бухгалтерскому учету) (инв.№ 22183101), протяжённость участка 0,650км;
12. Перегон Артени Каракерт:                              
- 2803км пк3+75 - 2804км пк4 (2802км + 375м – 2803км + 300м - по бухгалтерскому учету) (инв.№22253101), протяжённость участка 1,025км;
13. Перегон Разьезд 9км-Спандарян:                              
- 9км пк2+65 - 11км пк7+33 (8км + 265м – 10км + 733м - по бухгалтерскому учету) (инв.№26083007), протяжённость участка 2,468км;
Общей протяжённостью – 10,996 км.

	Ընդհանուր դրույթներ
	Հեղինակային հսկողության նպատակը՝  առավելագույնս ապահովել միջին վերանորոգված գծի տեխնիկական որոշումների և                                                                                            տեխնիկաէկոնոմիկական ցուցանիշների համապատասխանությունը նախագծով նախատեսվածին և համաձայն գործող տեխնիկական նորմատիվ ակտերի վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում նախագծային փաստաթղթերի մեջ ժամանակին կատարել փոփոխություններ:
Հեղինակային հսկողությունը իրականացվում է գծի վերանորոգման բոլոր փուլերում՝ 
1. Պետական ​​սահման - Այրում վազուրդ:
-  2581կմ պկ5 – 2581կմ պկ8+40 (2580կմ + 400մ – 2580կմ + 840մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310101), տարածքի երկարությունը 0,440կմ:
2. Այրում-Ախթալա վազուրդ:
 - 2582կմ պկ9 - 2584կմ պկ2+50 (2581կմ + 800մ – 2583կմ + 250մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ 20310201), տարածքի երկարությունը 1,450կմ:
3. Այրում-Ախթալա վազուրդ:
-2584կմ պկ8 - 2585կմ պկ8 (2583կմ + 700մ – 2584կմ + 700մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310201), տարածքի երկարությունը 1,100կմ:
4. Այրում-Ախթալա վազուրդ:
-2594կմ պկ6+50 - 2594կմ պկ9+83 (2593կմ + 650մ – 2593կմ + 983մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310201), տարածքի երկարությունը 0,333կմ:
5. Ախթալա- Հաղպատ վազուրդ:
-2594կմ պկ9+83 - 2595կմ պկ3+25 (2593կմ + 983մ – 2594կմ + 325մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310301), տարածքի երկարությունը 0.342կմ:

6.Սանահին-Կոբեր վազուրդ:
-2617կմ պկ1 - 2618կմ պկ6+75 (2616կմ + 0մ – 2617կմ + 675մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310601), տարածքի երկարությունը 1,675կմ:
7. Թումանյան-Չագալի վազուրդ:
-2631կմ պկ2+25 - 2631կմ պկ3+50 (2630կմ + 225մ – 2630կմ + 350մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310801), տարածքի երկարությունը 0,125կմ:
8. Թումանյան-Շագալի վազուրդ:
-2638կմ պկ7 - 2638կմ պկ9+62(2637կմ + 600մ – 2637կմ + 962մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310801), տարածքի երկարությունը 0,362կմ:
9. Շագալի-Փամբակ վազուրդ:
-2638կմ պկ9+63 - 2639կմ պկ2+88 (2637կմ + 963մ – 2638կմ + 288մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310901), տարածքի երկարությունը 0,326կմ:
10. Ջաջուր-Մաիսյան վազուրդ:
-2711կմ պկ3- 2711կմ պկ9 (2710կմ + 200մ – 2710կմ + 800մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ22163101), տարածքի երկարությունը 0,700կմ:
11. Գյումրի-Բայանդուր վազուրդ:
-2724կմ պկ-2  2724կմ պկ7+50 (2723կմ + 100մ – 2723կմ + 750մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ22183101), տարածքի երկարությունը 0.650կմ:
12. Արտենի Քարակերտ վազուրդ:
-2803կմ պկ3+75- 2804կմ պկ4 (2802կմ + 375մ – 2803կմ + 300մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ22253101), տարածքի երկարությունը 1,025կմ:
13. Խաչմերուկ 9 կմ  Սպանդարյան վազուրդ:
-9կմ պկ2+65 - 11կմ պկ7+33 (8կմ +265մ – 10կմ + 733մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ26083007), տարածքի երկարությունը 2,468կմ:
Ընդհանուր երկարությամբ – 10,996կմ:

	Порядок проведения Авторского надзора
	1. Проектировщик формирует группу по проведению авторского надзора.
2. Группа выполняется выезд на объект в согласованные с Исполнителем работ сроки.
3. Специалисты проектной организации посещают объект и проводят освидетельствование работ на соответствие проектной документации. Эти действия выполняют в присутствии представителей подрядчика по ремонту пути. При необходимости может присутствовать представитель заказчика (застройщика);
4. Составляется отчет о результатах надзора. В отчете указываются фактический объем выполненных работ Исполнителем и объём фактических затрат.

	Հեղինակային հսկողության անցկացման կարգը
	1. Նախագծողը կազմում է հեղինակային հսկողություն իրականացնող խումբ:
2. Կատարողի հետ համաձայնեցված ժամկետներում խումբը դուրս է գալիս օբյեկտ:
3. Նախագծային կազմակերպության մասնագետները այցելում են օբյեկտ և իրականցնում են քննություն աշխատանքների և նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանության մասին: Այս գործողությունները իրականացվում են գծի վերանորոգման  Կապալառուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Անհրաժեշտության դեպքում կարող է ներկա լինել նաև պատվիրատուն (Կառուցող):
4. Կազմվում է հսկողության արդյունքների հաշվետվություն: Հաշվետվության մեջ նշվում են Կատարողի կողմից իրականացված աշխատանքների փաստացի ծավալը և փաստացի ծախսերի ծավալը:

	Требования к составу Исполнительной документации, передаваемой Заказчику

	Исполнителем после проведения работ, передаётся Заказчику Отчёт о выполнении авторского надзора содержащий:
1. Пояснительную записку.
2. Сводный сметный расчет.
3. Объектную смету.
4.Сводную покилометровую ведомость объёмов работ.
 5. Ведомость негабаритных мест.
6. Ведомость габаритов платформ.
7. Ведомость высоты подвески контактной сети.
8. Ведомость возвышения наружного рельса в кривых с указанием скорости поездов.
9. Ведомость отклонений от проекта (если имееются).

	Պատվիտաուին փոխանցվող Կատարողական փաստաթղթերի կազմին ներկայացվող պահանջները


	Աշխատանքների ավարտից հետո Կատարողը Պատվիրատուին փոխանցում է հեղինակային հսկողություն իրականացնելու մասին հաշվետովություն, որն իր մեջ ներառում է ՝
1. Բացատրագիր,
2. Ամփոփ նախահաշվային հաշվարկ,
3. Օբյեկտի նախահաշիվ,
4. Աշխատանքային ծավալների ամփոփ կիլոմետրային ցանկ,
5. Արտաչափային տեղերի ամփոփագիր:
6. Կոնտակտային ցանցի կասեցման բարձրության թերթիկ,
7. Գնացքների թույլատրելի արագությունը ցույց տվող կորերում գծի արտաքին ռելսի բարձրության ամփոփագիր:
8. Նախագծից շեղումների ամփոփագիր (եթե այդպիսիները կան):

	Общие сроки и график выполнения работ
	Сроки выполнения работ:
начало работ – с момента выполнения строительно-монтажных работ 
окончание работ – 30.12.2026г.
Исполнитель по окончанию работ представляет Заказчику акт выполненных работ.

	Աշխատանքի կատարման ընդհանուր ժամկետները և ժամանակացույցը 

	Աշխատանքների կատարման ժամկետները՝
աշխատանքի մեկնարկ – շինարարամոնտաժային աշխատանքները սկսելու պահից 
աշխատանքների ավարտ – 30.12.2026թ.
Աշխատանքներն ավարտելուն պես Կատարողը Պատվիրատուին է ներկայացնում ավարտված աշխատանքների ակտ:

	Наблюдаемые результаты.
	Отчёт о выполнении авторского надзора содержащий:
- Пояснительную записку с основными объёмами работ;
- Сводный сметный расчет;
- Объектную смету;
- Ведомость объёмов выполненных работ.

	Դիտարկվող արդյունքները 
	Հեղինակային հսկողության իրականացման հաշվետվություն , որն իր մեջ ներառում է՝
- Պարզաբանող հուշաթերթ աշխատանքների հիմնական ծավալով;
- Ընդհանուր նախահաշվային հաշվարկ;
- Օբյեկտային նախահաշվարկ;
-Կատարված աշխատանքների ծավալի ամփոփագիր:

	Порядок контроля и приемки работ
	Авторский надзор за производством работ по ремонту пути осуществляется со стороны разработчика проекта – ЗАО «Транспроект» институт, который должен представить отчет о выполнения авторского надзора с изменениями (в случае если таковые имеются) вносимыми в проектно-сметную документацию.
Контроль над работой группы по проведению Авторского надзора во время посещения объекта осуществляет Производитель работ.
В случае соответствия выполненных работ условиям Договора, сторонами подписывается акт выполненных работ.
 В случае выявления несоответствий, Исполнитель должен устранить выявленные замечания повторного осмотра.

	Աշխատանքի վերահսկման և ընդունման կարգը 

	Գծի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման հեղինակային հսկողությունն իրականացնվում է նախագիծը մշակողի կողմից ՝ «Տրանսպրոեկտ» ինստիտուտ ՓԲԸ, որը պետք է ներկայացնի հեղնակային հսկողության իրականացման հաշվետվություն, նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերում արված փոփոխություններով (եթե այդպիսիք առկա են):
Օբյեկտ այցելելու ժամանակ հեղինակային հսկողություն իրականացնող խմբի հսկողությունը իրականացնում է աշխատանքներ կատարողը:
Կատարված աշխատանքների և Պայմանագրի պայմանների համապատասխանության դեպքում կողմերը ստորագրում են կատարված աշխատանքների Ակտ:
Անհամապատասխանություններ հայտնաբերվելու դեպքում, Կատարողը պետք է վերացնի հայտնաբերված թերությունները:
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ / ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
 на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт железнодорожного пути /
երկաթգծի կապիտալ նորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար
		Наименование товара/услуги
	Сумма в драмах РА без НДС
	Сумма в драмах РА с НДС

	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт железнодорожного пути
	335 000,00
	402 000,00

	Порядок формирования начальной (максимальной) цены
	Начальная (максимальная) цена составляет– 335 000,00 (триста тридцать пять тысяч) драм РА без НДС или 402 000,00 (четыреста две тысячи) драм РА с НДС.




	Перечень основных данных и требований /
Հիմնական տվյալների և պահանջների ցանկ
	Основные данные и требования /
Հիմնական տվյալներ և պահանջներ 

	1.Исходное состояние объекта, данные для проектирования и применяемые материалы /
Օբյեկտի նախնական վիճակը, նախագծման համար տվյալները և օգտագործվող նյութեր
	Путь закрыт для движения. Состояние отражено в дефектном акте.
Применяемые материалы:
-рельсы старогодные;
-шпалы ж/б. 
-скрепления типа КБ
-балласт щебёночный.
Գիծը երթևեկության համար փակ Է:  Վիճակը ներկայացված է թերությունների ակտում: 
Կիրառվող նյութեր՝
 -հնամաշ ռելսեր,
-երկաթ-բետոնե կոժղեր,
- КБ-65 ամրակներ,
-խճային բալաստ:


	2. Сроки проектирования /
Նախագծման ժամկետները

	Срок выполнения работ – 30 календарных дней 
 со дня подписания договора.
Աշխատանքների կատարման ժամկետը 30 օրացույցային օր պայմանագրի ստորագրման պահից  


	3. Местонахождение объектов / Օբյեկտի գտնվելու վայրը 


	Ст. Ванадзор
-19-й вытяжной путь(20 путь по бухгалтерскому учету)инв.№20611021;
-межстрелочный участок СП21-СП53 (15 путь по бухгалтерскому учету)инв.№20611017;
-межстрелочный участок СП53-СП55 (15 путь по бухгалтерскому учету)инв.№20611017;
- 14 путь инв.№20611016.
Общей протяжённостью – 0,670 км.
Վանաձոր կայարան 
-19-րդ արտաձգման գիծ(20-րդ գիծ ըստ հաշվապահական հաշվառման գ/հ.№20611021;
-միջսլաքային հատված СП21-СП53(15 -րդ գիծ ըստ հաշվապահական հաշվառման գ/հ.№20611017;
- միջսլաքային հատված СП53-СП55(15 -րդ գիծ ըստ հաշվապահական հաշվառման գ/հ.№20611017;
-14-րդ գիծ գ/հ.№20611016
Ընդհանուր երկարությունը – 0.670կմ:

	4. Состав работ /
Աշխատանքների կազմը
	При разработке проекта на капитальный ремонт пути, в соответствии пункта 4.2 распоряжения №2888р от 12.12.2021г., предусмотреть:
- разборку рельсо-шпальной решётки вручную;
-срезку загрязнённого балластного слоя на глубину не менее 20 см ниже подошвы шпал автотракторной техникой со сдвижкой на откос земляного полотна; 
-планировку земляного полотна механизированным способом;
- срезку и планировку обочин;
- сборку рельсо-шпальной решётки вручную; 
- балластировку пути, из расчёта толщины балластного слоя под подошвой шпалы не менее 20см (1600м³ на 1км);
- выправку пути;
Дополнительные требования:
- возможность внесения изменений в проектную документацию в рамках авторского надзора. 
Գծի կապիտալ նորոգման նախագծի մշակման ժամանակ, 12.12.2021թ.-ի թիվ 2888р կարգադրության 4.5.-րդ կետի համաձայն, հաշվի առնել՝
· Մինչև գծի ապամոնտաժումը անպիտան կոճղերի փոխարինում;
· Աղտոտված բալաստային շերտի ավտոտրակտորային սարքավորւմներով կտրում կոճղի ներբանից ոչ ավել քան 20սմ խորությամբ հողապաստառի  տեղաշարժով;
· Հողապաստառի հավասարեցումը մեքենայացված եղանակով;
· Ճանապարհի եզրերի կտրում և հարթեցում;
· Երկաթուղային գծի վրա գծի ապամոնտաժում և տեղադրում գծատեղադրիչով;
· Գծի բալաստավորում, բալաստային շերտի հաստությունը  կոճղի ներբանի տակ ոչ պակաս 20սմ հաշվարկից (1600մ³ 1կմ-ին);
· Գծի ուղղում;
· Շահագործվող գծերի վրայով տեխնիկայի և նյութերի տեղափոխում:
Լրացուցիչ պահանջներ.
- ապահովել հեղինակային վերահսկողության շրջանակներում նախագծային փաստաթղթերում փոփոխություններ կատարելու հնարավորությունը:

	5. Результаты работ /
Աշխատանքների արդյունքը
	Проектная документация (Рабочий проект) должна включать в себя  один альбом и три книги.
I. Альбом №1 «Верхнее строение пути» должен содержать чертежи, выполненные на основе инженерных изысканий:
0. План съемки местности М 1:500 или М 1:1000 (при необходимости отдельных участков) с обозначением путей, стрелочных переводов, зданий, наземных коммуникаций, линий электроснабжения и связи, существующих водоотводных и искусственных сооружений, опор КС и прочих опор в пределах полосы отвода ж.д. 
0. Продольный профиль пути.
II.  Книга №1 «Пояснительная записка» должна содержать:
1. Задание на проектирование.
2. Сводная ведомость объёмов работ по участку ремонта .
3. Ведомость привязки проектно-планового положения пути к реперной системе.
4. Ведомость негабаритных мест.
5. Ведомость высоты подвески контактной сети.
4. 6. Ведомость искусственных сооружений. 
III. Книга №2 «Проект организации работ» должен содержать разделы:
1. Характеристика ремонтируемого пути.
2. Основные объёмы работ.
3. Порядок производства работ.
4. Производственный состав.
5. Организация работ.
6. Перечень потребных машин, механизмов и путевого инструмента.
7. Требования безопасности к организации работ.
8.Требования безопасности при выполнении работ с применением железнодорожно-строительных машин.
9. Требования безопасности при выполнении газо-сварочных работ.
10.Требования безопасности к применению средств индивидуальной защиты.
11. Действия руководителя работ при возникновении чрезвычайных ситуаций.
12.Требования по экологической безопасности при производстве среднего ремонта на железнодорожном перегоне.
13. Требования к строительному надзору за ходом работ.
14. Требования к приемке выполненных работ.
15. Перечень ответственных руководителей работ.
IV. Книга №3  «Сметы»  должна содержать:  
1. Локальные сметы.
2. Сводный сметный расчёт.
3. Ведомость используемых материалов.
Նախագծային փաստաթղթերը (Աշխատանքային նախագիծը) պետք է ներառեն մեկ ալբոմ և երեք գիրքից: 
I. Ալբոմ թիվ 1.  «Գծի վերին կառուցվածքը» պետք է պարունակի գծագիր, իրականացված  ինժեներական հետազոտությունների հիման վրա՝
2. Տարածքի հետազոտման պլան М 1:500 կամ М 1:1000 (անհրաժեշտության դեպքում առանձին տարածքների) նշելով գծերը, սլաքային փոխադրիչները, շենքերը, ցամաքային հաղորդակցությունները, էլեկտրամատակարարման և հաղորդակցության գծերը, առկա ջրահեռացման և արհեստական ​​կառույցները, կապի ցանցերի հենարանները և երկաթուղային հեռացման գոտու ներսում այլ հենարանները:
2. Գծի երկայնական պրոֆիլ;
II. Գիրք թիվ 1. «Բացատրական նշում» պետք է պարունակի.
1. Նախագծման առաջադրանք:
2. Տարացքի աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր:
3. Գծի պլանա-նախագծային դիրքը հենանշային համակարգին
կապելու ամփոփագիր:
4. Արտաչափային տեղերի ամփոփագիր:
5. Կոնտակտային ցանցի կախոցի բարձրության ամփոփագիր:
6. Արհեստական ​​կառույցների ամփոփագիր: 
III. Թիվ 2 «Աշխատանքի նախագծի կազմակերպում» գիրքը պետք է պարունակի բաժիններ.
1. Վերանորոգվող գծերի բնութագրեր:
2. Հիմնական աշխատանքի ծավալ:
3. Արտադրական աշխատանքի կարգ:
4. Արտադրական կազմ:
5. Աշխատանքի կազմակերպում:
6. Պահանջվող մեքենաների, մեխանիզմների և գծային գործիքների ցուցակ:
7. Աշխատանքի կազմակերպման անվտանգության պահանջներ:
8. Երկաթուղային շինարարական մեքենաների օգտագործման հետ կապված աշխատանքներ կատարելիս անվտանգության պահանջներ:
9. Գազի եռակցման աշխատանքներ կատարելիս անվտանգության պահանջներ:
10. Անհատական ​​պաշտպանիչ սարքավորումների օգտագործման անվտանգության պահանջներ:
11. Արտակարգ իրավիճակների դեպքում աշխատանքի ղեկավարի գործողություններ:
12. Երկաթուղային վազուրդում միջին նորոգումների ժամանակ բնապահպանական անվտանգության պահանջները:
13. Աշխատանքի քայլերի ընթացքում շինարարության նկատմամբ վերահսկողության պահանջներ:
14.Կատարված աշխատանքի ընդունման պահանջները:
15. Աշխատանքի պատասխանատու ղեկավարների ցուցակ,
IV. Գրքի թիվ 3 «Նախահաշիվները» պետք է պարունակի.
1. Տեղական նախահաշիվներ:
2. Հավաք նախահաշվային հաշվարկ:
3. Օգտագործվող նյութերի ամփոփագիր:

	7. Передача - приемка работ / Աշխատանքների հանձնում-ընդունումը
	Рабочий проект передаётся Заказчику по акту приёма-передачи, в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.
Աշխատանքային նախագիծը փոխանցվում է Պատվիրատուին հանձնման-ընդունման ակտի համաձայն, 3 օրինակով թղթային կրիչի և էլեկտրոնային տեսքով:
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение авторского надзора
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
հեղինակային հսկողության իրականացման

		Наименование товара/услуги
	Сумма в драмах РА без НДС
	Сумма в драмах РА с НДС

	Авторский надзор при выполнении капитального ремонта
	321 666,67
	386 000,00

	Порядок формирования начальной (максимальной) цены
	Начальная (максимальная) цена составляет–- 321 666,67 (триста двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) драм РА и шестьдесят семь лумы без НДС или 386 000,00 (триста восемьдесят шесть тысяч) драм РА с НДС.




	Перечень основных данных и требований
Հիմնական տվյալների և պահանջների ցուցակ
	Основные данные и требования
Հիմնական տվյալները և պահանջները

	Общие положения 

	Назначение авторского надзора – обеспечить максимальное соответствие технических решений и технико-экономических показателей, отремонтированного капитальным ремонтом пути показателям, предусмотренным   проектом и своевременное   внесение изменения в проектную документацию в процессе проведения ремонта    в соответствии с требованиями   действующих технических нормативных актов.
Авторский надзор проводится на всех этапах ремонта пути, на участке:
Ст. Ванадзор
-19-й вытяжной путь(20 путь по бухгалтерскому учету)инв.№20611021;
-межстрелочный участок СП21-СП53(15 путь по бухгалтерскому учету)инв.№20611017;
-межстрелочный участок СП53-СП55(15 путь по бухгалтерскому учету)инв.№20611017;
- 14 путь
 (инв.№ 20611016),
Общей протяжённостью – 0,670 км.

	Ընդհանուր դրույթներ
	Հեղինակային հսկողության նպատակը՝  առավելագույնս ապահովել միջին վերանորոգված գծի տեխնիկական որոշումների և                                                                                            տեխնիկաէկոնոմիկական ցուցանիշների համապատասխանությունը նախագծով նախատեսվածին և համաձայն գործող տեխնիկական նորմատիվ ակտերի վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում նախագծային փաստաթղթերի մեջ ժամանակին կատարել փոփոխություններ:
Հեղինակային հսկողությունը իրականացվում է գծի վերանորոգման բոլոր փուլերում՝ 
Վանաձոր կայարան 
-19-րդ արտաձգման գիծ(20-րդ գիծ ըստ հաշվապահական հաշվառման գ/հ.№20611021;
-միջսլաքային հատված СП21-СП5315 -րդ գիծ ըստ հաշվապահական հաշվառման գ/հ.№20611017;
- միջսլաքային հատված СП53-СП5515 -րդ գիծ ըստ հաշվապահական հաշվառման գ/հ.№20611017;
-14-րդ գիծ
Գույքահամար № 20611016
Ընդհանուր երկարությունը – 0.670կմ:

	Порядок проведения Авторского надзора
	1. Проектировщик формирует группу по проведению авторского надзора.
2. Группа выполняется выезд на объект в согласованные с Исполнителем работ сроки.
3. Специалисты проектной организации посещают объект и проводят освидетельствование работ на соответствие проектной документации. Эти действия выполняют в присутствии представителей подрядчика по ремонту пути. При необходимости может присутствовать представитель заказчика (застройщика);
4. Составляется отчет о результатах надзора. В отчете указываются фактический объем выполненных работ Исполнителем и объём фактических затрат.

	Հեղինակային հսկողության անցկացման կարգը
	1. Նախագծողը կազմում է հեղինակային հսկողություն իրականացնող խումբ:
2. Կատարողի հետ համաձայնեցված ժամկետներում խումբը դուրս է գալիս օբյեկտ:
3. Նախագծային կազմակերպության մասնագետները այցելում են օբյեկտ և իրականցնում են քննություն աշխատանքների և նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանության մասին: Այս գործողությունները իրականացվում են գծի վերանորոգման  Կապալառուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Անհրաժեշտության դեպքում կարող է ներկա լինել նաև պատվիրատուն (Կառուցող):
4. Կազմվում է հսկողության արդյունքների հաշվետվություն: Հաշվետվության մեջ նշվում են Կատարողի կողմից իրականացված աշխատանքների փաստացի ծավալը և փաստացի ծախսերի ծավալը:

	Требования к составу Исполнительной документации, передаваемой Заказчику

	Исполнителем после проведения работ, передаётся Заказчику Отчёт о выполнении авторского надзора содержащий:
1. Техническое задание.
2. Пояснительную записку.
3. Сводный сметный расчет.
4. Объектную смету.
5. Сводную ведомость объёмов работ на участок ремонта.
 6. Ведомость негабаритных мест.
7. Ведомость высоты подвески контактной сети.
8. Ведомость отклонений от проекта (если имееются).

	Պատվիտաուին փոխանցվող Կատարողական փաստաթղթերի կազմին ներկայացվող պահանջները


	Աշխատանքների ավարտից հետո Կատարողը Պատվիրատուին փոխանցում է հեղինակային հսկողություն իրականացնելու մասին հաշվետովություն, որն իր մեջ ներառում է ՝
1.Տեխնիկական պայմաններ
2. Բացատրագիր,
3. Ամփոփ նախահաշվային հաշվարկ,
4. Օբյեկտի նախահաշիվ,
5. Նորոգման  ծավալների ամփոփոփագիր 
6. Արտաչափային տեղերի ամփոփագիր:
7. Կոնտակտային ցանցի բարձրության ամփոփագիր,
8. Նախագծից շեղումների ամփոփագիր (եթե այդպիսիները կան):

	Общие сроки и график выполнения работ
	Сроки выполнения работ:
начало работ – с момента выполнения строительно-монтажных работ 
окончание работ – 30.12.2026г.
Исполнитель по окончанию работ представляет Заказчику акт выполненных работ.

	Աշխատանքի կատարման ընդհանուր ժամկետները և ժամանակացույցը 

	Աշխատանքների կատարման ժամկետները՝
աշխատանքի մեկնարկ – շինարարամոնտաժային աշխատանքները սկսելու պահից 
աշխատանքների ավարտ – 30.12.2026թ.
Աշխատանքներն ավարտելուն պես Կատարողը Պատվիրատուին է ներկայացնում ավարտված աշխատանքների ակտ:

	Наблюдаемые результаты.
	Отчёт о выполнении авторского надзора.


	Դիտարկվող արդյունքները 
	Հեղինակային հսկողության իրականացման հաշվետվություն 


	Порядок контроля и приемки работ
	Авторский надзор за производством работ по ремонту пути осуществляется со стороны разработчика проекта – ЗАО «Транспроект» институт, который должен представить отчет о выполнения авторского надзора с изменениями (в случае если таковые имеются) вносимыми в проектно-сметную документацию.
Контроль над работой группы по проведению Авторского надзора во время посещения объекта осуществляет Производитель работ.
В случае соответствия выполненных работ условиям Договора, сторонами подписывается акт выполненных работ.
 В случае выявления несоответствий, Исполнитель должен устранить выявленные замечания повторного осмотра.

	Աշխատանքի վերահսկման և ընդունման կարգը 

	Գծի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման հեղինակային հսկողությունն իրականացնվում է նախագիծը մշակողի կողմից ՝ «Տրանսպրոեկտ» ինստիտուտ ՓԲԸ, որը պետք է ներկայացնի հեղնակային հսկողության իրականացման հաշվետվություն, նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերում արված փոփոխություններով (եթե այդպիսիք առկա են):
Օբյեկտ այցելելու ժամանակ հեղինակային հսկողություն իրականացնող խմբի հսկողությունը իրականացնում է աշխատանքներ կատարողը:
Կատարված աշխատանքների և Պայմանագրի պայմանների համապատասխանության դեպքում կողմերը ստորագրում են կատարված աշխատանքների Ակտ:
Անհամապատասխանություններ հայտնաբերվելու դեպքում, Կատարողը պետք է վերացնի հայտնաբերված թերությունները:





[bookmark: _Toc222388075]Приложение № 2.4 
к извещению о проведении запроса котировок 
№ЮКЖД-ЗКЦ 026/015
Форма описи документов, представляемых для участия в Запросе котировок
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в запросе котировок 
Настоящим____________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя или физического лица – участника Запроса)
подтверждает, что для участия в данном Запросе котировок нами направляются ниже перечисленные документы:
	№
п/п
	Наименование документов
	Кол-во 
страниц
	Номер страницы

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	



Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника Запроса котировок                                                                            /     ФИО    /
м.п.












[bookmark: _Toc222388076]Приложение № 3
к извещению о проведении запроса котировок 
№ЮКЖД-ЗКЦ 026/015

Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника

 Форма заявки участника

На бланке участника
[bookmark: _Toc48593638][bookmark: _Toc48741182][bookmark: _Toc51079436]ЗАЯВКА ______________ (наименование участника) НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК №ЮКЖД-ЗКЦ 026/015

	
	


Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее - участник) (указать наименование участника или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив все извещение о проведении запроса котировок, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в запросе котировок №ЮКЖД-ЗКЦ 026/015 (далее – запрос котировок) на право заключения договора указать предмет договора.
Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.
Настоящим подтверждается, что _________ (наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями извещения о проведении запроса котировок, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.
В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:
- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;
- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);
- ЗАО «ЮКЖД» вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса котировок объяснения причин;
- при наличии в котировочной заявке арифметических ошибок в расчете цены с НДС, цена с НДС будет пересчитана экспертной группой в соответствии с порядком расчета цены с НДС; 
- по итогам запроса котировок заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками запроса котировок в порядке и в случаях, установленных извещением о проведении запроса котировок. 
В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:
1. Подписать договор(ы) на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объявленных в извещении о проведении запроса котировок.
2. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором, строго в соответствии с требованиями такого договора. 
3. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями извещения о проведении запроса котировок.
Настоящим подтверждаем, что:
- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника) согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания победителем заказчику;
- поставляемый товар не является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);
- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием извещения о проведении запроса котировок (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);
- ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;
- в отношении ____ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;
- на имущество ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;
- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;
Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе котировочной заявки.
Сведения об участнике:
1. Юридический адрес (в случае участия физических лиц - место регистрации): _ указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
2. Фактическое местонахождения (в случае участия физических лиц – место жительства): _ указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
3. Телефон: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _
4. Факс (при наличии): указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _
5. Адрес электронной почты: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _
6. Руководитель: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
7. ИНН указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
8. Контактные лица:
Уполномоченные представители заказчика могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации об участнике:
Справки по общим вопросам и вопросам управления
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по кадровым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по техническим вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по финансовым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.
В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

[bookmark: _Toc48593639]Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование участника)
___________________________________________
(должность, подпись, ФИО)
Печать (при наличии)


«____» _________ 20__ г.

[bookmark: _Toc222388077]Приложение № 4
     к извещению о проведении запроса котировок 
№ЮКЖД-ЗКЦ 026/015

Форма технического предложения участника.
Техническое предложение[footnoteRef:1] [1:  Форма технического предложения может быть изменена заказчиком в зависимости от предмета закупки и требований к закупаемым товарам, работам, услугам. В форме технического предложения должна быть предусмотрена возможность для участника указать сведения, требуемые в техническом задании.] 

Оформляется участником 
	
«____» _________ 20__ г.

Наименование участника: 
Наименование участника:
Адрес:
Тел:
ИНН:	

Номер закупки, номер и предмета №ЮКЖД-ЗКЦ 026/015, право заключения договора на предоставление услуг по разработке проектно-сметной документации на средний и капитальный ремонт пути и представление услуг по авторскому надзору.
участник должен указать номер закупки, номер, соответствующие указанным в извещении о проведении запроса котировок
	1. Наименование оказываемых услуг, их количество (объем) и начальная (максимальная) цена договора

		№
	Наименование работы

	Ед. изм. в км
	Цена за 1 ед. в драмах РА без НДС
	Сумма без учета НДС, драм РА
	Цена за 1 ед. в драмах РА с НДС
	Сумма с учетом НДС, драм РА

	1
	Услуга по разработке проектно-сметной документации на средний и капитальный ремонт пути и представление услуг по авторскому надзору, в т.ч.:
	
	
	Указать общую сумму без НДС
	
	Указать общую сумму с НДС

	1.1
	разработка проектно-сметной документации на средний ремонт пути
	10,996
	Указать цену за ед. без НДС
	Указать сумму без НДС
	Указать цену за ед. с НДС
	Указать сумму с НДС

	1.2
	авторский надзор при выполнении среднего ремонта пути
	10,996
	Указать цену за ед. без НДС
	Указать сумму без НДС
	Указать цену за ед. с НДС
	Указать сумму с НДС

	1.3
	разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт пути
	0,670
	Указать цену за ед. без НДС
	Указать сумму без НДС
	Указать цену за ед. с НДС
	Указать сумму с НДС

	1.4
	авторский надзор при выполнении капитального ремонта пути
	0,670
	Указать цену за ед. без НДС
	Указать сумму без НДС
	Указать цену за ед. с НДС
	Указать сумму с НДС




	Порядок формирования начальной (максимальной) цены
 
 
	Цена договора включает (участник должен указать цену в соответствии с порядком формирования начальной (максимальной) цены, указанным в техническом задании документации. 

	Характеристики предлагаемых услуг[footnoteRef:2] [2: 
] 


	Указать наименование услуги
	Технические и функциональные характеристики услуги
	Участник должен перечислить характеристики услуг в соответствии с требованиями технического задания документации и  указать их конкретные значения.

Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемые услуги соответствуют техническим и функциональным требованиям к услугам, указанным в техническом задании документации.».

	
	Характеристики услуг, относящиеся к безопасности
	Участник должен указать характеристики услуг, в части их безопасности в соответствии с требованиями технического задания документации (при необходимости с указанием нормативно-правовых актов, которыми установлены требования).
Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что услуги соответствует требованиям к безопасности услуг, указанным в техническом задании документации.».

	
	Характеристики услуг, относящиеся к качеству
	Участник должен указать характеристики услуг в части их качества в соответствии с требованиями технического задания документации (при необходимости с указанием нормативно-правовых актов, которыми установлены требования).
Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемые услуги соответствует требованиям к качеству услуг, указанным в техническом задании документации.».

	Результат оказания услуг

	Участник должен указать гарантируемый результат и согласие с условиями технического задания документации. документации, договоре». 

	Место, условия и порядок оказания услуг

	Место оказания услуг
	Участник должен указать место оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания.
Участник вместо указания места оказания услуг вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что окажет услуги в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании документации.».


	Условия оказания услуг
	Участник должен указать условия оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания.
Участник вместо указания условий оказания услуг вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что окажет услуги в соответствии с условиями оказания услуг, указанными в техническом задании документации.

	Сроки, оказания услуг
	Участник должен указать оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания в формате: ДД.ММ.ГГГГ.
Участник вместо указания сроков оказания услуг вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что окажет услуги в сроки, указанные в техническом задании документации.
Участник должен указать срок оказания услуг, но не больше срока, установленного в техническом задании: «Срок оказания услуг составляет __ дней (указать конкретное значение)».

	Форма, сроки и порядок оплаты

	Форма оплаты
	Участник должен указать форму оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания.
Участник вместо указания формы оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен с формой оплаты, указанной в техническом задании документации.

	Срок и порядок оплаты
	Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания.
Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает,  что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании документации.
Участник должен указать срок оплаты, но не меньше срока, установленного в техническом задании: «Срок оплаты составляет __ дней (указать конкретное значение) от ______».



Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________
(Полное наименование участника)
_______________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)                                                                                 

                                    		
(Печать при наличии)


[bookmark: _Toc222388078]Приложение №5 
к извещению о проведении запроса котировок №ЮКЖД-ЗКЦ 025/015           
РЕКОМЕНДУЕМАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
	
	


	ՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ  
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ                                                  
                                                     №НЮ -   ______________________
 ДОГОВОР НА                                                            
[bookmark: _Toc211500849][bookmark: _Toc222388079]ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ                  
   ք.Երևան/ г.Ереван                                                                                                            “_____  ” ______________ 2025 թ./г.


	«Հարավկովկասյան եկաթուղի» ՓԲԸ, այսուհետ անվանվելով «ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ», ի դեմս գլխավոր տնօրեն  Ալեքսեյ Վալերիի Մելնիկովի,                                      ով գործում է Կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ----------------------------,                  այսուհետ՝ «ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ», ի դեմս                         տնօրեն ---------------------,                              ով գործում է Կանոնադրության հիման վրա,                    մյուս կողմից, այսուհետ միասին անվանվելով «ԿՈՂՄԵՐ», / «ՀԿԵ» ՓԲԸ մրցույթային հանձնաժողովի առ ________թ. նիստի թիվ __ արձանագրության հիման վրա/, կնքեցին սույն Պայմանագիրը հետևյալի մասին.
	ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора Алексея Валерьевича Мельникова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и -------------------, далее «ПОДРЯДЧИК», в лице директора --------------------------, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «СТОРОНЫ», / на основании протокола заседания конкурсной комиссии ЗАО «ЮКЖД» №______ от _______г./ заключили настоящий Договор о нижеследующем:


	1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ պարտավորվում է ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ հանձնարարությամբ կատարել 1.2 ենթակետում նշված աշխատանքները, իսկ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆ պարտավորվում է ընդունել և վճարել դրանց դիմաց  սահմանված կարգով՝ սույն Պայմանագրի 3-րդ կետին համապատասխան:
1.2. ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ հանձնարարությամբ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ պարտավորվում է կատարել հետևյալ աշխատանքները`
1.2.1.«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ երկաթուղային գծերի միջին նորոգման աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերի մշակում գծի հատվածներում՝ համաձայն Տեխնիկական առաջադրանքի (Հավելված թիվ 1,3)։
1.2.2. Երկաթուղային գծերի տեղամասերում միջին նորոգման աշխատանքների ժամանակ հեղինակային հսկողության իրականացում՝ համաձայն Տեխնիկական առաջադրանքի    (Հավելված թիվ 2,4), այսուհետ` «Աշխատանքներ»։
1․3․Նախագծային փաստաթղթերի մշակման Աշխատանքների կատարման ժամկետը՝ թիվ 1 և 3 տեխնիկական առաջադրանքների համաձայն::
1.4. Հեղինակային հսկողության կատարման ժամկետը՝ շինարարամոնտաժային աշխատանքները սկսելու պահից մինչև դրանց ավարտը, բայց ոչ ուշ, քան 30.12.2026թ։

	1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется по поручению ЗАКАЗЧИКА, выполнить работы, указанные в подпункте 1.2, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить за данные работы в установленном порядке в соответствии с пунктом 3 настоящего Договора.
1.2. По поручению ЗАКАЗЧИКА,  ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить следующие  работы: 

1.2.1.Разработка проектной документации среднего и капитального  ремонта на участках  железнодорожных путей ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», согласно Техническому заданию (Приложение №1,3).
1.2.2. Выполнение авторского надзора во                                  время среднего  и капитального ремонта на участках железнодорожных путей, согласно Техническому заданию (Приложение №2,4), далее - «Работы».
1.3. Срок выполнения Работ по разработке проектной документации- в соответствии с Техническими заданиями №1 и 3. 

1.4. Срок выполнения авторского надзора - с момента начала строительно-монтажных работ до их окончания, но не позднее 30.12.2026г.

	2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
2.1․ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ պարտավոր է.
2.1.1 Աշխատանքները կատարել պատշաճ որակով և ամբողջ ծավալով՝ ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերին և ստանդարտներին, ինչպես նաև միջպետական ​​ստանդարտներին համապատասխան։
2.1.2 Կատարել Աշխատանքները Տեխնիկական առաջադրանքներին համապատասխան    (Հավելվածներ թիվ 1, թիվ 2, թիվ3, թիվ4)։      
2.1.3․ Աշխատանքների կատարման  համար անհրաժետ և ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ  կողմից ներկայացվող ելակետային տվյանների հիման վրա մշակել աշխատանքային նախագիծ։
2.1.4. Աշխատանքները կատարել անձամբ, սեփական ուժերով կամ ենթակապալառու կազմակերպությունների  ներգրավմամբ, որոնք  իրավունք ունեն կատարել այդ Աշխատանքները։
2.2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ իրավունք ունի.
2.2.1․Միակողմանի լուծել սույն Պայմանագիրը՝ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ կողմից Աշխատանքների համար Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում չվճարելու դեպքում։ 
2.2.2.Ինքնուրույն որոշել Աշխատանքների իրականացման կարգը:
2.3.  ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆ պարտավոր է՝
2.3.1. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻՆ տրամադրել բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, նախկինում կատարված հետազոտությունների արդյունքները և շահագործող ստորաբաժանումների հաշվետվություններն ու դիտարկումները (պլան, երկայնական պրոֆիլ, թերությունների ամփոփագրեր, տեխ․ անձնագրեր և այլն)։  
2.3.2. Պահանջների բացակայության դեպքում ընդունել  ԿԱՊԱԼՌՈՒԻ կողմից կատարված Աշխատանքների արդյունքները համաձայն սույն Պայմանագրի 1.2. կետի:
2.3.3. Վճարել կատարված Աշխատանքների դիմաց սույն Պայմանագրի 3 կետում նախատեսված չափով և կարգով։
2.4.  ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆ իրավունք ունի՝


2.4.1. Հսկողություն իրականացնել ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ կողմից Աշխատանքների պատշաճ կատարման նկատմամբ, չմիջամտելով վերջինիս գործունեությանը։

	2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.   ПОДРЯДЧИК обязан:
2.1.1. Выполнить Работы в надлежащем качестве и в полном объеме в соответствии с действующими в РА строительными нормами и стандартами, а также с межгосударственными стандартами. 
2.1.2. Выполнить Работы в соответствии                                    с Техническими заданиями                                     (Приложения № 1, № 2, №3, №4).
2.1.3. На основе исходных данных, необходимых для выполнения Работ и представленных ЗАКАЗЧИКОМ, разработать рабочий проект. 

2.1.4. Выполнить Работы лично, собственными                силами или с привлечением субподрядных организаций, которые имеют право на выполнение данных Работ.
2.2. ПОДРЯДЧИК имеет право:
2.2.1. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае неуплаты Работ со стороны ЗАКАЗЧИКА в установленном Договором порядке и сроки.
2.2.2.Сомостоятельно определить порядок проведения Работ.
2.3.  ЗАКАЗЧИК обязан:
2.3.1.Представить ПОДРЯДЧИКУ всю необходимую документацию, результаты ранее выполненных обследований, изысканий, отчеты и наблюдения эксплуатирующих подразделений (план, продольный профиль, дефектные ведомости, тех. паспорта и пр.).                                                               
2.3.2. Принять результаты Работ, выполненных ПОДРЯДЧИКОМ согласно пункту 1.2. настоящего Договора, при отсутствии претензий.
2.3.3. Оплатить за выполненную Работу в размере и порядке, предусмотренных в п.3 настоящего Договора.
2.4.  ЗАКАЗЧИК имеет право: 


2.4.1. Осуществлять контроль за надлежащим выполнением Работ, выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ, не вмешиваясь в деятельность последнего.


	3.  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ և ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1. Սույն Պայմանագրի արժեքը կազմում է                    ________(__________) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:
3.1.1.Սույն Պայմանագրով երկաթգծի միջին նորոգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների արժեքը կազմում է ______(_____________) ՀՀ դրամ,                   ներառյալ ԱԱՀ:
3.1.2 Սույն Պայմանագրով երկաթգծի կապիտալ  նորոգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների արժեքը կազմում է ______(_____________) ՀՀ դրամ,                   ներառյալ ԱԱՀ:

3.1.3. Սույն Պայմանագրով միջին նորոգում կատարելիս հեղինակային հսկողության իրականացման արժեքը կազմում է       ___________(___________) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:
3.1.4. Սույն Պայմանագրով կապիտալ  նորոգում կատարելիս հեղինակային հսկողության իրականացման արժեքը կազմում է       ___________(___________) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

3.2. Կատարված Աշխատանքների դիմաց վճարումն իրականացվում է հանձման-ընդունման Ակտը ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ կողմից ստորագրվելուց հետո 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացում, Պատվիրատուի կողմից ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ հաշվեհամարին դրամական միջոցների փոխանցման միջոցով, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ կողմից ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրի հիման վրա:

	3.  ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПЛАТЫ

3.1 Цена настоящего Договора составляет                   ________(________) драм РА, в том числе НДС.
3.1.1. Стоимость Работ по разработке проектной документации на средний ремонт железнодорожного пути, по настоящему Договору, составляет _________(____________) драм РА, в том числе НДС.
3.1.2.Стоимость Работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт железнодорожного пути, по настоящему Договору, составляет _________(____________) драм РА, в том числе НДС.
3.1.3. Стоимость выполнения авторского надзора при выполнении среднего ремонта, по настоящему Договору, составляет       __________(____________) драм РА, в том числе НДС.
3.1.4. Стоимость выполнения авторского надзора при выполнении капитального ремонта, по настоящему Договору, составляет       __________(____________) драм РА, в том числе НДС.

3.2. Оплата за выполненную Работу осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания ЗАКАЗЧИКОМ Акта сдачи-приемки выполненных Работ, путем перечисления со стороны ЗАКАЗЧИКА денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА, на основании счета-фактуры, представленного ПОДРЯДЧИКОМ.

	4.  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ և ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
4.1.Աշխատանքների ընդունումը ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ կողմից իրականացվում է սույն Պայմանագրի 2.1.1. և 2.1.2. ենթակետերում նշված պահանջներին համապատասխան:
4.2.Աշխատանքներն ավարտելուց հետո` ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻՆ է ներկայացնում Աշխատանքների հանձման-ընդունման Ակտը:
4.3. ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆ հանձման-ընդունման Ակտը ստանալու պահից 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացում ստորագրում է այն և ուղարկում մեկ օրինակը ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻՆ, հակառակ դեպքում`ներկայացնում էհիմնավորված մերժում: Հանձման-ընդունման Ակտը ստորագրվելուց հետո Աշխատանքները համարվում են ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ կողմից ընդունված:

4.4. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻՆ է հանձնում Աշխատանքների արդյունքները համաձայն Տեխնիկական առաջադրանքների (Հավելված թիվ 1, թիվ 2, թիվ 3, թիվ 4 ):
4.5. Եթե Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքների կատարումը ընդհատվում է ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ մեղքով, վերջինս փոխհատուցում է ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻՆ փաստացի կատարված Աշխատանքների արժեքը:
	4.  ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1.Приемка Работ ЗАКАЗЧИКОМ                  осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в подпунктах 2.1.1. и 2.1.2. настоящего Договора.
4.2. После завершения Работ ПОДРЯДЧИК представляет ЗАКАЗЧИКУ Акт сдачи-приемки Работ.

4.3. ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки, подписывает его и отправляет один экземпляр подписанного Акта ПОДРЯДЧИКУ, в противном случае представляет мотивированный отказ. После подписания  Акта сдачи-приема,  Работа считается принятой ЗАКАЗЧИКОМ. 


4.4. ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ результаты Работ в соответствии Техническим заданиям (Приложение №1, №2, №3, №4).

4.5.Если выполнение Работ по Договору прерывается по вине ЗАКАЗЧИКА, то он                                                                                                                             компенсирует ПОДРЯДЧИКУ стоимость фактически выполненных Работ. 

 

	5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1.Սույն Պայմանագրով պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար Կողմերը կրում են ՀՀ օրենսդրությամբ  նախատեսված պատասխանատվություն:
5.2.ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ կողմից կատարված Աշխատանքների համար սույն Պայմանագրի 3 կետում նախատեսված վճարման ժամկետների խախտման դեպքում ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ իրավունք ունի ժամկետանց յուրաքանչյուր օրացույցային օրվա համար ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻՑ պահանջել  տույժ չվճարված գումարի 0,13 % չափով, բայց ոչ ավելի, քան չվճարված գումարի 10%:
5.3.ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ կողմից Աշխատանքների կատարման ժամկետների խախտման դեպքում ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆ իրավունք ունի ժամկետանց յուրաքանչյուր օրացույցային օրվա համար պահանջել ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻՑ տույժ 0,13% չափով չկատարված Աշխատանքների գնից, բայց ոչ ավելի, քան չկատարված Աշխատանքների գնի 10%:
5.4.ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ պատասխանատվություն  է կրում սույն  Պայմանագրի  կատարման մեջ ներգրավված երրորդ անձանց գործողությունների համար:
	5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РА.
5.2. За нарушение ЗАКАЗЧИКОМ предусмотренных п.3   настоящего   Договора     сроков оплаты за выполненные Работы, ПОДРЯДЧИК вправе требовать с ЗАКАЗЧИКА пеню в размере 0,13% от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% неоплаченной суммы.

5.3. За нарушение ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения Работ ЗАКАЗЧИК вправе требовать с ПОДРЯДЧИКА пеню в размере 0,13% от суммы невыполненных Работ за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы невыполненных Работ. 


5.4. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных для исполнения настоящего Договора.

	6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԸ
(ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)
6.1. ԿՈՂՄԵՐԸ Պայմանագրով նախատես-ված պարտավորություններն ամբողջու-թյամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար ազատվում են պատասխանա-տվությունից, եթե դա տեղի է ունեցել անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո՝ արտակարգ իրավիճակի բնույթի իրադարձությունների արդյուն-քում, որը ԿՈՂՄԵՐԸ չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել Պայմանագիրը կնքելու պահին:
6.2. Անհաղթահարելի ուժի հանգամանք-ների առաջացումը ԿՈՂՄԵՐԸ պետք է հաստատեն իրավասու մարմինների փաստաթղթերով, այդպիսի հանգամանք-ների առաջացման պահից սկսած 10-օրյա ժամկետում:
6.3. Եթե  անհաղթահարելի  ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 1 (մեկ) ամսից ավելի, ապա ԿՈՂՄԵՐԻՑ յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել Պայմանագիրն` այդ մասին նախապես գրավոր եղանակով տեղյակ պահելով մյուս ԿՈՂՄԻՆ:
	6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые СТОРОНЫ не могли предвидеть или предотвратить в момент заключения Договора.

6.2. Возникновение чрезвычайных обстоятельств СТОРОНЫ должны подтвердить документами компетентных органов в 10-дневный срок с момента возникновения таких обстоятельств.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 1 (одного) месяца, каждая из СТОРОН имеет право расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую СТОРОНУ.

	7. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

7.1.Սույն Պայմանագրի կատարման ժամանակ ծագող բոլոր վեճերը և տարաձայնությունները լուծվում են բանակցությունների միջոցով:
7.2. Բանակցությունների միջոցով վեճերը չլուծելու դեպքում, վերջիններս լուծվում են դատական կարգով՝ ՀՀ գործող օրենսդրությանը համապատասխան:
	7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, то они рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РА.

	8.ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
8.1. Սույն Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչ            30.12.2026թ:
8.2.	Սույն Պայմանագրի գործողության ժամկետը, Կողմերի գրավոր համաձայնությամբ, կարող է երկարաձգվել յուրաքանչյուր հաջորդող տարվա համար, եթե չի փոփոխվում սույն Պայմանագրի առարկայի միավորի գինը:

            9. ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ

9.1. Կողմերը պարտավորվում են չհրապարակել այն տեղեկատվությունը, որն իրենց հայտնի է դարձել սույն Պայմանագրով  նախատեսված պարտավորությունների կատարման ընթացքում, բացառությամբ ՀՀ գործող օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի:
	8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторон и действует до 30.12.2026г.
8.2.	 Действие настоящего Договора может быть пролонгировано, по письменному согласию Сторон, на каждый последующий год, если не изменяется стоимость единицы предмета настоящего Договора.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязуются не разглашать информацию, которая стала известна им в течение исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РА.

	10. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

10.1.Սույն Պայմանագրի բոլոր փոփոխությունները և լրացումները պետք է կազմվեն գրավոր տեսքով և ստորագրվեն Կողմերի կողմից:
10.2.Սույն Պայմանագրով չնախատեսված բոլոր դեպքերում Կողմերը ղեկավարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ:
10.3.Սույն Պայմանագիրը կազմված է ռուսերեն և հայերեն լեզուներով, երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ, երկու օրինակ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ համար, մեկ օրինակ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ համար:
10.4. Հավելված թիվ 1 - Տեխնիկական առաջադրանք՝ երկաթգծի միջին նորոգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար, Հավելված թիվ 2 – Տեխնիկական առաջադրանք՝ հեղինակային հսկողության իրականացման համար, Հավելված թիվ 3 -  Տեխնիկական առաջադրանք՝ երկաթգծի կապիտալ նորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար, Հավելված թիվ 4 – Տեխնիկական առաջադրանք՝ հեղինակային հսկողության իրականացման համար,և Հավելված թիվ 5 - Պայմանագրային գնի ամփոփագիր, հանդիսանում են սույն Պայմանագրի անբաժանելի մասը:


11. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐՆ ՈՒ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
	10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

10.2. Во всём, что не предусмотрено                          настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством РА.
10.3. Настоящий Договор составлен на русском                   и армянском языках, в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра для ЗАКАЗЧИКА, один экземпляр для ПОДРЯДЧИКА.
10.4. Приложение № 1 Техническое задание на разработку проектной документации на средний ремонт железнодорожного пути, Приложение            № 2 – Техническое задание на выполнение авторского надзора, Приложение №3 Техническое задание на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт железнодорожного пути, Приложение            № 4 – Техническое задание на выполнение авторского надзора и Приложение №5 - Ведомость договорной цены, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.


11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	
«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ»`
«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ
Իրավաբանական Հասցե՝ 
ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 50
ՀՎՀՀ՝ 00448268
«Բանկ ՎՏԲ –Հայաստան» ՓԲԸ
Էրեբունի մ/ճ
Հ/Հ՝ 16041102326200

Գլխավոր տնօրեն`

Ա.Վ.Մելնիկով _____________________
	
«ЗАКАЗЧИК»:
ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»
Юридический адрес: 
РА, г. Ереван, проспект Тигран Меца 50
ИНН: 00448268 
ЗАО «Банк ВТБ-АРМЕНИЯ» 
филиал Эребуни
р/с: 16041102326200 

Генеральный директор:

А.В. Мельников_____________________


	  
  «ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ»`

Հասցե՝ ________________
ՀՎՀՀ՝ _________________
Բանկ __________________
հ/հ ________________


Տնօրեն՝  ________________  ________________












  
	
«ПОДРЯДЧИК»:

________________________
Адрес: ___________________
ИНН: __________________
Банк: __________________
р/с ____________________



Директор: _______________ ____________ 
















[bookmark: _Toc209699854][bookmark: _Toc211500850][bookmark: _Toc222388080]Приложение №1 /Հավելված №1 
 к Договору №_______________
                                                      Պայմանագրին կից №                                                                                                                                                                     
       от «____» _____2026 г/թ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ / ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
на разработку проектно-сметной документации на средний  ремонт железнодорожного пути /
երկաթգծի միջին նորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար
	Перечень основных данных и требований /
Հիմնական տվյալների և պահանջների ցանկ
	Основные данные и требования /
Հիմնական տվյալներ և պահանջներ 

	1.Исходное состояние объекта, данные для проектирования и применяемые материалы /
Օբյեկտի նախնական վիճակը, նախագծման համար տվյալները և օգտագործվող նյութեր
	Путь действующий, состояние отражено в дефектных актах.
Применяемые материалы:
-рельсы старогодные;
-шпалы ж/б. 
-скрепления КБ-65
-балласт щебёночный.
Գիծը գործող է, վիճակը ներկայացված է թերությունների ակտում:
Կիրառվող նյութեր՝
 -հնամաշ ռելսեր,
-երկաթ-բետոնե կոժղեր,
- КБ-65 ամրակներ,
-խճային բալաստ:


	2. Сроки проектирования /
Նախագծման ժամկետները

	Срок выполнения работ:
Первый этап (для подготовительных работ):
 - Книга №3 «Сметы» - 15 календарных дней со дня подписания договора;
Второй этап (для основных работ):
- Альбом №1 «Верхнее строение пути»
 - Книга №1 «Пояснительная записка»;
- Книга №2 «Проект организации работ»
на 5 участков, общей протяжённостью 3,655 км – 40 календарных дней 
 дней со дня подписания договора.
Третий этап (для основных работ):
- Альбом №1 «Верхнее строение пути»
 - Книга №1 «Пояснительная записка»;
- Книга №2 «Проект организации работ»
на 7 участков, общей протяжённостью 7,341 км – 90 календарных дней 
 со дня подписания договора.
Աշխատանքների կատարման ժամկետը `
Առաջին փուլ (նախապատրաստական աշխատանքների համար)։
· Գիրք №3 «Նախահաշիվներ» - 15 աշխատանքային օր պայմանագրի ստորագրման պահից:
Երկրորդ փուլ (հիմնական աշխատանքների համար):
· Ալբոմ №1 «Ուղու վերին կառուցվածք»:
· Գիրք №1 «Բացատրագիր»:
· Գիրք №2 «Աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ»:
3,655 կմ ընդհանուր երկարությամբ 5 տեղամասերի համար պայմանագրի ստորագրման օրվանից 40 օրացույցային օրվա ընթացքում :
Երրորրդ փուլ (հիմնական աշխատանքների համար):
·  Ալբոմ №1 «Ուղու վերին կառուցվածք»:
· Գիրք №1 «Բացատրագիր»:
· Գիրք №2 «Աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ»:
7,341 կմ ընդհանուր երկարությամբ 7 տեղամասերի համար պայմանագրի ստորագրման օրվանից 90 օրացույցային օրվա: ընթացքում:

	3. Местонахождение объектов / Օբյեկտի գտնվելու վայրը 


	1. Перегон Гос. Граница-Айрум:                              
- 2581км пк5 - 2581км пк8+4 (2580км + 400м – 2580км + 804м - по бухгалтерскому учету) (инв.№ 20310101), протяжённость участка 0,440км;
2. Перегон Айрум-Ахтала:
- 2582км пк9 - 2584км пк2+50 (2581км + 800м – 2583км + 250м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310201), протяжённость участка 1,450км.
3. Перегон Айрум-Ахтала:
- 2584км пк8 - 2585км пк8 (2583км + 700м – 2584км + 700м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310201), протяжённость участка 1,100км.
4. Перегон Айрум-Ахтала:
-2594 км пк6+50 – 2594 пк9+83 (2593км + 650м – 2593км + 983м- по бухгалтерскому учету) (инв.№20310201), протяжённость участка 0,333км.
5. Перегон Ахтала-Ахпат:
-2594 км пк9+83 – 2595 пк3+25 (2593км + 983м – 2594км + 325м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310301), протяжённость участка 0,342км.
6. Перегон Санаин-Кобер:
-2617 км пк1 – 2618 пк6+75 (2616км + 0м – 2617км + 675м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310601), протяжённость участка 1,675км.
7. Перегон Туманян-Шагали:
-2631 км пк2+25 – 2631 пк3+50 (2630км + 225м – 2630км + 350м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310801), протяжённость участка 0,125км.
8. Перегон Туманян-Шагали:
-2638 км пк7 – 2638 пк9+62 (2637км + 600м – 2637км + 962м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310801), протяжённость участка 0,362км.
9. Перегон Шагали-Памбак:                              
- 2638км пк9+63 - 2639км пк2+88 (2637км + 963м – 2638км + 288м - по бухгалтерскому учету) (инв.№ 20310901), протяжённость участка 0,326км;
10. Перегон Джаджур-Маисян:                              
- 2711км пк3 - 2711км пк9 (2710км + 200м – 2710км + 800м - по бухгалтерскому учету) (инв.№22163101), протяжённость участка 0,700км;
11. Перегон Гюмри-Баяндур:                              
- 2724км пк2 - 2724км пк7+50 (2723км + 100м – 2723км + 750м - по бухгалтерскому учету) (инв.№ 22183101), протяжённость участка 0,650км;
12. Перегон Артени Каракерт:                              
- 2803км пк3+75 - 2804км пк4 (2802км + 375м – 2803км + 300м - по бухгалтерскому учету) (инв.№22253101), протяжённость участка 1,025км;
13. Перегон Разьезд 9км-Спандарян:                              
- 9км пк2+65 - 11км пк7+33 (8км + 265м – 10км + 733м - по бухгалтерскому учету) (инв.№26083007), протяжённость участка 2,468км;
Общей протяжённостью – 10,996 км.
1. Պետական ​​սահման - Այրում վազուրդ:
-  2581կմ պկ5 – 2581կմ պկ8+40 (2580կմ + 400մ – 2580կմ + 840մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310101), տարածքի երկարությունը 0,440կմ:
2. Այրում-Ախթալա վազուրդ:
 - 2582կմ պկ9 - 2584կմ պկ2+50 (2581կմ + 800մ – 2583կմ + 250մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ 20310201), տարածքի երկարությունը 1,450կմ:
3. Այրում-Ախթալա վազուրդ:
-2584կմ պկ8 - 2585կմ պկ8 (2583կմ + 700մ – 2584կմ + 700մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310201), տարածքի երկարությունը 1,100կմ:
4. Այրում-Ախթալա վազուրդ:
-2594կմ պկ6+50 - 2594կմ պկ9+83 (2593կմ + 650մ – 2593կմ + 983մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310201), տարածքի երկարությունը 0,333կմ:
5. Ախթալա- Հաղպատ վազուրդ:
-2594կմ պկ9+83 - 2595կմ պկ3+25 (2593կմ + 983մ – 2594կմ + 325մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310301), տարածքի երկարությունը 0.342կմ:

6.Սանահին-Կոբեր վազուրդ:
-2617կմ պկ1 - 2618կմ պկ6+75 (2616կմ + 0մ – 2617կմ + 675մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310601), տարածքի երկարությունը 1,675կմ:
7. Թումանյան-Չագալի վազուրդ:
-2631կմ պկ2+25 - 2631կմ պկ3+50 (2630կմ + 225մ – 2630կմ + 350մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310801), տարածքի երկարությունը 0,125կմ:
8. Թումանյան-Շագալի վազուրդ:
-2638կմ պկ7 - 2638կմ պկ9+62(2637կմ + 600մ – 2637կմ + 962մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310801), տարածքի երկարությունը 0,362կմ:
9. Շագալի-Փամբակ վազուրդ:
-2638կմ պկ9+63 - 2639կմ պկ2+88 (2637կմ + 963մ – 2638կմ + 288մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310901), տարածքի երկարությունը 0,326կմ:
10. Ջաջուր-Մաիսյան վազուրդ:
-2711կմ պկ3- 2711կմ պկ9 (2710կմ + 200մ – 2710կմ + 800մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ22163101), տարածքի երկարությունը 0,700կմ:
11. Գյումրի-Բայանդուր վազուրդ:
-2724կմ պկ-2  2724կմ պկ7+50 (2723կմ + 100մ – 2723կմ + 750մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ22183101), տարածքի երկարությունը 0.650կմ:
12. Արտենի Քարակերտ վազուրդ:
-2803կմ պկ3+75- 2804կմ պկ4 (2802կմ + 375մ – 2803կմ + 300մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ22253101), տարածքի երկարությունը 1,025կմ:
13. Խաչմերուկ 9 կմ  Սպանդարյան վազուրդ:
-9կմ պկ2+65 - 11կմ պկ7+33 (8կմ +265մ – 10կմ + 733մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ26083007), տարածքի երկարությունը 2,468կմ:
Ընդհանուր երկարությամբ – 10,996կմ:

	4. Состав работ /
Աշխատանքների կազմը
	При разработке проекта на средний ремонт пути, в соответствии пункта 4.5 распоряжения №2888р от 12.12.2021г., предусмотреть:
- замену негодных шпал до проведения разборки пути;
-срезку загрязнённого балластного слоя на глубину не менее 20 см ниже подошвы шпал автотракторной техникой со сдвижкой на откос земляного полотна; 
-планировку земляного полотна механизированным способом;
- срезку и планировку обочин;
- разборку и укладку пути путеукладчиком на ж/д ходу без транспортирования на базу;
- балластировку пути, из расчёта толщины балластного слоя под подошвой шпалы не менее 20см (1600м³ на 1км);
- выправку пути;
- транспортирование техники и материалов по эксплуатируемым путям.
Дополнительные требования:
- обеспечить возможность внесения изменений в проектную документацию в рамках авторского надзора. 
Գծի միջին նորոգման նախագծի մշակման ժամանակ, 12.12.2021թ.-ի թիվ 2888р կարգադրության 4.5.-րդ կետի համաձայն, հաշվի առնել՝
· Մինչև գծի ապամոնտաժումը անպիտան կոճղերի փոխարինում;
· Աղտոտված բալաստային շերտի ավտոտրակտորային սարքավորւմներով կտրում կոճղի ներբանից ոչ ավել քան 20սմ խորությամբ հողապաստառի  տեղաշարժով;
· Հողապաստառի հավասարեցումը մեքենայացված եղանակով;
· Ճանապարհի եզրերի կտրում և հարթեցում;
· Երկաթուղային գծի վրա գծի ապամոնտաժում և տեղադրում գծատեղադրիչով;
· Գծի բալաստավորում, բալաստային շերտի հաստությունը  կոճղի ներբանի տակ ոչ պակաս 20սմ հաշվարկից (1600մ³ 1կմ-ին);
· Գծի ուղղում;
· Շահագործվող գծերի վրայով տեխնիկայի և նյութերի տեղափոխում:
Լրացուցիչ պահանջներ.
- ապահովել հեղինակային վերահսկողության շրջանակներում նախագծային փաստաթղթերում փոփոխություններ կատարելու հնարավորությունը:

	5. Результаты работ /
Աշխատանքների արդյունքը
	Проектная документация (Рабочий проект) должна включать в себя  один альбом и три книги.
I. Альбом №1 «Верхнее строение пути» должен содержать чертежи, выполненные на основе инженерных изысканий:
0. План съемки местности М 1:500 или М 1:1000 (при необходимости отдельных участков) с обозначением путей, стрелочных переводов, зданий, наземных коммуникаций, линий электроснабжения и связи, существующих водоотводных и искусственных сооружений, опор КС и прочих опор в пределах полосы отвода ж.д. 
0. Продольный профиль пути.
II.  Книга №1 «Пояснительная записка» должна содержать:
1. Задание на проектирование.
2. Сводная ведомость объёмов работ по участкам ремонта.
3. Ведомость привязки проектно-планового положения пути к реперной системе.
4. Ведомость негабаритных мест.
5.  Ведомость габаритов платформ.
6. Ведомость высоты подвески контактной сети.
7. Ведомость возвышения наружного рельса в кривых с указанием допустимой скорости поездов.
5. 8. Ведомость искусственных сооружений. 
III. Книга №2 «Проект организации работ» должен содержать разделы:
1. Характеристика ремонтируемого пути.
2. Основные объёмы работ.
3. Порядок производства работ.
4. Производственный состав.
5. Организация работ.
6. Перечень потребных машин, механизмов и путевого инструмента.
7. Требования безопасности к организации работ.
8.Требования безопасности при выполнении работ с применением железнодорожно-строительных машин.
9. Требования безопасности при выполнении газо-сварочных работ.
10.Требования безопасности к применению средств индивидуальной защиты.
11. Действия руководителя работ при возникновении чрезвычайных ситуаций.
12.Требования по экологической безопасности при производстве среднего ремонта на железнодорожном перегоне.
13. Требования к строительному надзору за ходом работ.
14. Требования к приемке выполненных работ.
15. Перечень ответственных руководителей работ.
IV. Книга №3  «Сметы»  должна содержать:  
1. Локальные сметы.
2. Сводный сметный расчёт.
3. Ведомость используемых материалов.
Նախագծային փաստաթղթերը (Աշխատանքային նախագիծը) պետք է ներառեն ոչ պակաս մեկ ալբոմ և երեք գիրքից: 
I. Ալբոմ թիվ 1.  «Գծի վերին կառուցվածքը» պետք է պարունակի գծագիր, իրականացված  ինժեներական հետազոտությունների հիման վրա՝
3. Տարածքի հետազոտման պլան М 1:500 կամ М 1:1000 (անհրաժեշտության դեպքում առանձին տարածքների) նշելով գծերը, սլաքային փոխադրիչները, շենքերը, ցամաքային հաղորդակցությունները, էլեկտրամատակարարման և հաղորդակցության գծերը, առկա ջրահեռացման և արհեստական ​​կառույցները, կապի ցանցերի հենարանները և երկաթուղային հեռացման գոտու ներսում այլ հենարանները:
2. Գծի երկայնական պրոֆիլ;
II. Գիրք թիվ 1. «Բացատրական նշում» պետք է պարունակի.
1. Նախագծման առաջադրանք:
2. Աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր ըստ կիլոմետրերի:
3. Գծի պլանա-նախագծային դիրքը հենանշային համակարգին կապելու ամփոփագիր:
4. Արտաչափային տեղերի ամփոփագիր:
5. Պլատֆորմի եզրաչափքերի ամփոփագիր:
6. Կոնտակտային ցանցի կախոցի բարձրության ամփոփագիր:
7. Գնացքների թույլատրելի արագությունը ցույց տվող կորերում գծի արտաքին ռելսի բարձրության ամփոփագիր:
 8. Արհեստական ​​կառույցների ամփոփագիր: 
III. Թիվ 2 «Աշխատանքի նախագծի կազմակերպում» գիրքը պետք է պարունակի բաժիններ.
1. Վերանորոգվող գծերի բնութագրեր:
2. Հիմնական աշխատանքի ծավալ:
3. Արտադրական աշխատանքի կարգ:
4. Արտադրական կազմ:
5. Աշխատանքի կազմակերպում:
6. Պահանջվող մեքենաների, մեխանիզմների և գծային գործիքների ցուցակ:
7. Աշխատանքի կազմակերպման անվտանգության պահանջներ:
8. Երկաթուղային շինարարական մեքենաների օգտագործման հետ կապված աշխատանքներ կատարելիս անվտանգության պահանջներ:
9. Գազի եռակցման աշխատանքներ կատարելիս անվտանգության պահանջներ:
10. Անհատական ​​պաշտպանիչ սարքավորումների օգտագործման անվտանգության պահանջներ:
11. Արտակարգ իրավիճակների դեպքում աշխատանքի ղեկավարի գործողություններ:
12. Երկաթուղային վազուրդում միջին նորոգումների ժամանակ բնապահպանական անվտանգության պահանջները:
13. Աշխատանքի քայլերի ընթացքում շինարարության նկատմամբ վերահսկողության պահանջներ:
14.Կատարված աշխատանքի ընդունման պահանջները:
15. Աշխատանքի պատասխանատու ղեկավարների ցուցակ,
IV. Գրքի թիվ 3 «Նախահաշիվները» պետք է պարունակի.
1. Տեղական նախահաշիվներ:
2. Հավաք նախահաշվային հաշվարկ:
3. Օգտագործվող նյութերի ամփոփագիր:

	6. Передача - приемка работ / Աշխատանքների հանձնում-ընդունումը
	Рабочий проект передаётся Заказчику по акту приёма-передачи, в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.
Աշխատանքային նախագիծը փոխանցվում է Պատվիրատուին հանձնման-ընդունման ակտի համաձայն, 3 օրինակով թղթային կրիչի և էլեկտրոնային տեսքով:
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение авторского надзора
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
հեղինակային հսկողության իրականացման
	Перечень основных данных и требований
Հիմնական տվյալների և պահանջների ցուցակ
	Основные данные и требования
Հիմնական տվյալները և պահանջները

	Общие положения 

	Назначение авторского надзора – обеспечить максимальное соответствие технических решений и технико-экономических показателей, отремонтированного средним ремонтом пути показателям, предусмотренным   проектом и своевременное   внесение изменения в проектную документацию в процессе проведения ремонта    в соответствии с требованиями   действующих технических нормативных актов.
Авторский надзор проводится на всех этапах ремонта пути, на участках:
1. Перегон Гос. Граница-Айрум:                              
- 2581км пк5 - 2581км пк8+40(2580км + 400м – 2580км + 804м - по бухгалтерскому учету) (инв.№ 20310101), протяжённость участка 0,440км;
2. Перегон Айрум-Ахтала:
- 2582км пк9 - 2584км пк2+50 (2581км + 800м – 2583км + 250м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310201), протяжённость участка 1,450км.
3. Перегон Айрум-Ахтала:
- 2584км пк8 - 2585км пк8 (2583км + 700м – 2584км + 700м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310201), протяжённость участка 1,100км.
4. Перегон Айрум-Ахтала:
-2594 км пк6+50 – 2594 пк9+83 (2593км + 650м – 2593км + 983м- по бухгалтерскому учету) (инв.№20310201), протяжённость участка 0,333км.
5. Перегон Ахтала-Ахпат:
-2594 км пк9+83 – 2595 пк3+25 (2593км + 983м – 2594км + 325м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310301), протяжённость участка 0,342км.
6. Перегон Санаин-Кобер:
-2617 км пк1 – 2618 пк6+75 (2616км + 0м – 2617км + 675м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310601), протяжённость участка 1,675км.
7. Перегон Туманян-Шагали:
-2631 км пк2+25 – 2631 пк3+50 (2630км + 225м – 2630км + 350м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310801), протяжённость участка 0,125км.
8. Перегон Туманян-Шагали:
-2638 км пк7 – 2638 пк9+62 (2637км + 600м – 2637км + 962м - по бухгалтерскому учету) (инв.№20310801), протяжённость участка 0,362км.
9. Перегон Шагали-Памбак:                              
- 2638км пк9+63 - 2639км пк2+88 (2637км + 963м – 2638км + 288м - по бухгалтерскому учету) (инв.№ 20310901), протяжённость участка 0,326км;
10. Перегон Джаджур-Маисян:                              
- 2711км пк3 - 2711км пк9 (2710км + 200м – 2710км + 800м - по бухгалтерскому учету) (инв.№22163101), протяжённость участка 0,700км;
11. Перегон Гюмри-Баяндур:                              
- 2724км пк2 - 2724км пк7+50 (2723км + 100м – 2723км + 750м - по бухгалтерскому учету) (инв.№ 22183101), протяжённость участка 0,650км;
12. Перегон Артени Каракерт:                              
- 2803км пк3+75 - 2804км пк4 (2802км + 375м – 2803км + 300м - по бухгалтерскому учету) (инв.№22253101), протяжённость участка 1,025км;
13. Перегон Разьезд 9км-Спандарян:                              
- 9км пк2+65 - 11км пк7+33 (8км + 265м – 10км + 733м - по бухгалтерскому учету) (инв.№26083007), протяжённость участка 2,468км;
Общей протяжённостью – 10,996 км.

	Ընդհանուր դրույթներ
	Հեղինակային հսկողության նպատակը՝  առավելագույնս ապահովել միջին վերանորոգված գծի տեխնիկական որոշումների և                                                                                            տեխնիկաէկոնոմիկական ցուցանիշների համապատասխանությունը նախագծով նախատեսվածին և համաձայն գործող տեխնիկական նորմատիվ ակտերի վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում նախագծային փաստաթղթերի մեջ ժամանակին կատարել փոփոխություններ:
Հեղինակային հսկողությունը իրականացվում է գծի վերանորոգման բոլոր փուլերում՝ 
1. Պետական ​​սահման - Այրում վազուրդ:
-  2581կմ պկ5 – 2581կմ պկ8+40 (2580կմ + 400մ – 2580կմ + 840մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310101), տարածքի երկարությունը 0,440կմ:
2. Այրում-Ախթալա վազուրդ:
 - 2582կմ պկ9 - 2584կմ պկ2+50 (2581կմ + 800մ – 2583կմ + 250մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ 20310201), տարածքի երկարությունը 1,450կմ:
3. Այրում-Ախթալա վազուրդ:
-2584կմ պկ8 - 2585կմ պկ8 (2583կմ + 700մ – 2584կմ + 700մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310201), տարածքի երկարությունը 1,100կմ:
4. Այրում-Ախթալա վազուրդ:
-2594կմ պկ6+50 - 2594կմ պկ9+83 (2593կմ + 650մ – 2593կմ + 983մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310201), տարածքի երկարությունը 0,333կմ:
5. Ախթալա- Հաղպատ վազուրդ:
-2594կմ պկ9+83 - 2595կմ պկ3+25 (2593կմ + 983մ – 2594կմ + 325մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310301), տարածքի երկարությունը 0.342կմ:

6.Սանահին-Կոբեր վազուրդ:
-2617կմ պկ1 - 2618կմ պկ6+75 (2616կմ + 0մ – 2617կմ + 675մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310601), տարածքի երկարությունը 1,675կմ:
7. Թումանյան-Չագալի վազուրդ:
-2631կմ պկ2+25 - 2631կմ պկ3+50 (2630կմ + 225մ – 2630կմ + 350մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310801), տարածքի երկարությունը 0,125կմ:
8. Թումանյան-Շագալի վազուրդ:
-2638կմ պկ7 - 2638կմ պկ9+62(2637կմ + 600մ – 2637կմ + 962մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310801), տարածքի երկարությունը 0,362կմ:
9. Շագալի-Փամբակ վազուրդ:
-2638կմ պկ9+63 - 2639կմ պկ2+88 (2637կմ + 963մ – 2638կմ + 288մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ20310901), տարածքի երկարությունը 0,326կմ:
10. Ջաջուր-Մաիսյան վազուրդ:
-2711կմ պկ3- 2711կմ պկ9 (2710կմ + 200մ – 2710կմ + 800մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ22163101), տարածքի երկարությունը 0,700կմ:
11. Գյումրի-Բայանդուր վազուրդ:
-2724կմ պկ-2  2724կմ պկ7+50 (2723կմ + 100մ – 2723կմ + 750մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ22183101), տարածքի երկարությունը 0.650կմ:
12. Արտենի Քարակերտ վազուրդ:
-2803կմ պկ3+75- 2804կմ պկ4 (2802կմ + 375մ – 2803կմ + 300մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ22253101), տարածքի երկարությունը 1,025կմ:
13. Խաչմերուկ 9 կմ  Սպանդարյան վազուրդ:
-9կմ պկ2+65 - 11կմ պկ7+33 (8կմ +265մ – 10կմ + 733մ - ըստ հաշվապահական հաշվառման) (գ/հ26083007), տարածքի երկարությունը 2,468կմ:
Ընդհանուր երկարությամբ – 10,996կմ:

	Порядок проведения Авторского надзора
	1. Проектировщик формирует группу по проведению авторского надзора.
2. Группа выполняется выезд на объект в согласованные с Исполнителем работ сроки.
3. Специалисты проектной организации посещают объект и проводят освидетельствование работ на соответствие проектной документации. Эти действия выполняют в присутствии представителей подрядчика по ремонту пути. При необходимости может присутствовать представитель заказчика (застройщика);
4. Составляется отчет о результатах надзора. В отчете указываются фактический объем выполненных работ Исполнителем и объём фактических затрат.

	Հեղինակային հսկողության անցկացման կարգը
	1. Նախագծողը կազմում է հեղինակային հսկողություն իրականացնող խումբ:
2. Կատարողի հետ համաձայնեցված ժամկետներում խումբը դուրս է գալիս օբյեկտ:
3. Նախագծային կազմակերպության մասնագետները այցելում են օբյեկտ և իրականցնում են քննություն աշխատանքների և նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանության մասին: Այս գործողությունները իրականացվում են գծի վերանորոգման  Կապալառուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Անհրաժեշտության դեպքում կարող է ներկա լինել նաև պատվիրատուն (Կառուցող):
4. Կազմվում է հսկողության արդյունքների հաշվետվություն: Հաշվետվության մեջ նշվում են Կատարողի կողմից իրականացված աշխատանքների փաստացի ծավալը և փաստացի ծախսերի ծավալը:

	Требования к составу Исполнительной документации, передаваемой Заказчику

	Исполнителем после проведения работ, передаётся Заказчику Отчёт о выполнении авторского надзора содержащий:
1. Пояснительную записку.
2. Сводный сметный расчет.
3. Объектную смету.
4.Сводную покилометровую ведомость объёмов работ.
 5. Ведомость негабаритных мест.
6. Ведомость габаритов платформ.
7. Ведомость высоты подвески контактной сети.
8. Ведомость возвышения наружного рельса в кривых с указанием скорости поездов.
9. Ведомость отклонений от проекта (если имееются).

	Պատվիտաուին փոխանցվող Կատարողական փաստաթղթերի կազմին ներկայացվող պահանջները


	Աշխատանքների ավարտից հետո Կատարողը Պատվիրատուին փոխանցում է հեղինակային հսկողություն իրականացնելու մասին հաշվետովություն, որն իր մեջ ներառում է ՝
1. Բացատրագիր,
2. Ամփոփ նախահաշվային հաշվարկ,
3. Օբյեկտի նախահաշիվ,
4. Աշխատանքային ծավալների ամփոփ կիլոմետրային ցանկ,
5. Արտաչափային տեղերի ամփոփագիր:
6. Կոնտակտային ցանցի կասեցման բարձրության թերթիկ,
7. Գնացքների թույլատրելի արագությունը ցույց տվող կորերում գծի արտաքին ռելսի բարձրության ամփոփագիր:
8. Նախագծից շեղումների ամփոփագիր (եթե այդպիսիները կան):

	Общие сроки и график выполнения работ
	Сроки выполнения работ:
начало работ – с момента выполнения строительно-монтажных работ 
окончание работ – 30.12.2026г.
Исполнитель по окончанию работ представляет Заказчику акт выполненных работ.

	Աշխատանքի կատարման ընդհանուր ժամկետները և ժամանակացույցը 

	Աշխատանքների կատարման ժամկետները՝
աշխատանքի մեկնարկ – շինարարամոնտաժային աշխատանքները սկսելու պահից 
աշխատանքների ավարտ – 30.12.2026թ.
Աշխատանքներն ավարտելուն պես Կատարողը Պատվիրատուին է ներկայացնում ավարտված աշխատանքների ակտ:

	Наблюдаемые результаты.
	Отчёт о выполнении авторского надзора содержащий:
- Пояснительную записку с основными объёмами работ;
- Сводный сметный расчет;
- Объектную смету;
- Ведомость объёмов выполненных работ.

	Դիտարկվող արդյունքները 
	Հեղինակային հսկողության իրականացման հաշվետվություն , որն իր մեջ ներառում է՝
- Պարզաբանող հուշաթերթ աշխատանքների հիմնական ծավալով;
- Ընդհանուր նախահաշվային հաշվարկ;
- Օբյեկտային նախահաշվարկ;
-Կատարված աշխատանքների ծավալի ամփոփագիր:

	Порядок контроля и приемки работ
	Авторский надзор за производством работ по ремонту пути осуществляется со стороны разработчика проекта – ЗАО «Транспроект» институт, который должен представить отчет о выполнения авторского надзора с изменениями (в случае если таковые имеются) вносимыми в проектно-сметную документацию.
Контроль над работой группы по проведению Авторского надзора во время посещения объекта осуществляет Производитель работ.
В случае соответствия выполненных работ условиям Договора, сторонами подписывается акт выполненных работ.
 В случае выявления несоответствий, Исполнитель должен устранить выявленные замечания повторного осмотра.

	Աշխատանքի վերահսկման և ընդունման կարգը 

	Գծի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման հեղինակային հսկողությունն իրականացնվում է նախագիծը մշակողի կողմից ՝ «Տրանսպրոեկտ» ինստիտուտ ՓԲԸ, որը պետք է ներկայացնի հեղնակային հսկողության իրականացման հաշվետվություն, նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերում արված փոփոխություններով (եթե այդպիսիք առկա են):
Օբյեկտ այցելելու ժամանակ հեղինակային հսկողություն իրականացնող խմբի հսկողությունը իրականացնում է աշխատանքներ կատարողը:
Կատարված աշխատանքների և Պայմանագրի պայմանների համապատասխանության դեպքում կողմերը ստորագրում են կատարված աշխատանքների Ակտ:
Անհամապատասխանություններ հայտնաբերվելու դեպքում, Կատարողը պետք է վերացնի հայտնաբերված թերությունները:





[bookmark: _Toc222388082]Приложение №3/Հավելված №3 
 к Договору №_______________
                                                      Պայմանագրին կից №                                                                                                                                                                     
       от «____» _____2026 г/թ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ / ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
 на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт железнодорожного пути /
երկաթգծի կապիտալ նորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար
	Перечень основных данных и требований /
Հիմնական տվյալների և պահանջների ցանկ
	Основные данные и требования /
Հիմնական տվյալներ և պահանջներ 

	1.Исходное состояние объекта, данные для проектирования и применяемые материалы /
Օբյեկտի նախնական վիճակը, նախագծման համար տվյալները և օգտագործվող նյութեր
	Путь закрыт для движения. Состояние отражено в дефектном акте.
Применяемые материалы:
-рельсы старогодные;
-шпалы ж/б. 
-скрепления типа КБ
-балласт щебёночный.
Գիծը երթևեկության համար փակ Է:  Վիճակը ներկայացված է թերությունների ակտում: 
Կիրառվող նյութեր՝
 -հնամաշ ռելսեր,
-երկաթ-բետոնե կոժղեր,
- КБ-65 ամրակներ,
-խճային բալաստ:


	2. Сроки проектирования /
Նախագծման ժամկետները

	Срок выполнения работ – 30 календарных дней 
 со дня подписания договора.
Աշխատանքների կատարման ժամկետը 30 օրացույցային օր պայմանագրի ստորագրման պահից  


	3. Местонахождение объектов / Օբյեկտի գտնվելու վայրը 


	Ст. Ванадзор
-19-й вытяжной путь(20 путь по бухгалтерскому учету)инв.№20611021;
-межстрелочный участок СП21-СП53 (15 путь по бухгалтерскому учету)инв.№20611017;
-межстрелочный участок СП53-СП5515 путь по бухгалтерскому учету)инв.№20611017;
- 14 путь инв.№20611016.
Общей протяжённостью – 0,670 км.
Վանաձոր կայարան 
-19-րդ արտաձգման գիծ(20-րդ գիծ ըստ հաշվապահական հաշվառման գ/հ.№20611021;
-միջսլաքային հատված СП21-СП53(15 -րդ գիծ ըստ հաշվապահական հաշվառման գ/հ.№20611017;
- միջսլաքային հատված СП53-СП55(15 -րդ գիծ ըստ հաշվապահական հաշվառման գ/հ.№20611017;
-14-րդ գիծ գ/հ.№20611016
Ընդհանուր երկարությունը – 0.670կմ:

	4. Состав работ /
Աշխատանքների կազմը
	При разработке проекта на капитальный ремонт пути, в соответствии пункта 4.2 распоряжения №2888р от 12.12.2021г., предусмотреть:
- разборку рельсо-шпальной решётки вручную;
-срезку загрязнённого балластного слоя на глубину не менее 20 см ниже подошвы шпал автотракторной техникой со сдвижкой на откос земляного полотна; 
-планировку земляного полотна механизированным способом;
- срезку и планировку обочин;
- сборку рельсо-шпальной решётки вручную; 
- балластировку пути, из расчёта толщины балластного слоя под подошвой шпалы не менее 20см (1600м³ на 1км);
- выправку пути;
Дополнительные требования:
- возможность внесения изменений в проектную документацию в рамках авторского надзора. 
Գծի կապիտալ նորոգման նախագծի մշակման ժամանակ, 12.12.2021թ.-ի թիվ 2888р կարգադրության 4.5.-րդ կետի համաձայն, հաշվի առնել՝
· Մինչև գծի ապամոնտաժումը անպիտան կոճղերի փոխարինում;
· Աղտոտված բալաստային շերտի ավտոտրակտորային սարքավորւմներով կտրում կոճղի ներբանից ոչ ավել քան 20սմ խորությամբ հողապաստառի  տեղաշարժով;
· Հողապաստառի հավասարեցումը մեքենայացված եղանակով;
· Ճանապարհի եզրերի կտրում և հարթեցում;
· Երկաթուղային գծի վրա գծի ապամոնտաժում և տեղադրում գծատեղադրիչով;
· Գծի բալաստավորում, բալաստային շերտի հաստությունը  կոճղի ներբանի տակ ոչ պակաս 20սմ հաշվարկից (1600մ³ 1կմ-ին);
· Գծի ուղղում;
· Շահագործվող գծերի վրայով տեխնիկայի և նյութերի տեղափոխում:
Լրացուցիչ պահանջներ.
- ապահովել հեղինակային վերահսկողության շրջանակներում նախագծային փաստաթղթերում փոփոխություններ կատարելու հնարավորությունը:

	5. Результаты работ /
Աշխատանքների արդյունքը
	Проектная документация (Рабочий проект) должна включать в себя  один альбом и три книги.
I. Альбом №1 «Верхнее строение пути» должен содержать чертежи, выполненные на основе инженерных изысканий:
0. План съемки местности М 1:500 или М 1:1000 (при необходимости отдельных участков) с обозначением путей, стрелочных переводов, зданий, наземных коммуникаций, линий электроснабжения и связи, существующих водоотводных и искусственных сооружений, опор КС и прочих опор в пределах полосы отвода ж.д. 
0. Продольный профиль пути.
II.  Книга №1 «Пояснительная записка» должна содержать:
1. Задание на проектирование.
2. Сводная ведомость объёмов работ по участку ремонта .
3. Ведомость привязки проектно-планового положения пути к реперной системе.
4. Ведомость негабаритных мест.
5. Ведомость высоты подвески контактной сети.
6. 6. Ведомость искусственных сооружений. 
III. Книга №2 «Проект организации работ» должен содержать разделы:
1. Характеристика ремонтируемого пути.
2. Основные объёмы работ.
3. Порядок производства работ.
4. Производственный состав.
5. Организация работ.
6. Перечень потребных машин, механизмов и путевого инструмента.
7. Требования безопасности к организации работ.
8.Требования безопасности при выполнении работ с применением железнодорожно-строительных машин.
9. Требования безопасности при выполнении газо-сварочных работ.
10.Требования безопасности к применению средств индивидуальной защиты.
11. Действия руководителя работ при возникновении чрезвычайных ситуаций.
12.Требования по экологической безопасности при производстве среднего ремонта на железнодорожном перегоне.
13. Требования к строительному надзору за ходом работ.
14. Требования к приемке выполненных работ.
15. Перечень ответственных руководителей работ.
IV. Книга №3  «Сметы»  должна содержать:  
1. Локальные сметы.
2. Сводный сметный расчёт.
3. Ведомость используемых материалов.
Նախագծային փաստաթղթերը (Աշխատանքային նախագիծը) պետք է ներառեն մեկ ալբոմ և երեք գիրքից: 
I. Ալբոմ թիվ 1.  «Գծի վերին կառուցվածքը» պետք է պարունակի գծագիր, իրականացված  ինժեներական հետազոտությունների հիման վրա՝
4. Տարածքի հետազոտման պլան М 1:500 կամ М 1:1000 (անհրաժեշտության դեպքում առանձին տարածքների) նշելով գծերը, սլաքային փոխադրիչները, շենքերը, ցամաքային հաղորդակցությունները, էլեկտրամատակարարման և հաղորդակցության գծերը, առկա ջրահեռացման և արհեստական ​​կառույցները, կապի ցանցերի հենարանները և երկաթուղային հեռացման գոտու ներսում այլ հենարանները:
2. Գծի երկայնական պրոֆիլ;
II. Գիրք թիվ 1. «Բացատրական նշում» պետք է պարունակի.
5. Նախագծման առաջադրանք:
6. Տարացքի աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր:
7. Գծի պլանա-նախագծային դիրքը հենանշային համակարգին
կապելու ամփոփագիր:
8. Արտաչափային տեղերի ամփոփագիր:
5. Կոնտակտային ցանցի կախոցի բարձրության ամփոփագիր:
6. Արհեստական ​​կառույցների ամփոփագիր: 
III. Թիվ 2 «Աշխատանքի նախագծի կազմակերպում» գիրքը պետք է պարունակի բաժիններ.
1. Վերանորոգվող գծերի բնութագրեր:
2. Հիմնական աշխատանքի ծավալ:
3. Արտադրական աշխատանքի կարգ:
4. Արտադրական կազմ:
5. Աշխատանքի կազմակերպում:
6. Պահանջվող մեքենաների, մեխանիզմների և գծային գործիքների ցուցակ:
7. Աշխատանքի կազմակերպման անվտանգության պահանջներ:
8. Երկաթուղային շինարարական մեքենաների օգտագործման հետ կապված աշխատանքներ կատարելիս անվտանգության պահանջներ:
9. Գազի եռակցման աշխատանքներ կատարելիս անվտանգության պահանջներ:
10. Անհատական ​​պաշտպանիչ սարքավորումների օգտագործման անվտանգության պահանջներ:
11. Արտակարգ իրավիճակների դեպքում աշխատանքի ղեկավարի գործողություններ:
12. Երկաթուղային վազուրդում միջին նորոգումների ժամանակ բնապահպանական անվտանգության պահանջները:
13. Աշխատանքի քայլերի ընթացքում շինարարության նկատմամբ վերահսկողության պահանջներ:
14.Կատարված աշխատանքի ընդունման պահանջները:
15. Աշխատանքի պատասխանատու ղեկավարների ցուցակ,
IV. Գրքի թիվ 3 «Նախահաշիվները» պետք է պարունակի.
1. Տեղական նախահաշիվներ:
2. Հավաք նախահաշվային հաշվարկ:
3. Օգտագործվող նյութերի ամփոփագիր:

	6. Передача - приемка работ / Աշխատանքների հանձնում-ընդունումը
	Рабочий проект передаётся Заказчику по акту приёма-передачи, в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.
Աշխատանքային նախագիծը փոխանցվում է Պատվիրատուին հանձնման-ընդունման ակտի համաձայն, 3 օրինակով թղթային կրիչի և էլեկտրոնային տեսքով:
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 к Договору №_______________
                                                      Պայմանագրին կից №                                                                                                                                                                     
       от «____» _____2026 г/թ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение авторского надзора
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
հեղինակային հսկողության իրականացման
	Перечень основных данных и требований
Հիմնական տվյալների և պահանջների ցուցակ
	Основные данные и требования
Հիմնական տվյալները և պահանջները

	Общие положения 

	Назначение авторского надзора – обеспечить максимальное соответствие технических решений и технико-экономических показателей, отремонтированного капитальным ремонтом пути показателям, предусмотренным   проектом и своевременное   внесение изменения в проектную документацию в процессе проведения ремонта    в соответствии с требованиями   действующих технических нормативных актов.
Авторский надзор проводится на всех этапах ремонта пути, на участке:
Ст. Ванадзор
-19-й вытяжной путь(20 путь по бухгалтерскому учету)инв.№20611021;
-межстрелочный участок СП21-СП53(15 путь по бухгалтерскому учету)инв.№20611017;
-межстрелочный участок СП53-СП55(15 путь по бухгалтерскому учету)инв.№20611017;
- 14 путь
 (инв.№ 20611016),Общей протяжённостью – 0,670 км.

	Ընդհանուր դրույթներ
	Հեղինակային հսկողության նպատակը՝  առավելագույնս ապահովել միջին վերանորոգված գծի տեխնիկական որոշումների և                                                                                            տեխնիկաէկոնոմիկական ցուցանիշների համապատասխանությունը նախագծով նախատեսվածին և համաձայն գործող տեխնիկական նորմատիվ ակտերի վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում նախագծային փաստաթղթերի մեջ ժամանակին կատարել փոփոխություններ:
Հեղինակային հսկողությունը իրականացվում է գծի վերանորոգման բոլոր փուլերում՝ 
Վանաձոր կայարան 
-19-րդ արտաձգման գիծ(20-րդ գիծ ըստ հաշվապահական հաշվառման գ/հ.№20611021;
-միջսլաքային հատված СП21-СП5315 -րդ գիծ ըստ հաշվապահական հաշվառման գ/հ.№20611017;
- միջսլաքային հատված СП53-СП5515 -րդ գիծ ըստ հաշվապահական հաշվառման գ/հ.№20611017;
-14-րդ գիծ
Գույքահամար № 20611016
Ընդհանուր երկարությունը – 0.670կմ:

	Порядок проведения Авторского надзора
	1. Проектировщик формирует группу по проведению авторского надзора.
2. Группа выполняется выезд на объект в согласованные с Исполнителем работ сроки.
3. Специалисты проектной организации посещают объект и проводят освидетельствование работ на соответствие проектной документации. Эти действия выполняют в присутствии представителей подрядчика по ремонту пути. При необходимости может присутствовать представитель заказчика (застройщика);
4. Составляется отчет о результатах надзора. В отчете указываются фактический объем выполненных работ Исполнителем и объём фактических затрат.

	Հեղինակային հսկողության անցկացման կարգը
	1. Նախագծողը կազմում է հեղինակային հսկողություն իրականացնող խումբ:
2. Կատարողի հետ համաձայնեցված ժամկետներում խումբը դուրս է գալիս օբյեկտ:
3. Նախագծային կազմակերպության մասնագետները այցելում են օբյեկտ և իրականցնում են քննություն աշխատանքների և նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանության մասին: Այս գործողությունները իրականացվում են գծի վերանորոգման  Կապալառուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Անհրաժեշտության դեպքում կարող է ներկա լինել նաև պատվիրատուն (Կառուցող):
4. Կազմվում է հսկողության արդյունքների հաշվետվություն: Հաշվետվության մեջ նշվում են Կատարողի կողմից իրականացված աշխատանքների փաստացի ծավալը և փաստացի ծախսերի ծավալը:

	Требования к составу Исполнительной документации, передаваемой Заказчику

	Исполнителем после проведения работ, передаётся Заказчику Отчёт о выполнении авторского надзора содержащий:
1. Техническое задание.
2. Пояснительную записку.
3. Сводный сметный расчет.
4. Объектную смету.
5. Сводную ведомость объёмов работ на участок ремонта.
 6. Ведомость негабаритных мест.
7. Ведомость высоты подвески контактной сети.
8. Ведомость отклонений от проекта (если имееются).

	Պատվիտաուին փոխանցվող Կատարողական փաստաթղթերի կազմին ներկայացվող պահանջները


	Աշխատանքների ավարտից հետո Կատարողը Պատվիրատուին փոխանցում է հեղինակային հսկողություն իրականացնելու մասին հաշվետովություն, որն իր մեջ ներառում է ՝
1.Տեխնիկական պայմաններ
2. Բացատրագիր,
3. Ամփոփ նախահաշվային հաշվարկ,
4. Օբյեկտի նախահաշիվ,
5. Նորոգման  ծավալների ամփոփոփագիր 
6. Արտաչափային տեղերի ամփոփագիր:
7. Կոնտակտային ցանցի բարձրության ամփոփագիր,
8. Նախագծից շեղումների ամփոփագիր (եթե այդպիսիները կան):

	Общие сроки и график выполнения работ
	Сроки выполнения работ:
начало работ – с момента выполнения строительно-монтажных работ 
окончание работ – 30.12.2026г.
Исполнитель по окончанию работ представляет Заказчику акт выполненных работ.

	Աշխատանքի կատարման ընդհանուր ժամկետները և ժամանակացույցը 

	Աշխատանքների կատարման ժամկետները՝
աշխատանքի մեկնարկ – շինարարամոնտաժային աշխատանքները սկսելու պահից 
աշխատանքների ավարտ – 30.12.2026թ.
Աշխատանքներն ավարտելուն պես Կատարողը Պատվիրատուին է ներկայացնում ավարտված աշխատանքների ակտ:

	Наблюдаемые результаты.
	Отчёт о выполнении авторского надзора.


	Դիտարկվող արդյունքները 
	Հեղինակային հսկողության իրականացման հաշվետվություն 


	Порядок контроля и приемки работ
	Авторский надзор за производством работ по ремонту пути осуществляется со стороны разработчика проекта – ЗАО «Транспроект» институт, который должен представить отчет о выполнения авторского надзора с изменениями (в случае если таковые имеются) вносимыми в проектно-сметную документацию.
Контроль над работой группы по проведению Авторского надзора во время посещения объекта осуществляет Производитель работ.
В случае соответствия выполненных работ условиям Договора, сторонами подписывается акт выполненных работ.
 В случае выявления несоответствий, Исполнитель должен устранить выявленные замечания повторного осмотра.

	Աշխատանքի վերահսկման և ընդունման կարգը 

	Գծի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման հեղինակային հսկողությունն իրականացնվում է նախագիծը մշակողի կողմից ՝ «Տրանսպրոեկտ» ինստիտուտ ՓԲԸ, որը պետք է ներկայացնի հեղնակային հսկողության իրականացման հաշվետվություն, նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերում արված փոփոխություններով (եթե այդպիսիք առկա են):
Օբյեկտ այցելելու ժամանակ հեղինակային հսկողություն իրականացնող խմբի հսկողությունը իրականացնում է աշխատանքներ կատարողը:
Կատարված աշխատանքների և Պայմանագրի պայմանների համապատասխանության դեպքում կողմերը ստորագրում են կատարված աշխատանքների Ակտ:
Անհամապատասխանություններ հայտնաբերվելու դեպքում, Կատարողը պետք է վերացնի հայտնաբերված թերությունները:
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	Ведомость договорной цены

	Պայմանագրային գնի ամփոփագիր

	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование участка 
Տարածքի անվանում
	Стоимость 1-ого км (.драм)/                                                                                                           1 կմ-ի արժեքը                                                                                      (դրամ)
	Протяженность (км)/ Երկարություն (կմ)
	Общая стоимость,                                                                                               (драм) /                                                                                                             Ընդհանուր արժեք,                                                                                    (դրամ)  

	Разработка проектной документации на средний ремонт пути

	Գծի միջին նորոգման նախագծային փաստաթղթերի մշակում

	1
	Перегон Гос. Граница-Айрум: 
Պետական սահման - Այրում վազուրդ:

	1.1.
	2581км пк5 - 2581км пк8+40
2581կմ պկ5 – 2581կմ պկ8+40 
	 
	0,44
	 
 

	2
	Перегон Айрум-Ахтала:
Այրում-Ախթալա վազուրդ:

	2.1.
	2582км пк9 - 2584км пк2+50 
2582կմ պկ9 - 2584կմ պկ2+50
	 
	1,45
	 
 

	2.2.
	2584км пк8 - 2585км пк8 
2584կմ պկ8 - 2585կմ պկ8 
	 
	1,1
	 
 

	2.3.
	2594 км пк6+50 – 2594 пк9+83 
2594կմ պկ6+50 - 2594կմ պկ9+83 
	 
	0,333
	 
 

	3
	Перегон Айрум-Ахпат:
Ախթալա- Հաղպատ վազուրդ:

	3.1.
	2594 км пк9+83 – 2595 пк3+25 
2594կմ պկ9+83 - 2595կմ պկ3+25
	 
	0,342
	 
 

	4
	Перегон Санаин-Кобер:
Սանահին-Կոբեր վազուրդ:

	4.1.
	2617 км пк1 – 2618 пк6+75 
2617կմ պկ1 - 2618կմ պկ6+75 
	 
	1,675
	 
 

	5
	Перегон Туманян-Шагали:
Թումանյան-Չագալի վազուրդ:

	5.1.
	2631 км пк2+25 – 2631 пк3+50 
2631կմ պկ2+25 - 2631կմ պկ3+50
	 
	0,125
	 
 

	5.2.
	2638 км пк7 – 2638 пк9+62
2638կմ պկ7 - 2638կմ պկ9+62
	 
	0,362
	 
 

	6
	
Перегон Шагали-Памбак: 
Շագալի-Փամբակ վազուրդ:

	6.1.
	2638км пк9+63 - 2639км пк2+88
2638կմ պկ9+63 - 2639կմ պկ2+88 
	 
	0,326
	 
 

	7
	Перегон Джаджур-Маисян: 
Ջաջուր-Մաիսյան վազուրդ:

	7.1.
	2711км пк3 - 2711км пк9 
2711կմ պկ3- 2711կմ պկ9
	 
	0,7
	 
 

	8
	Перегон Гюмри-Баяндур:
Գյումրի-Բայանդուր վազուրդ:

	8.1.
	2724км пк2 - 2724км пк7+50 
2724կմ պկ-2  2724կմ պկ7+50 
	 
	0,65
	 
 

	9
	Перегон Артени Каракерт: 
Արտենի Քարակերտ վազուրդ:

	9.1.
	2803км пк3+75 - 2804км пк4 
2803կմ պկ3+75- 2804կմ պկ4 
	 
	1,025
	 
 

	10
	
Перегон Разьезд 9км-Спандарян:
Խաչմերուկ 9 կմ  Սպանդարյան վազուրդ:

	10.1.
	9км пк2+65 - 11км пк7+33 
9կմ պկ2+65 - 11կմ պկ7+33 
	 
	2,468
	 
 

	 
Авторский надзор на средний ремонт пути

	  
Միջին  նորոգման հեղինակային հսկողություն  

	1
	Перегон Гос. Граница-Айрум: 
Պետական սահման - Այրում վազուրդ:

	1.1.
	2581км пк5 - 2581км пк8+40
2581կմ պկ5 – 2581կմ պկ8+40 
	 
	0,44
	 
 

	2
	Перегон Айрум-Ахтала:
Այրում-Ախթալա վազուրդ:

	2.1.
	2582км пк9 - 2584км пк2+50 
2582կմ պկ9 - 2584կմ պկ2+50
	 
	1,45
	 
 

	2.2.
	2584км пк8 - 2585км пк8 
2584կմ պկ8 - 2585կմ պկ8 
	 
	1,1
	 
 

	2.3.
	2594 км пк6+50 – 2594 пк9+83 
2594կմ պկ6+50 - 2594կմ պկ9+83 
	 
	0,333
	 
 

	3
	Перегон Айрум-Ахпат:
Ախթալա- Հաղպատ վազուրդ:

	3.1.
	2594 км пк9+83 – 2595 пк3+25 
2594կմ պկ9+83 - 2595կմ պկ3+25
	 
	0,342
	 
 

	4
	 
Перегон Санаин-Кобер:
Սանահին-Կոբեր վազուրդ:
 

	4.1.
	2617 км пк1 – 2618 пк6+75 
2617կմ պկ1 - 2618կմ պկ6+75 
	 
	1,675
	 
 

	5
	Перегон Туманян-Шагали:
Թումանյան-Չագալի վազուրդ:

	5.1.
	2631 км пк2+25 – 2631 пк3+50 
2631կմ պկ2+25 - 2631կմ պկ3+50
	 
	0,125
	 
 

	5.2.
	2638 км пк7 – 2638 пк9+62
2638կմ պկ7 - 2638կմ պկ9+62
	 
	0,362
	 
 

	6
	Перегон Шагали-Памбак: 
Շագալի-Փամբակ վազուրդ:

	6.1.
	2638км пк9+63 - 2639км пк2+88
2638կմ պկ9+63 - 2639կմ պկ2+88 
	 
	0,326
	 
 

	7
	Перегон Джаджур-Маисян: 
Ջաջուր-Մաիսյան վազուրդ:

	7.1.
	2711км пк3 - 2711км пк9 
2711կմ պկ3- 2711կմ պկ9
	 
	0,7
	 
 

	8
	Перегон Гюмри-Баяндур:
Գյումրի-Բայանդուր վազուրդ:

	8.1.
	2724км пк2 - 2724км пк7+50 
2724կմ պկ-2  2724կմ պկ7+50 
	 
	0,65
	 
 

	9
	Перегон Артени Каракерт: 
Արտենի Քարակերտ վազուրդ:

	9.1.
	2803км пк3+75 - 2804км пк4 
2803կմ պկ3+75- 2804կմ պկ4 
	 
	1,025
	 
 

	10
	Перегон Разьезд 9км-Спандарян:
Խաչմերուկ 9 կմ  Սպանդարյան վազուրդ:

	10.1.
	9км пк2+65 - 11км пк7+33 
9կմ պկ2+65 - 11կմ պկ7+33 
	 
	2,468
	 
 

	Всего/Ընդհանուր 
	 
	10,996
	 
 

	Разработка проектной документации на капитальный   ремонт пути


	Գծի կապիտալ նորոգման հեղինակային հսկողություն


	11

	Ст. Ванадзор

	11.1
	19-й вытяжной путь
	
	0,158
	

	11.2
	межстрелочный участок СП21-СП53 
межстрелочный участок СП53-СП55 
	
	0,25
	

	11.3
	14 путь 
	
	0,262
	

	Всего/Ընդհանուր
	
	0,670
	

	Авторский надзор на капитальный  ремонт пути

	Գծի կապիտալ նորոգման հեղինակային հսկողություն

	12
	Ст. Ванадзор

	12.1
	19-й вытяжной путь
	
	0,158
	

	12.2
	межстрелочный участок СП21-СП53 
межстрелочный участок СП53-СП55 
	
	0,25
	

	12.3
	14 путь 
	
	0,262
	

	Всего/Ընդհանուր
	
	0,670
	

	
	Заказчик/ Պատվիրատու
	
	Подрядчик/Կապալառու

	
	ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога"
	
	

	
	՚«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Генеральный директор А. В. Мелников/ 
Գլխավոր տնօրեն Ա.Վ. Մելնիկով_________________
	
	Директор                 /
Տնօրեն                        _________________
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