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Приложение № 1
к извещению о проведении запроса котировок 
№ЮКЖД-ЗКЦ 026/079

I. [bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc517167430][bookmark: _Toc48593618][bookmark: _Toc233037605]  Условия проведения запроса котировок

	[bookmark: _Toc517167431]№ п/п
	Параметры запроса котировок
	Условия запроса котировок

	1.1
	Способ проведения запроса котировок
	Запрос котировок в бумажной форме 

	1.2
	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора закупки 
ЗАО «ЮКЖД»
	Организатор: Отдел организации закупок ЗАО ''ЮКЖД''.
Место нахождения: г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50
Почтовый адрес:0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50
Адрес электронной почты: tender@railway.am 
Номер телефона: +374 (60) 46-31-74
Заказчик: ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»
Место нахождения: 0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50

	1.3
	Предмет закупки, количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	Предоставление услуг по ремонту здания производственного цеха станции Гюмри (мастерская) и релейного помещения в здании поста ЭЦ станции Спитак

Ремонт здания производственного цеха станции Гюмри (мастерская)
	NN
п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	Кровля
	
	

	1
	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ.5см
	м2
	5

	2
	Сверление вертикальных отверстий  для крепления стропильных ног и мауэрлатов      d=12 L=12см   
	отв.
	40

	3
	Закладные детали из   арматуры  A500C Ø=14мм
	кг
	12

	4
	Проволока толщ.  3мм
	кг
	7

	5
	Устройство мауэрлатов  из брусьев 0,08*0,16* 24,4м мм  с антисептированием
	м3
	0,32

	6
	Устройство деревянный конструкций кровли:
1. стропила-14шт. 0,05*0,1*3,5м,  
2 Стойки -    4шт.  0,08*0,16*1,7м3. 
3.Лежни и конек -0,08*0,16*12м
4.Доски для конька 0,05*0,2*4шт.
5 Рейка 0,05*0,05*130метров  0,35м3
	м3
	1,18

	7
	Устройство  кровли  из  оцинкованной профнастильного листа   КП-25-0,55мм
	м2
	47

	8
	Конек из оцинкованной стали т=0,5мм шир. 33см.
	м
	6

	9
	Устройство фронтонов из  оцинкованного  листа   толщ. 0,5мм со сплошной  доской на фронтоне  обьем настила  - 0,085м3  0,03*0,2*14м
	м2
	5,1

	10
	Антисептирование  и огнезащита готовыми составами  
	м2
	48

	
	Ремонт внутри здания
	
	

	11
	Разборка  деревянных  оконных  блоков
	м2 проема
	3,94

	12
	Разборка деревянного   дверного  блока
	м2
	3,41

	13
	Отбивка  гажевой штукатурки  потолка  4,4*5,4 толщ.2см
	м2
	20

	14
	Отбивка  гажевой штукатурки  стен толщ.2см
	м2
	44

	15
	Установка   подвесного   потолка из пластика  с  металлическим каркасом   с П-образными профилями
	м2
	23,8

	16
	Прокладка  многожильного  скрытого провода  марки  ППВG 2*1,5мм2
	м
	71

	17
	Прокладка  многожильного  скрытого провода  марки  ППВG 2*2,5мм2
	м
	24

	18
	Установка  светильников в подвесной потолок LED  25*25
	шт
	6

	19
	Штепсельная розетка 2 -х местная
	шт
	10

	20
	Выключатель нормального исполнения  2 -х местный  220В, 6А
	шт
	1

	21
	Выключатель нормального исполнения  1-но местный  220В, 6А
	шт
	1

	22 
	Установка  светильников-  плафонов наружных над дверью  
	шт
	1

	23
	Ящик пластмассовый  для автоматов 5мест
	шт
	1

	24
	Установка  автомата  25А
	шт
	3

	25
	Установка   металлопластиковых оконных  блоков   со стеклопакетом  открывающихся
	м2
	3,94

	26
	Устройство и установка металлической  двери двухстворчатой  с утеплителем
	м2
	3,41

	27
	Улучшенная  штукатурка  стен  цементным  раствором по  камню  и  бетону
	м2
	44

	28
	Сплошное  выравнивание  бетонных  поверхностей стен гипсонитом  (однослойная  штукатурка)
	м2
	44

	29
	Улучшенная  окраска  масляными  составами  оштукатурованных  стен
	м2
	44

	30
	Бетонная стяжка  В7,5 толщ.6см
	м2
	24

	31
	Сетка арматурная  BP  d=3,0мм  ячейка150x150մմ
	м2
	24

	32
	Устройство  цементной  стяжки  толщ. 30мм
	м2
	24

	33
	Устройство  пола  из  базальтовых   плиток толщ.30мм при  кол. более  4-х  плит  на 1м2
	м2
	24

	34
	Улучшенная  штукатурка наружных  стен толщ. 3см  по  сетке  проволочной   тканной
	м2
	28

	35
	Устройство бетонной   отмостки  у входов в здание толщ.10см  из бетона В12,5
	м2
	3

	36
	Устройство каркаса навеса  из  стальных квадратных   труб
	тн
	0,0179

	37
	Стальная  квадратная  труба     40x40x1,6мм  1 метра равен  1,6  кг.
	м
	6

	38
	Стальная  квадратная  труба     30x20x1,6мм 1 метра равен равен 1,39 кг
	м
	6

	39
	Сверление  горизонтальных  отверстий    Ф=14мм L=20см.
	отв.
	12

	40
	Закладные   детали из арматуры А3  Ø=14մմ  L=30см
	тн
	0,005

	41
	Антикоррозийная  окраска   1слой (железный сурик)
	м2
	1,6

	42
	Масляная  окраска  металлических поверхностей за 1 раза
	м2
	1,6

	43
	Устройство  настила  из оцинкованного  профнастильного листа   КП-25-0,5мм
	м2
	1,9

	44
	Разработка грунта IVкат. экскаватором для водопроводных  труб
	м3
	22

	45
	Разработка  грунта  III   группы  вручную
	м3
	2,5

	46
	Монтаж   металлопластовых   труб для питьевой воды  наружный  d=25мм
	м
	38

	47
	Устройство  подушки  из песка   толщ.10см
	м3
	2,8

	48
	Обратная засыпка  грунта экскаватором
	м3
	21,7

	49
	Выравнивание грунта на месте
	м3
	2,8

	50
	Разборка  бетонного  фундамента
	м3
	0,06

	51
	Разборка  асфальтобетонного покрытия толщ. 8см
	м2
	12

	52
	Разработка грунта IVкат. экскаватором
	м3
	9

	53
	Разработка  грунта  III   группы  вручную
	м3
	1

	54
	Устройство  подушки  из песка   толщ.10см
	м3
	1,8

	55
	Обратная засыпка  грунта экскаватором
	м3
	8,2

	56
	Монтаж  полипропиленовой    канализационной  трубы Ø110
	м
	11

	57
	Установка  поливинилхлоридных фасонных  частей  уголок d=110x110մմ  полипропиленовый
	шт
	1

	58
	Установка  поливинилхлоридных фасонных  частей  переходник   d=100мм*50мм
	шт
	1

	59
	Прокладка канализационной трубы  поливинилхлоридной  диаметром 50мм
	м
	1

	60
	Установка умывальника с сифоном
	компл.
	1

	61
	Гибкий шланг
	шт
	1

	62
	Кран  для умывальника
	шт
	1

	63
	Монтаж вентиля d=20мм
	шт
	1

	64
	Устройство бетонной   стяжки  толщ.8см  из бетона В12,5
	м2
	12

	65
	Погрузка  строймусора  на  а/с  и  вывоз  на  расст. 7км
	тн
	18,3



Ремонт релейного помещения в здании поста ЭЦ станции Спитак
	NN
п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Покрытие техники и столов   целлофановой пленкой
	м2
	40

	2
	Разборка  деревянных  оконных  блоков  с подоконниками 0,88*0,85 2штуки
	м2 проема
	1,5

	3
	Разборка  деревянных  дверных    проемов  2,07*1,1м2
	м2
	2,28

	4
	Разборка  плафонов
	шт
	8

	5
	Разборка  эл. коробки  
	м
	52

	6
	Установка белых металлических  пластиковых оконных  блоков с открыванием  
	м2
	1,5

	7
	Пробивка борозды для эл.провода и выключателей
	м
	61

	8
	Прокладка  многожильного  скрытого провода  марки   ППВГ, 2x2,5мм²
	м
	20

	9
	Прокладка  многожильного  скрытого провода  марки   ППВГ, 2x1,5мм²
	м
	41

	10
	Установка  штепсельной  розетки 1- местной
	шт
	4

	11
	Установка   выключателя   двухместного
	шт
	1

	12
	Установка  светильников     LED  60*60
	шт
	11

	13
	Ремонт  штукатурки  стен    гипсонитом  толщ.5мм
	м2
	83

	14
	Ремонт  штукатурки  потолков толщ.5мм  гипсонитом  раствором   пл.  отдельных  мест  до  10м2
	м2
	46

	15
	Улучшенная  латексная алькидная   окраска  стен   за  2  раза   
	м2
	83

	16
	Улучшенная  латексная  окраска  потолков   за  2  раза    
	м2
	46

	17
	Обрамление  пола  алюминиевыми угольниками 25x25x2,5мм
	м
	33,5

	18
	Антисептирование  деревянного  пола  антисептиком    в  один  слой  толщ. в 2мм
	м2
	46

	19
	Устройство    покрытия   из  фанеры  толщ.  9мм
	м2
	46

	20
	Устройство  пола  из  трудновозгораемого линолеума  плинтусы
	м2
	46

	21 
	Устройство и установка металлической  двери с из двух частей  с открыванием наружу    с  утеплителем
	м2
	2,28




	1.4
	Место и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
	Место оказания услуг: 
Республика Армения, г.Гюмри, ул. Железнодорожная 22 
Лорийский марз, г. Спитак, Ширакское шоссе № 55.
Сроки оказания услуги: 
Срок выполнения работ составляет 45 календарных дней.

	1.5
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора.
	Начальная (максимальная) цена договора составляет 4 310 570,00 (четыре миллиона триста десять тысяч пятьсот семьдесят) драм РА без НДС или 5 172 684 (пять миллионов сто семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят четыре) драм РА с учетом НДС.


	1.6
	Сведения о размере, порядке и сроках внесения обеспечения заявки (включается по требованию заказчика/функционального заказчика ЗАО «ЮКЖД»)
	Обеспечение заявки не предусмотрено.

	1.7
	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
	Заявки подаются на бумажных носителях в закрытых конвертах в 2 экземплярах («Оригинал» и «Копия»).

	1.8
	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке
	Документация размещается на сайте ЗАО «ЮКЖД».
Документация доступна для ознакомления на сайте ЗАО «ЮКЖД» с момента ее опубликования без ограничений.

	1.9
	Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке
	Заявки подаются в бумажной форме, в закрытых конвертах по адресу, указанному в п 1.2 извещения.
Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения на сайте 
«23» июня 2026 г. (в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное)).
Дата окончания срока подачи заявок -              
«06» июля 2026 г. (в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное)).
Конверты до приема организатором закупок подлежат регистрации в Службе безопасности ЗАО «ЮКЖД» по адресу г. Ереван, проспект Тиграна Меца 50, центральный вход, после регистрации Участники предоставляют конверты Организатору.

	1.10
	Право отказа от проведения процедуры
	ЗАО «ЮКЖД» вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и принятия решения о допуске претендентов к участию, не неся никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки, также вносить изменения в извещение о проведении запроса котировок за 1 рабочий день до дня окончания срока подачи конкурсных заявок.

	1.11
	Информация об отклонении конкурсной заявки, не соответствующей требованиям, изложенной в документации о конкурентной закупке.
	Заказчик может отклонить котировочные заявки в случае:
1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;
2) предложение в котировочной заявке о цене договора и/или единицы товара, работы, услуги превышает начальную (максимальную) цену договора (и/или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги (если такая цена установлена);
3) отказа от проведения запроса котировок;
4) непредставления участником разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

	1.12
	Информация о праве претендента запросить разъяснение конкурсной документации
	Участник вправе направить ЗАО «ЮКЖД» письменный запрос на разъяснение извещения и (или) документации о конкурентной закупке в сроки, установленные в документации о конкурентной закупке. 
Запрос юридического лица оформляется на фирменном бланке участника (при наличии) и подписывается уполномоченным лицом участника.
Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки, электронной почты, указанной в документации о конкурентной закупке, с подтверждением получения. 
ЗАО «ЮКЖД» обязано дать разъяснения, оформленные в соответствии с требованиями настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса. При этом ЗАО «ЮКЖД» вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации: «23» июня 2026 г. с 09:00 до 18: 00
Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации: «01» июля 2026 г. с 09:00 до 18: 00.

	1.13

	Требования к участникам запроса котировок 
	Требования к участникам указаны в п.п. 2.3. Порядка проведения запроса котировок

	1.14
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги
	Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет контрагента. 
По условиям запроса котировок предоплата не предусмотрена. 
Оплата Работ осуществляется после подписания Акта о приемке выполненных работ в течение 15(пятнадцати) рабочих дней. 

	1.15
	Порядок формирования цены договора 
	Начальная (максимальная) цена договора приведена с учетом всех видов налогов (в том числе без учета НДС/с учетом НДС). 


	1.16
	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке
	Заявки рассматриваются по минимальной цене. 

	1.17
	Срок действия конкурентных заявок
	Не устанавливается.

	1.18
	Срок заключения договора
	Срок заключения договора не ранее чем 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурсной комиссией итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

	1.19
	Техническое задание
	Техническое задание указано в Приложении №2 

	1.20
	Изменение количества предусмотренных договором товаров, объема работ, услуг при изменении потребности
	Изменение количества предусмотренных договором товаров, при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор, допускается в пределах 30 % от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС.

	1.21
	Выбор победителя
	По итогам запроса котировок определяется один победитель.

	1.22
	Перечень документов, которые предоставляются для участия в Запросе котировок
	Для участия в запросе котировок участник надлежащим образом должен заполнить и предоставить: 
Приложение №2.1(форма Описи представленных документов);
Приложение №3 (форма Заявки участника);
Приложение №4 (форма Технического предложения); 
Приложение №5 (Проект договора с приложениями №1,2,3,4,5) и иные документы, указанные в п.п.-2.11.15. – 2.11.17.
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II. [bookmark: _Toc48593619][bookmark: _Toc233037606]Часть. Порядок проведения запроса котировок

2.1. [bookmark: _Toc48593621][bookmark: _Toc233037607]Участник запроса котировок
 
2.1.1. Участником запроса котировок признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, и подавшие в установленные сроки  и в установленном порядке котировочную заявку на участие в запросе котировок.
2.1.2. К участию в запросе котировок допускаются участники, соответствующие требованиям пункта 2.1.1 приложения № 1 извещения, предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, котировочные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, извещения, представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные пунктом 1.22 приложения №1 извещения.
2.1.3. Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей котировочной заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их участием в запросе котировок.
2.1.4. Документы, представленные участниками в составе котировочных заявок, возврату не подлежат, за исключением банковской гарантии.
2.1.5. Котировочные заявки рассматриваются как обязательства участников. Заказчик вправе требовать от победителя запроса котировок заключения договора на условиях, предложенных в его котировочной заявке.

2.2. [bookmark: _Toc48593622][bookmark: _Toc233037608]Участник, на стороне которого выступают несколько лиц
2.2.1. В случае участия нескольких лиц на стороне одного участника соответствующая информация должна быть указана в заявке на участие в запросе котировок, оформленной в соответствии с приложением № 4 (форма Технического предложения) к извещению. Если соответствующая информация не указана в заявке, участник считается подавшим заявку от своего имени и действующим в своих интересах.
2.2.2. Лица, выступающие на стороне одного участника, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно либо на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения как заявок всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким участником самостоятельно.
2.2.3. В составе заявки участника, на стороне которого выступают несколько лиц, должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие каждого лица, выступающего на стороне такого участника, обязательным требованиям извещения, предусмотренным пунктом 2.3.2 приложения № 1 к извещению, по форме приложения № 4 (техническое предложение) извещения, а также документы, предусмотренные пунктом 2.11.15. приложения № 1 к извещению, на каждое лицо, выступающее на стороне такого участника. 
2.2.4. Участник, на стороне которого выступают несколько лиц, должен представить лицензии, выписки из реестра членов саморегулируемой организации, иные разрешительные документы на право осуществления деятельности, предусмотренной извещением (в случае, если извещением предусмотрено требование о предоставлении разрешительных документов) на лицо (лица), на которое (ых) в соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной деятельности) возложено исполнение работ (услуг), требующих наличие указанных разрешительных и иных документов.
2.2.5. При распределении в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности) вкладов товарищей таким образом, что исполнителями работ (услуг), требующих наличие указанных разрешительных документов, выступают несколько лиц, участник должен представить указанные разрешительные документы на таких лиц. В случае отсутствия распределения вкладов и указания на исполнителей работ (услуг) в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности), участник должен представить указанные разрешительные документы на всех лиц, выступающих на стороне одного участника
2.2.6. Участник, на стороне которого выступают несколько лиц (все юридические или физические лица, выступающие на стороне одного участника), должен соответствовать квалификационным требованиям извещения.
2.2.7. Если в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности) не Участник, на стороне которого выступает несколько лиц, должен представить в составе заявки все предусмотренные извещением документы.
2.2.8. В случае если победителем в запросе котировок будет признан участник закупки, на стороне которого выступает несколько физических или юридических лиц, договор заключается с таким участником, с указанием всех лиц, выступающих на его стороне, при этом непосредственно подписание договора осуществляется одним лицом, действующим от имени всех остальных лиц по доверенности или на основании договора простого товарищества.

2.3. [bookmark: _Toc48593623][bookmark: _Toc233037609]Требования к участникам
2.3.1. [bookmark: _Toc48593624]Заявка участника должна соответствовать требованиям технического задания, указанным в приложении №2 к извещению. Для подтверждения соответствия требованиям извещения в составе заявки должны быть представлены все необходимые документы и информация в соответствии с требованиями извещения.
2.3.2. Участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного участника) должен соответствовать обязательным требованиям извещения, а именно:
2.3.3. Отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, пеням, налоговым санкциям, а также просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с Применимым законодательством о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с Применимым Законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с Применимым законодательством о налогах и сборах). Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения поданного предложения в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
2.3.4. Не проведение ликвидации участника-юридического лица и отсутствие решения суда о признании участника-юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурентного производства.
2.3.5. Соответствие обязательным требованиям, указанным в пунктах 2.3.2-2.3.4 приложения № 1 к извещению, подтверждается участником в декларативной форме в соответствии с приложением № 3 к извещению.
2.4. [bookmark: _Toc233037610]Информационное сопровождение
2.4.1. Извещение об осуществлении запроса котировок и иная информация о запросе котировок размещается на сайтах. За получение извещения плата не взимается. Размещение информации на сайтах осуществляется в один день.
2.4.2. Заказчик вправе одновременно с размещением  на сайтах извещения о проведении запроса котировок направить запрос котировок (извещение об осуществлении запроса котировок) не менее чем 3 (трем) участникам закупки, которые могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг.
2.4.3. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении запроса котировок, не может быть передана третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РА.
2.4.4. В организации и проведении запроса котировок участвуют:
- организатор – осуществляет организацию и проведение закупки;
- экспертная группа – коллегиальный орган, образуемый для рассмотрения заявок;
- конкурсная комиссия – коллегиальный орган, образуемый для проведения процедур закупок.

2.5. [bookmark: _Toc48593625][bookmark: _Toc233037611]Разъяснения положений извещения об осуществлении запроса котировок, изменения извещения об осуществлении запроса котировок, прекращение запроса котировок
2.5.1. Запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении запроса котировок (далее – запрос) может быть направлен с момента размещения извещения на сайтах.
2.5.2. Заявки  на участие подаются на бумажном носителе,  запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника запроса котировок (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника. 
2.5.3. Заявки  на участие подаются на бумажном носителе, запрос может быть направлен посредством почтовой связи, курьерской доставки по адресу, указанному в пункте 1.2. приложения № 1 извещения, или факсимильной связи по номеру факса контактного лица, указанного в пункте 1.2. приложения № 1 извещения. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты.
2.5.4. Разъяснения положений извещения предоставляются и размещаются на сайтах в течение 3 (трех) рабочих дней с даты  поступления запроса с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос. Разъяснения извещения могут не предоставляться в случае, если запрос поступил позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
2.5.5. Разъяснения положений извещения не должны изменять предмет конкурентной закупки и существенные условия проекта договора.
2.5.6. В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока подачи котировочных заявок, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение об осуществлении запроса котировок.
2.5.7. В случае внесения изменений в извещение срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на сайтах указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного извещением. Если в извещение такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи котировочных заявок на участие в запросе котировок в отношении конкретного лота должен быть продлен таким же образом.
2.5.8. Дополнения и изменения, внесенные в извещение об осуществлении запроса котировок, размещаются на сайтах в день принятия решения о внесении изменений.
2.5.9. Заказчик вправе отменить запрос котировок  по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. По истечении срока подачи заявок и до заключения договора заказчик вправе отменить запрос котировок только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством, а также вносить изменения в извещение о проведении запроса котировок за 1 рабочий день до дня окончания срока подачи конкурсных заявок.
2.5.10. Решение об отмене запроса котировок размещается на сайтах в день принятия этого решения.
2.5.11. Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение об осуществлении запроса котировок, а также по уведомлению участников об итогах запроса котировок и не несет ответственности в случаях, когда участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах запроса котировок при условии их надлежащего размещения на сайтах.

2.6. [bookmark: _Toc48593626][bookmark: _Toc233037612]Вскрытие конвертов с котировочными заявками запроса котировок
2.6.1. Организатор обеспечивает сохранность, неприкосновенность и конфиденциальность конвертов с котировочными заявками и обеспечивает рассмотрение содержания котировочных заявок только после вскрытия конвертов с котировочными заявками в соответствии с извещением о проведении запроса котировок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с котировочными заявками, не вправе допускать повреждение этих конвертов, осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента вскрытия конвертов с котировочными заявками в соответствии с извещением о проведении запроса котировок.
2.6.2. Конверты с котировочными заявками вскрываются публично на заседании экспертной группы после завершения срока подачи заявок.
2.6.3. Участники, представившие котировочные заявки в установленном порядке, могут присутствовать при вскрытии конвертов с котировочными заявками. Заказчик обеспечивает возможность всем участникам запроса котировок, подавшим котировочные заявки, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с котировочными заявками. 
2.6.4. Представители участников, подавших заявки для участия в процедуре вскрытия конвертов с котировочными заявками должны иметь при себе доверенность на право участия в процедуре вскрытия конвертов с  заявками, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
2.6.5. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более котировочных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником запроса котировок котировочные заявки не отозваны, все котировочные заявки этого участника запроса котировок, поданные в отношении одного и того же лота (исключением является подача одним участником нескольких альтернативных предложений в отношении одного и того же лота), не рассматриваются и возвращаются этому участнику запроса котировок по его требованию.
2.6.6. При вскрытии конвертов с котировочными заявками объявляется:
2.6.7. Наименование участника запроса котировок;
2.6.8. Сведения, изложенные в техническом предложении участника запроса котировок, используемые для оценки заявок;
2.6.9. Иная информация (при необходимости).
2.6.10. Заказчик может проводить аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками.
2.6.11. При вскрытии конвертов с заявками документы по существу не рассматриваются.
2.6.12. По итогам вскрытия конвертов формируется протокол, который не подлежит публикации. Если на участие в закупке не поступило ни одной заявки, в протоколе вскрытия указывается информация о признании закупки несостоявшейся.

2.7. [bookmark: _Toc48593627][bookmark: _Toc233037613]Рассмотрение и оценка котировочных заявок
2.7.1. Котировочные заявки участников рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в извещении, на основании представленных в составе котировочных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных извещением.
2.7.2. Сведения об участнике закупки проверяются заказчиком, в том числе на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, размещенной на сайте e-registor.
2.7.3. Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок не может превышать 10 рабочих дней с даты окончания срока подачи котировочных заявок, если иное не установлено в извещении о проведении запроса котировок
2.7.4. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, срок подведения итогов запроса котировок, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. При этом заказчик размещает соответствующее уведомление на сайтах в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок.
2.7.5. По окончании срока подачи котировочных заявок, срок рассмотрения и оценки  котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок цен может быть сокращен.
2.7.6. Участник запроса котировок не допускается к участию в запросе котировок в случае:
2.7.7. несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;
2.7.8. предложение в котировочной заявке о цене договора (цене лота) и/или единицы товара, работы, услуги превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота) и/или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги (если такая цена установлена);
2.7.9. отказа от проведения запроса котировок;
2.7.10. непредставления участником разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).
2.7.11. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных в составе заявки, заказчик обязан отстранить такого участника запроса котировок на любом этапе проведения запроса котировок.
2.7.12. Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у участников запроса котировок информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой такого участника, предъявляемым требованиям, изложенным в извещении. При этом не допускается изменение и(или) дополнение заявок участников.
2.7.13. Ответ от участника запроса котировок, полученный после даты, указанной в запросе, не подлежит рассмотрению.
2.7.14. Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у государственных и иных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения достоверности сведений, представленных в составе заявки, а также для подтверждения соответствия участника, предлагаемых им товаров, работ, услуг, требованиям извещения.
2.7.15. Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем получения сведений из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству РА, в том числе официальных сайтов государственных органов и организаций в сети Интернет.
2.7.16. По результатам рассмотрения котировочных заявок заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) участника запроса котировок к участию в запросе котировок.
2.7.17. При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в извещении, заявка участника отклоняется.
2.7.18. Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления котировочных заявок, определения победителей запроса котировок не подлежит разглашению участникам. Попытки участников получить такую информацию до размещения протоколов на сайтах, служат основанием для отклонения котировочных заявок таких участников.
2.7.19. Заказчик рассматривает котировочные заявки на предмет их соответствия требованиям извещения, а также оценивает и сопоставляет котировочные заявки в соответствии с порядком, установленным извещением.
2.7.20. При этом организатор осуществляет рассмотрение заявок на предмет соответствия участников обязательным требованиям, а также проверяет наличие и соответствие представленных в составе заявок документов требованиям извещения (за исключением квалификационных требований, требований технического задания извещения, требований об обосновании демпинговой цены).
2.7.21. Экспертная группа осуществляет рассмотрение заявок на предмет соответствия участников квалификационным требованиям, заявки   участника требованиям технического задания извещения, проверяет наличие и соответствие представленных в составе заявки  документов квалификационным требованиям, требованиям технического задания извещения,  требованиям об обосновании демпинговой цены договора (цены лота), а также осуществляет оценку и сопоставление котировочных заявок.
2.7.22. Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в котировочной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников запроса котировок) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке котировочных заявок.
2.7.23. Заказчик вправе допустить участника к участию в запросе котировок в случае, если участник или его котировочная заявка не соответствуют требованиям извещения, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в запросе котировок, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его котировочной заявкой.
2.7.24. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.
2.7.25.  Если в котировочной заявке имеются арифметические ошибки при отражении цены договора (цены лота) (неверный расчет цены договора/лота при умножении цены за единицу товара, работы, услуги без учета НДС на объем закупаемых товаров, работ, услуг, и (или) при суммировании произведений цен за единицу товара, работы, услуги без учета НДС на объем закупаемых товаров, работ, услуг и (или) неверный расчет цены договора/лота при суммировании цен без учета НДС по этапам/годам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг), заявка такого участника отклоняется.
2.7.26. В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе затребовать от участников запроса котировок разъяснения положений котировочных заявок. 
2.7.27. Участники и их представители не вправе участвовать в рассмотрении котировочных заявок и изучении квалификации участников.
2.7.28. По итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок заказчик составляет протокол рассмотрения и оценки заявок.
2.7.29. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок не размещается на сайтах.

2.8. [bookmark: _Toc48593628][bookmark: _Toc233037614]Порядок оценки и сопоставления котировочных заявок
2.8.1. Победитель запроса котировок определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям извещения.
2.8.2. Единственным критерием оценки котировочных заявок является цена. Иные критерии оценки котировочных заявок не применяются.
2.8.3. При оценке котировочных заявок сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС. 
2.8.4. Техническое предложение участника, представляемое в составе заявки, должно соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.15. приложения № 1 к извещению, условия технического предложения должны соответствовать требованиям технического задания, являющегося приложением № 2 к извещению, и должно предоставляться по форме приложения № 4 к извещению.
2.8.5. При несоответствии технического предложения требованиям, указанным в пункте 2.8.5. приложения № 1 извещения, заявка такого участника отклоняется.
2.8.6. Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.  
2.8.7. Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения запроса котировок. 

2.9. [bookmark: _Toc48593629][bookmark: _Toc233037615]Подведение итогов запроса котировок
2.9.1. Комиссия принимает решение о победителе запроса котировок. По результатам работы комиссии по осуществлению закупок оформляется итоговый протокол.
2.9.2. Итоговый протокол комиссии не размещается на сайтах.

2.10. [bookmark: _Toc48593630][bookmark: _Toc233037616]Признание запроса котировок несостоявшимся
2.10.1. Запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признается несостоявшимся, если:
2.10.2. на участие в запросе котировок подана одна заявка;
2.10.3. по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей извещению о проведении запроса котировок;
2.10.4. все котировочные заявки признаны несоответствующими извещению о проведении запроса котировок;
2.10.5. на участие в запросе котировок не подана ни одна заявка.
Если запрос котировок признан несостоявшимся в случае, если по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок или на участие в запросе котировок подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок, с участником, подавшим эту заявку, может быть заключен договор. Цена такого договора не может превышать цену, указанную в котировочной заявке участника.
При этом если цена договора снижена заказчиком по сравнению с начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), договор заключается при согласии такого участника.
Если запрос котировок признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый запрос котировок или осуществить закупку другим способом. Выбор иного способа осуществляется исходя из условий применения такого способа, установленном нормативными документами заказчика
Договор заключается на условиях и по цене, указанных в извещении о проведении запроса котировок и в котировочной заявке победителя или участника закупки, с которым заключается договор.

2.11. [bookmark: _Toc48593631][bookmark: _Toc233037617]Состав котировочной заявки
2.11.1. Котировочная заявка должна содержать всю указанную в извещении информацию и документы.
2.11.2. Котировочная заявка оформляется в соответствии с требованиями извещения. 
2.11.3. В случае наличия таких требований в извещении, в составе заявки должны быть представлены:
2.11.4. наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);
2.11.5. наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;
2.11.6. идентификационный номер налогоплательщика;
2.11.7. согласие участника с условиями договора, указанными в запросе котировок;
2.11.8. цена товаров, работ, услуг с указанием включенных или не включенных в нее расходов (расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);
2.11.9. документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников установленным в извещении о проведении запроса котировок;
2.11.10. документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником в котировочной заявке, требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок.
2.11.11. Котировочная заявка участника, не соответствующая требованиям извещения, отклоняется. 
2.11.12. Котировочная заявка оформляется на русском или на армянском языках. Если в составе котировочной заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на, а перевод заверен нотариально. Вся переписка, связанная с проведением запроса котировок, ведется на русском или армянском языках. В случае если для участия в запросе котировок иностранному лицу потребуется извещение на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет. 
2.11.13. В случае участия иностранного лица в запросе котировок, такое лицо в составе заявки должно представить все документы, предусмотренные извещения (или аналогичные документы, выдаваемые в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрировано и осуществляет деятельность такое лицо).
2.11.14. Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, представления участником поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.
2.11.15. В котировочной заявке должны быть представлены:
- Приложение № 2.1 (Опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) Участника);
- Приложение № 3 (Заявка Участника) к извещению, заверенная подписью и печатью участника запроса котировок; 
- Приложение № 4 (Техническое предложение) к извещению, заверенное подписью и печатью участника запроса котировок;
- Приложение №5 (Проект договора с приложениями №1,2,3,4,5), к извещению, заверенное подписью и печатью участника запроса котировок.
2.11.16 Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего котировочную заявку, за исключением случаев, когда заявка участника подписывается квалифицированной электронной подписью доверенность на лицо, подписавшее заявку, а также решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. При представлении заявки на бумажном носителе должен быть представлен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, иные документы представляются в виде копии, заверенной участником. При представлении заявки в электронной форме доверенность должна быть сканирована с оригинала или нотариально заверенной копии, иные документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником.
211.17 В котировочной заявке участник представляет выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и иные документы по своему усмотрению.
2.12. [bookmark: _Toc48593632][bookmark: _Toc233037618]Подача заявок
2.12.1. Дата вскрытия котировочных заявок может быть перенесена на более поздний срок. Изменения даты подачи котировочных заявок размещаются на сайтах. 
2.12.2. В случае, если участник предоставляет заявку на участие в нескольких лотах, то допускается предоставление одного предложения с указанием номеров лотов.
2.12.3. Каждый участник может подать только одну котировочную заявку по каждому из лотов извещения. В случае если участник подает более одной котировочной заявки по одному лоту, а ранее поданные им котировочные заявки по данному лоту не отозваны, все котировочные заявки по данному лоту, представленные участником, отклоняются.
2.12.4. Заявки принимаются до истечения срока подачи заявок. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный ЗАО «ЮКЖД» по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.
2.13. [bookmark: _Toc233037619][bookmark: _Toc48593633]Котировочная заявка запроса котировок 
2.13.1. Котировочная заявка на бумажном носителе подается по адресу и в сроки, указанные в пункте 2 извещения и может быть представлена как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
2.13.2. Для подачи заявки на бумажном носителе представитель участника должен иметь при себе доверенность на право подачи документов, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть предоставлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
2.13.3. Заявки должны быть представлены в двух экземплярах (один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в «Оригинал»)) в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия».
2.13.4. В случае представления участником котировочных заявок по нескольким лотам допускается представление заявок в двух конвертах «Оригинал» и «Копия». 
2.13.5. Предложения, должны предоставляться в запечатанных конвертах с маркировкой «оригинал» и «копия». Маркировка конвертов должна содержать слова «Предложение участника указать наименование для участия номер и наименование процедуры закупки, номер. Не вскрывать до 18 часов 00 времени              «06» июля 2026г.
2.13.6. Документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника. 
2.13.7. Все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы. 
2.13.8. В случае несоответствия экземпляров котировочной заявки, представленных в конверте «Оригинал» и в конверте «Копия», преимущество имеет экземпляр, представленный в конверте «Оригинал».
2.13.9. Организатор закупок ЗАО «ЮКЖД» принимает конверты с заявками, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, либо незапечатанных конвертов, до истечения срока подачи заявок. Все конверты до приема организатором закупок подлежат проверке без вскрытия Службой безопасности ЗАО «ЮКЖД». 
2.13.10. Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.
2.13.11. Конверты с котировочными заявками принимаются до истечения срока подачи котировочных заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация либо не запечатанных конвертов.
2.13.12. В случае если маркировка конверта не соответствует требованиям извещения, конверт(ы) не запечатан(ы), котировочная заявка не принимается. 
2.13.13. По истечении срока подачи котировочных заявок конверты не принимаются. Конверт с котировочной заявкой, полученный заказчиком по истечении срока подачи котировочных заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.
2.14. [bookmark: _Toc48593634][bookmark: _Toc233037620]Изменение и отзыв котировочных заявок

2.14.1. Участник вправе изменить или отозвать поданную котировочную заявку в любое время до истечения срока подачи котировочных заявок, не утрачивая права на обеспечение.
2.14.2. Никакие изменения не могут быть внесены в котировочную заявку после окончания срока подачи котировочных заявок.
2.14.3. Для изменения заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, необходимо до окончания срока подачи заявок представить по адресу, указанному в пункте 2 извещения, запечатанный конверт, содержащий измененные документы, оформленные в порядке, предусмотренном извещением. Маркировка конверта должна содержать наименование и номер запроса котировок, номер лота, наименование и адрес участника, а также надпись «Изменения».
Изменения заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, могут быть представлены как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
Для изменения заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, представители участников запроса котировок должны иметь при себе доверенность на право изменения заявки, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
2.14.4. В случае изменения заявки датой подачи заявки на участие в процедуре закупки считается дата подачи последних изменений.
Для отзыва заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, необходимо до окончания срока подачи заявок представить по адресу, указанному в пункте 2 извещения, письмо на фирменном бланке участника (при наличии) об отзыве заявки. Конверты с заявками, представленными в бумажной форме, могут быть возвращены по требованию участника. Возвращение конвертов с заявками, представленными в бумажной форме, возвращаются нарочно представителю участника по адресу, указанному в пункте 2 извещения.
Отзыв заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, может быть представлен как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
Для отзыва заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, представители участников запроса котировок должны иметь при себе доверенность на право отзыва заявки, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.

2.15. [bookmark: _Toc48593635][bookmark: _Toc233037621]Предоставление технического предложения
2.15.1. В составе котировочной заявки участник должен представить техническое предложение, оформленное по форме приложения № 4 к извещению, заверенное подписью и печатью (при ее наличии) участника, а также документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров, работ, услуг в случае. В техническом предложении участника должны быть изложены характеристики товаров, работ, услуг, соответствующие требованиям технического задания, являющегося приложением № 2 к извещению. 
Техническое предложение предоставляется на бумажном носителе в виде оригинала документа. 
2.15.2. Техническое предложение должно включать цену за единицу (если указание цены за единицу предусмотрено извещением) и общую цену предложения Участником должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемых товаров, работ, услуг. 
2.15.3. Цены необходимо приводить в драмах с учетом всех возможных расходов участника. 
2.15.4. Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС.
2.15.5. Для целей единообразного подхода к расчету сумм технического предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,20 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении участника).
2.15.6. Техническое предложение должно содержать все показатели и характеристики товаров, работ, услуг, условия исполнения договора, предусмотренные извещением и необходимые для рассмотрения и оценки котировочной заявки участника. Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование, числовые показатели при описании характеристик товаров, работ, услуг должны быть указаны в абсолютных величинах. Все условия котировочной заявки участника понимаются заказчиком буквально, в случае расхождений показателей, изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.
2.15.7. Предложение участника о цене, содержащееся в техническом предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в извещении (с учетом НДС и без учета НДС). Если в извещении указаны цены за единицу закупаемых товаров, работ, услуг, в техническом предложении должны быть указаны цены за единицу по каждому из предлагаемых участником товаров, работ, услуг. Цена за единицу, предложенная участником, не должна превышать цену за единицу, установленную в извещении (с учетом НДС и без учета НДС в драмах РА).

2.16. [bookmark: _Toc48593636][bookmark: _Toc233037622]Заключение договора
2.16.1. Положения договора (условия, цена) не могут быть изменены по сравнению с извещением и котировочной заявкой победителя запроса котировок за исключением случаев, предусмотренных извещением. При невыполнении победителем запроса котировок требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, с учетом требований данного пункта.
2.16.2. Заказчик направляет участнику запроса котировок, с которым заключается договор проект договора в течение 7 (семи) календарных дней с даты опубликования итогов запроса котировок на сайтах.
2.16.3. Участник, признанный победителем запроса котировок, при заключении договора должен представить сведения о своих реальных бенефициарах, зарегистрированных в соответствующем Агентстве страны участника.
2.16.4. Участник запроса котировок, с которым заключается договор, должен представить обеспечение исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено в извещении), иные документы, если извещением предусмотрено их представление на этапе заключения договора и подписанный со своей стороны договор не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения проекта договора от заказчика. Участник запроса котировок, с которым заключается договор, должен при заключении договора по требованию заказчика представить документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего договор.
2.16.5. Срок заключения договора не ранее чем 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурсной комиссией итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.
2.16.6. В случае если победитель запроса котировок уклоняется от подписания договора в установленные сроки, договор может быть заключен с участником, предложившим в котировочной заявке цену такую же, как и победитель, или участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.
2.16.7. В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключен с участником запроса котировок, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем запроса котировок.
2.16.8. Если заказчик отказался от заключения договора с победителем в связи с тем, что победитель не соответствует требованиям, указанным в извещении, и (или) предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия таким требованиям, заказчик вправе заключить договор с участником, котировочной заявке которого присвоен второй номер.
2.16.9. Участник запроса котировок, с которым заключается договор, обязан заключить договор на условиях извещения, котировочной заявки и своего технического предложения. Стоимость договора определяется на основании стоимости технического предложения такого участника без учета НДС, с учетом применяемой им системы налогообложения.
2.16.10. По согласованию сторон договор может быть заключен с победителем, участником, с которым заключается договор, по цене ниже, чем указана в его заявке/предложении без изменения остальных условий договора.
2.16.11. Срок выполнения обязательств по договору определяется на основании требований извещения и условий технического предложения. 
2.16.12. В срок, предусмотренный для заключения договора, заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем (участником, предложившим в котировочной заявке цену такую же, как и победитель или участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий), единственным участником, допущенным к участию в запросе котировок (в случае если принято решение о заключении договора с таким участником), в случае установления его несоответствия требованиям извещения или в связи с предоставлением участником недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям.
2.16.13. В случае отказа от заключения договора с победителем по основаниям, указанным в настоящем пункте извещения, договор в таком случае может быть заключен с участником, котировочной заявке которого присвоен второй номер.
2.16.14. По итогам запроса котировок заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками запроса котировок в порядке и в случае, если это установлено под пунктом 2.3.

2.17. [bookmark: _Toc48593637][bookmark: _Toc233037623]Исполнение, изменение, расторжение договора

2.17.1. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РА. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РА.
2.17.2. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РА.
2.17.3. Заказчик по согласованию с исполнителем договора при заключении и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в пределах 30% (тридцати процентов) от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если иное не предусмотрено в извещении, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором.
2.17.4. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставки таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке меняет цену договора указанным образом.
2.17.5. Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами.
2.17.6. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам запроса котировок, которые устанавливались в извещении.
2.17.7. При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не должна быть выше стоимости, указанной в договоре.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
Ремонт здания производственного цеха ст. Гюмри(мастерская)(инв. номер 28000272)  и релейного помещения в здании поста ЭЦ станции Спитак (инв. №10020032) ЗАО «ЮКЖД»
	 «ՀԿԵ» ՓԲԸ  Գյումրու արտադրական շենքի (գույքահամար 28000272) և Սպիտակ կայարանի Վարչական շենքի ռելեային տարածքի (գույքահամար 10020032) նորոգում
	Перечень основных данных и требований
Հիմնական տվյալների և պահանջների ցանկ
	Основные данные и требования
Հիմնական տվյալներ և պահանջներ


	Общие положения
Ընդհանուր դրույթներ
	Заказчик – Предприятие автоматики, телемеханики и связи
Պատվիրատու – Ավտոմատիկայի, հեռամեխանիկայի և կապի ձեռնարկություն

Вид работ – Ремонт здания производственного цеха ст. Гюмри(мастерская)  и релейного помещения в здании поста ЭЦ станции Спитак   ЗАО «ЮКЖД».

Աշխատանքների տեսակը – «ՀԿԵ» ՓԲԸ Գյումրու արտադրական շենքի  և Սպիտակ կայարանի Վարչական շենքի ռելեային տարածքի նորոգում:

Местонахождения объекта - Республика Армения, г.Гюмри, ул. Железнодорожная 22 и Лорийский марз, г. Спитак, Ширакское шоссе № 55.
Օբյեկտի գտնվելու վայրը - Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Գյումրի, ք. Գյումրի, Երկաթգծի 22 և Լոռու մարզ, ք. Սպիտակ, Շիրակի խճուղի թիվ 55:

Начальная (максимальная) цена договора– 4 310 570,00 (четыре миллиона триста десять тысяч пятьсот семьдесят) драм РА без НДС или 5 172 684 (пять миллионов сто семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят четыре) драм РА с учетом НДС, согласно Локальных смет (Приложения к техническому заданию № 3,4). 
Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը –  4 310 570,00 (չորս միլիոն երեք հարյուր տասը հազար հինգ հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամ՝ առանց  ԱԱՀ  կամ 5 172 684 (հինգ միլիոն հարյուր յոթանասուներկու հազար վեց հարյուր ութսունչորս)  ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ, համաձայն  Տեղային նախահաշիվների (տեխնիկական առաջադրանքի Հավելվածներ №3,4,)։ 
   
Форма оплаты – Оплата Работ по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств в течение 15-и рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ, сформированный на основании работ и расценок из Локальных смет (Приложения к техническому заданию № 3,4) и пересчетом накладных расходов и сметной прибыли по фактически выполненным работам.
Վճարման ձև - Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքների դիմաց վճարումը Պատվիրատուի կողմից իրականացվում է փոխանցման եղանակով, Կողմերի կողմից կատարված աշխատանքների հանձնման-ընդունման Ակտի ստորագրումից հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, որը ձևավորվել է Տեղային նախահաշիվներիների (տեխնիկական առաջադրանքի Հավելվածներ №3,4) աշխատանքների և գների հիման վրա և փաստացի կատարված աշխատանքների վերադիր ծախսերի և նախահաշվային շահույթի վերահաշվարկի հիման վրա։

	Требования к производству строительных работ и качеству работ
Շինարարական աշխատանքների կատարմանը և աշխատանքների որակին ներկայացվող պահանջները 
	Выполнение работ должно проводится в соответствии с требованиями действующих на территории Республики Армения нормативных документов, законодательства РА, СНиП и соответствующим государственным стандартам.
Աշխատանքների կատարումը պետք է իրականացվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան, ՀՀ օրենսդրության, ՍՆԻՊ և համապատասխան պետական ​​ստանդարտների պահանջներին համապատասխան:

Подрядчик обязан нести ответственность за ненадлежащее качество выполнения работ, использование некачественных материалов, допущенные отступления от нормативных требований, за несоблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности. 
Կապալառուն պարտավոր է պատասխանատվություն կրել աշխատանքների կատարման ոչ պատշաճ որակի համար, ցածրորակ նյութերի օգտագործման, նորմատիվ պահանջներից կատարված շեղումների, անվտանգության և հրդեհային անվտանգության չափանիշներին և կանոններին չհամապատասխանելու համար:

Поставить на строительную площадку необходимые материалы и строительную технику и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения Работ.
Շինհրապարակ մատակարարել անհրաժեշտ նյութեր և շինարարական տեխնիկան և իրականացնել դրանց ընդունումը, բեռնաթափումը, պահեստավորումը և պահպանումը աշխատանքների կատարման ընթացքում:

В течение 10 дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество, строительный мусор.
Կատարված աշխատանքների հանձնման-ընդունման Ակտը ստորագրելուց հետո 10 օրվա ընթացքում շինհրապարակից դուրս բերել իրեն պատկանող գույքը, շինարարական աղբը:

Устранить недостатки, обнаруженные в результатах работ, своими силами и за свой счет, в сроки, согласованные с Заказчиком.
Աշխատանքների արդյունքներում հայտնաբերված թերությունները վերացնել ինքնուրույն և սեփական միջոցներով, Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված ժամկետում:

В случае нанесения материального ущерба Подрядчиком при производстве работ, Заказчик и Подрядчик составляют Акт проверки и принимают решение о возмещении ущерба.
Աշխատանքների կատարման ընթացքում Կապալառուի կողմից նյութական վնաս պատճառելու դեպքում Պատվիրատուն և Կապալառուն կազմում են ստուգման Ակտ և որոշում կայացնում վնասի հատուցման մասին:

	Общие сроки 
Ընդհանուր ժամկետներ 
	С даты подписания Договора, в течение 45 календарных дней.
Պայմանագրի կնքման օրվանից 45 օրացույցային օրվա ընթացքում:

В процессе выполнения работ Подрядчиком, Заказчик осуществляет проверку за ходом выполнения работ, на соответствие состава и содержания работ, применяемых материалов, а также соблюдения сроков, предусмотренных настоящим техническим заданием.
Կապալառուի կողմից աշխատանքների կատարման ընթացքում պատվիրատուն ստուգում է աշխատանքների կատարման ընթացքը, աշխատանքների կազմի և բովանդակության համապատասխանությունը, օգտագործվող նյութերը, ինչպես նաև սույն տեխնիկական առաջադրանքով նախատեսված ժամկետների պահպանումը:

	Требования к составу Исполнительной документации, передаваемой Заказчику
Պատվիրատուին փոխանցվելիք կատարողական փաստաթղթերի կազմին ներկայացվող պահանջները
	В процессе выполнения работ Подрядчик предоставляет Акты на скрытые работы.
Աշխատանքների կատարման ընթացքում Կապալառուն տրամադրում է թաքնված աշխատանքների Ակտեր:

После завершения работ Подрядчик должен предоставить:
· ведомость изменений произведенных работ (при изменений), акты на скрытые работы и документы на использованные при выполнении работ материалы, позволяющие определить качество технических характеристик, безопасность  или иные сведения, в том числе сертификаты или декларации соответствия,  
скрытые работы обязательно должны быть подтверждены фотоотчетом в электронном виде и на бумажном носителе.
Աշխատանքների ավարտից հետո Կապալառուն պետք է Պատվիրատուին տրամադրի՝
· կատարված աշխատանքների փոփոխությունների տեղեկագիր (փոփոխությունների դեպքում), թաքնված աշխատանքների ակտեր և աշխատանքի ընթացքում օգտագործված նյութերի փաստաթղթեր, որոնք թույլ են տալիս որոշել տեխնիկական բնութագրերի որակը, անվտանգությունը կամ այլ տեղեկություններ, ներառյալ սերտիֆիկատները կամ համապատասխանության հայտարարագրերը, թաքնված աշխատանքները պետք է հաստատվեն ֆոտո- հաշվետվությունով' էլեկտրոնային և թղթային տարբերակով:

	Наблюдаемые результаты строительных работ с соответствующими объемными показателями./
Շինարարական աշխատանքների դիտարկված արդյունքները ՝ համապատասխան ծավալային ցուցանիշներով

	Соблюдение требований мероприятий по охране труда, соблюдение технологий выполняемых работ, соблюдение сроков выполнения работ./
 Աշխատանքի պաշտպանության միջոցառումների պահանջներին համապատասխանելը, կատարված աշխատանքի տեխնոլոգիաներին համապատասխանելը, աշխատանքի ժամկետների համապատասխանությունը.
Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движению персонала./
Աշխատանքների կատարումը չպետք է ազդի արտադրամասի տեխնոլոգիական գործընթացի և անձնակազմի տեղաշարժի վրա:
Все возвратные материалы, получаемые при выполнении Работ, являются собственностью Заказчика и ./
Աշխատանքների կատարման ընթացքում ստացված բոլոր հետադարձ նյութերը Պատվիրատուի սեփականությունն են:
Осуществлять работы также по выходным дням./
Աշխատանքներն իրականացնել նաև հանգստյան օրերին.
Заказчик предоставляет места для хранения материалов, инвентаря, механизмов, оказывает содействие в получении доступа представителей Подрядчика (сотрудников и/или привлеченных им третьих лиц) на объект Заказчика в соответствии с порядком, установленным на объектах Заказчика, и по выходным дням./
Պատվիրատուն տրամադրում է տարածք նյութերը, գույքը, մեխանիզմները պահելու համար, աջակցում է Պատվիրատուի օբյեկտ Կապալառուի ներկայացուցիչների (աշխատակիցների և/կամ նրա կողմից ներգրավված երրորդ անձանց) մուտքի ստացմանը Պատվիրատուի օբյեկտներում սահմանված կարգին համապատասխան և հանգստյան օրերին:

	Порядок контроля и приемки работ
Աշխատանքների վերահսկման և ընդունման կարգը
	Подрядчик производит работы в соответствии с требованиями нормативных документов.
Կապալառուն աշխատանքները կատարում է նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան.

Строительные работы должны проводится с соблюдением сроков и объемов выполнения работ.
 Շինարարական աշխատանքները պետք է իրականացվեն աշխատանքների կատարման ժամկետների և ծավալների պահպանմամբ:
Приемку скрытых работ осуществлять при обязательном участии представителей   Заказчика (уполномоченных и компетентных лиц) и Подрядчика.
Թաքնված աշխատանքների ընդունումն իրականացնել Պատվիրատուի (լիազորված և իրավասու անձանց) և Կապալառուի ներկայացուցիչների պարտադիր մասնակցությամբ.

По завершении выполнения работ подписывается Акт сдачи-приемки выполненных Работ.
Աշխատանքների ավարտից հետո ստորագրվում է կատարված աշխատանքների հանձնման-ընդունման Ակտ:

Контроль со стороны Заказчика осуществляется ответственными лицами Заказчика.
Պատվիրատուի կողմից վերահսկողությունն իրականացվում է Պատվիրատուի պատասխանատու անձանց կողմից:






 


























Приложение №1 к техническому заданию

Ведомость объемов работ / Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր
Ремонт здания производственного цеха ст. Гюмри(мастерская) (инв. номер 28000272)
Գյումրու արտադրական շենքի (գույքահամար 28000272) նորոգում 
	

N
	

Наименование  работ/ Աշխատանքների անվանումը
	Ед.изм.
Չափման  միավոր
	Количество
Քանակը

	
	Кровля Տանիք
	
	

	1
	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ.5см 5 սմ հաստությամբ հարթեցնող ցեմենտե շերտի տեղադրում
	м2 մ2
	5

	2
	Сверление вертикальных отверстий  для крепления стропильных ног и мауэрлатов      d=12 L=12см   Ուղղահայաց անցքերի   ծակում ձողերի և  ամրացման համար d=12 L=12 սմ
	отв. բացվ.
	40

	3
	Закладные детали из   арматуры  A500C Ø=14мм Ամրաններից անկեռների տեղադրում Ա500C ամրացմամբ Ø=14 մմ
	кг կգ
	12

	4
	Проволока толщ.  3мм մետաղալար    3 մմ հաստ.
	кг կգ
	7

	5
	Устройство мауэрлатов  из брусьев 0,08*0,16* 24,4м мм  с антисептированием  Մաուերլատի  իրականացում    փայտե բրուսից  0,08*0,16*24,4մմ
	м3 մ3
	0,32

	6
	Устройство деревянный конструкций кровли:
1. Стропила-14шт. 0,05*0,1*3,5м,  
2 Стойки -    4шт.  0,08*0,16*1,7м3. 
3.Лежни и конек -0,08*0,16*12м
4.Доски для конька 0,05*0,2*4шт.
5 Рейка 0,05*0,05*130метров  0,35м3
Փայտե տանիքի կառուցվածք.
1. Ձողեր - 14 հատ, 0.05 x 0.1 x 3.5 մ
2. Սյուներ - 4 հատ, 0.08 x 0.16 x 1.7 մ³
3. Շերտեր և գագաթնագիծ - 0.08 x 0.16 x 12 մ
4. Գագաթնագծի  տախտակներ - 0.05 x 0.2 x 4 հատ
5. Ձողեր - 0.05 x 0.05 x 130 մ, 0.35 մ³
	м3 մ3
	1,18

	7
	Устройство  кровли  из  оцинкованной профнастильного листа   КП-25-0,55мм Տանիքի իրականացում  Պրոֆիլավոր, ցինկապատ,КП-25-0,55մմ
	м2 մ2
	47

	8
	Конек из оцинкованной стали т=0,5мм шир. 33см. Գագաթնագիծ ցինկապատ պողպատից հաստ. 33սմ
	м մ
	6

	9
	Устройство фронтонов из  оцинкованного  листа   толщ. 0,5мм со сплошной  доской на фронтоне  обьем настила  - 0,085м3  0,03*0,2*14м
	м2 մ2
	5,1

	10
	Антисептирование  и огнезащита готовыми составами  Հակասեպտիկ և հրդեհային պաշտպանություն պատրաստի միացություններով
	м2 մ2
	48

	
	Ремонт внутри здания Ներքին հարդարման աշխատանքներ
	
	

	11
	Разборка  деревянных  оконных  блоков Փայտե պատուհանների շրջանակների ապամոնտաժում
	м2 проема մ2
	3,94

	12
	Разборка деревянного   дверного  блока Փայտե դռների  ապամոնտաժում
	м2 մ2
	3,41

	13
	Отбивка  гажевой штукатурки  потолка  4,4*5,4 толщ.2см Գաջե սվաղի թափում   առաստաղից   4.4*5.4  2սմ հաստությամբ
	м2 մ2
	20

	14
	Отбивка  гажевой штукатурки  стен толщ.2см Գաջե սվաղի թափում   Պատերից 4.4*5.4  2սմ հաստությամբ
	м2 մ2
	44

	15
	Установка   подвесного   потолка из пластика  с  металлическим каркасом   с П-образными профилями Կախովի  առաստաղի  իրականացում  П-տեսակի պրոֆիլներով  մետաղական կարկասի հետ միասին
	м2 մ2
	23,8

	16
	Прокладка  многожильного  скрытого провода  марки  ППВG 2*1,5мм2 Բազմաջիղ պղնձյա  լարի ՊՊՎG 2*1,5մմ2  անցկացում  
	м մ
	71

	17
	Прокладка  многожильного  скрытого провода  марки  ППВG 2*2,5мм2 Բազմաջիղ պղնձյա  լարի ՊՊՎG 2*2,5մմ2  անցկացում
	м մ
	24

	18
	Установка  светильников в подвесной потолок LED  25*25 լուսատուների  տեղադրում  կախովի առաստաղի մեջ  ԼԵԴ 25*25
	шт հատ
	6

	19
	Штепсельная розетка 2 -х местная Վարդակ երկտեղանի   
	шт հատ
	10

	20
	Выключатель нормального исполнения  2 -х местный  220В, 6А Ստանդարտ անջատիչ, երկտեղանի  220 Վ, 6 Ա
	шт հատ
	1

	21
	Выключатель нормального исполнения  1-но местный  220В, 6А Անջատիչ  1տեղանի Ստանդարտ կատարման  220 Վ, 6 Ա
	шт հատ
	1

	22 
	Установка  светильников-  плафонов наружных над дверью  Դռան վերևում արտաքին լամպ- պլաֆոնի տեղադրում 
	шт հատ
	1

	23
	Ящик пластмассовый  для автоматов 5мест Պլաստիկե տուփ 5-տեղանի   ավտոմատների համար
	шт հատ
	1

	24
	Установка  автомата  25А Ավտոմատի տեղադրում   25Ա
	шт հատ
	3

	25
	Установка   металлопластиковых оконных  блоков   со стеклопакетом  открывающихся Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում   բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր)
	м2 մ2
	3,94

	26
	Устройство и установка металлической  двери двухстворчатой  с утеплителем Երկփեղկ մետաղական դռան կառուցում և տեղադրում՝ մեկուսացուցիչով և տաքացուցիչով
	м2 մ2
	3,41

	27
	Улучшенная  штукатурка  стен  цементным  раствором по  камню  и  бетону Պատերի բարելավված սվաղում ցեմենտային շաղախով քարի և բետոնի վրա
	м2 մ2
	44

	28
	Сплошное  выравнивание  бетонных  поверхностей стен гипсонитом  (однослойная  штукатурка) Բետոնե պատերի մակերեսների անընդհատ հարթեցում գիպսոնիտային  սվաղով (միաշերտ սվաղ)
	м2 մ2
	44

	29
	Улучшенная  окраска  масляными  составами  оштукатурованных  стен Սվաղած  Պատերի լավորակ ներկում  
	м2 մ2
	44

	30
	Бетонная стяжка  В7,5 толщ.6см Բետոնե շերտ B7.5  հաստությունը 6սմ
	м2 մ2
	24

	31
	Сетка арматурная  BP  d=3,0мм  ячейка150x150мм Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP  d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ
	м2 մ2
	24

	32
	Устройство  цементной  стяжки  толщ. 30мм Ցեմենտյա  շերտի  պատրաստում  30մմ հաստության
	м2 մ2
	24

	33
	Устройство  пола  из  базальтовых   плиток толщ.30мм при  кол. более  4-х  плит  на 1м2 Բազալտե  սալիկով հատակների իրկանացում 4 սալիկ ոչ ավելի 1մ2 մակերեսին    տեղադրում   Սալիկ  անդեզիտե բազալտե
	м2 մ2
	24

	34
	Улучшенная  штукатурка наружных  стен толщ. 3см  по  сетке  проволочной   тканной 3 սմ հաստությամբ արտաքին պատերի բարելավված սվաղում հյուսված մետաղալարե ցանցի վրա
	м2 մ2
	28

	35
	Устройство бетонной   отмостки  у входов в здание толщ.10см  из бетона В12,5 Բետոնե  հարթակի պատրաստում 10սմ հաստ. В12,5
	м2 մ2
	3

	36
	Устройство каркаса навеса  из  стальных квадратных   труб Քառակուսի պողպատե խողովակներից  ծածկի շրջանակի կառուցում
	тн տն
	0,0179

	37
	Стальная  квадратная  труба     40x40x1,6мм  1 метра равен  1,6  кг. Պողպատե   խողովակ  40x40x1,6մմ  1 մ-  1,6  կգ
	м մ
	6

	38
	Стальная  квадратная  труба     30x20x1,6мм 1 метра равен равен 1,39 кг Պողպատե  խողովակ  Պողպատե, 30x20x1,6մմ 1մ-1,39կգ
	м մ
	6

	39
	Сверление  горизонтальных  отверстий    Ф=14мм L=20см. Ուղղահայաց անցքերի    ծակում   Ф=14мм L=20см.
	отв. բացվ.
	12

	40
	Закладные   детали из арматуры А3  Ø=14մմ  L=30см Ներկառուցված մասեր՝ պատրաստված ամրանից А3 Ø=14մմ L=30սմ
	тн տն
	0,005

	41
	Антикоррозийная  окраска   1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում  1 շերտ (երկաթե սուրիկ)
	м2 մ2
	1,6

	42
	Масляная  окраска  металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների  յուղաներկում 1անգամ
	м2 մ2
	1,6

	43
	Устройство  настила  из оцинкованного  профнастильного листа   КП-25-0,5мм Տանիքի իրականացում  Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, ներկված, КП-25-0,5մմ
	м2 մ2
	1,9

	44
	Разработка грунта IVкат. экскаватором для водопроводных  труб IVկարգի գրունտների մշակում մեխանիզմով ջրատար խողովակների համար
	м3 մ3
	22

	45
	Разработка  грунта  III   группы  вручную Հիմքերի կառուցման համար III խմբի հողի ձեռքով մշակում
	м3 մ3
	2,5

	46
	Монтаж   металлопластовых   труб для питьевой воды  наружный  d=25мм Խմելու ջրի մետաղապլաստե խողովակների տեղադրում արտաքին d=25մմ
	м մ
	38

	47
	Устройство  подушки  из песка   толщ.10см Ավազի  բարձի պատրաստում հաստ. 10սմ
	м3 մ3
	2,8

	48
	Обратная засыпка  грунта экскаватором Գրունտների հետլիցք   մշակում մեխանիզմով
	м3 մ3
	21,7

	49
	Выравнивание грунта на месте Հողի հարթեցումը տեղում
	м3 մ3
	2,8

	50
	Разборка  бетонного  фундамента Բետոնե հիմքի ապամոնտաժում
	м3 մ3
	0,06

	51
	Разборка  асфальтобетонного покрытия толщ. 8см 8 սմ հաստությամբ ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում
	м2 մ2
	12

	52
	Разработка грунта IVкат. Экскаватором IVկարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով ջրատար խողովակների համար
	м3 մ3
	9

	53
	Разработка  грунта  III   группы  вручную Հիմքերի կառուցման համար III խմբի հողի ձեռքով մշակում
	м3 մ3
	1

	54
	Устройство  подушки  из песка   толщ.10см
	м3 մ3
	1,8

	55
	Обратная засыпка  грунта экскаватором գրունտների հետլիցք   մշակում մեխանիզմով
	м3 մ3
	8,2

	56
	Монтаж  полипропиленовой    канализационной  трубы Ø110 Պոլիէթիլենային խողովակների  մոնտաժ Ø=110մմ
	м մ
	11

	57
	Установка  поливинилхлоридных фасонных  частей  уголок d=110x110мм  полипропиленовый Պոլիպրոպիլեն, անկյունակ d=110x110մմ (կոյուղու համար)
	шт
	1

	58
	Установка  поливинилхлоридных фасонных  частей  переходник   d=100мм*50мм Պոլիվինիլքլորիդե անցումի    տեղադրում  100մմ*50մմ
	шт հատ
	1

	59
	Прокладка канализационной трубы  поливинилхлоридной  диаметром 50мм Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների    տեղադրում  50մմ
	м մ
	1

	60
	Установка умывальника с сифоном Լվացարանի տեղադրում
	компл. կոմպլ.
	1

	61
	Гибкий шланг ճկուն խողովակ
	шт հատ
	1

	62
	Кран  для умывальника Լվացարանի ծորակ
	шт հատ
	1

	63
	Монтаж вентиля d=20мм Փականի մոնտաժ d=20մմ
	шт հատ
	1

	64
	Устройство бетонной   стяжки  толщ.8см  из бетона В12,5 Բետոնե  հարթակի պատրաստում 8սմ հաստ. В12,5  
	м2 մ2
	12

	65
	Погрузка  строймусора  на  а/с  и  вывоз  на  расст. 7км Շին  աղբի  բարձում  ինքնաթափ  և  տեղափոխում  7կմ հեռ.
	тн տն
	18,3



















Приложение №2 к техническому заданию
          
 Ведомость объемов работ / Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր
Ремонт релейного помещения в здании поста ЭЦ станции Спитак (инв. №10020032)
Սպիտակ կայարանի Վարչական շենքի ռելեային տարածքի (գույքահամար 10020032) նորոգում

	N
	Наименование  работ/ Աշխատանքների անվանումը
	Ед.изм.
Չափման  միավոր
	Количество
Քանակը

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Покрытие техники и столов   целлофановой пленкой Սարքավորումների և սեղանների ծածկում ցելոֆանային թաղանթով
	м2 մ2
	40

	2
	Разборка  деревянных  оконных  блоков  с подоконниками 0,88*0,85 2штуки Փայտե պատուհանների քանդում պատուհանագոգի հետ 0,88*0,85 2հատ
	м2 проема մ2
	1,5

	3
	Разборка  деревянных  дверных    проемов  2,07*1,1м2 Փայտե դռների ապամոնտաժում 2,07*1,1մ2
	м2 մ2
	2,28

	4
	Разборка  плафонов Լուսամփոփների ապամոնտաժում
	шт հատ
	8

	5
	Разборка  эл. коробки  Էլ. տուփի քանդում
	м մ
	52

	6
	Установка белых металлических  пластиковых оконных  блоков с открыванием  Սպիտակ մետաղապլաստե ապակեփաթեթով պատուհանների բլոկի տեղադրում  բացվող
	м2 մ2
	1,5

	7
	Пробивка борозды для эл.провода и выключателей Էլեկտրական լարերի և անջատիչների համար ակոսների փորում
	м մ
	61

	8
	Прокладка  многожильного  скрытого провода  марки   ППВГ 2x2,5мм² Բազմաջիղ պղնձյա  լարի  ППВГ 2x2,5մմ² անցկացում
	м մ
	20

	9
	Прокладка  многожильного  скрытого провода  марки   ППВГ 2x1,5мм² Բազմաջիղ պղնձյա  լարի  ППВГ 2x1,5մմ² անցկացում
	м մ
	41

	10
	Установка  штепсельной  розетки 1- местной Վարդակի տեղադրում   1տեղանի
	шт հատ
	4

	11
	Установка   выключателя   двухместного Երկտեղանի անջատիչի տեղադրում
	шт հատ
	1

	12
	Установка  светильников    Լուսատուների  տեղադրում  LED  60*60
	шт հատ
	11

	13
	Ремонт  штукатурки  стен    гипсонитом  толщ.5мм Պատի   սվաղի  նորոգում 5մմ հաստ.
	м2 մ2
	83

	14
	Ремонт  штукатурки  потолков толщ.5мм  гипсонитом  раствором   пл.  отдельных  мест  до  10м2 Առաստաղի սվաղի նորոգում 5 մմ հաստ. գիպսային շաղախով՝ մինչև 10 մ² մակերես ունեցող առանձին հատվ.
	м2 մ2
	46

	15
	Улучшенная  латексная алькидная   окраска  стен   за  2  раза Պատերի լատեքսով ներկում  2 անգամ    
	м2 մ2
	83

	16
	Улучшенная  латексная  окраска  потолков   за  2  раза  Առաստաղների լատեքսով ներկում  2 անգամ
	м2 մ2
	46

	17
	Обрамление  пола  алюминиевыми угольниками 25x25x2,5мм Հատակի եզրագծում 25×25×2,5մմ ալյումինե անկյունակներով
	м մ
	33,5

	18
	Антисептирование  деревянного  пола  антисептиком    в  один  слой  толщ. в 2мм Փայտե հատակի հակասեպտիկ մշակում հակասեպտիկ նյութով՝ 2 մմ հաստությամբ մեկ շերտով
	м2 մ2
	46

	19
	Устройство    покрытия   из  фанеры  толщ.  9мм  Ֆաներայից ծածկույթի պատրաստում 9մմ հաստ.
	м2 մ2
	46

	20
	Устройство  пола  из  трудновозгораемого линолеума и  плинтусы Հատակի սարքում լինոլեումից և շրիշակներ
	м2 մ2
	46

	21
	Устройство и установка металлической  двери из двух частей  с открыванием наружу с утеплителем Երկփեղկ մետաղական դռան պատրաստում և տեղադրում՝ դեպի դուրս բացվող, ջերմամեկուսիչ 
	м2 մ2
	2,28
































Приложение №3 к техническому заданию

           Локальная смета / Տեղային նախահաշիվ
Ремонт здания производственного цеха ст. Гюмри(мастерская) (инв. номер 28000272)
Գյումրու արտադրական շենքի (գույքահամար 28000272) նորոգում 
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Приложение №4 к техническому заданию
           Локальная смета / Տեղային նախահաշիվ
Ремонт релейного помещения в здании поста ЭЦ станции Спитак (инв. №10020032)
Սպիտակ կայարանի Վարչական շենքի ռելեային տարածքի (գույքահամար 10020032) նորոգում
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[bookmark: _Toc233037625]Приложение № 2.1 
к извещению о проведении запроса котировок 
№ЮКЖД-ЗКЦ 026/079
Форма описи документов, представляемых для участия в Запросе котировок
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в запросе котировок 
Настоящим____________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя или физического лица – участника Запроса)
подтверждает, что для участия в данном Запросе котировок нами направляются ниже перечисленные документы:
	№
п/п
	Наименование документов
	Кол-во 
страниц
	Номер страницы

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	



Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника Запроса котировок                                                                            /     ФИО    /
м.п.












[bookmark: _Toc233037626]Приложение № 3
к извещению о проведении запроса котировок 
№ЮКЖД-ЗКЦ 026/079

Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника

 Форма заявки участника

На бланке участника
[bookmark: _Toc48593638][bookmark: _Toc48741182][bookmark: _Toc51079436]ЗАЯВКА ______________ (наименование участника) НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК №ЮКЖД-ЗКЦ 026/079

	
	


Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее - участник) (указать наименование участника или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив все извещение о проведении запроса котировок, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в запросе котировок №ЮКЖД-ЗКЦ 026/079 (далее – запрос котировок) на право заключения договора указать предмет договора.
Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.
Настоящим подтверждается, что _________ (наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями извещения о проведении запроса котировок, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.
В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:
- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;
- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);
- ЗАО «ЮКЖД» вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса котировок объяснения причин;
- при наличии в котировочной заявке арифметических ошибок в расчете цены с НДС, цена с НДС будет пересчитана экспертной группой в соответствии с порядком расчета цены с НДС; 
- по итогам запроса котировок заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками запроса котировок в порядке и в случаях, установленных извещением о проведении запроса котировок. 
В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:
1. Подписать договор(ы) на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объявленных в извещении о проведении запроса котировок.
2. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором, строго в соответствии с требованиями такого договора. 
3. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями извещения о проведении запроса котировок.
Настоящим подтверждаем, что:
- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника) согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания победителем заказчику;
- поставляемый товар не является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);
- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием извещения о проведении запроса котировок (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);
- ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;
- в отношении ____ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;
- на имущество ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;
- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;
Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе котировочной заявки.
Сведения об участнике:
1. Юридический адрес (в случае участия физических лиц - место регистрации): _ указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
2. Фактическое местонахождения (в случае участия физических лиц – место жительства): _ указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
3. Телефон: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _
4. Факс (при наличии): указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _
5. Адрес электронной почты: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _
6. Руководитель: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
7. ИНН указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
8. Контактные лица:
Уполномоченные представители заказчика могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации об участнике:
Справки по общим вопросам и вопросам управления
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по кадровым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по техническим вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по финансовым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.
В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

[bookmark: _Toc48593639]Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование участника)
___________________________________________
(должность, подпись, ФИО)
Печать (при наличии)


«____» _________ 20__ г.

[bookmark: _Toc233037627]Приложение № 4
     к извещению о проведении запроса котировок 
№ЮКЖД-ЗКЦ 026/079

Форма технического предложения участника.
Техническое предложение[footnoteRef:1] [1:  Форма технического предложения может быть изменена заказчиком в зависимости от предмета закупки и требований к закупаемым товарам, работам, услугам. В форме технического предложения должна быть предусмотрена возможность для участника указать сведения, требуемые в техническом задании.] 

Оформляется участником 
	
«____» _________ 20__ г.

Наименование участника: 
Наименование участника:
Адрес:
Тел:
ИНН:	

Номер закупки, номер и предмета №ЮКЖД-ЗКЦ 026/079, право заключения договора на предоставление услуг по ремонту здания производственного цеха станции Гюмри (мастерская) и релейного помещения в здании поста ЭЦ станции Спитак 
участник должен указать номер закупки, номер, соответствующие указанным в извещении о проведении запроса котировок
	1. Наименование оказываемых услуг, их количество (объем) и начальная (максимальная) цена договора

		№
	Наименование работы

	Сумма без учета НДС, драм РА
	Сумма с учетом НДС, драм РА

	1
	Ремонт здания производственного цеха станции Гюмри (мастерская)
	Указать сумму без учета НДС
	Указать сумму с учетом НДС 

	2
	Ремонт релейного помещения в здании поста ЭЦ станции Спитак
	Указать сумму без учета НДС
	Указать сумму с учетом НДС

	ВСЕГО:
	Указать общую сумму без НДС
	Указать общую сумму с НДС




	Порядок формирования начальной (максимальной) цены
 
 
	Цена договора включает (участник должен указать цену в соответствии с порядком формирования начальной (максимальной) цены, указанным в техническом задании документации. 

	Характеристики предлагаемых услуг[footnoteRef:2] [2: 
] 


	Указать наименование услуги
	Технические и функциональные характеристики услуги
	Участник должен перечислить характеристики услуг в соответствии с требованиями технического задания документации и  указать их конкретные значения.

Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемые услуги соответствуют техническим и функциональным требованиям к услугам, указанным в техническом задании документации.».

	
	Характеристики услуг, относящиеся к безопасности
	Участник должен указать характеристики услуг, в части их безопасности в соответствии с требованиями технического задания документации (при необходимости с указанием нормативно-правовых актов, которыми установлены требования).
Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что услуги соответствует требованиям к безопасности услуг, указанным в техническом задании документации.».

	
	Характеристики услуг, относящиеся к качеству
	Участник должен указать характеристики услуг в части их качества в соответствии с требованиями технического задания документации (при необходимости с указанием нормативно-правовых актов, которыми установлены требования).
Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемые услуги соответствует требованиям к качеству услуг, указанным в техническом задании документации.».

	Результат оказания услуг

	Участник должен указать гарантируемый результат и согласие с условиями технического задания документации. документации, договоре». 

	Место, условия и порядок оказания услуг

	Место оказания услуг
	Участник должен указать место оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания.
Участник вместо указания места оказания услуг вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что окажет услуги в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании документации.».


	Условия оказания услуг
	Участник должен указать условия оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания.
Участник вместо указания условий оказания услуг вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что окажет услуги в соответствии с условиями оказания услуг, указанными в техническом задании документации.

	Сроки, оказания услуг
	Участник должен указать оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания в формате: ДД.ММ.ГГГГ.
Участник вместо указания сроков оказания услуг вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что окажет услуги в сроки, указанные в техническом задании документации.
Участник должен указать срок оказания услуг, но не больше срока, установленного в техническом задании: «Срок оказания услуг составляет __ дней (указать конкретное значение)».

	Форма, сроки и порядок оплаты

	Форма оплаты
	Участник должен указать форму оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания.
Участник вместо указания формы оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен с формой оплаты, указанной в техническом задании документации.

	Срок и порядок оплаты
	Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания.
Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает,  что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании документации.
Участник должен указать срок оплаты, но не меньше срока, установленного в техническом задании: «Срок оплаты составляет __ дней (указать конкретное значение) от ______».



Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________
(Полное наименование участника)
_______________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)                                                                                 

                                    		
(Печать при наличии


[bookmark: _Toc233037628]Приложение №5 
к извещению о проведении запроса котировок №ЮКЖД-ЗКЦ 026/079      
 
	              
ԿԱՊԱԼԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ                               №ՆՅՈՒ -   
                                                                                                           ___________________________                                                                           ДОГОВОР   ПОДРЯДА                                          №НЮ -             
     
 ք.Երևան/ г.Ереван                                                                          “_____  ” ______________ 2026թ./г.










        «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ («ՀԿԵ» ՓԲԸ), այսուհետ անվանվելով՝ «Պատվիրատու», ի դեմս գլխավոր տնօրեն՝ Ալեքսեյ Վալերիի Մելնիկովի, ով գործում է Կանոնադրության հիման  վրա  մի կողմից, և «-------------» -----ն, այսուհետ անվանվելով՝ «Կապալառու», ի դեմս տնօրեն՝ -------------------, ով գործում է Կանոնադրության հիման վրա մյուս կողմից, այսուհետ համատեղ անվանվելով՝ «Կողմեր», /«ՀԿԵ» ՓԲԸ մրցութային հանձնաժողովի  -----.---.2026թ. №----  արձանագրության հիման վրա./ կնքեցին սույն Պայմանագիրը (այսուհետ' Պայմանագիր) ներքոհիշյալի մասին.  

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ
 1.1.Կապալառուն պարտավորվում է սեփական ուժերով, նյութերով,  միջոցներով  և ամբողջ ծավալով, Պատվիրատուի հանձնարարությամբ կատարել՝ հետևյալ աշխատանքները՝
-   «ՀԿԵ» ՓԲԸ  ք. Գյումրի, Մերձկայարանային Հրապարակ 1 հասցեի Գյումրու արտադրական շենքի (գույքահամար 28000272) և ք. Սպիտակ, Շիրակի խճուղի,  Սպիտակ կայարանի Վարչական շենքի ռելեային տարածքի (գույքահամար 10020032) նորոգում, այսուհետ՝ Աշխատանքներ:
 Աշխատանքները պետք է կատարվեն համաձայն Տեխնիկական առաջադրանքի (Հավելված №1)  և Աշխատանքների ծավալների ամփոփագրի (Հավելվածներ №2,3)։ 
1.2. Աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվում է 45 օրացույցային օր՝ Պայմանագրի կնքման օրվանից։      

2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ  և ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
2.1. Պայմանագրով Աշխատանքների ընդհանուր արժեքը կազմում է  ------------ (-----------------) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ՝ համաձայն Տեղային նախահաշվների (Հավելվածներ №4,5):
2.2.  Սույն պայմանագրով Աշխատանքների դիմաց վճարումը Պատվիրատուի կողմից իրականացվում է փոխանցման եղանակով, Կողմերի կողմից կատարված աշխատանքների հանձնման-ընդունման Ակտի ստորագրումից հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, որը ձևավորվել է Տեղային նախահաշիվների (Հավելվածներ №4,5) աշխատանքների և գների հիման վրա և փաստացի կատարված աշխատանքների վերադիր ծախսերի և նախահաշվային շահույթի վերահաշվարկի հիման վրա։
3. ԿՈՂՄԵՐԻ  ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ   ՊԱՐՏԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ
3.1.Կապալառուն պարտավոր է.
3.1.1.Աշխատանքները կատարել Տեխնիկական առաջադրանքին (Հավելված №1), Պայմանագրի ու ՇՆուԿ պահանջներին համապատասխան։ Աշխատանքները  պետք  է համապատասխանեն ՀՀ օրենսդրության պահանջներին և  համապատասխան պետական ստանդարտներին:
3.1.2.Շինարարական հրապարակի վրա տեղակայել անհրաժեշտ նյութեր և շինարարական տեխնիկա և իրականացնել դրանց ընդունումը, բեռնաթափումը, պահեստավորումը և պահպանումը Աշխատանքների իրականացման ժամանակաշրջանի ընթացքում:
3.1.3. Իր ուժերով և միջոցներով կառուցել բոլոր ժամանակավոր կառույցները, որոնք անհրաժեշտ են Պայմանագրով Աշխատանքների կատարման համար: Կատարված աշխատանքների հանձնման-ընդունման Ակտի ստորագրումից հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում դուրս հանել շինարարական հրապարակից իրեն պատկանող գույքը, շինարարական աղբը:
3.1.4.	Վերացնել Աշխատանքների արդյունքներում հայտնաբերված թերությունները իր ուժերով և իր հաշվին' Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված ժամկետներում:
3.1.5.	Աշխատանքների կատարման ժամանակ ապահովել անվտանգության տեխնիկայի, հրդեհային անվտանգության և շինարարական հրապարակի ու շրջակա միջավայրի պահպանման գծով անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացումը և լրիվ ծավալով պատասխանատվություն կրել դրանք չպահպանելու դեպքում:
3.1.6. Ազատել Պատվիրատուին բոլոր տեսակի ծախսերից ու պատասխանատվությունից՝ Կապալառուի կողմից աշխատանքների կատարման գործընթացում իր անձնակազմի կամ երրորդ անձանց առողջությանը պատճառված վնասի կամ դժբախտ պատահարների հետ կապված, որոնք իրենց հերթին հանգեցրել են մարդու մահվան, այն դեպքերում, երբ բացակայում է Պատվիրատուի մեղքը:
3.1.7.	Կատարել Աշխատանքները Պայմանագրով սահմանված ժամկետներում և Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան դրանք հանձնել Պատվիրատուին:
3.2. Կապալառուն իրավունք ունի՝
3.2.1.Կապալառուն իրավունք ունի ներգրավել ենթակապալառու կազմակերպություններ՝ Պայմանագրով աշխատանքները կատարելու համար միայն Պատվիրատուի համաձայնությամբ:
3.3.Պատվիրատուն պարտավոր է.
3.3.1. Տրամադրել Կապալառուին Աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն և փաստաթղթեր, տեղեկացնել աշխատանքների կատարման որակի և ժամկետների վրա ազդող բոլոր տեխնիկական փոփոխությունների վերաբերյալ:
3.3.2. Ընդունել Աշխատանքները և վճարել դրանց դիմաց Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, սահմանված ժամկետներում:
3.3.3. Պատվիրատուի նախաձեռնությամբ Պայմանագրի վաղաժամկետ լուծման դեպքում վճարել Կապալառուի կողմից փաստացի կատարված, Պատվիրատուի կողմից հանձնման-ընդունման Ակտով ընդունված Աշխատանքների դիմաց:
3.3.4. Աջակցել Կապալառուի ներկայացուցիչներին (աշխատակիցներին և/կամ նրա կողմից ներգրավված երրորդ անձանց) Պատվիրատուի օբյեկտ մուտք գործելու թույլտվություն ստանալու հարցում՝ Պատվիրատուի օբյեկտներում սահմանված կարգով:
3.4.Պատվիրատուն իրավունք ունի.
3.4.1. Իրականացնել հսկողություն կատարվող Աշխատանքների ընթացքի և որակի, դրանց կատարման ժամկետների պահպանման, Կապալառուի կողմից ներկայացված նյութերի նկատմամբ՝ չմիջամտելով վերջինիս օպերատիվ-տնտեսական գործունեությանը:
[bookmark: bookmark0]3.4.2. Տրամադրել տարածք նյութերի, գույքի, մեխանիզմների պահման համար:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
4.1. Կատարված Աշխատանքների հանձնումը և ընդունումը իրականացվում է Կապալառուի և Պատվիրատուի կողմից  կատարված աշխատանքների հանձնման-ընդունման Ակտը ձևակերպելուց և ստորագրելուց հետո, որը ձևավորվել է Տեղային նախահաշիվների (Հավելվածներ №4,5) աշխատանքների և գների հիման վրա:
4.2. Կապալառուն իրավունք ունի կատարել Աշխատանքները Պայմանագրով սահմանված ժամկետներից շուտ, այդ դեպքում նա Պատվիրատուին է ուղարկում աշխատանքների վաղաժամկետ կատարման վերաբերյալ գրավոր ծանուցում:
4.3. Պատվիրատուն պարտավոր է կատարված աշխատանքների հանձնման – ընդունման Ակտը ստանալու պահից 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրել այն և ուղարկել մեկ օրինակը Կապալառուի հասցեով, կամ տրամադրել Կապալառուին չստորագրելու մասին հիմնավորված մերժում։ Այդ դեպքում Կողմերը կազմում են թերությունների Ակտ` նշելով նկատված թերությունները, դրանց վերացման ժամկետները և կարգը:
4.4. Աշխատանքների ընթացքում Կապալառուի կողմից պատճառված  նյութական վնասների դեպքում Պատվիրատուն և Կապալառուն կազմում են ստուգման Ակտ և որոշում են կայացնում վնասի հատուցման մասին:

5. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
5.1.Կատարված Աշխատանքների երաշխիքային ժամկետը սահմանվում է 12 ամիս՝ կատարված աշխատանքների հանձնման-ընդունման Ակտի Կողմերի ստորագրման պահից:
5.2.Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում հայտնաբերվում են թերություններ, որոնք թույլ չեն տալիս շարունակել օբյեկտի նորմալ շահագործումը մինչև դրանց վերացումը, ապա երաշխիքային ժամկետը երկարաձգվում է թերությունների վերացման ժամկետով: Թերությունների վերացումը Կապալառուի կողմից իրականացվում է սեփական ուժերով, իր հաշվին՝ Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված ժամկետում:

6.ԿՈՂՄԵՐԻ    ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈւԹՅՈւՆԸ
6.1. Պայմանագրով իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար Կողմերը պատասխանատվություն են կրում ՀՀ գործող օրենսդրությանը համապատասխան:
6.2. Կատարված Աշխատանքների հանձնման ժամկետները Կապալառուի կողմից խախտելու դեպքում Կապալառուն հանձնման ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար Պատվիրատուին վճարում է տույժ չկատարված Աշխատանքների արժեքի 0,13% չափով, բայց ոչ ավելի քան Աշխատանքների ընդհանուր արժեքի 10%:
6.3.Աշխատանքների հանձնման-ընդունման ժամանակ Կապալառուի կողմից թերությունների, խոտանի, կամ արատների հայտնաբերման դեպքում, Կապալառուն պարտավոր է իր ուժերով և իր սեփական միջոցների հաշվին դրանք վերացնել հայտնաբերման պահից 14 օրացուցային օրվա ընթացքում, հակառակ դեպքում՝ Կապալառուն վերացման յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարում է տույժ թերությունների, արատի կամ խոտանի վերացման արժեքի 0,13% չափով, սակայն ոչ ավել քան Աշխատանքների ընդհանուր արժեքի 10%:
6.4. Կատարված Աշխատանքների դիմաց Պայմանագրի 2.2. կետով նախատեսված վճարման ժամկետների Պատվիրատուի կողմից խախտման դեպքում, Կապալառուն իրավունք ունի պահանջել Պատվիրատուից տույժ չվճարված դրամական միջոցների գումարի 0,13% չափով, սակայն ոչ ավելի քան Աշխատանքների ընդհանուր արժեքի 10%:
6.5.Տուգանքների վճարումը չի ազատում Կողմերին պարտավորությունների  կատարումից	և խախտումները վերացնելու պարտականություններից:
6.6. Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Պատվիրատուի  առջև երրորդ անձանց (ենթակապալառուների) գործողությունների համար, որոնք ներգրավվել են Աշխատաքների կատարման մեջ, որպես իր սեփական գործողությունների:

7.ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ  ՈՒԺԻ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԸ
7.1.Աշխատանքների կատարման ժամանակաշրջանում և երաշխիքային ժամկետում Կողմերը ազատվում են Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար, եթե պատշաճ կատարումը անհնար է դարձել անհաղթահարելի ուժի հանգամանքների առաջ գալու հետևանքով։
7.2. Պայմանագրով անհաղթահարելի ուժի հանգամանքների ազդեցությանը ենթարկված Կողմը պետք է անմիջապես տեղեկացնի մյուս Կողմին պայմանագրային պարտավորությունների կատարմանը խոչընդոտող անհաղթահարելի ուժի հանգամանքների առաջ գալու վերաբերյալ, որից հետո Կողմերը պարտավոր են քննարկել Աշխատանքների կատարումը հետագայում շարունակելու նպատակահարմարությունը և կազմել լրացուցիչ համաձայնագիր՝ Աշխատանքների նոր ժամկետների, իրականացման կարգի և արժեքի պարտադիր նշմամբ, որը ստրագրման ամսաթվից դառնում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կամ նախաձեռնել Պայմանագրի լուծման ընթացակարգ:
7.3. Անհաթահարելի ուժի հանգամանքների առաջ գալը Կողմերը պետք է հաստատեն անհաղթահարելի ուժի հանգամանքների առաջացման պահից 30-օրյա ժամկետում ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատի կողմից տրված և ղեկավարի ստորագրությամբ և կնիքով հաստատած պաշտոնական փաստաթղթերով: 

8. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
8.1. Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են  բանակցությունների միջոցով: Բանակցությունների արդյունքում փոխհամաձայնության չգալու դեպքում՝ վեճերը լուծվում են դատական կարգով, ՀՀ գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

9.ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
9.1. Պայմանագրում կարող են կատարվել փոփոխություններ և լրացումներ միայն գրավոր՝ Կողմերի համաձայնությամբ՝ Լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելով ։
Լրացուցիչ աշխատանքների կատարման անհրաժեշտություն առաջանալու դեպքում կնքվում է Լրացուցիչ համաձայնագիր՝ առանց ավելացնելու Հավելվածներ №4,5-ով նախատեսված վերադիր ծախսերը և շահույթը:
9.2. Պայմանագիրը կարող է վաղաժամկետ լուծվել միակողմանի կարգով ՀՀ օրենսդրությամբ և Պայմանագրով նախատեսված հիմքերով: 
Պատվիրատուն իրավունք ունի լուծել Պայմանագիրը հետևյալ դեպքերում.
· Կապալառուի կողմից իր մեղքով Աշխատանքների կատարման ուշացում, երբ Պայմանագրում սահմանված Աշխատանքների կատարման ավարտի ժամկետը ավելանում է ավելի քան մեկ ամսով;
· Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքների որակի վատթարացում Կապալառուի կողմից Պայմանագրի պայմանների խախտման արդյունքում;
· լիցենզիայից զրկում;
· ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում:
9.3.Պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծելու որոշում կայացրած Կողմը պետք է Պայմանագիրը լուծելու մտադրության վերաբերյալ գրավոր ծանուցում ուղարկի մյուս Կողմին: Պայմանագիրը համարվում է լուծված լուծման վերաբերյալ ծանուցման մեջ նշված ամսաթվից: Ընդ որում, եթե Պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծվում է Պատվիրատուի նախաձեռնությամբ, Պատվիրատուն պարտավոր է վճարել Կապալառուին հանձնման-ընդունման Ակտով ընդունված փաստացի կատարված Աշխատանքի դիմաց:

9.4.Պայմանագրի լուծման դեպքում անավարտ Աշխատանքները փոխանցվում են Պատվիրատուին:

10. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
10.1. Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման ամսաթվից  և գործում է մինչև 31.12.2026թ., իսկ փոխադարձ հաշվարկների մասով՝ մինչ դրանց լիովին կատարումը, իսկ երաշխիքային պարտավորությունների մասով մինչև երաշխիքային ժամկետի ավարտը:

11.ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
11.1. Պայմանագրով ցանկացած ծանուցում տրվում է գրավոր, պատվիրված նամակի տեսքով ուղարկվում է ստացողին՝ իր փոստային հասցեով: Ծանուցումն համարվում է ընդունված հասցեատիրոջ կողմից այն ստանալու օրը: Ծանուցագրում նշված հարցերի օպերատիվ կարգավորման համար թույլատրվում է ծանուցման պատճենի ուղարկումը տելեքսով, ֆաքսիմիլային հաղորդագրությամբ, էլեկտրոնային նամակով:
11.2.Կողմերից որևիցե մեկի իրավաբանական կարգավիճակի, հասցեի	և բանկային վավերապայմանների փոփոխության դեպքում, Կողմը փոփոխությունների առաջացման օրվանից 5 (հինգ) օրվա ընթացքում, պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել մյուս Կողմին:
11.3. Պայմանագրին կից բոլոր հավելվածները հանդիսանում են նրա անբաժանելի մասը:
11.4. Պայմանագրով չնախատեսված բոլոր հարցերը, կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ:
11.5.Կողմերի յուրաքանչյուրի ֆինանսական, տնտեսական կամ այլ գործունեության մասին ցանկացած տեղեկատվություն համարվում է գաղտնի և ենթակա չէ հրապարակման, բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի:
11.6. Աշխատանքների կատարման ընթացքում առաջացող բոլոր վերադարձի նյութերը հանդիսանում են Պատվիրատուի սեփականությունը և Կապալառուի կողմից փոխանցվում են հանձնման-ընդունման ակտով:
11.7.Պայմանագիրը կազմված է 3 օրինակից, հայերեն և ռուսերեն լեզուներով, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, երկու օրինակ տրվում է Պատվիրատուին, մեկ օրինակ՝ Կապալառուին:
  
Պայմանագրին կից ներկայացվում են`
Հավելված №1 - Տեխնիկական առաջադրանք, 
Հավելվածներ №2,3-Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր;
Հավելվածներ №4,5 – Տեղային նախահաշիվներ:


12. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐՆ ՈՒ ԲԱՆԿԱՅԱԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

«Պատվիրատու»
 «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ
(«ՀԿԵ» ՓԲԸ)
 Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան , Տ. Մեծի պող., 50
«Բանկ ՎՏԲ-Հայաստան»
 գլխավոր մասնաճյուղ
հ/հ 16048000799800 	
ՀՎՀՀ 00448268 
Գլխավոր տնօրեն՝                  


  _________________  Ա.Վ. Մելնիկով

                          
«Կապալառու»
«------------»ՍՊԸ
ՀՀ. ք. ----------
Հեռ: --------------
E-mail: ---------------
ՀՎՀՀ՝ --------------
Բանկ՝ ---------------
հ/հ՝---------------

Տնօրեն՝


_________________ --.--.----------------

	







ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЗАО «ЮКЖД»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Алексея Валерьевича Мельникова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ------- «------------», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора --- --- ----------------, действующего на основании Устава с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», /на основании протокола заседания конкурсной комиссии ЗАО «ЮКЖД» №--- от ---.--.2026г./, заключили настоящий Договор (далее-Договор) о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется собственными силами, средствами, материалами и в полном объёме, по поручению Заказчика выполнить следующие работы:
- Ремонт здания производственного цеха ст. Гюмри(мастерская) по адресу г. Гюмри, ул. Привокзальная Площадь 1 (инвентарный № 28000272) и релейного помещения в здании поста ЭЦ станции Спитак по адресу г. Спитак, Ширакское шоссе, станция Спитак (инвентарный № 10020032), далее – Работы.
Работы должны выполнятся согласно Техническому заданию (Приложение № 1) и Ведомости объемов работ (Приложения № 2,3).
1.2. Срок выполнения Работ в течение 45 календарных дней с даты подписания Договора.
      



2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1.Общая стоимость Работ по Договору составляет  ----------- (----------) драм РА с учетом НДС, согласно Локальных смет (Приложения №4,5).
2.2.  Оплата Работ по настоящему Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств в течение 15-и рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ, сформированный на основании работ и расценок из Локальных смет (Приложения № 4,5) и пересчетом накладных расходов и сметной прибыли по фактически выполненным работам.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СТОРОН
3.1.	Подрядчик обязан:
3.1.1.	Выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), с требованиями Договора и СНиП. Работы должны соответствовать требованиям законодательства РА и соответствующим государственным стандартам.
3.1.2.	Поставить на строительную площадку необходимые материалы и строительную технику и 
осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения Работ.
3.1.3.	Построить своими силами и средствами все временные сооружения необходимые для выполнения Работ по Договору. 
В течение 10 рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество, строительный мусор.
3.1.4.	Устранить недостатки, обнаруженные в результатах Работ, своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.
3.1.5.	Обеспечить при выполнении Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки и окружающей среды и нести ответственность в полном объеме в случае их несоблюдения.
3.1.6. Освободить Заказчика от всякого рода расходов и ответственности, связанных с причинением вреда здоровью или несчастными случаями, которые повлекли смерть человека в процессе выполнения работ Подрядчиком в отношении своего персонала либо третьих лиц в случае отсутствие вины Заказчика.
3.1.7.	Выполнить Работы в сроки, установленные Договором, и сдать их Заказчику в соответствии с условиями Договора.
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Привлекать субподрядные организации для выполнения Работ по Договору только по согласию Заказчика.
3.3.Заказчик обязан:
3.3.1.	Передавать Подрядчику необходимую для выполнения Работ информацию и документацию, информировать обо всех технических изменениях, влияющих на качество и сроки выполнения Работ.
3.3.2.	Принять Работы и оплатить их в установленные сроки, в соответствии с условиями Договора.
3.3.3.	В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика оплатить фактически произведенные Подрядчиком Работы, принятые Заказчиком по Акту сдачи-приемки.
3.3.4. Оказать содействие в получении доступа представителей Подрядчика (сотрудников и/или привлеченных им третьих лиц) на объект Заказчика в соответствии с порядком, установленным на объектах Заказчика.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1 Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством представленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.
3.4.2.	Предоставлять места для хранения материалов, инвентаря, механизмов.




4. [bookmark: bookmark3]ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ
РАБОТ
4.1. Сдача и приемка выполненных Работ Подрядчиком и Заказчиком производится путем оформления и подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ, сформированный на основании работ и расценок из Локальных смет (Приложения № 4,5).
4.2. Подрядчик имеет право выполнить Работы ранее сроков, установленных Договором, в этом случае он направляет Заказчику письменное уведомление о досрочном выполнении Работ.
4.3. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приёмки выполненных Работ, подписать и направить один экземпляр на адрес Подрядчика, либо представить Подрядчику, мотивированный отказ от его подписания. В этом случае Сторонами составляется дефектный Акт с указанием отмеченных недостатков, сроков и порядка их устранения.
4.4.  В случае нанесения материального ущерба Подрядчиком при производстве Работ, Заказчик и Подрядчик составляют Акт проверки и принимают решение о возмещении ущерба.





5.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
5.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком своими силами, за свой счет, в срок, согласованный с Заказчиком.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.За невыполнение  или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РА.
6.2.В случае нарушения Подрядчиком сроков сдачи выполненных Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,13% от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки сдачи, но не более 10% от общей стоимости Работ.
6.3.В случае обнаружения со стороны Заказчика недостатков, брака или дефекта при сдаче-приемке Работ, Подрядчик обязан устранить их в течение 14 календарных дней с момента обнаружения, своими силами и за счет собственных средств, в противном случае Подрядчик уплачивает пени в размере 0,13% от стоимости устранения недостатков, дефекта или брака за каждый день просрочки устранения, но не более 10% от общей стоимости Работ.
6.4.В случае нарушения сроков оплаты Заказчиком выполненных Работ, предусмотренных п.2.2. Договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика пени в размере 0,13% за каждый день просрочки от суммы недополученных Подрядчиком денежных средств, но не более 10% от общей стоимости Работ.
6.5.Оплата пений не освобождает Сторон от исполнения обязательств и устранения нарушений. 
6.6. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к выполнению Работ третьих лиц (Субподрядчиков), как за собственные действия.




7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору в период выполнения Работ и гарантийного срока, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.       
 7.2. Сторона по Договору, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения Работ и составить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которое с даты его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.	                              
7.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны подтвердить официальными документами, выданными со стороны Торгово-промышленной палаты   РА и заверенными подписью и печатью руководителя, в 30-дневний срок с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 


8. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры, возникшие относительно Договора, решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в результате переговоров, споры решаются в судебном порядке, в соответствии действующим законодательством РА.



9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ
9.1. В Договор могут быть внесены изменения и дополнения только в письменной форме по соглашению Сторон с заключением Дополнительного соглашения.
В случае возникновения необходимоти выполнения дополнительных работ, заключается Дополнительное соглашение без увеличения накладных расходов и прибыли, предусмотренных Приложениями № 4,5.
9.2. Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным законодательством РА и Договором. Заказчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:
· задержка Подрядчиком хода выполнения Работ по его вине, когда срок окончания выполнения работ, установленный в Договоре, увеличивается более чем на один месяц;
· снижение качества Работ, предусмотренных Договором, в результате нарушения Подрядчиком условий Договора;
· лишения лицензии;
· другие	случаи, предусмотренные законодательством РА.
9.3. Сторона, решившая досрочно расторгнуть Договор, должна направить другой Стороне письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом, в случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически выполненные Работы, принятые по Акту сдачи-приемки.
9.4. При расторжении Договора незавершенные работы передаются Заказчику.




10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026г., а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения, а в части гарантийных обязательств до истечения гарантийного срока.   

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме, отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу. Уведомление считается принятым адресатом в день его получения. Для оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, допускается направление копии уведомления телексом, факсимильным сообщением, письмом по электронной почте.
11.2.В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) дней со дня возникновения изменений письменно уведомить другую Сторону.
11.3.Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
11.4.Все вопросы, не предусмотренные Договором, регулируются законодательством РА.
11.5.Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности любой из Сторон считается конфиденциальной и не подлежит разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РА.
11.6. Все возвратные материалы, получаемые при выполнении Работ, являются собственностью Заказчика и передаются Подрядчиком по акту приема-передачи.
11.7.Договор составлен в 3-х экземплярах, на русском и армянском языках, имеющих равноправную юридическую силу - два экземпляра предоставляется Заказчику, один экземпляр - Подрядчику. 
 
 К  Договору прилагаются:
Приложение  № 1 - Техническое задание;
Приложения № 2,3 - Ведомость объемов работ; 
Приложения №4,5 - Локальные сметы.


12.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»		
ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» 
(ЗАО «ЮКЖД»)
Адрес: РА, г. Ереван, проспект Т. Меца 50
«Банк ВТБ Армения» 
Главный офис
р/с: 16048000799800
ИНН: 00448268
Генеральный Директор       
                            

________________ А.В. Мельников 


«Подрядчик»
ООО «--------------»
РА. г. ------------
Тел.: ---------------
E-mail: ---------------------
ИНН:------------------
Банк: --------------
р/с: ----------------

Директор


___________________ --.--.-------------





Координатор от ЗАО «ЮКЖД»:                                                                                  
Штех. Н.Х. Антонян
Тел.: + 374 (99) 388-846

Приложение №1/ Հավելված №1
к договору №_______________                                                                                                                                                                                                          պայմանագրին կից                                                                                                                                                                                                                от/առ «____» _____2026г/թ


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
Ремонт здания производственного цеха ст. Гюмри(мастерская)(инв. номер 28000272)  и релейного помещения в здании поста ЭЦ станции Спитак  (инв. №10020032) ЗАО «ЮКЖД»
	 «ՀԿԵ» ՓԲԸ  Գյումրու արտադրական շենքի (գույքահամար 28000272) և Սպիտակ կայարանի ռելեային տարածքի(գույքահամար 10020032) նորոգում 


	Перечень основных данных и требований
Հիմնական տվյալների և պահանջների ցանկ
	Основные данные и требования
Հիմնական տվյալներ և պահանջներ


	Общие положения
Ընդհանուր դրույթներ
	Заказчик – Предприятие автоматики, телемеханики и связи
Պատվիրատու – Ավտոմատիկայի, հեռամեխանիկայի և կապի ձեռնարկություն

Вид работ – Ремонт здания производственного цеха ст. Гюмри(мастерская)  и релейного помещения в здании поста ЭЦ станции Спитак ЗАО «ЮКЖД»

Աշխատանքների տեսակը – «ՀԿԵ» ՓԲԸ Գյումրու արտադրական շենքի  և Սպիտակ կայարանի Վարչական շենքի ռելեային տարածքի նորոգում  

Местонахождения объекта - Республика Армения, г. Гюмри, ул. Привокзальная Площадь 1 и г. Спитак, Ширакское шоссе, станция Спитак
Օբյեկտի գտնվելու վայրը - Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Գյումրի, Մերձկայարանային Հրապարակ 1 և ք. Սպիտակ, Շիրակի խճուղի, Սպիտակ կայարան :

Общая стоимость Работ – ------------- (---------------------) драм РА с учетом НДС, согласно Локальных смет (Приложения № 4,5). 
Աշխատանքների ընդհանուր արժեքը – ------------- (---------------------)  ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ, համաձայն  Տեղային նախահաշիվների (Հավելվածներ №4,5)։ 
   
Форма оплаты – Оплата Работ по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств в течение 15-и рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ, сформированный на основании работ и расценок из Локальных смет (Приложения № 4,5) и пересчетом накладных расходов и сметной прибыли по фактически выполненным работам.
Վճարման ձև - Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքների դիմաց վճարումը Պատվիրատուի կողմից իրականացվում է փոխանցման եղանակով, Կողմերի կողմից կատարված աշխատանքների հանձնման-ընդունման Ակտի ստորագրումից հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, որը ձևավորվել է Տեղային նախահաշիվներիների (Հավելվածներ №4,5) աշխատանքների և գների հիման վրա և փաստացի կատարված աշխատանքների վերադիր ծախսերի և նախահաշվային շահույթի վերահաշվարկի հիման վրա։

	Требования к производству строительных работ и качеству работ
Շինարարական աշխատանքների կատարմանը և աշխատանքների որակին ներկայացվող պահանջները 
	Выполнение работ должно проводится в соответствии с требованиями действующих на территории Республики Армения нормативных документов, законодательства РА, СНиП и соответствующим государственным стандартам.
Աշխատանքների կատարումը պետք է իրականացվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան, ՀՀ օրենսդրության, ՍՆԻՊ և համապատասխան պետական ​​ստանդարտների պահանջներին համապատասխան:

Подрядчик обязан нести ответственность за ненадлежащее качество выполнения работ, использование некачественных материалов, допущенные отступления от нормативных требований, за несоблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности. 
Կապալառուն պարտավոր է պատասխանատվություն կրել աշխատանքների կատարման ոչ պատշաճ որակի համար, ցածրորակ նյութերի օգտագործման, նորմատիվ պահանջներից կատարված շեղումների, անվտանգության և հրդեհային անվտանգության չափանիշներին և կանոններին չհամապատասխանելու համար:

Поставить на строительную площадку необходимые материалы и строительную технику и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения Работ.
Շինհրապարակ մատակարարել անհրաժեշտ նյութեր և շինարարական տեխնիկան և իրականացնել դրանց ընդունումը, բեռնաթափումը, պահեստավորումը և պահպանումը աշխատանքների կատարման ընթացքում:

В течение 10 дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество, строительный мусор.
Կատարված աշխատանքների հանձնման-ընդունման Ակտը ստորագրելուց հետո 10 օրվա ընթացքում շինհրապարակից դուրս բերել իրեն պատկանող գույքը, շինարարական աղբը:

Устранить недостатки, обнаруженные в результатах работ, своими силами и за свой счет, в сроки, согласованные с Заказчиком.
Աշխատանքների արդյունքներում հայտնաբերված թերությունները վերացնել ինքնուրույն և սեփական միջոցներով, Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված ժամկետում:

В случае нанесения материального ущерба Подрядчиком при производстве работ, Заказчик и Подрядчик составляют Акт проверки и принимают решение о возмещении ущерба.
Աշխատանքների կատարման ընթացքում Կապալառուի կողմից նյութական վնաս պատճառելու դեպքում Պատվիրատուն և Կապալառուն կազմում են ստուգման Ակտ և որոշում կայացնում վնասի հատուցման մասին:

	Общие сроки 
Ընդհանուր ժամկետներ 
	С даты подписания Договора, в течение 45 календарных дней.
Պայմանագրի կնքման օրվանից 45 օրացույցային օրվա ընթացքում:

В процессе выполнения работ Подрядчиком, Заказчик осуществляет проверку за ходом выполнения работ, на соответствие состава и содержания работ, применяемых материалов, а также соблюдения сроков, предусмотренных настоящим техническим заданием.
Կապալառուի կողմից աշխատանքների կատարման ընթացքում պատվիրատուն ստուգում է աշխատանքների կատարման ընթացքը, աշխատանքների կազմի և բովանդակության համապատասխանությունը, օգտագործվող նյութերը, ինչպես նաև սույն տեխնիկական առաջադրանքով նախատեսված ժամկետների պահպանումը:

	Требования к составу Исполнительной документации, передаваемой Заказчику
Պատվիրատուին փոխանցվելիք կատարողական փաստաթղթերի կազմին ներկայացվող պահանջները
	В процессе выполнения работ Подрядчик предоставляет Акты на скрытые работы.
Աշխատանքների կատարման ընթացքում Կապալառուն տրամադրում է թաքնված աշխատանքների Ակտեր:

После завершения работ Подрядчик должен предоставить:
· ведомость изменений произведенных работ (при изменений), акты на скрытые работы и документы на использованные при выполнении работ материалы, позволяющие определить качество технических характеристик, безопасность  или иные сведения, в том числе сертификаты или декларации соответствия,  
скрытые работы обязательно должны быть подтверждены фотоотчетом в электронном виде и на бумажном носителе.
Աշխատանքների ավարտից հետո Կապալառուն պետք է Պատվիրատուին տրամադրի՝
· կատարված աշխատանքների փոփոխությունների տեղեկագիր (փոփոխությունների դեպքում), թաքնված աշխատանքների ակտեր և աշխատանքի ընթացքում օգտագործված նյութերի փաստաթղթեր, որոնք թույլ են տալիս որոշել տեխնիկական բնութագրերի որակը, անվտանգությունը կամ այլ տեղեկություններ, ներառյալ սերտիֆիկատները կամ համապատասխանության հայտարարագրերը, թաքնված աշխատանքները պետք է հաստատվեն ֆոտո- հաշվետվությունով' էլեկտրոնային և թղթային տարբերակով:

	Наблюдаемые результаты строительных работ с соответствующими объемными показателями./
Շինարարական աշխատանքների դիտարկված արդյունքները ՝ համապատասխան ծավալային ցուցանիշներով

	Соблюдение требований мероприятий по охране труда, соблюдение технологий выполняемых работ, соблюдение сроков выполнения работ./
 Աշխատանքի պաշտպանության միջոցառումների պահանջներին համապատասխանելը, կատարված աշխատանքի տեխնոլոգիաներին համապատասխանելը, աշխատանքի ժամկետների համապատասխանությունը.
Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движению персонала./
Աշխատանքների կատարումը չպետք է ազդի արտադրամասի տեխնոլոգիական գործընթացի և անձնակազմի տեղաշարժի վրա:
Все возвратные материалы, получаемые при выполнении Работ, являются собственностью Заказчика и ./
Աշխատանքների կատարման ընթացքում ստացված բոլոր հետադարձ նյութերը Պատվիրատուի սեփականությունն են:
Осуществлять работы также по выходным дням./
Աշխատանքներն իրականացնել նաև հանգստյան օրերին.
Заказчик предоставляет места для хранения материалов, инвентаря, механизмов, оказывает содействие в получении доступа представителей Подрядчика (сотрудников и/или привлеченных им третьих лиц) на объект Заказчика в соответствии с порядком, установленным на объектах Заказчика, и по выходным дням./
Պատվիրատուն տրամադրում է տարածք նյութերը, գույքը, մեխանիզմները պահելու համար, աջակցում է Պատվիրատուի օբյեկտ Կապալառուի ներկայացուցիչների (աշխատակիցների և/կամ նրա կողմից ներգրավված երրորդ անձանց) մուտքի ստացմանը Պատվիրատուի օբյեկտներում սահմանված կարգին համապատասխան և հանգստյան օրերին:

	Порядок контроля и приемки работ
Աշխատանքների վերահսկման և ընդունման կարգը
	Подрядчик производит работы в соответствии с требованиями нормативных документов.
Կապալառուն աշխատանքները կատարում է նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան.

Строительные работы должны проводится с соблюдением сроков и объемов выполнения работ.
 Շինարարական աշխատանքները պետք է իրականացվեն աշխատանքների կատարման ժամկետների և ծավալների պահպանմամբ:
Приемку скрытых работ осуществлять при обязательном участии представителей   Заказчика (уполномоченных и компетентных лиц) и Подрядчика.
Թաքնված աշխատանքների ընդունումն իրականացնել Պատվիրատուի (լիազորված և իրավասու անձանց) և Կապալառուի ներկայացուցիչների պարտադիր մասնակցությամբ.

По завершении выполнения работ подписывается Акт сдачи-приемки выполненных Работ.
Աշխատանքների ավարտից հետո ստորագրվում է կատարված աշխատանքների հանձնման-ընդունման Ակտ:

Контроль со стороны Заказчика осуществляется ответственными лицами Заказчика.
Պատվիրատուի կողմից վերահսկողությունն իրականացվում է Պատվիրատուի պատասխանատու անձանց կողմից:





       ЗАКАЗЧИК / ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	                                       ПОДРЯДЧИК / ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


Главный инженер ЗАО «ЮКЖД» /                                                 Директор ООО «------------» /
«ՀԿԵ» ՓԲԸ գլխավոր ինժեներ ՝                                                    «-------------» ՍՊԸ  տնօրեն՝

                      А.А. Едигарян                                                                         --. --. -------------
______________ Ա. Ա. Եդիգարյան                                           ____________ --.--.-------------------



























Приложение №2/ Հավելված № 2
к договору №_______________                                                                                                                                                                                                          պայմանագրին կից                                                                                                                                                                                                                от/առ «____» _____2026г/թ

           Ведомость объемов работ / Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր
Ремонт здания производственного цеха ст. Гюмри(мастерская) (инв. номер 28000272)
Գյումրու արտադրական շենքի (գույքահամար 28000272) նորոգում 

	

N
	

Наименование  работ/ Աշխատանքների անվանումը
	Ед.изм.
Չափման  միավոր
	Количество
Քանակը

	
	Кровля Տանիք
	
	

	1
	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ.5см 5 սմ հաստությամբ հարթեցնող ցեմենտե շերտի տեղադրում
	м2 մ2
	5

	2
	Сверление вертикальных отверстий  для крепления стропильных ног и мауэрлатов      d=12 L=12см   Ուղղահայաց անցքերի   ծակում ձողերի և  ամրացման համար d=12 L=12 սմ
	отв. բացվ.
	40

	3
	Закладные детали из   арматуры  A500C Ø=14мм Ամրաններից անկեռների տեղադրում Ա500C ամրացմամբ Ø=14 մմ
	кг կգ
	12

	4
	Проволока толщ.  3мм մետաղալար    3 մմ հաստ.
	кг կգ
	7

	5
	Устройство мауэрлатов  из брусьев 0,08*0,16* 24,4м мм  с антисептированием  Մաուերլատի  իրականացում    փայտե բրուսից  0,08*0,16*24,4մմ
	м3 մ3
	0,32

	6
	Устройство деревянный конструкций кровли:
1. Стропила-14шт. 0,05*0,1*3,5м,  
2 Стойки -    4шт.  0,08*0,16*1,7м3. 
3.Лежни и конек -0,08*0,16*12м
4.Доски для конька 0,05*0,2*4шт.
5 Рейка 0,05*0,05*130метров  0,35м3
Փայտե տանիքի կառուցվածք.
1. Ձողեր - 14 հատ, 0.05 x 0.1 x 3.5 մ
2. Սյուներ - 4 հատ, 0.08 x 0.16 x 1.7 մ³
3. Շերտեր և գագաթնագիծ - 0.08 x 0.16 x 12 մ
4. Գագաթնագծի  տախտակներ - 0.05 x 0.2 x 4 հատ
5. Ձողեր - 0.05 x 0.05 x 130 մ, 0.35 մ³
	м3 մ3
	1,18

	7
	Устройство  кровли  из  оцинкованной профнастильного листа   КП-25-0,55мм Տանիքի իրականացում  Պրոֆիլավոր, ցինկապատ,КП-25-0,55մմ
	м2 մ2
	47

	8
	Конек из оцинкованной стали т=0,5мм шир. 33см. Գագաթնագիծ ցինկապատ պողպատից հաստ. 33սմ
	м մ
	6

	9
	Устройство фронтонов из  оцинкованного  листа   толщ. 0,5мм со сплошной  доской на фронтоне  обьем настила  - 0,085м3  0,03*0,2*14м
	м2 մ2
	5,1

	10
	Антисептирование  и огнезащита готовыми составами  Հակասեպտիկ և հրդեհային պաշտպանություն պատրաստի միացություններով
	м2 մ2
	48

	
	Ремонт внутри здания Ներքին հարդարման աշխատանքներ
	
	

	11
	Разборка  деревянных  оконных  блоков Փայտե պատուհանների շրջանակների ապամոնտաժում
	м2 проема մ2
	3,94

	12
	Разборка деревянного   дверного  блока Փայտե դռների  ապամոնտաժում
	м2 մ2
	3,41

	13
	Отбивка  гажевой штукатурки  потолка  4,4*5,4 толщ.2см Գաջե սվաղի թափում   առաստաղից   4.4*5.4  2սմ հաստությամբ
	м2 մ2
	20

	14
	Отбивка  гажевой штукатурки  стен толщ.2см Գաջե սվաղի թափում   Պատերից 4.4*5.4  2սմ հաստությամբ
	м2 մ2
	44

	15
	Установка   подвесного   потолка из пластика  с  металлическим каркасом   с П-образными профилями Կախովի  առաստաղի  իրականացում  П-տեսակի պրոֆիլներով  մետաղական կարկասի հետ միասին
	м2 մ2
	23,8

	16
	Прокладка  многожильного  скрытого провода  марки  ППВG 2*1,5мм2 Բազմաջիղ պղնձյա  լարի ՊՊՎG 2*1,5մմ2  անցկացում  
	м մ
	71

	17
	Прокладка  многожильного  скрытого провода  марки  ППВG 2*2,5мм2 Բազմաջիղ պղնձյա  լարի ՊՊՎG 2*2,5մմ2  անցկացում
	м մ
	24

	18
	Установка  светильников в подвесной потолок LED  25*25 լուսատուների  տեղադրում  կախովի առաստաղի մեջ  ԼԵԴ 25*25
	шт հատ
	6

	19
	Штепсельная розетка 2 -х местная Վարդակ երկտեղանի   
	шт հատ
	10

	20
	Выключатель нормального исполнения  2 -х местный  220В, 6А Ստանդարտ անջատիչ, երկտեղանի  220 Վ, 6 Ա
	шт հատ
	1

	21
	Выключатель нормального исполнения  1-но местный  220В, 6А Անջատիչ  1տեղանի Ստանդարտ կատարման  220 Վ, 6 Ա
	шт հատ
	1

	22 
	Установка  светильников-  плафонов наружных над дверью  Դռան վերևում արտաքին լամպ- պլաֆոնի տեղադրում 
	шт հատ
	1

	23
	Ящик пластмассовый  для автоматов 5мест Պլաստիկե տուփ 5-տեղանի   ավտոմատների համար
	шт հատ
	1

	24
	Установка  автомата  25А Ավտոմատի տեղադրում   25Ա
	шт հատ
	3

	25
	Установка   металлопластиковых оконных  блоков   со стеклопакетом  открывающихся Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում   բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր)
	м2 մ2
	3,94

	26
	Устройство и установка металлической  двери двухстворчатой  с утеплителем Երկփեղկ մետաղական դռան կառուցում և տեղադրում՝ մեկուսացուցիչով և տաքացուցիչով
	м2 մ2
	3,41

	27
	Улучшенная  штукатурка  стен  цементным  раствором по  камню  и  бетону Պատերի բարելավված սվաղում ցեմենտային շաղախով քարի և բետոնի վրա
	м2 մ2
	44

	28
	Сплошное  выравнивание  бетонных  поверхностей стен гипсонитом  (однослойная  штукатурка) Բետոնե պատերի մակերեսների անընդհատ հարթեցում գիպսոնիտային  սվաղով (միաշերտ սվաղ)
	м2 մ2
	44

	29
	Улучшенная  окраска  масляными  составами  оштукатурованных  стен Սվաղած  Պատերի լավորակ ներկում  
	м2 մ2
	44

	30
	Бетонная стяжка  В7,5 толщ.6см Բետոնե շերտ B7.5  հաստությունը 6սմ
	м2 մ2
	24

	31
	Сетка арматурная  BP  d=3,0мм  ячейка150x150мм Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP  d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ
	м2 մ2
	24

	32
	Устройство  цементной  стяжки  толщ. 30мм Ցեմենտյա  շերտի  պատրաստում  30մմ հաստության
	м2 մ2
	24

	33
	Устройство  пола  из  базальтовых   плиток толщ.30мм при  кол. более  4-х  плит  на 1м2 Բազալտե  սալիկով հատակների իրկանացում 4 սալիկ ոչ ավելի 1մ2 մակերեսին    տեղադրում   Սալիկ  անդեզիտե բազալտե
	м2 մ2
	24

	34
	Улучшенная  штукатурка наружных  стен толщ. 3см  по  сетке  проволочной   тканной 3 սմ հաստությամբ արտաքին պատերի բարելավված սվաղում հյուսված մետաղալարե ցանցի վրա
	м2 մ2
	28

	35
	Устройство бетонной   отмостки  у входов в здание толщ.10см  из бетона В12,5 Բետոնե  հարթակի պատրաստում 10սմ հաստ. В12,5
	м2 մ2
	3

	36
	Устройство каркаса навеса  из  стальных квадратных   труб Քառակուսի պողպատե խողովակներից  ծածկի շրջանակի կառուցում
	тн տն
	0,0179

	37
	Стальная  квадратная  труба     40x40x1,6мм  1 метра равен  1,6  кг. Պողպատե   խողովակ  40x40x1,6մմ  1 մ-  1,6  կգ
	м մ
	6

	38
	Стальная  квадратная  труба     30x20x1,6мм 1 метра равен равен 1,39 кг Պողպատե  խողովակ  Պողպատե, 30x20x1,6մմ 1մ-1,39կգ
	м մ
	6

	39
	Сверление  горизонтальных  отверстий    Ф=14мм L=20см. Ուղղահայաց անցքերի    ծակում   Ф=14мм L=20см.
	отв. բացվ.
	12

	40
	Закладные   детали из арматуры А3  Ø=14մմ  L=30см Ներկառուցված մասեր՝ պատրաստված ամրանից А3 Ø=14մմ L=30սմ
	тн տն
	0,005

	41
	Антикоррозийная  окраска   1слой (железный сурик) Հակակոռոզիոն ներկում  1 շերտ (երկաթե սուրիկ)
	м2 մ2
	1,6

	42
	Масляная  окраска  металлических поверхностей за 1 раза Պողպատե կոնստրուկցիաների  յուղաներկում 1անգամ
	м2 մ2
	1,6

	43
	Устройство  настила  из оцинкованного  профнастильного листа   КП-25-0,5мм Տանիքի իրականացում  Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, ներկված, КП-25-0,5մմ
	м2 մ2
	1,9

	44
	Разработка грунта IVкат. экскаватором для водопроводных  труб IVկարգի գրունտների մշակում մեխանիզմով ջրատար խողովակների համար
	м3 մ3
	22

	45
	Разработка  грунта  III   группы  вручную Հիմքերի կառուցման համար III խմբի հողի ձեռքով մշակում
	м3 մ3
	2,5

	46
	Монтаж   металлопластовых   труб для питьевой воды  наружный  d=25мм Խմելու ջրի մետաղապլաստե խողովակների տեղադրում արտաքին d=25մմ
	м մ
	38

	47
	Устройство  подушки  из песка   толщ.10см Ավազի  բարձի պատրաստում հաստ. 10սմ
	м3 մ3
	2,8

	48
	Обратная засыпка  грунта экскаватором Գրունտների հետլիցք   մշակում մեխանիզմով
	м3 մ3
	21,7

	49
	Выравнивание грунта на месте Հողի հարթեցումը տեղում
	м3 մ3
	2,8

	50
	Разборка  бетонного  фундамента Բետոնե հիմքի ապամոնտաժում
	м3 մ3
	0,06

	51
	Разборка  асфальтобетонного покрытия толщ. 8см 8 սմ հաստությամբ ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում
	м2 մ2
	12

	52
	Разработка грунта IVкат. Экскаватором IVկարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով ջրատար խողովակների համար
	м3 մ3
	9

	53
	Разработка  грунта  III   группы  вручную Հիմքերի կառուցման համար III խմբի հողի ձեռքով մշակում
	м3 մ3
	1

	54
	Устройство  подушки  из песка   толщ.10см
	м3 մ3
	1,8

	55
	Обратная засыпка  грунта экскаватором գրունտների հետլիցք   մշակում մեխանիզմով
	м3 մ3
	8,2

	56
	Монтаж  полипропиленовой    канализационной  трубы Ø110 Պոլիէթիլենային խողովակների  մոնտաժ Ø=110մմ
	м մ
	11

	57
	Установка  поливинилхлоридных фасонных  частей  уголок d=110x110мм  полипропиленовый Պոլիպրոպիլեն, անկյունակ d=110x110մմ (կոյուղու համար)
	шт
	1

	58
	Установка  поливинилхлоридных фасонных  частей  переходник   d=100мм*50мм Պոլիվինիլքլորիդե անցումի    տեղադրում  100մմ*50մմ
	шт հատ
	1

	59
	Прокладка канализационной трубы  поливинилхлоридной  диаметром 50мм Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների    տեղադրում  50մմ
	м մ
	1

	60
	Установка умывальника с сифоном Լվացարանի տեղադրում
	компл. կոմպլ.
	1

	61
	Гибкий шланг ճկուն խողովակ
	шт հատ
	1

	62
	Кран  для умывальника Լվացարանի ծորակ
	шт հատ
	1

	63
	Монтаж вентиля d=20мм Փականի մոնտաժ d=20մմ
	шт հատ
	1

	64
	Устройство бетонной   стяжки  толщ.8см  из бетона В12,5 Բետոնե  հարթակի պատրաստում 8սմ հաստ. В12,5  
	м2 մ2
	12

	65
	Погрузка  строймусора  на  а/с  и  вывоз  на  расст. 7км Շին  աղբի  բարձում  ինքնաթափ  և  տեղափոխում  7կմ հեռ.
	тн տն
	18,3
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Приложение №3 / Հավելված № 3
к договору №_______________                                                                                                                                                                                                          պայմանագրին կից                                                                                                                                                                                                                от/առ «____» _____2026г/թ

           
Ведомость объемов работ / Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր
Ремонт релейного помещения в здании поста ЭЦ станции Спитак (инв. №10020032)
Սպիտակ կայարանի Վարչական շենքի ռելեային տարածքի (գույքահամար 10020032) նորոգում

	N
	Наименование  работ/ Աշխատանքների անվանումը
	Ед.изм.
Չափման  միավոր
	Количество
Քանակը

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Покрытие техники и столов   целлофановой пленкой Սարքավորումների և սեղանների ծածկում ցելոֆանային թաղանթով
	м2 մ2
	40

	2
	Разборка  деревянных  оконных  блоков  с подоконниками 0,88*0,85 2штуки Փայտե պատուհանների քանդում պատուհանագոգի հետ 0,88*0,85 2հատ
	м2 проема մ2
	1,5

	3
	Разборка  деревянных  дверных    проемов  2,07*1,1м2 Փայտե դռների ապամոնտաժում 2,07*1,1մ2
	м2 մ2
	2,28

	4
	Разборка  плафонов Լուսամփոփների ապամոնտաժում
	шт հատ
	8

	5
	Разборка  эл. коробки  Էլ. տուփի քանդում
	м մ
	52

	6
	Установка белых металлических  пластиковых оконных  блоков с открыванием  Սպիտակ մետաղապլաստե ապակեփաթեթով պատուհանների բլոկի տեղադրում  բացվող
	м2 մ2
	1,5

	7
	Пробивка борозды для эл.провода и выключателей Էլեկտրական լարերի և անջատիչների համար ակոսների փորում
	м մ
	61

	8
	Прокладка  многожильного  скрытого провода  марки   ППВГ 2x2,5мм² Բազմաջիղ պղնձյա  լարի  ППВГ 2x2,5մմ² անցկացում
	м մ
	20

	9
	Прокладка  многожильного  скрытого провода  марки   ППВГ 2x1,5мм² Բազմաջիղ պղնձյա  լարի  ППВГ 2x1,5մմ² անցկացում
	м մ
	41

	10
	Установка  штепсельной  розетки 1- местной Վարդակի տեղադրում   1տեղանի
	шт հատ
	4

	11
	Установка   выключателя   двухместного Երկտեղանի անջատիչի տեղադրում
	шт հատ
	1

	12
	Установка  светильников    Լուսատուների  տեղադրում  LED  60*60
	шт հատ
	11

	13
	Ремонт  штукатурки  стен    гипсонитом  толщ.5мм Պատի   սվաղի  նորոգում 5մմ հաստ.
	м2 մ2
	83

	14
	Ремонт  штукатурки  потолков толщ.5мм  гипсонитом  раствором   пл.  отдельных  мест  до  10м2 Առաստաղի սվաղի նորոգում 5 մմ հաստ. գիպսային շաղախով՝ մինչև 10 մ² մակերես ունեցող առանձին հատվ.
	м2 մ2
	46

	15
	Улучшенная  латексная алькидная   окраска  стен   за  2  раза Պատերի լատեքսով ներկում  2 անգամ    
	м2 մ2
	83

	16
	Улучшенная  латексная  окраска  потолков   за  2  раза  Առաստաղների լատեքսով ներկում  2 անգամ
	м2 մ2
	46

	17
	Обрамление  пола  алюминиевыми угольниками 25x25x2,5мм Հատակի եզրագծում 25×25×2,5մմ ալյումինե անկյունակներով
	м մ
	33,5

	18
	Антисептирование  деревянного  пола  антисептиком    в  один  слой  толщ. в 2мм Փայտե հատակի հակասեպտիկ մշակում հակասեպտիկ նյութով՝ 2 մմ հաստությամբ մեկ շերտով
	м2 մ2
	46

	19
	Устройство    покрытия   из  фанеры  толщ.  9мм  Ֆաներայից ծածկույթի պատրաստում 9մմ հաստ.
	м2 մ2
	46

	20
	Устройство  пола  из  трудновозгораемого линолеума и  плинтусы Հատակի սարքում լինոլեումից և շրիշակներ
	м2 մ2
	46

	21
	Устройство и установка металлической  двери из двух частей  с открыванием наружу с утеплителем Երկփեղկ մետաղական դռան պատրաստում և տեղադրում՝ դեպի դուրս բացվող, ջերմամեկուսիչ 
	м2 մ2
	2,28
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Приложение №4/ Հավելված № 4
к договору №_______________ 
պայմանագրին կից
от/առ «____» _____2026г/թ

                      Локальная смета / Տեղային նախահաշիվ
Ремонт здания производственного цеха ст. Гюмри(мастерская) (инв. номер 28000272)
Գյումրու արտադրական շենքի (գույքահամար 28000272) նորոգում 
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	Итого с учетом коэффициента снижения ( k = предложение участника / 3009,57) / Ընդամենը՝  ներառյալ նվազեցման գործակիցը  ( k = մասնակցի առաջարկություն /3009,57)
	Заполнить

	Итого с учетом НДС / Ընդամենը՝ ներառյալ ԱԱՀ  
	Заполнить
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Приложение №5/ Հավելված № 5
к договору №_______________ 
պայմանագրին կից
от/առ «____» _____2026г/թ
           Локальная смета / Տեղային նախահաշիվ
Ремонт релейного помещения в здании поста ЭЦ станции Спитак (инв. №10020032)
Սպիտակ կայարանի Վարչական շենքի ռելեային տարածքի (գույքահամար 10020032) նորոգում
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	Итого с учетом коэффициента снижения ( k = предложение участника / 1301,00) / Ընդամենը՝  ներառյալ նվազեցման գործակիցը  ( k = մասնակցի առաջարկություն /1301,00)
	Заполнить

	Итого с учетом НДС / Ընդամենը՝ ներառյալ ԱԱՀ  
	Заполнить
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по нормам

ըստ  նորմերի

по действующим  ценам                                                    

գործող  գներով

зар.плата  по нормам

ըստ  նորմերի

по действующим ценам 

գործող  գներով

машины, механизмы

наименование

материалов

նյութերի  անվանումը

Ед.изм.

չափման  միավոր

расход материалов (на ед.)

նյութածախսը  միավորի  համար

Стоимость  единицы  материалов

նյութի  միավորի  արժեքը

Общая стоимость

 ընդհանուր արժեք

k=1,05*1,02*k тр մեք.

материалы 

Кровля Տանիք

1

12-292

12-293

Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ.5см 5 սմ 

հաստությամբ հարթեցնող ցեմենտե շերտի տեղադրում

м2 մ2 5,0 0,176 0,49 2,432 0,000 0,000 Раствор цементный ցեմենտյա շաղախ м3մ3 0,0526 26,0 1,59 7,960 2,08 10,392

2 23-46

Сверление вертикальных отверстий  для крепления стропильных ног 

и мауэрлатов      d=12 L=12см   Ուղղահայաց անցքերի   ծակում 

ձողերի և  ամրացման համար d=12 L=12 սմ

отв. 

բացվ.

40,00 0,117 0,32 12,933 0,000 0,000

Сверла  кольцевые 

алмазные. Գայլիկոն 

шт     

հատ

0,0378 0,8 0,04 1,409 0,36 14,343

3 8-9

Закладные детали из   арматуры  A500C Ø=14мм 

Ամրաններից անկեռների տեղադրում Ա500C ամրացմամբ Ø=14 մմ 

кг 12 0,3 0,83 9,949 0 0,000 0,000

АрматураՊողպատե, A500C Ø=14մմ 

Պողպատե, A500C Ø=14մմ 

кг կգ 1 0,278 0,32 3,892 1,15 13,840

4 И.Б Ի.Բ Проволока толщ.  3мм  մետաղալար    3 մմ հաստ.  кг 7 0,00 0,000 0 0,000 0,000

проволока катаная  толщ. 3мм 

ամրալար 3մմ

кг կգ 1 0,242 0,28 1,971 0,28 1,971

0,32 35,65 11,229 3,970 1,251

Пиломатериал

Փայտանյութ

м3 մ3 1,05 127,083 155,49 48,979

0,32 0,00 0,000 0,000 0,000

Поковки строительные 

Կռվածք     

кг կգ 3,08 0,766 2,75 0,866

0,32 0,00 0,000 0,000 0,000 Паста антисептическая  Հակասեպտիկ  կգ  1,07 0,25 0,31 0,098

0,32 0,00 0,000 0,000 0,000

Болты строительные.

Հեղույսներ 

кг կգ 3,75 1,0 4,19 1,321

1,18 34,82 41,088 6,413 7,567

Пиломатериал

Փայտանյութ

м3 մ3 1,05 127,083 155,49 183,475

1,18 0,00 0,000 0,000 0,000

проволока катаная  толщ. 3мм 

ամրալար 3մմ

кг կգ 4,38 0,241666667 1,23 1,455

1,18 0,00 0,000 0,000 0,000 Толь Տոլ м2 մ2 3,38 0,4 1,58 1,859

1,18 0,00 0,000 0,000 0,000 Паста антисептическая  Հակասեպտիկ  кг կգ 1,07 0,25 0,31 0,368

1,18 0,00 0,000 0,000 0,000 Гвозди строительные  Մեխ շինարարական кг կգ 7,2 0,392 3,29 3,877

м2 մ2 47 0,69 32,471 0,108 5,081

профнастильный   лист   КП-25-

0,55մմՊրոֆիլավոր, ցինկապատ,  КП-25-

0,55մմ

м2 մ2 1,12 2,350 3,07 144,146

47 0,00 0,000 0,000 0,000 Саморезы  Ինքնքկտ. шт     հատ 8 0,004 0,04 1,753

шифр

ծածկագիր



183,45 7

12-269

прим



Устройство  кровли  из  оцинкованной профнастильного листа   КП-

25-0,55մմ 

Տանիքի իրականացում  Պրոֆիլավոր, ցինկապատ,КП-25-0,55մմ

0,25 0,0354 3,90

202,36 63,744

6 10-70

Устройство деревянный конструкций кровли:

1. Стропила-14шт. 0,05*0,1*3,5м,  

2 Стойки -    4шт.  0,08*0,16*1,7м3. 

3.Лежни и конек -0,08*0,16*12м

4.Доски для конька 0,05*0,2*4шт.

5 Рейка 0,05*0,05*130метров  0,35м3 Փայտե տանիքի կառուցվածք.

1. Ձողեր - 14 հատ, 0.05 x 0.1 x 3.5 մ

2. Սյուներ - 4 հատ, 0.08 x 0.16 x 1.7 մ³

3. Շերտեր և գագաթնագիծ - 0.08 x 0.16 x 12 մ

4. Գագաթնագծի  տախտակներ - 0.05 x 0.2 x 4 հատ

5. Ձողեր - 0.05 x 0.05 x 130 մ, 0.35 մ³

м3 մ3 12,60 2,1 203,13 239,690

Основная зарплата Экплуатация Материалы

5

10-28



Устройство мауэрлатов  из брусьев 0,08*0,16* 24,4м мм  с 

антисептированием  Մաուերլատի  իրականացում    Փայտե 

բրուսից  0,08*0,16*24,4մմ   

м3 մ3 12,90 1,3

N

Наименование  работ  и  затрат

Աշխատանքների  անվանումը  և  ծախսերը

Ед.изм.

Չափման  միավոր

Количество

Քանակը

Сметная стоимость / Նախահաշվային  արժեքը

Общая ст-ть единицы  (тыс. драм)

մեկ միավորի  ընդհանուր  արժեքը (հազ.դրամ)

Общая ст-ть  (тыс. драм)                                                                        

Ընդհանուր  նախահաշվային  արժեքը(հազ.դրամ)


image3.emf
8 И.Б

Конек из оцинкованной стали т=0,5мм шир.33см. Գագաթնագիծ 

ցինկապատ պողպատից հաստ. 33սմ

м 6,0 0,00 0,000 0,000 0,000

Конек  из оцинкованной стали. 

Գագաթնագիծ ցինկապատ պողպատից

м մ 1 1,25 1,46 8,739 1,46 8,739

5,1 1,95 9,947 0,108 0,551 0,00 0,000

5,1 0,00 0,000 0,000 0,000

Сталь  оцинкованная кровельная 

0,5ммՑինկապ. Թիթեղ

м2 մ2 1,03 2,43 2,92 14,895

5,1 0,00 0,000 0,000 0,000 Саморезы  Ինքնքկտ. шт     հատ 8 0,004 0,04 0,190

5,1 0,00 0,000 0,000 0,000

Пиломатериал

Փայտանյութ

м3 մ3 0,018 127,083 2,67 13,639

5,1 0,00 0,000 0,000 0,000

Гвозди строительные  Մեխ շինարարական

кг կգ 0,056 0,392 0,03 0,130

10 10-209

Антисептирование  и огнезащита готовыми составами    

Հակասեպտիկ և հրդեհային պաշտպանություն պատրաստի 

միացություններով

м2 մ2 48,0 0,037 0,10 4,908 0,001 0,003 0,147

огнебиозащитные состав NEOMID 450-

1.NEOMID 450-1 հրակայուն կազմ։

кг կգ 0,123 0,137 0,02 0,941 0,12 5,996

Ремонт внутри здания Ներքին հարդարման աշխատանքներ 0,00 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000

11 23-172

Разборка  деревянных  оконных  блоков   Փայտե պատուհանների 

շրջանակների ապամոնտաժում

м2 проема 

մ2

3,94 0,877 2,42 9,549 0,098 0,299 1,179 0,00 0,000 2,72 10,73

12 23-174

Разборка деревянного   дверного  блока  Փայտե դռների  

ապամոնտաժում

м2 մ2 3,41 0,457 1,26 4,307 0,098 0,299 1,021 0,00 0,000 1,56 5,33

13 11-229

Отбивка  гажевой штукатурки  потолка  4,4*5,4 толщ.2см Գաջե 

սվաղի թափում   առաստաղից   4.4*5.4  2սմ հաստությամբ 

м2 20 0,51 1,41 28,188 0,000 0,000 0,00 0,000 1,41 28,19

14 11-222

Отбивка  гажевой штукатурки  стен    սվաղի թափում толщ.2см 

Գաջե սվաղի թափում   Պատերից 4.4*5.4  2սմ հաստությամբ 

м2 44 0,29 0,80 35,262 0,000 0,000 0,00 0,000 0,80 35,26

23,8 2,29 54,459 0,027 0,647

Профили  для подвесного потолка 

Ցինկապատ  պրոֆիլ

м

մ

5,36 0,120 0,75 17,838

23,8 0,00 0,000 0,000 0,000 Подвесы Կախիչ 

шт

 հատ

2 0,038 0,09 2,108

23,8 0,00 0,000 0,000 0,000

Дюбель гвозди   

Դյուբել-մեխեր

кг կգ 0,01 0,80 0,01 0,222

23,8 0,00 0,000 0,000 0,000

Пластик потолочный  разноцветный   

առաստաղ Կախովի, պլաստմասե, 

գունավոր 

м2 մ2 1,03 2,888 3,47 82,495

23,8 0,00 0,000 0,000 0,000

Винты  саморезы

Ինքնապտուտակ

кг կգ 0,0491 1,000 0,06 1,362

23,8 0,00 0,000 0,000 0,000

П-образные профили.

П տիպի պրոֆիլ 

м մ 1,070 0,150 0,19 4,451

16

21-178



Прокладка  многожильного  скрытого провода  марки  ППВG 

2*1,5мм2 

Բազմաջիղ պղնձյա  լարի ՊՊՎG 2*1,5մմ2  անցկացում  

м

մ

71,0 0,077 0,21 15,108 0,01 0,031 2,168

Провод  ППВГ2*1,5мм2 многожильный

Բազմաջիղ պղնձյա  լարի ՊՊՎ 2*1,5մմ2

м

մ

1,03 0,133 0,16 11,355 0,40 28,63

17

21-178



Прокладка  многожильного  скрытого провода  марки  ППВG 

2*2,5мм2 

Բազմաջիղ պղնձյա  լարի ՊՊՎG 2*2,5մմ2  անցկացում 

м

մ

24,0 0,077 0,21 5,107 0,01 0,031 0,733

Провод  ППВГ2*2,5мм2 многожильный

Բազմաջիղ պղնձյա  լարի ՊՊՎ 2*2,5մմ2

м

մ

1,03 0,200 0,24 5,761 0,48 11,60

18



21-230

цена рынок 

Установка  светильников   LED  25*25в подвесной потолок  

լուսատուների  տեղադրում  կախովի առաստաղի մեջ  ԼԵԴ 25*25

шт

հատ

6,0 0,192 0,53 3,184 0,0003 0,001 0,005

Светильник  ԼԵԴ 25*25 для подвесного 

потолка 

լուսատու ԼԵԴ 25*25 կախովի առաստաղի 

համար 

шт հատ 1 2,800 3,26 19,576 3,794 22,77

19  Е21-120 Штепсельная розетка 2 -х местная/ Վարդակ Երկտեղանի   

шт

հատ

10,0 0,2140 0,59 5,914 0 0,000 0,000

розетка штепсельная 

վարդակ

шт

հատ

1 1,17 1,36 13,633 1,95 19,55

20 8-591-5

Выключатель нормального исполнения  2 -х местный  220В, 6А / 

Ստանդարտ անջատիչ, երկտեղանի  220 Վ, 6 Ա

шт

հատ

1,0 0,13 0,36 0,359 0 0,000 0,000

Выключатель

Անջատիչ 

шт

հատ

1 1,3330 1,55 1,553 1,91 1,91

21 8-591-5

Выключатель нормального исполнения  1-но местный  220В, 6А / 

Անջատիչ  1տեղանի Ստանդարտ կատարման  220 Վ, 6 Ա

шт

հատ

1,0 0,13 0,36 0,359 0 0,000 0,000

Выключатель

Փոխարկիչ

шт

հատ

1 1,1700 1,36 1,363 1,72 1,72

22

21-232

рынок

Установка  светильников-  плафонов наружных над дверью    Դռան 

վերևում արտաքին լամպ- պլաֆոնի տեղադրում

шт        հատ 1 0,310 0,86 0,858 0,009 0,027 0,027 светильник-  плафон Պլաֆոն լուսատւ

шт

հատ

1 1,8 2,10 2,097 2,98 2,98

23

8-521-2

цена рынок 

Ящик пластмассовый  для автоматов 5мест Պլաստիկե տուփ 5-

տեղանի   ավտոմատների համար

шт 1,0 1,93 5,33 5,334 0,000 0,000 Ящик пластмассовый  шт 1 8,6 10,02 10,021 15,35 15,35

24 8-574-32

Установка  автомата  25А 

Ավտոմատի տեղադրում   25Ա 

шт

հատ

3 0,22 0,61 1,824 0,05 0,153 0,458

Автомат  25А

Ավտոմատ 25Ա  

шт

հատ

1 1,667 1,94 5,827 2,70 8,11

25

И.Б / Ի.Տ.



Установка   металлопластиковых оконных  блоков   со 

стеклопакетом  открывающихся  Մետաղապլաստե պատուհանների 

տեղադրում   բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 

4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր),

м2

մ2 

3,94 0 0,00 0,000 0 0,000 0,000

оконный блок

металлопластик. откр

Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ 

հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական 

պրոֆիլ, բացվող 

м2

մ2 

1 24,17 28,16 110,966 28,16 110,97

6,87 163,58 15

11-164

прим

34-353



Установка   подвесного   потолка из пластика  с  металлическим 

каркасом   с П-образными профилями 

Կախովի  առաստաղի  իրականացում  П-տեսակի պրոֆիլներով  

մետաղական կարկասի հետ միասին 

м2 

մ2

0,828 0,0089

9

12-280

12-405կ=0,7

Устройство  фронтонов   из  оцинкованного  листа   толщ. 0,5мм со 

сплошной  доской на фронтоне  обьем настила  - 0,085м3  

0,03*0,2*14м 

Ֆրոնտոնների իրականացում  0,03*0,2*14м =0,085м3  0,5мм  

ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ. Փայտյա  ամուր նաստիլի 

ապահովումով 

м2 մ2 0,706 0,0354 7,72 39,353


image4.emf
3,41 5,14 17,528 0,000 0,000

Дверь металлическая   Դուռ մետաղական  

Մուտքի, մետաղական 2070x900x50մմ, L/R, 

մետաղի հաստությունը 0,5մմ 

м2 մ2 1,0 72,571 84,56 288,361

3,41 0,00 0,000 0,000 0,000

մետաղական կոնստր. Мет.конструкции для 

монтажа 

кг կգ 1,560 0,200 0,36 1,240

3,41 0,00 0,000 0,000 0,000 Հեղույս Болты для монтажа  кг կգ 0,060 0,967 0,07 0,231

3,41 0,00 0,000 0,000 0,000 Էլեկտրոդ электрод кг կգ 0,048 0,81 0,05 0,154

3,41 0,00 0,000 0,000 0,000 Лист утепитель внутренний  (пенопласт) м2 1,0 0,150 0,17 0,596

44 1,28 56,420 0,208 9,137 Раствор  цементный м3 0,0178 26 0,54 23,728

44 0,00 0,000 0,000 0,000 Сетка  проволочная  тканная м2 0,0528 0,198 0,01 0,536

28 11-186

Сплошное  выравнивание  бетонных  поверхностей стен гипсонитом  

(однослойная  штукатурка)Բետոնե պատերի մակերեսների 

անընդհատ հարթեցում գիպսոնիտային  սվաղով (միաշերտ սվաղ)

м2 44 0,232 0,64 28,210 0,044 0,134 5,912 Гипсонит  кг կգ 2 0,133 0,31 13,672 1,09 47,79

44 0,75 32,830 0,002 0,107 Колер  разбеленный  масляный Յուղաներկ  кг 0,183 1,273 0,27 11,945

44 0,00 0,000 0,000 0,000 Шпатлевка  Ծեփամածիկ  кг 0,51 0,123 0,07 3,225

30 5-87-5-86

Бетонная стяжка  В7,5 толщ.6см Բետոնե շերտ B7.5  հաստությունը 

6սմ

м2 24 0,23 0,64 15,255 0,09 0,275 6,596 Бетон  В 7,5 м3 0,0612 25,917 1,85 44,357 2,76 66,21

31 И.б

Сетка арматурная  BP  d=3,0мм  ячейка150x150мм Ցանց պողպատե, 

ամրանային, եռակցված, BP  d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ

м2 24 0,00 0,000 0,000 0,00

сетка арматурная  BP  d=3,0мм  

ячейка150x150մմа Ցանց Պողպատե, 

ամրանային, եռակցված, BP  d=3,0մմ, բջիջը 

150x150մմ

м2 մ2 1 0,29 0,34 8,110 0,34 8,11

32

5-85

5-86

Устройство  цементной  стяжки  толщ. 30мм Ցեմենտյա  շերտի  

պատրաստում  30մմ հաստության

м2

մ2

24 0,14 0,39 9,285 0,01 0,031 0,733

Раствор  цементный

Ցեմենտյա  շաղախ

м3

մ3 

0,0306 26,0 0,93 22,250 1,34 32,268

м2 24 5,94 142,597 0,04 0,122 2,932

Плитки   базальтовые Սալիկ  Անդեզիտե 

բազալտե

м2 1,03 4,4167 5,30 127,223

24 0,00 0,000 0,000 0,000

Раствор  цементный

Ցեմենտյա  շաղախ

м3 0,03 26

0,91 21,813

28 1,82 51,069 0,183 5,130

Раствор  цементный

Ցեմենտյա  շաղախ

м3 0,031 26 0,94 26,297

28 0,00 0,000 0,000 0,000 Сетка  проволочная  тканная м2 1,08 0,19 0,24 6,695

28 0,00 0,000 0,000 0,000 Очесы кг 0,12 0,58 0,08 2,271

3 0,79 2,384 0,037 0,112

Бетон В12,5 

Ծանր, B 12.5   

м3

մ3

0,102 27,556 3,28 9,826

3 0,00 0,000 0,000 0,000

Раствор  цементный

Ցեմենտյա  շաղախ

м3

մ3

0,0016 26 0,05 0,145

0,0179 22,4 61,90 1,111 55,2 168,568 3,02 Электрод էլեկտրոդ  кг 2 0,81 1,89 0,034

0,0179 0,00 0,000 0,000 0,00 Болты строительные  кг 10 1 11,65 0,209

37

И.Б / Ի.Տ.



Стальная  квадратная  труба     40x40x1,6մմ Պողպատե   խողովակ  

40x40x1,6մմ  1 метра равен  1,6  кг.

м մ 6 0,00 0,000 0,000 0,00

Стальная труба  40x40x1,6մմ  Պողպատե 

խողովակ , 40x40x1,6մմ 

м 1 0,616 0,72 4,306 0,72 4,31

38

И.Б / Ի.Տ.



Стальная  квадратная  труба     30x20x1,6մմՊողպատե  խողովակ  

Պողպատե, 30x20x1,6մմ  1 метра равен равен 1.39 кг 

м մ 6 0,00 0,000 0,000 0,00

Стальная труба  30x20x1,5մմ   Պողպատե 

խողովակ 30x20x1,5մմ 

м 1 0,470 0,55 3,286 0,55 3,29

39 23-46

Сверление  горизонтальных  отверстий    Ф=14мм L=20см. 

Ուղղահայաց անցքերի    ծակում   Ф=14мм L=20см. 

отв. 
բացվ.

12 0,117 0,32 3,880 0,0094 0,029 0,34

Сверла  кольцевые 

алмазные. Գայլիկոն 

шт     
հատ

0,0378 0,800 0,04 0,423 0,39 4,65

40 26-31

Закладные   детали из арматуры А3  Ø=14մմ  L=30смՆերկառուցված 

մասեր՝ պատրաստված ամրանից А3 Ø=14մմ L=30սմ

тн տն 0,005 124 342,67 1,713 1,4 4,275 0,02

Арматура А3 Ø=14մմ Պողպատե ամրան 

A500C Ø=14մմ 

тн 1 278,330 324,32 1,622 671,27 3,36

1,6 0,35 0,568 0,000 0,00 Олифа кг 0,0326 0,4 0,02 0,024

1,6 0,00 0,000 0,000 0,00

Краска антикоррозийна яԺանգակայուն, 

3B1, 1.9կգ, շուտ չորացող

кг 0,1518 1,066667 0,19 0,302

42 14-396

Масляная  окраска  металлических поверхностей за 1 раза 

Պողպատե կոնստրուկցիաների  յուղաներկում 1անգամ

м2 1,6 0,126 0,35 0,557 0,000 0,00 Краска масляная  кг 0,1476 0,750 0,13 0,206 0,48 0,764

1,90 1,27 2,405 1,252 2,38

 оцинкованный  профнастильный  листКП-25-

0,5մմ Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, ներկված, 

КП-25-0,5մմ

м2 մ2 1,03 3,667 4,40 8,362

1,90 0,00 0,000 0,000 0,00 Саморезы  Ինքնքկտ. шт     հատ 8 0,004 0,04 0,071

44 1-1540

Разработка грунта IVкат.экскаватором для водопроводных  труб  

IVկարգի գրունտների մշակում մեխանիզմով ջրատար 

խողովակների համար 

м3 մ3 22 0,00758 0,02 0,461 0,22942 0,701 15,41 0,00 0,000 0,72 15,87

45 1-194

Разработка  грунта  III   группы  вручную  Հիմքերի կառուցման 

համար III խմբի հողի ձեռքով մշակում

м3 2,5 1,94 5,36 13,403 0,000 0,00 0,00 0,000 5,36 13,40

0,56 0,89

43

12-280



прим

Устройство  настила  из оцинкованного  профнастильного листа   

КП-25-0,5մմ 

Տանիքի իրականացում  Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, ներկված, КП-

25-0,5մմ

м2 մ2 0,458 0,4100 6,96 13,217

41

14-397

կ=0,6

Антикоррозийная  окраска   1слой (железный сурик) 

Հակակոռոզիոն ներկում  1 շերտ (երկաթե սուրիկ  )

м2 0,1284



36 9-49 прим



Устройство каркаса навеса  из  стальных квадратных   труб   

Քառակուսի պողպատե խողովակներից  ծածկի շրջանակի 

тн տն 244,01 4,38

3,27 91,46

35 11-67      11-68            

Устройство бетонной   отмостки  у входов в здание толщ.10см  из 

бетона В12,5 Բետոնե  հարթակի պատրաստում 10սմ հաստ. В12,5  

м2
մ2 

0,2876 0,0122 4,16 12,467

34 11-157

Улучшенная  штукатурка наружных  стен толщ. 3см  по  сетке  

проволочной   тканной 3 սմ հաստությամբ արտաքին պատերի 

բարելավված սվաղում հյուսված մետաղալարե ցանցի վրա

м2 0,66 0,06

33 5-135

Устройство  пола  из  базальтовых,   плиток толщ.30мм при  кол. 

более  4-х  плит  на 1м2   Բազալտե  սալիկով հատակների 

իրկանացում 4 սալիկ ոչ ավելի 1մ2 մակերեսին    տեղադրում   

Սալիկ  անդեզիտե բազալտե

2,15 12,27 294,564

2,04 89,821

29 14-363

Улучшенная  окраска  масляными  составами  оштукатурованных  

стен 

Սվաղած  Պատերի լավորակ ներկում  

м2 0,27 0,0008 1,09 48,10761499

27 11-126

Улучшенная  штукатурка  стен  цементным  раствором по  камню  и  

бетону  Պատերի բարելավված սվաղում ցեմենտային շաղախով 

քարի և բետոնի վրա

м2 0,464 0,068

26

9-105

прим



Устройство и установка металлической  двери двухстворчатой  с 

утеплителем  Երկփեղկ մետաղական դռան կառուցում և 

տեղադրում՝ մեկուսացուցիչով և տաքացուցիչով 

м2 մ2 1,86



90,355 308,11


image5.emf
46 22-116

Монтаж   металлопластовых   труб для питьевой воды  наружный  

d=25մմ,Խմելու ջրի մետաղապլաստե խողովակների տեղադրում 

արտաքին d=25մմ,

м մ 38,0 0,11 0,30 11,551 0,06 0,183 6,96

труба  металлопастиковая  d=25մմ, 8,0 

մթն.ճնշ.Մետաղապլաստե, d=25 մմ, 

նախատեսված սառը ջրի համար

м 1 0,517 0,60 22,892 1,09 41,41

47 23-1

Устройство  подушки  из песка   толщ.10см Ավազի  բարձի 

պատրաստում հաստ. 10սմ

м3

մ3

2,8 0,89 2,46 6,887 0,000 0,00 Ավազ  Գետի Песок  речной 

м3

մ3

1 4,000 4,66 13,051 7,12 19,94

48 1-1540

Обратная засыпка  грунта .экскаватором   գրունտների հետլիցք   

մշակում մեխանիզմով

м3 մ3 21,7 0,00503 0,01 0,302 0,2294 0,701 15,20 0,00 0,000 0,71 15,50

49 1-200 Выравнивание грунта на месте Հողի հարթեցումը տեղում

м3

մ3

2,8 0,46 1,27 3,559 0,000 0,00 0,00 0,000 1,27 3,56

50 23-140 Разборка  бетонного  фундамента Բետոնե հիմքի ապամոնտաժում м3 0,06 7,7 21,28 1,277 9,6 29,316 1,76 0,00 0,000 50,60 3,04

51 23-162

Разборка  асфальтобетонного покрытия толщ.8см   8 սմ 

հաստությամբ ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում 

м2 12 0,11 0,30 3,648 0,078 0,238 2,86 0,00 0,000 0,54 6,51

52 1-1540

Разработка грунта IVкат.экскаватором IVկարգի գրունտի մշակում 

մեխանիզմով ջրատար խողովակների համար 

м3 մ3 9 0,00758 0,02 0,189 0,22942 0,701 6,31 0,00 0,000 0,72 6,49

53 1-194

Разработка  грунта  III   группы  вручную  Հիմքերի կառուցման 

համար III խմբի հողի ձեռքով մշակում

м3 1 1,94 5,36 5,361 0,000 0,00 0,00 0,000 5,36 5,36

54 23-1

Устройство  подушки  из песка   толщ.10см Ավազի  բարձի 

պատրաստում հաստ. 10սմ

м3

մ3

1,8 0,89 2,46 4,427 0,000 0,00 Ավազ  Գետի Песок  речной 

м3

մ3

1 4,000 4,66 8,390 7,12 12,82

55 1-1540

Обратная засыпка  грунта .экскаватором   գրունտների հետլիցք   

մշակում մեխանիզմով

м3 մ3 8,2 0,00503 0,01 0,114 0,2294 0,701 5,74 0,00 0,000 0,71 5,86

56

16-269



Монтаж  полипропиленовой    канализационной  трубы 

Ø110Պոլիէթիլենային խողովակների  մոնտաժ Ø=110մմ 

м 11 0,456 1,26 13,862 0,000 0,00

Труба полипропиленовая 

Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, 

d=110մմ, պատի հաստ. 2,8մմ; L=1000մմ

м 1 0,906 1,06 11,613 2,32 25,47

57 22-365

Установка  поливинилхлоридных фасонных  частей  уголок 

d=110x110мм  полипропиленовый   Պոլիպրոպիլեն, անկյունակ 

d=110x110մմ (կոյուղու համար) 

шт

հատ

1 0,231 0,64 0,638 0,151 0,461 0,46

Фасонные  части  поливинилхлоридные 

d=100-110ммՊոլիպրոպիլեն, d=110x110մմ 

(կոյուղու համար)

шт

հատ

1 0,3 0,35 0,350 1,45 1,45

58 22-365

Установка  поливинилхлоридных фасонных  частей  переходник   

d=100мм*50 Պոլիվինիլքլորիդե անցումի    տեղադրում  100մմ*50մմ

шт

հատ

1 0,231 0,64 0,638 0,151 0,461 0,46

Уголок поливинилхлоридный d=100мм *50 

Պոլիպրոպիլեն, d=100մմ*50-

шт

հատ

1 0,266666667 0,31 0,311 1,41 1,41

59 16-33

Прокладка канализационной трубы  поливинилхлоридной  

диаметром 50мм Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների    

տեղադրում  50մմ

м 1 0,38 1,05 1,050 0,000 0,00 Труба  d=50мм м 1 0,583333333 0,68 0,680 1,730 1,730

1 3,2813 9,07 9,068 0,000 0,00 Умывальник  լվացարան 

шт

հատ

1 13,02777778 15,18 15,181

1 0,00 0,000 0,000 0,00 Սիֆոն Сифон шт 1 1,027777778 1,20 1,198

61 И.б Гибкий шланг ճկուն խողովակ

шт

հատ

1 0,00 0,000 0,000 0,000 Шланг гибкий   ճկուն խողովակ

шт.

հատ 

1 0,6 0,70 0,699 0,70 0,70

62

Цена 

Нор Тун 

Кран  для умывальника Լվացարանի ծորակ

шт

հատ

1 1,458 4,03 4,029 0,000 0,000 Кран  для умывальника Լվացարանի ծորակ

шт

հատ

1 3,6 4,19 4,195 8,22 8,22

63 16-134 Монтаж вентиля d=20мм        Փականի մոնտաժ d=20մմ 

шт

հատ

1 0,97 2,68 2,681 0,13 0,397 0,397 Вентиль   d=20мм Փական d=20мм

шт

հատ

1 1,36 1,58 1,585 4,66 4,66

12 0,73 8,755 0,037 0,447

Бетон В12,5 

Ծանր, B 12.5   

м3

մ3

0,0816 27,556 2,62 31,442

12 0,00 0,000 0,000 0,000

Раствор  цементный

Ցեմենտյա  շաղախ

м3

մ3

0,0016 26 0,05 0,582

65

Цен.3

ст5;50

Погрузка  строймусора  на  а/с  и  вывоз  на  расст. 7км

Շին  աղբի  բարձում  ինքնաթափ  և  տեղափոխում  7կմ

тн

տ

18,3 0,18 0,50 9,103 0,75 2,290 41,913 0,00 0,000 2,79 51,016

761,581 155,19 1476,28 2393,049

13,30% Накладные расходы / Վերադիր  ծախսեր 318,28

Итого / Ընդամենը  2711,32

11% Прибыль / Շահույթ 298,25

Итого / Ընդամենը  3009,57

  --------------- 

  --------------- 

3,44 41,225

Всего по разделам  Ընդամենը 

Итого с учетом коэффициента снижения ( k = предложение участника / 3009,57) / Ընդամենը՝  ներառյալ նվազեցման գործակիցը  ( k = մասնակցի առաջարկություն /3009,57)

Итого с учетом НДС / Ընդամենը՝ ներառյալ ԱԱՀ  

64 11-67      11-68            

Устройство бетонной   стяжки  толщ.8см  из бетона В12,5 Բետոնե  

հարթակի պատրաստում 8սմ հաստ. В12,5  

м2
մ2 

0,264 0,0122

61 17-01-14 Установка умывальника с сифоном. Լվացարանի տեղադրում комп. համ. 25,45 25,446
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по нормам

ըստ  նորմերի

по действующим  ценам                                                    

գործող  գներով

зар.плата  по нормам

ըստ  նորմերի

по действующим ценам 

գործող  գներով

машины, механизмы

наименование

материалов

նյութերի  անվանումը

Ед.изм.

չափման  միավոր

расход материалов (на ед.)

նյութածախսը  միավորի  

համար

Стоимость  единицы  

материалов

նյութի  միավորի  արժեքը

Общая стоимость

 ընդհանուր արժեք

k=1,05*1,02*k трմեք.

материалы 

1 14-55Е

Покрытие техники и столов   

целлофановой пленкой. 

Սարքավորումների և սեղանների 

ծածկում ցելոֆանային թաղանթով։

м2 մ2 40 0,1275 0,35 14,09 0,00 0,00

Полиэтиленовая плёнка. Պոլիէթիլենային 

թաղանթ

м2 մ2 1,05 0,180 0,22 8,82 0,57 22,914

2 23-172

Разборка  деревянных  оконных  блоков  с 

подоконниками 0,88*0,85 2штуки  Փայտե 

պատուհանների քանդում 

պատուհանագոգի հետ 0,88*0,85 2հատ 

м2 проема 

մ2

1,5 0,877 2,42 3,64 0,098 0,30 0,45 0,00 0,000 2,723 4,08

3 23-174

Разборка  деревянных  дверных    

проемов  2,07*1,1m2 Փայտե դռների 

ապամոնտաժում 2,07*1,1մ2

м2 մ2 2,28 0,457 1,26 2,88 0,098 0,30 0,68 0,00 0,000 1,562 3,56

4



21-230

կ=0,4

Разборка  плафонов

Լուսամփոփների ապամոնտաժում

шт

հատ

8,0 0,0768 0,21 1,70 0,00012 0,00 0,00 0,00 0,000 0,21 1,70

5 7-60 պռիմ

разборка  эл.коробки     

Էլ. տուփի քանդում 

м 52 0,016 0,04 2,30 0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,04 2,30

6

И.Б / Ի.Տ.



Установка белых металлических  

пластиковых оконных  блоков с 

открыванием   / Սպիտակ 

մետաղապլաստե ապակեփաթեթով 

պատուհանների բլոկի տեղադրում  

բացվող 

м2

մ2 

1,5 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

оконный блок

металлопластик. откр. Со стеклопакетом 

ՊատուհաններիՄետաղապլաստե, 

բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., 

ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ 

(արտերկիր), բացվող 

м2

մ2 

1 24,16666667 28,19 42,29 28,19 42,29

7 23-120

Пробивка борозды для эл.провода и 

выключателей

Էլեկտրական լարերի և անջատիչների 

համար ակոս փորել

м

մ

61,0 0,077 0,21 12,98 0,059 0,18 10,99 0,00 0,00 0,39 23,97

8

21-178



Прокладка  многожильного  скрытого 

провода  марки   ППВГ, 2x2,5մմ² 

Բազմաջիղ պղնձյա  լարի  ППВГ, 2x2,5մմ² 

անցկացում

м

մ

20,0 0,077 0,21 4,256 0,000 0,00

Провод   ППВГ, 2x2,5մմ² многожильный

Բազմաջիղ Պղնձե, ШВВП, 2x2,5մմ² 

м

մ

1 0,2 0,23 4,67 0,45 8,92

9

21-178



Прокладка  многожильного  скрытого 

провода  марки   ППВГ, 2x1,5մմ² 

Բազմաջիղ պղնձյա  լարի  ППВГ, 2x1,5մմ² 

անցկացում

м

մ

41,0 0,077 0,21 8,724 0,00 0,000

Провод   ППВГ, 2x1,5մմ² многожильный

Բազմաջիղ Պղնձե, ШВВП, 2x1,5մմ² 

м

մ

1 0,139 0,16 6,65 0,37 15,37

шифр

ծածկագիր



Сметная стоимость / Նախահաշվային  արժեքը

Общая ст-ть единицы  (тыс. драм)

մեկ միավորի  ընդհանուր  արժեքը 

(հազ.դրամ)

Общая ст-ть  (тыс. драм)                                                                        

Ընդհանուր  նախահաշվային  

արժեքը(հազ.դրամ)

Материалы

Նյութեր

Основная зарплата

հիմնական  աշխատավարձ

Экплуатация

машин

մեքենաների  շահագործում

N

Наименование  работ  и  затрат

Աշխատանքների  անվանումը  և  

ծախսերը

Ед.изм.

Չափման  միավոր

Количество

Քանակը


image7.emf
10  Е21-216

Установка  штепсельной  розетки 1- 

местной  /վարդակի տեղադրում   

1տեղանի 

шт

հատ

4,0 0,2140 0,59 2,366 0 0,00 0,00

розетка штепсельная 1հ местная 

վարդակ 2տեղանի 

шт

հատ

1 0,722222222 0,84 3,37 1,43 5,74

11



21-213

Установка   выключателя   двухместного

Երկտեղանի անջատիչի տեղադրում

шт

հատ

1,0 0,106 0,29 0,293 0,00 0,000

Выключатель

Անջատիչ  

шт

հատ

1 1,333 1,56 1,56 1,85 1,85

12



21-230

цена рынок 

Установка  светильников     ԼԵԴ  

60*60լուսատուների  տեղադրում  

шт

հատ

11,0 0,192 0,53 5,837 0,0003 0,00 0,010

Светильник  ԼԵԴ 60*60

լուսատու

шт հատ 1 5,800 6,77 74,43 7,298 80,28

13

11-

134примеч

Ремонт  штукатурки  стен    гипсонитом  

толщ.5мм Պատի   սվաղի  

նորոգումтолщ.5мм 

м2

մ2

83 0,21 0,58 48,168 0,01 0,03 2,53 Гипсонит  Գիպսոնիտ 

кг

кг

2 0,052 0,12 10,01 0,73 60,71

14

11-135 

примеч.

Ремонт  штукатурки  потолков толщ.5мм  

гипсонитом  раствором   пл.  отдельных  

мест  до  10м2 

м2 46 0,24 0,66 30,509 0,01 0,03 1,40 Гипсонит  Գիպսոնիտ 

кг

кг

2,2 0,052 0,13 6,10 0,83 38,01

83 0,64 52,985 0,027 2,28115872

латекс  / լատեքս

Ալկիդային, անփայլ, 20 լ (21.6 կգ)

кг

կգ

0,3 1,273083333 0,45 36,98

83 0,00 0,000 0,000 0 шпаклевка / մածիկ

кг

կգ

0,25 0,106666667 0,03 2,58

46,0 0,80 36,738 0,031 1,4047296

латекс  / լատեքս

Լատեքսային, կիսափայլուն 

кг

կգ

0,3 1,273083333 0,45 20,50

46,0 0,00 0,000 0,000 0 шпаклевка / մածիկ

кг

կգ

0,25 0,106666667 0,03 1,43

17

23-22 прим.

Кз.п=0,3цена 

рынок  

Обрамление  пола  алюминиевыми 

угольниками 25x25x2,5մմ

м 33,500 0,1317 0,36 12,19 0,00424 0,01 0,43

Угольник  алюминиевый 25*25*2,5 

25x25x2,5մմ

м 1 1,236 1,44 48,31 1,82 60,932

18 5-77 Антисептирование  деревянного  пола  

антисептиком    в  один  слой  толщ. в 

2мм

м2

46,0

0,12

0,33 15,255 0,000 0 Антсептик для пола универсальный  кг 0,37 0,475 0,21 9,43 0,54 24,68622351

46,0 0,44 0,06 2,77



Гвозди / Մեխեր

кг

կգ

0,0533 0,417 0,03 1,19

46,0 0,00 0,00 0,00 фанера / Ֆաներա

м2

մ2 

1,027 2,15 2,58 118,50

46,0 1,22 55,93 0,03 1,40 Линолеум  офисный Լինոլեում м2 մ2 1,02 0,88 1,04 47,90

46,0 0,00 0,00 0,00 0,00 Клей Սոսինձ кг կգ 0,5 0,646 0,38 17,33

46,0 0,00 0,00 0,00 0,00 Плинтус.  Շրիշակ  м 1,07 0,190 0,24 10,91

2,280 5,14 11,719 0,00 0,00

Дверь металлическая    толщ. Стали 

0,5мм Դուռ մետաղական   L/R, մետաղի 

հաստությունը 0,5մմ 

м2 մ2 1,0 72,571 84,66 193,035

2,280 0,00 0,000 0,00 0,00

մետաղական կոնստր. Мет.конструкции 

для монтажа 

кг կգ 1,560 0,200 0,36 0,830

2,280 0,00 0,000 0,00 0,00 Հեղույս Болты для монтажа  кг կգ 0,060 0,967 0,07 0,154

2,280 0,00 0,000 0,00 0,00 Էլեկտրոդ электрод кг կգ 0,048 0,86 0,05 0,110

2,280 0,00 0,000 0,00 0,00 Лист утепитель внутренний  (пенопласт) м2 1,0 0,150 0,17 0,399

342,65 24,366 667,47 1034,48

13,30% 137,59

1172,07

11% 128,93

1301,00

  --------------- 

  --------------- 

Всего по разделам  Ընդամենը 

Итого с учетом коэффициента снижения ( k = предложение участника / 1301,00) / Ընդամենը՝  ներառյալ նվազեցման գործակիցը  ( k = մասնակցի առաջարկություն /1301,00)

Итого с учетом НДС / Ընդամենը՝ ներառյալ ԱԱՀ  

Накладные расходы / Վերադիր  ծախսեր

Итого / Ընդամենը 

Прибыль / Շահույթ

Итого / Ընդամենը 

2,90 133,474

21

9-105

прим



Устройство и установка металлической  

двери с из двух частей  с открыванием 

наружу    с  утеплителем   Մետաղական  

երկփեղկանի   դռան տեղադրում 

м2 մ2 1,86



90,459 206,25

20

5-126



Устройство  пола  из  

трудновозгораемого линолеума  

плинтусы м 

Հատակի սարքում լինոլեումից 

м2 

մ2

0,44 0,01

1,31 60,07

19 5-119

Устройство    покрытия   из  фанеры  

толщ.  9мм / Ֆաներայից ծածկույթի 

պատրաստում 9մմ հաստ.

м2            

մ2

0,158 20,09 0,0197 3,10

16

14-418



Улучшенная  латексная  окраска  

потолков   за  2  раза      Պատերի 

լատեքսով ներկում  2 անգամ 

м2            

մ2

0,289 0,01

142,54

15

14-418



Улучшенная  латексная алькидная   

окраска  стен   за  2  раза      Պատերի 

լատեքսով ներկում  2 անգամ 

м2            

մ2

0,231 0,009 1,14 94,83
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