

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЮЖНО-КАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
(ЗАО «ЮКЖД»)












ДОКУМЕНТАЦИЯ

Запроса предложений
на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования пассажирских вагонов локомотивной тяги по коду №ЮКЖД-ЗП 023/025






Ереван
2023 г.











Содержание

I.	Условия проведения запроса предложений	4
II.	Порядок проведения Запроса предложений	1
2.1.	Участник запроса предложений	1
2.2.	Требования к участникам	1
2.3.	Квалификационные требования к участникам запроса предложений	4
2.4.	Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок	5
2.5.	Требование к услугам	6
2.6.	Информационное сопровождение	6
2.7.	Разъяснения положений извещения и (или) документации запроса предложений, изменения извещения и (или) документации запроса предложений, прекращение запроса предложений	6
2.8.	Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений.	8
2.9.	Подведение итогов запроса предложений	11
2.10.	Признание запроса предложений несостоявшимся	12
2.11.	Антидемпинговые меры	12
2.12.	Порядок подачи, изменения и отзыва заявки	12
2.13.	Предоставление технического предложения	17
2.14.	Заключение договора	17
2.15.	Исполнение, изменение, расторжение договора	19
Приложение № 1	1
Приложение № 2	15
Приложение № 3	17
Приложение № 4	19
Приложение № 5	20
Приложение № 6	21
Приложение № 7	22
Приложение № 8	23




I. [bookmark: _Toc517167430][bookmark: _Toc135250446][bookmark: _Toc150761244]Условия проведения запроса предложений

	№ п/п
	Параметры конкурентной закупки
	Условия конкурентной закупки

	1.1. 
	Способ проведения конкурентной закупки и номер закупки
	Запрос предложений в бумажной форме по коду ЮКЖД-ЗП 023/025

	1.2. 
	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора закупки ЗАО «ЮКЖД»
	Организатор: Отдел организации закупок ЗАО «ЮКЖД»
Место нахождения заказчика: 0053, РА, г.Ереван, ул. Арцаха 32
Почтовый адрес заказчика: 0053, РА, г.Ереван, ул. Арцаха 32
Адрес электронной почты: tender@railway.am
Номер телефона: (+374) 60 46-31-74

	1.3. 
	Предмет запроса предложений
	Право заключения договора на предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования пассажирских вагонов локомотивной тяги.

	1.4. 
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора
	Начальная (максимальная) цена договора составляет: 
77 188 770,28 (семьдесят семь миллионов сто восемьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят) драм и двадцать восемь лум РА без НДС или 92 626 524,34 (девяносто два миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать четыре) драма и тридцать чеыте лумы РА с учетом  НДС или 17 867 770.90 (семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят) рублей и девяносто копеек РФ без НДС или 21 441 325,08 (двадцать один миллион четыреста сорок одна тысяча триста двадцать пять) рублей и восемь копеек РФ с учетом НДС, что включает:
техническое обслуживание в объеме ТО 1 на один вагон – 62 584,70 (шестьдедсят две тысячи пятьсот восемьдесят четыре) драма и семьдесят лум РА без НДС или 75 101,64 (семьдесят тысяч сто один) драм и шестьдесят четыре лумы РА с учетом НДС или 14 487,20 (четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей и двадцать лум РФ без НДС или 17 384,64 (семнадцать тысяч триста восемьдесят четыре) рубля и шестьдесят четыре копейки РФ с учетом НДС.
Расчет общей стоимости технического обслуживания в объеме ТО-1 в соответствии с техническим заданием:
Количество вагонов в среднем в сутки (исходя из среднего состава поезда в течение года) – 3.1 единицы в сутки
3.1 х 365 = 1131.5 единиц
общая стоимость услуг за один год– 70 814 592,57 (семьдесят миллионов восемьсот четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два) драма и пятьдесят семь лум РА без НДС или 84 977 511,09 (восемьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот одиннадцать) драм и девять лум РА с учетом НДС или 16 392 266,80 (шестнадцать миллионов триста девяносто две тысячи двести шестьдесят шесть) рублей и восемьдесят копеек РФ без НДС или 19 670 720,16 (девятнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч семьсот двадцать) рублей и шестнадцать копеек РФ с учетом НДС;
техническое обслуживание в объеме ТО 2 на один вагон – 118 040,32 (сто восемнадцать тысяч сорок) драм и тридцать две лумы РА без НДС или 141 648,39 (сто сорок одна тысяча шестьсот сорок восемь) драм и тридцать девять лум РА с учетом НДС или 27 324,15 (двадцать семь тысяч триста двадцать четыре) рубля и пятнадцать копеек РФ без НДС или 32 788,98 (тридцать две тысячи семьсот восемьдесят восемь) рублей и девяносто восемь копеек РФ с учетом НДС.
Расчет общей стоимости технического обслуживания в объеме ТО-2 
Общее количество вагонов – 27 единиц
Периодичность ТО-2 – 2 раза в год
27 х 2 = 54 единицы
общая стоимость услуг за один год– 6 374 177,71 (шесть миллионов триста семьдесят четыре тысячи сто семьдесят семь) драм и семьдесят одна лума РА без НДС или 7 649 013,25 (семь миллионов шестьсот сорок девять тысяч тринадцать) драм и двадцать пять лум РА с учетом НДС или 1 475 504,10 (один миллион четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот один) рубль и десять копеек РФ без НДС или 1 770 604,92 (один миллион семьсот семьдесят тысяч шестьсот четыре) рубля и девяносто две копейки РФ с учетом НДС.

	1.5. 
	Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 
	Заявки подаются в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия».
Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения на сайте -                               «26» декабря 2023г. с 9:00 до 18:00 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное)).
Дата окончания срока подачи заявок «15» января 2024г. с 9:00 до 18:00 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00).
Конверты до приема организатором закупок подлежат регистрации в Службе безопасности ЗАО «ЮКЖД» по адресу ул. Тигран Меца 86 (станция Ереван), административное здание СБ, после регистрации Участники предоставляют конверты Организатору по адресу ул. Арцаха 32, административное здание ДМТО, ком. 212.

	1.6. 
	Информация о праве претендента запросить разъяснение конкурсной документации
	Участник вправе направить ЗАО «ЮКЖД» письменный запрос на разъяснение извещения и (или) документации о конкурентной закупке в сроки, установленные в документации о конкурентной закупке. 
Запрос юридического лица оформляется на фирменном бланке участника (при наличии) и подписывается уполномоченным лицом участника.
Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки, электронной почты, указанной в документации о конкурентной закупке, с подтверждением получения. 
ЗАО «ЮКЖД» обязано дать разъяснения, оформленные в соответствии с требованиями настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса. При этом ЗАО «ЮКЖД» вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации: с момента опубликования извещения на сайте ЗАО ''ЮКЖД'' (раздел «Тендеры»)
Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации: «____» _______ 202_ г.

	1.7. 
	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
	Документы для участия в процедуре должны быть предоставлены согласно п. 2.12 Документации. 

	1.8. 
	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, сведения о возможности 
привлечения третьих лиц к исполнению обязательств по договору
	Место оказания услуг:
Техническое обслуживание выполняется на площади заказчика по адресу:
- Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов на станции Ереван, Республика Армения, г. Ереван, улица Арцаха 32.
Срок оказания услуг (действия договора):
Оказание услуг: с даты подписания договора.                          
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного календарного года, а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения.

	1.9. 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
	Оплата оказанных Исполнителем Услуг осуществляется после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных Услуг (по форме в соответствии с Приложением № 7 к документации).
Расчет за ежемесячные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи приемки работ. 

	1.10. 
	Порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
	Начальная (максимальная) цена договора приведена с учетом всех видов налогов.
 

	1.11. 
	Порядок внесения изменений в документацию о конкурентной закупке и определения сроков продления подачи заявок в случае внесения изменений
	ЗАО «ЮКЖД» вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений не позднее чем за 1 день до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. 
В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте ЗАО «ЮКЖД» указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке.

	1.12. 
	Информация о праве заказчика (в т.ч. организатора закупок) отказаться от проведения конкурентной закупки 
	ЗАО «ЮКЖД» вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и принятия решения о допуске претендентов к участию, не неся никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

	1.13. 
	Информация об отклонении заявки, не соответствующей требованиям, изложенным в документации о конкурентной закупке
	ЗАО «ЮКЖД» может отклонить представленные заявки в случае:
1) несоответствия заявки требованиям, указанным в документации о проведении запроса предложений;
2) предоставления участником неполного комплекта документов или оформления документов не в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений;
3) указания цены товаров, работ, услуг и/или цены за единицу товара, работы, услуги выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и/или начальной (максимальной) цены за единицу товара, работы, услуги (если такая цена установлена);
4) отсутствия разъяснений положений заявки (в случае требования заказчика, если такое требование направлено в соответствии документацией о конкурентной закупке);
5) отказа от проведения запроса предложений.
6) предоставления предложения (заявки) на участие в запросе предложения после истечения срока подачи предложений (заявок).

	1.14. 
	Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления и возврата (если организатором установлено требование обеспечения исполнения договора)
	Обеспечение не предусмотрено

	1.15. 
	Срок, в течение которого стороны должны подписать договор.
	Срок заключения договора не ранее чем 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурсной комиссией итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

	1.16. 
	Срок действия договора 
	Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного календарного года, а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения.

	1.17. 
	Изменение количества предусмотренных договором товаров, объема работ, услуг при изменении потребности
	В соответствии с дополнительным соглашением к договору 

	1.18. 
	Выбор победителя
	По итогам конкурентной закупки определяется один победитель. 

	1.19. 
	Количество договоров и их виды
	Количество заключаемых договоров: 1(один).
Вид заключаемого договора: договор на предоставление платных услуг.

	1.20. 
	Антидемпинговые меры предусмотрены
	Нет. Антидемпинговые меры не предусмотрены.

	1.21. 
	Перечень документов, которые предоставляются для участия в Запросе предложений	 

	Для участия в запросе предложений участник надлежащим образом должен заполнить и представить:
Приложение №1.1 (опись представленных документов)
Приложение №2 (форма технического Предложения)                                            
Приложение №3 (форма заявки участника);
Приложение №4 (сведения об участнике)
Приложение №5 (информация о финансовом состоянии и производственной деятельности)
Приложение №6 (сведения об опыте участника на оказание аналогичных услуг)
Приложение №8 (форма проекта договора).



II. [bookmark: _Toc135250447][bookmark: _Toc150761245]Порядок проведения Запроса предложений

2.1. [bookmark: _Toc135250448][bookmark: _Toc150761246]Участник запроса предложений
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
10.1. 
2.1.1. Участником признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, подавшие в установленные сроки и в установленном порядке заявку на участие в запросе предложений.
2.1.2. К участию в запросе предложений допускаются участники, соответствующие требованиям документации, предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, заявки которых соответствуют требованиям технического задания, документации, представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные документацией.
2.1.3. Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их участием в запросе предложений.
2.1.4. Документы, представленные участниками в составе заявок, возврату не подлежат.
2.1.5. [bookmark: _Toc135250449]Заявки рассматриваются как обязательства участников. Заказчик вправе требовать от победителя запроса предложений заключения договора на условиях, предложенных в его заявке

2.2. [bookmark: _Toc150761247]Требования к участникам
2.2.1. Участник должен соответствовать обязательным (пункт 2.2.2 документации запроса предложений) и квалификационным требованиям (пункт 2.3 документации запроса предложений). 
2.2.2. Заявка участника должна соответствовать требованиям технического задания (приложение № 1 документации запроса предложений). 
2.2.3. Для подтверждения соответствия требованиям документации запроса предложений в составе заявки должны быть представлены все необходимые документы и информация в соответствии с требованиями документации запроса предложений.
2.2.4. Участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного участника) должен соответствовать обязательным требованиям документации запроса предложений, а именно:
2.2.4.1. не проведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения суда о признании участника – юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2.2.4.2. не приостановление деятельности участника в порядке, установленном Применимым законодательством, на дату подачи заявки на участие в закупке, а также отсутствие наложенного ареста на имущества участника;
2.2.4.3. отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, пеням, налоговым санкциям, а также просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Республики Армения и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Республики Армения о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Республики Армения, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Республики Армения о налогах и сборах). Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.
2.2.5. В подтверждение соответствия требованиям, указанным в п.п. 2.2.4. участник представляет в составе заявки на участие в запросе предложений следующие документы:
- выписка из государственного реестра юридических лиц (или иного государственного органа, имеющего сведения о регистрации юридических лиц), полученная участником не ранее, чем за 30 дней до даты подачи заявки на участие в заказе.
2.2.6. Документы, перечисленные в пункте 2.2.4. представляются в бумажной форме (оригиналы или нотариально заверенные копии).
	Требования, в том числе квалификационные требования (в зависимости от технических, технологических, функциональных (потребительских) характеристик товаров, работ, услуг), требования, предъявляемые к их безопасности, и/или иные показатели, связанные с определением соответствия участника специальным требованиям, предъявляемым законодательством Республики Армения, нормативными документами ЗАО «ЮКЖД» к поставщикам (исполнителям, подрядчикам), устанавливаются в настоящей документации о конкурентной закупке и предусматривает наличие  опыта осуществления оказания услуг по предмету закупки, стоимость которых составляет не менее чем 80 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении, документации о конкурентной закупке. При этом учитывается стоимость всех выполненных, оказанных участником (с учетом правопреемственности) работ, услуг (по выбору участника) по предмету закупки. Соответствующий опыт подтверждается копиями актов и/или копиями договоров о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг.  Сведения предоставляются в составе заявки (по форме приложения №6);
2.2.7. Работы, услуги, предлагаемые претендентом, должны соответствовать требованиям документации на проведение конкурентной закупки (технического задания).
2.2.8. Отстранение участника от участия в конкурентной закупке или отказ ЗАО «ЮКЖД» от заключения договора с победителем конкурентной закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если ЗАО «ЮКЖД» или комиссия обнаружит, что участник не соответствует требованиям, указанным документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.
2.2.9. Отстранение участника от участия в закупках может быть произведено при наличии просроченной задолженности перед ЗАО «ЮКЖД» за последние три года, предшествующие дате проведения процедуры размещения заказа, в случае невыполнения обязательств перед ЗАО «ЮКЖД», причинения вреда имуществу ЗАО «ЮКЖД» в размере не менее 25 процентов начальной (максимальной) цены договора. Наличие просроченной задолженности, неисполненных обязательств перед ЗАО «ЮКЖД», причинение вреда имуществу ЗАО «ЮКЖД» должны быть подтверждены решением суда или документом, подтверждающим факт наличия задолженности, неисполнения обязательств, причинения вреда имуществу ЗАО «ЮКЖД» (акт сверки расчетов, подписанный сторонами, документально подтвержденные претензии и т.п. с приложением документов, свидетельствующих о получении их контрагентом). 
2.2.10. В случае отказа ЗАО «ЮКЖД» от заключения договора с участником, в том числе с победителем, по основаниям, предусмотренным настоящей документацией, заказчик в течение 3 рабочих дней, следующих за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет протокол об отказе от заключения договора, содержащий информацию о месте и времени его составления, лице, с которым ЗАО «ЮКЖД» отказывается заключить договор, факте, являющемся основанием для такого отказа.
2.2.11. Участники имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, и должны быть оформлены в соответствии с требованиями документации о конкурентной закупке.


2.3. [bookmark: _Toc135250450][bookmark: _Toc150761248]Квалификационные требования к участникам запроса предложений

2.3.1. Участник должен иметь ресурсы для исполнения договора, в том числе: производственные мощности, профессиональную и техническую квалификацию, трудовые и финансовые ресурсы, оборудование и/или другие материально-технические ресурсы, необходимые для исполнения договора.
2.3.2. Участник должен иметь аналогичный опыт по обслуживанию ТО1, ТО-2 и заявочных ремонтов пассажирских вагонов (за последние 2 года) не менее чем 80 процентов начальной (максимальной) суммы договора, которое подтверждается заполнением Приложения № 6 настоящей документации с приложением копий договоров или актов выполненных работ. Обязательное условие.
2.3.3. В подтверждение опыта аналогичного оказания услуг участник в составе заявки представляет договоры оказания работ (представляются все листы договоров со всеми приложениями) или иные документы, подтверждающих опыт по обслуживанию и ремонту оборудования пассажирских вагонов локомотивной тяги.
2.3.4. Участник должен предоставить документы по формам:
- Приложение № 1.1 (Опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) Участника);
- Приложение № 2 (Техническое предложение) к документации, заверенное подписью и печатью участника запроса предложений;
- Приложение № 3 (Заявка Участника) к документации, заверенная подписью и печатью участника запроса предложений; 
- Приложение № 4 (Сведения об участнике) к документации, заверенная подписью и печатью участника запроса предложений;
- Приложение № 5 (Информация о финансовом состоянии и производственной деятельности) к извещению, заверенная подписью и печатью участника запроса предложений;
- Приложение № 6 (Сведения об опыте участника на оказание аналогичных услуг) к документации, заверенная подписью и печатью участника запроса предложений;
- Приложение №8 (Проект договора) к документации, заверенное подписью и печатью участника запроса предложений.
2.3.5. Документы, перечисленные в пункте 2.3.1 - 2.3.5 документации, представляются в бумажной форме и должны быть скопированы с оригинала или копии документа, заверенного подписью уполномоченного лица и печатью предприятия-участника.
2.3.6. В случае, если по итогам конкурсной процедуры победителем признана компания, не являющаяся резидентом Республики Армения, вышеуказанная компания обязуется в течение 15-и дней после подведения итогов запроса предложений открыть представительство или филиал компании в Республике Армения для дальнейшего заключения и исполнения договора с ЗАО «ЮКЖД» на оказание услуг, указанных в настоящей документации с представительством или филиалом. В подтверждение готовности выполнения настоящего условия участник в составе заявки представляет письменное согласие (обязательство) на открытие представительства или филиала компании в Республике Армения в течение 15-и дней после подведения итогов конкурса. Обязательное условие-  
2.4. [bookmark: _Toc135250451][bookmark: _Toc150761249]Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок
2.4.1. Рассмотрение заявок осуществляется на основании сведений и документов, представленных в подтверждение требований Технического задания и документации.
2.4.2. При сопоставлении заявок и определении победителя запроса предложений оцениваются:

	№ критерия
	Наименование критерия/
подкритерия
	Значимость критерия
	Порядок оценки по критерию

	1.
	Цена договора - техническому обслуживанию и ремонту оборудования пассажирских вагонов.
	Максимальное количество баллов N - 80 баллов
	Оценивается путем деления минимальной цены (без учета НДС), из всех предложенных участниками на цену, предложенную каждым (j-ым) участником, по формуле:            
                               Цmin
                Бj =  ────── * N, где
                              Цj
j = 1…n, n – количество участников;
Бj – количество баллов j-ого участника;
Цj – цена, предложенная j-ым участником;
Цmin – минимальная цена из всех предложенных участниками;
N (80) – максимально возможное количество баллов. 

	2.
	Опыт аналогичной услуги на общую сумму не менее чем 80 процентов начальной (максимальной) суммы за последние 2 года.
	Максимальное количество баллов – (15) 
	Оценивается по наличию исполненного договора на сумму не менее 80% от начальной (максимальной) суммы договора (без учета НДС) конкурентной закупки за последние два года в следующем порядке:
- 80% - 5 баллов
- 81-100% - 10 баллов
- 101% и более – 15 баллов 

	3.
	Среднее количество обслуживаемых вагонов в год по аналогичным договорам за последние 2 года.
	Максимальное количество баллов – (5)
	Оценивается в следующем порядке:
- до 30 вагонов в год – 1 балл
- с 30 до 45 вагонов в год – 3 балла
- 45 вагонов и более в год – 5 баллов



2.4.3. Оценка заявок осуществляется на основании документов, представленных в подтверждение соответствия квалификационным требованиям, требованиям технического задания.

2.5. [bookmark: _Toc135250452][bookmark: _Toc150761250]Требование к услугам
Услуги должны быть оказаны с надлежащим качеством, удовлетворяющим требованиям нормативных документов, характеристикам и безопасности, указанным в разделе 2 технического задания.
2.6. [bookmark: _Toc135250453][bookmark: _Toc150761251]Информационное сопровождение
2.6.1. Документация запроса предложений и иная информация о запросе предложений размещается на сайте ЗАО «ЮКЖД».
2.6.2. Заказчик вправе одновременно с размещением на сайтах извещения о проведении запроса предложений направить приглашение принять участие в таком запросе не менее чем 3 (трем) участникам закупки, которые могут осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

2.7. [bookmark: _Toc135250454][bookmark: _Toc150761252]Разъяснения положений извещения и (или) документации запроса предложений, изменения извещения и (или) документации запроса предложений, прекращение запроса предложений
2.7.1. Участник вправе направить ЗАО «ЮКЖД» запрос на разъяснение извещения и (или) документации о конкурсе в сроки, установленные в документации о конкурентной закупке. Запрос юридического лица оформляется на фирменном бланке участника (при наличии) и подписывается уполномоченным лицом участника. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки, электронной почты, указанной в документации о конкурентной закупке, с подтверждением получения. ЗАО «ЮКЖД» обязано дать разъяснения, оформленные в соответствии с требованиями настоящего пункта, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса. При этом ЗАО «ЮКЖД» вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (трех) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
2.7.2. Разъяснения положений документации запроса предложений не должны изменять предмет конкурентной закупки и существенные условия проекта договора.
2.7.3. В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока подачи заявок запроса предложений, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении запроса предложений и (или) в документацию запроса предложений.
2.7.4. В случае внесения изменений в извещение запроса предложений и (или) документацию запроса предложений срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на сайтах указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Если в извещение и (или) документацию запроса предложений такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи конкурсных заявок в отношении конкретного лота должен быть продлен таким же образом.
2.7.5. Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении запроса и (или) в документацию, размещаются на официальном сайте ЗАО «ЮКЖД» в день принятия решения о внесении изменений. 
2.7.6. ЗАО «ЮКЖД» вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника принять решение о внесении изменений в документации запроса предложений не позднее срока, установленного настоящей документацией. ЗАО «ЮКЖД» опубликовывает внесенные изменения на официальном сайте ЗАО «ЮКЖД» в день принятия решения о внесении изменений.
2.7.7. В случае внесения изменений в документацию срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте ЗАО «ЮКЖД» указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке.
2.7.8. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений не позднее чем за 1 (один) день до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.
2.7.9. Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение о проведении запроса предложений, документацию запроса предложений, а также по уведомлению участников об итогах запроса предложений и не несет ответственности в случаях, когда участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах конкурса при условии их надлежащего размещения на сайте ЗАО ''ЮКЖД''.
2.7.10. ЗАО «ЮКЖД» вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и принятия решения о допуске претендентов к участию, не неся никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки, а также вносить изменения в извещение о проведении запроса предложений за 1 рабочий день до дня окончания срока подачи конкурсных заявок.
2.7.11. Решение об отмене конкурентной закупки размещается на официальном сайте ЗАО «ЮКЖД» в день принятия этого решения.

2.8. [bookmark: _Toc135250455][bookmark: _Toc150761253]Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений.
2.8.1.  Организатор закупки совместно с членами экспертной группы производят вскрытие конвертов. По итогам вскрытия заявок оформляется протокол. 
2.8.2. Если на участие в запросе предложений не поступило ни одной заявки оформляется итоговый протокол, в котором указывается информация о признании запроса предложений несостоявшимся.
2.8.3. Рассмотрение и оценка заявок проводятся организатором закупки совместно с экспертной группой после окончания срока подачи предложений.
2.8.4.  Если при рассмотрении заявок ни один из участников не допущен к участию в запросе предложений, оформляется итоговый протокол, в котором указывается информация о признании запроса предложений несостоявшимся. Окончательные предложения не запрашиваются.
2.8.5. Все заявки рассматриваются заказчиком на соответствие требованиям документации о проведении запроса предложений и оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений.
2.8.6. Заказчик может отклонить представленные заявки в случае:
1) несоответствия заявки требованиям, указанным в документации о проведении запроса предложений;
2) предоставления участником неполного комплекта документов или оформления документов не в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений;
3) указания цены работ, услуг и/или цены за единицу работы, услуги выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и/или начальной (максимальной) цены за единицу работы, услуги (если такая цена установлена);
4) отсутствия разъяснений положений заявки (в случае требования заказчика, если такое требование направлено в соответствии документацией о конкурентной закупке);
5) отказа от проведения запроса предложений.
6) предоставления предложения (заявки) на участие в запросе предложения после истечения срока подачи предложений (заявок).
[bookmark: Par1313][bookmark: P1313]Отклонение представленных заявок по иным основаниям не допускается.
2.8.7. Победитель запроса предложений определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям документации.
2.8.8. Оценка заявок осуществляется на основании критерии, указанной в техническом предложении путем сопоставления. По результатам рассмотрения заявок заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) участника к участию в запросе предложений. Если при рассмотрении заявок допущен только один участник или ни один из участников не допущен к участию в запросе предложений, оценка заявок не осуществляется.
2.8.9. При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в документации запроса предложений, заявка участника отклоняется.
2.8.10. Заказчик рассматривает заявки на предмет их соответствия требованиям документации запроса предложений, а также оценивает и сопоставляет заявки в соответствии с порядком и критериями, установленными документацией запроса предложений.
2.8.11. При этом организатор осуществляет рассмотрение заявок на предмет соответствия участников обязательным требованиям, а также проверяет наличие и соответствие представленных в составе заявок документов требованиям документации запроса предложений (за исключением квалификационных требований, требований технического задания документации запроса предложений, требований об обосновании демпинговой цены).
2.8.12. Экспертная группа осуществляет рассмотрение заявок на предмет соответствия участников квалификационным требованиям, заявки участника требованиям технического задания документации запроса предложений, проверяет наличие и соответствие представленных в составе заявки документов квалификационным требованиям, требованиям технического задания документации запроса предложений, требованиям об обосновании демпинговой цены договора (цены лота), а также осуществляет оценку и сопоставление заявок.
2.8.13. Экспертная группа Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех 
2.8.14. участников запроса предложений) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке заявок.
2.8.15. Экспертная группа вправе допустить участника к участию в запросе предложений в случае, если участник или его заявка не соответствуют требованиям документации запроса предложений, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в запросе предложений, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его заявкой.
2.8.16. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.
2.8.17. Если в заявке имеются арифметические ошибки при отражении цены договора (цены лота) (неверный расчет цены договора/лота при умножении цены за единицу товара, работы, услуги без учета НДС на объем закупаемых товаров, работ, услуг, и (или) при суммировании произведений цен за единицу товара, работы, услуги без учета НДС на объем закупаемых товаров, работ, услуг и (или) неверный расчет цены договора/лота при суммировании цен без учета НДС по этапам/годам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг), заявка такого участника отклоняется.
2.8.18. Если в заявке участника имеются арифметические ошибки в расчете цены с НДС, то экспертная группа пересчитывает цену с НДС в следующем порядке: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,2 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении участника). Оценка заявки участника по критерию «цена договора» осуществляется по цене, рассчитанной экспертной группой.
2.8.19. Отклонение заявки участника или отказ от заключения договора с победителем конкурентной закупки (или с участником, с которым по итогам закупки принято решение заключить договор) осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик обнаружит, что участник не соответствует требованиям, указанным в документации запроса предложений и/или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.
2.8.20. В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе затребовать от участников разъяснения положений заявок. 
2.8.21. Участники и их представители не вправе участвовать в рассмотрении заявок и изучении квалификации участников.
2.8.22. При оценке заявок по критерию «цена договора» сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС.
2.8.23. Оценка заявки осуществляется путем присвоения количества баллов, соответствующего условиям, изложенным в заявке.
2.8.24. В случае если информация, необходимая для оценки заявки не представлена участником, но его заявка не отклонена в ходе рассмотрения, заявка по соответствующему критерию оценивается в 0 баллов.
2.8.25. Если по каким-либо причинам участник не представил информацию за весь требуемый документацией запроса предложений период (если в соответствии с документацией запроса предложений требуется представление информации за период), а лишь частично, заявка по соответствующим критериям оценивается на основании имеющейся в составе заявки информации.
2.8.26. Если документы, необходимые для осуществления оценки, не соответствуют требованиям документации запроса предложений, оценка заявки по соответствующим критериям осуществляется без учета информации, указанной в таких документах.
2.8.27. Если условия заявки сформулированы неоднозначно, при оценке заявок учитываются значения, указанные в заявке участника, согласно которым присваивается меньшее количество баллов.
2.8.28. Итоговая оценка заявки каждого из участников определяется суммарным количеством баллов, присвоенных по каждому критерию.
2.8.29. Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов.  
2.8.30. Каждой заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия (присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки и предложена одинаковая цена), меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок.
2.8.31. В случае, если по итогам оценки заявок нескольким участникам, присвоено одинаковое количество баллов, заявке, содержащей меньшее предложение о цене, присваивается меньший порядковый номер.
2.8.32. Дата и время поступления заявки фиксируется средствами регистрации заявки у Организатора.
2.8.33. По итогам рассмотрения и оценки заявок заказчик составляет протокол рассмотрения заявок, которая не подлежит к размещению на сайте.
2.9. [bookmark: _Toc135250456][bookmark: _Toc150761254]Подведение итогов запроса предложений
2.9.1. Конкурсная комиссия ЗАО «ЮКЖД» закупок принимает решение о победителе запроса предложений. По результатам работы комиссии по осуществлению закупок оформляется итоговый протокол.
2.9.2. Итоговый протокол Конкурсной комиссии не размещается на сайте ЗАО «ЮКЖД». 
2.9.3. По итогам рассмотрения поступивших заявок оформляется уведомление, которое размещается на сайте в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания итогового протокола.
2.10. [bookmark: _Toc135250457][bookmark: _Toc150761255]Признание запроса предложений несостоявшимся
2.10.1. Запрос предложений признается несостоявшимся, если:
2.10.1.1. на участие в запросе предложений не подано ни одной заявки;
2.10.1.2. на участие в запросе предложений подана одна заявка;
2.10.1.3.  по итогам рассмотрения и оценки заявок только один участник допущен к участию в запросе предложений;
2.10.1.4.  по итогам рассмотрения и оценки заявок ни один из участников не допущен к участию в запросе предложений;
2.10.1.5. победитель запроса предложений или участник, окончательному предложению которого присвоен второй номер, уклоняется от заключения договора.
2.10.2. Если запрос предложений признан несостоявшимся вследствие поступления заявки от одного участника, а также к участию в запросе предложений допущен 1 участник, с таким участником может быть заключен договор. Цена такого договора не может превышать цену, указанную в заявке участника. При этом если цена договора снижена заказчиком по сравнению с ценой, предложенной участником, договор заключается при согласии такого участника.
2.10.3. Если запрос предложений признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый запрос предложений или осуществить закупку другим конкурентным способом. Выбор конкурентного способа закупки осуществляется исходя из условий применения такого способа, предусмотренных Положением '' О закупке товаров, работ, услуг для нужд ЗАО''ЮКЖД''.

2.11. [bookmark: _Toc135250458][bookmark: _Toc150761256]Антидемпинговые меры
2.11.1. Антидемпинговые меры не предусмотрены

2.12. [bookmark: _Toc135250459][bookmark: _Toc150761257]Порядок подачи, изменения и отзыва заявки
2.12.1. Заявка должна содержать всю указанную в документации запроса предложений информацию и документы, должна быть оформлена в соответствии с требованиями документации запроса предложений.
2.12.2. Заявка участника, не соответствующая требованиям документации запроса предложений, отклоняется. 
2.12.3. Заявки (приложение №3) представляются в бумажной форме, в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении и документации о конкурентной закупке.
2.12.4. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.
2.12.5. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных извещением и документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Если участник подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника по лоту отклоняются.
2.12.6. Заявка должна содержать всю указанную в документации о проведении запроса предложений информацию и документы:
1) наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;
2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) копии учредительных документов, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего предложение;
4) предложение с указанием кода (номера), наименования процедуры запроса предложений, условий исполнения договора, ценовых, функциональных, количественных и качественных характеристик товаров, работ, услуг, предлагаемых участником;
5) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего предложение.
2.12.7. Заявки оформляются на русском или на армянском языках. Вся переписка, связанная с проведением закупки, ведется на русском или на армянском языках. 
2.12.8. В случае если для участия в закупке иностранному лицу потребуется извещение и документация о конкурентной закупке, приглашение к участию на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет, если иное не установлено в документации о конкурентной закупке, приглашении к участию.
2.12.9. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке.
2.12.10. На конверте указываются наименование и код закупки (номер конкурентной процедуры), на участие в которой подается заявка, наименование и адрес участника. На конверте может быть указан номер лота.
2.12.11. Организатор закупок ЗАО «ЮКЖД» принимает конверты с заявками, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, либо незапечатанных конвертов, до истечения срока подачи заявок. Все конверты до приема организатором закупок подлежат проверке без вскрытия Службой безопасности ЗАО «ЮКЖД». 
2.12.12. Каждый конверт с конкурентной заявкой, поступивший в установленный срок, регистрируется организатором закупки. По требованию участника, подавшего конверт с конкурентной заявкой, организатор закупки выдает расписку в получении конверта с указанием времени и даты получения.
2.12.13. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный ЗАО «ЮКЖД» по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.
2.12.14. В документации о проведении запроса предложений не устанавливается срок действия заявок и окончательных предложений.
2.12.15. Заявка подается по адресу и в сроки, указанные в пункте 1.5. документации и может быть представлена как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
2.12.16. Для подачи заявки представитель участника должен иметь при себе доверенность на право подачи документов, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
2.12.17. Заявки представляются в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия». Конверты до приема организатором закупок подлежат регистрации в Службе безопасности ЗАО «ЮКЖД» по адресу ул. Тигран Меца 86 (станция Ереван), административное здание СБ, после регистрации Участники предоставляют конверты Организатору по адресу ул. Арцаха 32, административное здание ДМТО, ком. 212.
2.12.18. Маркировка конвертов «Оригинал» и «Копия» должна содержать следующую информацию:
«__________________________ (наименование и код закупки);
Оригинал (Копия) заявки на участие в запросе предложений №__________________ (указать номер и наименование закупки);
2.12.19. Предложения, должны предоставляться в запечатанных конвертах с маркировкой «оригинал» и «копия». Маркировка конвертов должна содержать: «Предложение участника, наименование для участия, номер и наименование процедуры закупки. Не вскрывать до 18 часов 00 времени «15» января 2024 г.».
2.12.20. Конверт «Копия» должен содержать копии всех документов, вложенных в конверт «Оригинал».
2.12.21. Конверты «Оригинал» и «Копия» должны содержать опись, заверенную подписью и печатью (при ее наличии), и документы, указанные в документации.
2.12.22. Документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника. Все листы заявки должны быть пронумерованы. Все рукописные исправления, сделанные в заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе предложений.
2.12.23. В случае несоответствия экземпляров заявки запроса предложений, представленных в конверте «Оригинал» и в конверте «Копия», преимущество имеет экземпляр, представленный в конверте «Оригинал».
2.12.24. Конверты с заявками запроса предложений принимаются до истечения срока подачи заявок запроса предложений, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация либо не запечатанных конвертов.
2.12.25. В случае если маркировка конверта не соответствует требованиям извещения, конверт(ы) не запечатан(ы), заявка запроса предложений не принимается. 
2.12.26. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено ЗАО «ЮКЖД» (организатором закупок ЗАО «ЮКЖД) до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. В случае изменения заявки датой подачи заявки на участие в конкурентной закупке считается дата подачи последних изменений.
2.12.27. Участник вправе изменить или отозвать поданную заявку в любое время до истечения срока подачи заявок.
2.12.28. Никакие изменения не могут быть внесены в заявку после окончания срока подачи заявок.
2.12.29. Для изменения заявки, представленной для участия в запросе предложений, необходимо до окончания срока подачи заявок представить по адресу, указанному в пункте 1.5 документации, запечатанный конверт, содержащий измененные документы, оформленные в порядке, предусмотренном документацией. Маркировка конверта должна содержать наименование и номер процедуры, номер лота, наименование и адрес участника, а также надпись «Изменения». 
2.12.30. Изменения заявки, представленной для участия в запросе предложений, могут быть представлены как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
2.12.31. В случае изменения заявки датой подачи заявки на участие в процедуре закупки считается дата подачи последних изменений. 
2.12.32. Отзыв заявки, представленной для участия в запросе предложений, может быть представлен как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
2.12.33. Для отзыва заявки, представленной для участия в запросе предложений, представители участников запроса предложений должны иметь при себе доверенность на право отзыва заявки, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
2.12.34. В заявке запроса предложений должны быть представлены:
- Приложение № 1.1 (Опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) Участника);
- Приложение № 2 (Техническое предложение) к документации, заверенное подписью и печатью участника запроса предложений;
- Приложение № 3 (Заявка Участника) к документации, заверенная подписью и печатью участника запроса предложений; 
- Приложение № 4 (Сведения об участнике) к документации, заверенная подписью и печатью участника запроса предложений;
- Приложение № 5 (Информация о финансовом состоянии и производственной деятельности) к извещению, заверенная подписью и печатью участника запроса предложений;
- Приложение № 6 (Сведения об опыте участника на оказание аналогичных услуг) к документации, заверенная подписью и печатью участника запроса предложений;
- Приложение №8 (Проект договора) к документации, заверенное подписью и печатью участника запроса предложений;
2.13.1. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку запроса предложений, за исключением случаев, когда заявка участника подписывается квалифицированной электронной подписью доверенность на лицо, подписавшее заявку, а также решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. При представлении заявки на бумажном носителе должен быть представлен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, иные документы представляются в виде копии, заверенной участником. При представлении заявки в электронной форме доверенность должна быть сканирована с оригинала или нотариально заверенной копии, иные документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;

2.13. [bookmark: _Toc517167473][bookmark: _Toc131591465][bookmark: _Toc135250461][bookmark: _Toc150761258]Предоставление технического предложения
2.13.1. В составе заявки участник должен представить в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и приложением №1 к проекту договора техническое предложение (по форме приложения №2), оформленное, заверенное подписью и печатью (при ее наличии) участника. В техническом предложении участника должны быть изложены все условия, соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для заказчика.
2.13.2. Техническое предложение должно включать цену за единицу (если указание цены за единицу предусмотрено документацией запроса предложений) и общую цену предложения Участником должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемых товаров, работ, услуг. 
2.13.3. Цены необходимо приводить в драмах с учетом всех возможных расходов участника.
2.13.4. Техническое предложение должно содержать все показатели и характеристики товаров, работ, услуг, условия исполнения договора, предусмотренные документацией запроса предложений и необходимые для оценки заявки запроса предложений участника. Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование, числовые показатели при описании характеристик товаров, работ, услуг должны быть указаны в абсолютных величинах. Все условия заявки запроса предложений участника понимаются заказчиком буквально, в случае расхождений показателей, изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.
2.13.5. Предложение участника о цене, содержащееся в техническом предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в документации запроса предложений. Если в документации указаны цены за единицу закупаемых товаров, работ, услуг, в техническом предложении должны быть указаны цены за единицу по каждому из предлагаемых участником товаров, работ, услуг. Цена за единицу, предложенная участником, не должна превышать цену за единицу, установленную в документации запроса предложений.

2.14. [bookmark: _Toc135250463][bookmark: _Toc150761259]Заключение договора
2.14.1. Договор заключается с победителем запроса предложения, за исключением случаев, предусмотренных документацией.
2.14.2. Договор заключается на условиях и по цене, указанных в документации и в заявке победителя или участника.
2.14.3. При заключении договора с победителем запроса предложений (по лоту), договор должен быть заключен целиком на весь лот.
2.14.4. Если победитель запроса предложений уклонился от подписания договора либо не предоставил в установленные документацией сроки надлежащего обеспечения исполнения договора, он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае заказчик вправе заключить договор с участником, заявке которого присвоен второй номер.
2.14.5. Если заказчик отказался от заключения договора с победителем в порядке, предусмотренной настоящей документации, в связи с тем, что победитель не соответствует требованиям, указанным в документации о конкурентной закупке, и (или) предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия таким требованиям, заказчик вправе заключить договор с участником, заявке которого присвоен второй номер.
2.14.6. Срок выполнения обязательств по договору определяется на основании требований документации и условий технического предложения. 
2.14.7. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя закупки заключить договор и возместить убытки, причиненные уклонением от заключения договора, а также вправе заключить договор с иным участником в соответствии с Положением '' О закупке товаров, работ, услуг для нужд ЗАО''ЮКЖД''.
2.14.8. Срок передачи проекта договора от заказчика участнику, с которым заключается договор, не должен превышать срока, установленного в документации о закупке.
2.14.9. Срок передачи подписанного договора, обеспечения исполнения договора и иных документов (в случае наличия такого требования в документации) от участника, с которым заключается договор, заказчику не должен превышать срок, указанный в документации о закупке.
2.14.10. В случае непредставления договора, подписанного победителем или иным участником, с которым заключается договор, в сроки, указанные в документации о закупке, победитель и иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.
2.14.11. [bookmark: Par1642][bookmark: P1642]В случае непредставления победителем или иным участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора (в случае наличия такого требования в документации о конкурентной закупке) в сроки, указанные в документации о конкурентной закупке, победитель и иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.
2.14.12. Заказчик по согласованию с контрагентом вправе при заключении договора и/или в ходе исполнения договора изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, в пределах 30 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если иное не предусмотрено в документации о конкурентной закупке, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с товарами, работами, услугами, предусмотренными договором.
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2.15.1.  Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, соответствующим требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке, или внесением денежных средств в порядке, установленном документацией о конкурентной закупке. Способ обеспечения исполнения договора определяется в соответствии с условиями закупки. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.
2.15.2. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке.
2.15.3. Порядок возврата обеспечения исполнения договора может быть предусмотрен документацией о конкурентной закупке или договором.
2.15.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет исполнителя договора в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по договору.
2.15.5. Заказчик вправе по согласованию с исполнителем договора изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном действующим Применимым законодательством и принятыми во исполнение его нормативными правовыми актами.
2.15.6. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в связи с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим Применимым законодательством и принятыми во исполнение его нормативными правовыми актами.
2.15.7. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным действующим Применимым законодательством и принятыми во исполнение его нормативными правовыми актами, а также условиями договора.
2.15.8. Заказчик по согласованию с контрагентом вправе при заключении договора и/или в ходе исполнения договора изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, в пределах 30 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если иное не предусмотрено в документации о конкурентной закупке, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с товарами, работами, услугами, предусмотренными договором.
2.15.9. При поставке дополнительного объема товаров, работ, услуг, заказчик (ЗАО «ЮКЖД») по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких товаров, работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в товарах, работах, услугах заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.
2.15.10. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Республики Армения.
2.15.11.  Заказчик по согласованию с исполнителем договора при заключении и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в пределах 30% (тридцати процентов) от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором. 
2.15.12.  При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставки таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке меняет цену договора указанным образом.
2.15.13.  Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами.
2.15.14. Победитель или иной участник, заключивший договор с заказчиком, обязан информировать заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях сведений о всех собственниках, включая бенефициаров (в том числе конечных), и состава исполнительных органов с подтверждением соответствующими документами.
2.15.15.  При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам запроса предложений, которые устанавливались в документации запроса предложений.
2.15.16.  При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не должна быть выше стоимости, указанной в договоре.
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[bookmark: _Toc135250466]Техническое задание
на предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования пассажирских вагонов локомотивной тяги
Наименование закупаемых УСЛУГ, их количество (объем), единичные расценки и начальная (максимальная) цена договора 
1. Наименование услуг
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования пассажирских вагонов локомотивной тяги
2.  Начальная (максимальная) цена договора 
77 188 770,28 (семьдесят семь миллионов сто восемьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят) драм и двадцать восемь лум РА без НДС или 92 626 524,34 (девяносто два миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать четыре) драма и тридцать чеыте лумы РА с учетом  НДС или 17 867 770.90 (семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят) рублей и девяносто копеек РФ без НДС или 21 441 325,08 (двадцать один миллион четыреста сорок одна тысяча триста двадцать пять) рублей и восемь копеек РФ с учетом НДС (по курсу ЦБА 1 рубль РФ = 4.32 драм РА), что включает:
техническое обслуживание в объеме ТО 1 на один вагон – 62 584,70 (шестьдедсят две тысячи пятьсот восемьдесят четыре) драма и семьдесят лум РА без НДС или 75 101,64 (семьдесят тысяч сто один) драм и шестьдесят четыре лумы РА с учетом НДС или 14 487,20 (четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей и двадцать лум РФ без НДС или 17 384,64 (семнадцать тысяч триста восемьдесят четыре) рубля и шестьдесят четыре копейки РФ с учетом НДС.
Расчет общей стоимости технического обслуживания в объеме ТО-1 в соответствии с техническим заданием:
Количество вагонов в среднем в сутки (исходя из среднего состава поезда в течение года) – 3.1 единицы в сутки
3.1 х 365 = 1131.5 единиц
общая стоимость услуг за один год – 70 814 592,57 (семьдесят миллионов восемьсот четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два) драма и пятьдесят семь лум РА без НДС или 84 977 511,09 (восемьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот одиннадцать) драм и девять лум РА с учетом НДС или 16 392 266,80 (шестнадцать миллионов триста девяносто две тысячи двести шестьдесят шесть) рублей и восемьдесят копеек РФ без НДС или 19 670 720,16 (девятнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч семьсот двадцать) рублей и шестнадцать копеек РФ с учетом НДС;
техническое обслуживание в объеме ТО 2 на один вагон – 118 040,32 (сто восемнадцать тысяч сорок) драм и тридцать две лумы РА без НДС или 141 648,39 (сто сорок одна тысяча шестьсот сорок восемь) драм и тридцать девять лум РА с учетом НДС или 27 324,15 (двадцать семь тысяч триста двадцать четыре) рубля и пятнадцать копеек РФ без НДС или 32 788,98 (тридцать две тысячи семьсот восемьдесят восемь) рублей и девяносто восемь копеек РФ с учетом НДС.
Расчет общей стоимости технического обслуживания в объеме ТО-2 
Общее количество вагонов – 27 единиц
Периодичность ТО-2 – 2 раза в год
27 х 2 = 54 единицы
общая стоимость услуг за один год– 6 374 177,71 (шесть миллионов триста семьдесят четыре тысячи сто семьдесят семь) драм и семьдесят одна лума РА без НДС или 7 649 013,25 (семь миллионов шестьсот сорок девять тысяч тринадцать) драм и двадцать пять лум РА с учетом НДС или 1 475 504,10 (один миллион четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот один) рубль и десять копеек РФ без НДС или 1 770 604,92 (один миллион семьсот семьдесят тысяч шестьсот четыре) рубля и девяносто две копейки РФ с учетом НДС.
3. Требования к работам, услугам:
· Нормативные документы, согласно которым установлены требования
«Правила технической эксплуатации железных дорог.
Руководство «Вагоны пассажирские. Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту» ЛВ1.0005 РЭ, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 30 декабря 2016 г. № 2841р. 
Единые требования к системе технического обслуживания пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении. Утвержденная на 63 заседании Совета по железнодорожному транспорту    государств-участников   Содружества и введенная в действие с 1 января 2016г.    
«Нормы простоя пассажирских вагонов при техническом обслуживании, деповском и капитальном ремонтах в условиях вагонных депо железных дорог», утверждённые Указанием МПС России от 23.12 1997 г. № В-1465у 
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации № 15 от 13.01.2011 г. «О внесении изменений в приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 4 апреля 1997 г. № 9Ц»
 «Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации» (Инструкция осмотрщику вагонов) №808-2017 ПКБ-ЦВ в части пассажирского хозяйства. Утвержденная на пятидесятом заседании Совета по железнодорожному транспорту    государств-участников   Содружества и введена в действие с 1 сентября 2009 г. Распоряжением ОАО «РЖД» № 1794р от 31 августа 2009 г.     
«Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами подвижного состава», утвержденные на шестидесятом заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества и введенные в действие с 1 января 2015 г. Распоряжением ОАО «РЖД» № 2071р от 3 сентября 2014 года.
Общее руководство по ремонту тормозного оборудования вагонов №732 ЦВ- ЦЛ. Утвержденная на 54 заседании Совета по железнодорожному транспорту    государств-участников   Содружества и введенная в действие с 1 августа 2011г.  
Руководство по эксплуатации электрооборудования пассажирских вагонов. Утвержденная на 54 заседании Совета по железнодорожному транспорту    государств-участников   Содружества и введенная в действие с 1 августа 2011г.  
Руководство по эксплуатации системы кондиционирования и вентиляции пассажирских вагонов. Утвержденная на 54 заседании Совета по железнодорожному транспорту    государств-участников   Содружества и введенная в действие с 1 августа 2011г.  
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту гидравлических и фрикционных гасителей колебаний пассажирских вагонов. Утвержденная на 74 заседании Совета по железнодорожному транспорту    государств-участников   Содружества и введенная в действие с 1 июля 2021г.  
Руководство по эксплуатации 06.6086.00.01. Автоматическое устройство контроля уровня воды АУВ-50(110)/4-Ш;
Руководство по эксплуатации ОВП 047 РЭ. Установка обеззараживания воздуха пассажирских вагонов МЕГАЛИТ-2 ЖТ;
Руководство по эксплуатации МЕСД.563324.001 РЭ. Аккумулятор РzS(M)-350P, Модуль 2РzS(M)-350P и Батарея аккумуляторная вагонная 56 РzS(M)-350P1;
Руководство по эксплуатации ПТМ-1.01.00.00.00.000 РЭ Туалетный комплекс ТК-02;
Руководство по монтажу и эксплуатации ТС-0016-ОРЭ. Редуктор ДМИ-44 конический одноступенчатый привода вагонного генератора от средней части оси колесной пары мощностью не более 32 кВт для пассажирских вагонов локомотивной тяги;
Руководство по эксплуатации ЛИТ 1426 РЭ, ЛИТ 1461 РЭ. Установка обеззараживания воды в системах водоснабжения пассажирских вагонов АКВАЛИТ-1ЖТ.02, АКВАЛИТ-1ЖТ.03;
Руководство по эксплуатации ТЯИЛ.425358.010 РЭ. Установка пожарной сигнализации и пожаротушения;
Руководство по монтажу и эксплуатации 850001801 РЭ. Установка кондиционирования воздуха УКВ-31-ТМ1;
Руководство по эксплуатации ФКГП 264.00.00.000 РЭ. Комплекс дверей наружных для пассажирских вагонов (часть 1, часть 2);
Руководство по эксплуатации ИНШК.319 РЭ1. Бортовой измерительный комплекс температурного контроля буксовых узлов пассажирских вагонов («ХРАНИТЕЛЬ – 1.1», «ХРАНИТЕЛЬ-1Р.1»);
Конструкторская документация предприятий изготовителей узлов и агрегатов вагонов.
· Технические и функциональные характеристики услуг
Техническое обслуживание оборудования пассажирских вагонов локомотивной тяги производится при проведении плановых видов технического осмотра (в том числе при подготовке вагонов в рейс).
Ремонт и замена оборудования, входящего в комплекс услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования пассажирских вагонов локомотивной тяги, необходимость которых выявлена в ходе проведения планового технического обслуживания (ТО-1 и ТО-2) подвижного состава производится в соответствии со стоимостью, указанной в приложение №1 к настоящему Техническому заданию.   
Заявочные ремонты (ЗР) - это неплановые работы по ремонту и замене, сломанного и вышедшего из строя оборудования (не указанного в приложении №1), необходимость которых выявлена в ходе проведения планового технического обслуживания подвижного состава. Заявочные ремонты производятся по заявке Заказчика в соответствии с «Прейскурантом цен на заявочный ремонт оборудования» (представляется участником (исполнителем) отдельным приложением к заявке).
Обслуживанию подлежат системы кондиционирования воздуха, электронное и электрическое оборудование вагонов, экологически чистые туалетные комплексы.
Основные технические и функциональные характеристики услуг приведены в приложении №2 к настоящему Техническому заданию.
Обслуживание всех систем оборудования необходимо выполнять в соответствии с требованиями руководств завода-изготовителя.
Основные требования к работе оборудования после проведения обслуживания (ТО1, ТО-2 и заявочных ремонтов):
Установка кондиционирования воздуха должна обеспечивать работу с заявленной заводом-изготовителем производительностью в следующих режимах:
· - «предварительное охлаждение»,
· - «охлаждение»,
· - «вентиляция»,
· - «отопление».
Обеспечить своевременный перевод потребителей в летний и зимний режимы работы с проведением регламентных работ.
Вставки предохранителей должны соответствовать номиналу. 
Заряд аккумуляторной батареи после производства технического обслуживания должен обеспечивать заявленную емкость.
После производства технического обслуживания должно быть обеспечено 100% исправность ламп (диодов) во всех конструктивно предусмотренных режимах работы:
· - «нормальный» (ночной/дневной),
· - «аварийное».
Фонари хвостовых сигналов должны быть исправны, номинальная мощность ламп соответствовать установленным требованиям (40Вт). 
Должна быть обеспечена гарантированная исправность сигнализации занятости туалетов, боковых и торцевых дверей, наполняемости бака ЭЧТК. 
Диагностика электронных блоков щита (пульта) управления вагона должна обеспечивать стабильную работу потребителей (оборудования) в пути следования.
При оказании услуг должны использоваться только материалы, элементы, детали и запасные части, ранее не бывшие в употреблении.
Качество комплектующих и материалов, используемых при оказании услуг, должно соответствовать установленным стандартам, техническим условиям. Комплектующие и материалы должны иметь соответствующие сертификаты или иные документы, подтверждающие их качество.
При ремонте/замене оборудования запрещается производить какие-либо конструктивные изменения отдельных агрегатов и узлов, вносить изменения в электрические схемы.
· Требования к безопасности услуг
Услуги должны оказываться в соответствии с внутренним трудовым распорядком предприятия заказчика и его местными инструкциями. 
При оказании услуг исполнитель должен обеспечить:
- своевременное проведение инструктажей своих работников в соответствии с трудовым законодательством и требованием;
- своевременное доведение до своих работников новых нормативных актов, изменений внесенных в существующие нормативные акты, распространяющих свое действие на деятельность исполнителя по настоящему договору;
- соблюдение своими работниками контрольно-пропускного режима, действующего на объектах Заказчика;
- соблюдение своими работниками на объектах Заказчика правил техники по безопасности, пожарной и электробезопасности;
- прохождение работниками медицинского освидетельствования, требуемого законодательством и локальными актами Исполнителя;
- обеспечить своих работников, задействованных при оказании услуг спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, безопасными инструментами и оборудованием.
· Требования к качеству услуг
Услуги должны быть оказаны с надлежащим качеством, удовлетворяющим требованиям нормативных документов, характеристикам и безопасности, указанным в разделе 2 технического задания.
4. Объем: 
27 (Двадцать семь) пассажирских вагонов модели - 61-4517.02, 61-4517.03, 61-4516.02, 61-4517.08

5.   Форма, сроки и порядок оплаты
[bookmark: _Toc150761262]Оплата оказанных Исполнителем Услуг осуществляется после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных Услуг (по форме в соответствии с Приложением № 7 к документации).
[bookmark: _Toc150761263]Расчет за ежемесячные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи приемки работ. 
[bookmark: _Toc150761264]Техническое обслуживание электронного и электрического оборудования
При обслуживании электрооборудования выполнить следующие работы:
· проверить работу потребителей электрооборудования вагона;
· проверить работу электрооборудования вагона системой контроля диагностики и управления (СКДУ) при ее наличии в вагоне;
· проверить изоляцию электрических цепей системой контроля замыкания проводов на корпус вагона (СЗК) при ее наличии в вагоне;
· проверить работоспособность подвагонного аппаратного ящика подключения 380/220В;
Проверку функционирования потребителей осуществлять их поочередным включением и отключением, наблюдая по показаниям амперметра величину тока, которая не должна превышать номинального значения.
Проверить в программно-аппаратном комплексе системы контроля, диагностики и управления протоколы о работе и информацию о неисправностях электрооборудования вагона. При наличии неисправностей провести тестирование повреждённого оборудования.
Проверить работу аппаратов и приборов, расположенных на пульте управления: коммутационных, токовой защиты, контроля, диагностики, управления, контакторов, реле. Проверить предохранители, электропроводку, изменение цвета термоиндикаторной краски контактов, крепление контактных соединений, разъёмов, резьбовых соединений, клеммных реек. 
Проверить работу статического преобразователя питания потребителей постоянного и переменного тока пассажирских вагонов с автономным электроснабжением и кондиционированием воздуха по заданным изготовителем параметрам, указанным в руководстве по эксплуатации на установленный преобразователь.
Значения проверяемых параметров и наличие светосигнальной индикации отображаются на ПУ:
 – световой сигнал «Работа канала 1»;
 – световой сигнал «Работа канала 2»;
 – световой сигнал «Работа канала 3».
Параметры проверить в ручном режиме управления работой преобразователя от аккумуляторной батареи.
Обнаруженные неисправности, которые отображаются на пульте управления вагона и диагностических платах преобразователя в виде цифрового кода, устранить согласно рекомендациям изготовителя.
Техническое обслуживание ТО-1 электрооборудования вагонов свыше 1000В выполнять в период зимних перевозок для пассажирских вагонов с автономной системой энергоснабжения и круглогодично для пассажирских вагонов с централизованным энергоснабжением от высоковольтной магистрали.
При техническом обслуживании ТО-1 электрооборудования вагонов свыше 1000В выполнить следующие работы:
· очистить электрооборудование от загрязнений, снега и льда;
· проверить надежность крепления высоковольтных аппаратных ящиков к кузову вагона;
· проверить высоковольтную магистраль, межвагонные соединения;
· проверить работоспособность электрооборудования;
· измерить сопротивление изоляции.
Очистить от загрязнения электрооборудование, расположенное на кузове вагона. Удалить снег скребками и волосяными щётками. Удалить лёд остукиванием деревянным молотком.
Осмотреть крепление высоковольтных ящиков к кузову вагона на наличие изломов, трещин, обрывов, погнутости в рамах и кронштейнах крепления ящиков, ослабления резьбовых соединений крепёжных элементов (корончатых гаек, шплинтов, болтов). Повреждения устранить, ослабленные соединения затянуть.
Проверить провода защитного заземления межвагонного высоковольтного соединения (кабеля), кузова вагона и тележки, рамы тележки и буксы колёсных пар, поврежденные заменить.
Проверить работу (без разъединения), наличие неисправностей и повреждений механизмов запоров розеток разъемных межвагонных электрических соединений. Обнаруженные неисправности устранить, поврежденный кабель, защитный чехол кабеля, розетку заменить.
В головном и хвостовом вагонах поезда, при исключении (замене) вагона из состава поезда электрические межвагонные соединения разъединить, осмотреть изоляционные поверхности штепселей кабелей, проверить наличие смазки. При наличии повреждений изоляционной поверхности штепселей, межвагонные электрические соединения заменить, при замене соединений и при отсутствии смазки на штепселе кабеля нанести на поверхность пасту КПД ТУ6-02-5-009-92.
Открыть крышки корпуса высоковольтного статического преобразователя питания электрооборудования вагона, аппаратных ящиков, загрязнения и конденсат удалить. Проверить наличие повреждений уплотнений крышек, петель, замков, кабельных вводов, проводов защитного заземления, силовых модулей, электронных блоков, конденсаторов, кросс-плат, контакторов, предохранителей, монтажных проводов. Обнаруженные повреждения устранить.
Проверить работу блокировочных выключателей крышек корпуса высоковольтного статического преобразователя. Обнаруженные неисправности и повреждения устранить.
Проверить работу преобразователя питания электрооборудования диагностическим оборудованием по светосигнальной индикации блоков управления. Параметры тестирования должны соответствовать указанным в руководстве по эксплуатации на установленный преобразователь.
Обнаруженные неисправности, которые отображаются на диагностическом оборудовании, пульте управления вагона и диагностических платах преобразователя, устранить согласно рекомендациям изготовителя. 
Проверить наличие повреждений и ослабление крепления заземляющих проводов на котле комбинированного отопления и защитных кожухах электрических печей. Обнаруженные повреждения и неисправности устранить, ослабленные крепления затянуть.
Проверить работу аппаратов управления и защиты системы электрического и комбинированного отопления вагонов, контакторов, дифференциальных реле. Обнаруженные неисправности и повреждения устранить.
Измерить сопротивление изоляции высоковольтной магистрали для состава поезда с централизованной системой электроснабжения и в отопительный период для состава с автономной системой электроснабжения. Измерение сопротивления изоляции произвести мегомметром на 2500В тип ЭС0210/2-Г.
Общее сопротивление изоляции высоковольтной магистрали состава поезда до 24 вагонов должно быть не менее 2 МОм.
При несоответствии величины общего сопротивления изоляции допустимому значению, произвести измерение раздельно каждого вагона в составе поезда и определить вагон с наименьшим значением сопротивления изоляции.
Сопротивление изоляции высоковольтной магистрали одного вагона должно быть не менее 30 МОм.
У вагона с наименьшим значением сопротивления изоляции ремонтировать аппараты высоковольтной магистрали, межвагонные соединения.
После проведения технического обслуживания электрооборудования подключить состав к питающей высоковольтной установке (при их наличии) и проверить работу высоковольтного оборудования. Обнаруженные неисправности и повреждения устранить.
Установка обеззараживания воздуха (далее – УОВ) предназначена для обеззараживания воздуха в ситемах вентиляции и кондиционирования пассажирских вагонов, технические характеристики приведены в приложении №8. Способ обеззараживания – ультрафиолетовое излучение бактерицидного диапазона (длина волн 253,7 нм) и фотокатализ. Описание УОВ приведено в руководстве по эксплуатации ОВП 047 РЭ.
Комплекс работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту выполняется персоналом, изучившим устройство и принцип работы УОВ.
Проверить работу ультрафиолетовых ламп и электронного пускорегулирующего аппарата (ЭПРА) установки обеззараживания воздуха по индикации на пульте управления вагона. Заменить бактерицидные ультрафиолетовые лампы или электронный пускорегулирующий аппарат при соответствующей индикации контроля работы на пульте управления. 
Проверить ресурсный срок эксплуатации электронного пускорегулирующего аппарата - 7 лет, и ультрафиолетовых ламп ‑ 8000 часов. Заменить узлы с выработанным рабочим ресурсом в соответствии с указаниями руководств по эксплуатации.
Произвести контроль режимов работы УОВ по сигналам на пульте управления электрооборудованием вагона.
При производстве технического обслуживания ТО-1:
- очистить от грязи и пыли в доступных местах детали и узлы системы кондиционирования щеткой с неметаллическим ворсом, сжатым воздухом или пылесосом;
- проверить уровень масла, уровень хладагента;
- проверить герметичность холодильного контура;
- проверить наличие механических повреждений (следов ударов, вмятин, трещин), надежность крепления всех болтовых соединений и предохранительных устройств, повреждения устранить;
- проверить наличие конденсата на потолке вагона в месте установки кондиционера. Устранить причину его возникновения;
- заменить загрязнённые воздушные фильтры, при необходимости, очищенными или новыми в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации на кондиционер. У кондиционеров МАБ-II замену фильтров производить не реже: летом- два раза в месяц, зимой- один раз в месяц.
При выполнении технического обслуживания в объеме ТО-2 необходимо выполнить все виды работ, производимые при техническом обслуживании ТО-1 и дополнительно произвести следующие работы:
· проверить все наружные конструкции агрегата, целостность упругих диффузоров на входе вентиляторов и выходе из них, ослабшие крепления узлов и агрегатов системы вентиляции подтянуть;
· проверить дистанционные термометры и датчики потока воздуха на соответствие требованиям руководства по эксплуатации. Неисправные приборы заменить;
· осмотреть предохранительные цепочки и запоры люков. Поврежденные элементы заменить;
· проверить открытое положение противопожарной заслонки по положению сигнализатора, который должен быть виден в вырезе потолка; лист заслонки должен быть прижат к нижнему листу воздуховода механизмом удержания; рукоятка механизма удержания должна находиться в положении вдоль оси вагона и зафиксирована пломбой. При несоответствии заслонки указанным требованиям неисправность устранить;
· очистить вентиляционные решетки, воздухораспределители (мультивенты), дефлекторы в туалетах;
· проверить уплотнения системы вентиляции. Повреждения уплотнений устранить;
· проверить при подготовке вагона к работе в зимний период работоспособность воздухоподогревателя с теплоэлектронагревателями (ТЭН). Неисправные нагревательные элементы заменить;
· проверить прилегание заслонок «зима-лето» по всему периметру и при необходимости плотность прилегания восстановить. Заслонки установить в соответствующее положение.
Установить дефлекторы в открытое положение на лето и в полуоткрытое положение на зиму. При проведении технического обслуживания ТО-2 в осенний период производится:
-	система вентиляции должна быть установлена в зимний режим работы. Дефлекторы в туалетных отделениях должны быть полуоткрыты. Во всех вагонах заслонка обходного канала воздухонагревателя ставится в положение «закрыто» или «зима», в купированных и мягких вагонах в положение «зима» ставятся и дроссельные заслонки рециркуляционных каналов;
-	снимаются рабочие и запасные фильтры и заменяются новыми или промытыми и пропитанными трансформаторным маслом ТК ГОСТ 982-80 или маслом индустриальным 12 ГОСТ 20799-88. После установки проверяется прочность крепления фильтров и плотность их прилегания. Зазоры в местах прилегания фильтров устраняются;
-	вентиляционная установка подлежит визуальному контролю. Проверяется состояние и крепление диффузоров к вентилятору и калориферу, крепление вентиляционного агрегата к раме.
вентиляционный агрегат проверяется в действии. Не допускается стук подшипников, вибрации агрегата. Неисправности устраняются. 
-	тщательно проверяются все уплотнения системы вентиляции и, при необходимости, восстанавливаются.
При проведении технического обслуживания ТО-2 в весенний период производится:
-	установка системы вентиляции в летний режим работы;
-	независимо от срока последнего планового ремонта система вентиляции очищается сжатым воздухом; 
-	все воздушные камеры и каналы перед фильтром подлежат визуальному контролю и очистке от пыли и грязи.
Особенно тщательной проверяется уплотнение системы. Все неисправности уплотнений устраняются.
Открыть потолочный люк, осмотреть уф модуль, электронный пускорегулирующий аппарат (далее - ЭПРА) и соединительную трубку. При осмотре убедиться в надежности крепления элементов УОВ и соединения электрических разъемов. При необходимости подтянуть резьбовые соединения. Проверить состояние внешних поверхностей оборудования.
Открыть люк камеры обеззараживания и осмотреть внутренние поверхности, колбы УФ ламп и защитной решетки. При необходимости пылесосом собрать пыль с внутренних поверхностей камеры обеззараживания и с поверхности защитной решетки. Колбы УФ ламп протереть чистой безворсовой хлопчатобумажной тканью, смоченной в спирте.
Проверить колбы ультрафиолетовых ламп на наличие повреждений. Заменить ультрафиолетовую лампу, при обнаружении повреждений препятствующих нормальной эксплуатации.
При наработке УОВ более 7000 часов или через 4 года с начала эксплуатации заменить УФ лампы. Замена ламп должна производиться электротехническим персоналом с уровнем квалификационной группы не ниже III, изучившим устройство УОВ, в чистых хлопчатобумажных перчатках.
· очистить и подтянуть резьбовые соединения и клеммные зажимы;
· при подготовке вагона к зимним перевозкам произвести консервацию компрессоров или подготовить к работе в режиме «Отопление»;
· при подготовке вагона к летним перевозкам произвести расконсервацию компрессоров и подготовить к работе в режиме «Охлаждение»;
· перед началом летних перевозок открыть, а перед началом зимних - закрыть отверстие канала выброса воздуха на крыше вагона; 
· очистить решётки каналов забора воздуха на кузове вагона, канала выброса воздуха. Проверить решётки, неисправные – отремонтировать;
· проверить положение противопожарной заслонки, которая должна находиться в открытом положении.
- обеспечить замену фильтров с периодичностью не реже 1 раз в месяц в зимний период и не реже 2 раз в месяц в летний период.

 


       Приложение № 1.1
к документации запроса предложений 
по коду ЮКЖД-ЗП 023/025
Форма описи документов, представляемых для участия в Запросе предложений
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в запросе предложений 
Настоящим____________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя или физического лица – участника запроса предложений)
подтверждает, что для участия в данном Запросе предложений нами направляются ниже перечисленные документы:
	№
п/п
	Наименование документов
	Кол-во 
страниц
	Номер страницы

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	



Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника Запроса предложений                                             /     ФИО    /
м.п.
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к документации по коду ЮКЖД-ЗП 023/025
Техническое предложение

Оформляется участником запроса предложений
«____» ___________ 20__ г.

Наименование участника: указать наименование участника, ИНН

Номер и предмет лота
участник должен указать номер и предмет запроса предложения, соответствующие указанным в документации.


	Наименование предложенных услуг
Цена и сумма указывается в валюте участника

	Наименование услуги
	Ед.изм.
	Количество (объем)
	Цена без НДС
	Цена с НДС
	Сумма без НДС
	Сумма с НДС

	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 
пассажирских вагонов локомотивной тяги

	Техническое обслуживание в объеме ТО 1
	Стоимость 1 единицы
	Указать цену без НДС
	Указать цену с НДС
	Указать общую стоимость без НДС
	Указать общую стоимость с НДС

	
	Стоимость 3.1 единиц в сутки
	Указать цену без НДС
	Указать цену с НДС
	Указать общую стоимость без НДС
	Указать общую стоимость с НДС

	
	Стоимость 1131.5 единиц в год
	Указать цену без НДС
	Указать цену с НДС
	Указать общую стоимость без НДС
	Указать общую стоимость с НДС

	Техническое обслуживание в объеме ТО 2
	Стоимость 1 единицы
	Указать цену без НДС
	Указать цену с НДС
	Указать общую стоимость без НДС
	Указать общую стоимость с НДС

	
	Стоимость 54 единиц в год
	Указать цену без НДС
	Указать цену с НДС
	Указать общую стоимость без НДС
	Указать общую стоимость с НДС

	ИТОГО начальная (максимальная) цена:
	
	
	Указать общую стоимость без НДС
	Указать общую стоимость с НДС

	Предоставляемые услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования пассажирских вагонов локомотивной тяги
	Техническое обслуживание и ремонт вагонов в составах поездов производится на ПТО – Ереван-пассажирская в соответствии с технологическим процессом работы ПТО и инструкции по обслуживанию оборудования вагонов перед каждым отправлением в рейс. 
Техническое обслуживание и ремонт вагонов перед летним и зимним периодом работы при подготовке пассажирских вагонов к эксплуатации, с целью обеспечения безотказной работы оборудования вагонов и создания нормальных санитарно-гигиенических условий осуществляется в соответствии с технологическими процессами на производство работ и инструкциями по обслуживанию оборудования вагонов. 

	Порядок формирования предложенной цены
	Участник должен указать порядок формирования цены или вправе указать «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен с порядком формирования цены договора, указанным в документации.»

	
Характеристики предлагаемых услуг

	Указать наименование услуги с указанием марки, модели, названия.

	Нормативные документы, согласно которым установлены требования
	 «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемая услуга, соответствует требованиям нормативных документов, указанных в техническом задании документации.».

	
	Перечень оказываемых услуг
	Участник должен перечислить перечень работ в соответствии с требованиями технического задания документации.

	Результат оказания услуг

	Участник должен указать гарантируемый результат и согласие с условиями технического задания документации.
«Оказания услуг будет выполнено в полном объеме, в установленный срок и в соответствии с предъявляемым требованиям технического задания документации, договора».

	Сроки оказания услуг
	
	№ п/п
	Дата/срок
	Заполняется участником 

	1
	Дата готовности начала работ –


	




	Форма, сроки и порядок оплаты

	Форма оплаты 
	Участник должен указать форму оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания.
Участник вместо указания формы оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен с формой оплаты, указанной в техническом задании документации.

	Срок и порядок оплаты
	Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания.

Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании документации.



Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени      ________________________________________________________
(Полное наименование участника)
_________________________________________________________________
                                 (Должность, подпись, ФИО)
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На бланке участника
Конкурсная комиссия ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»
заявка
КОМУ: ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»
    Изучив документацию для запроса предложений, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем предоставить услуги в соответствии с указанной документацией для запроса предложений на сумму _______________________________________________________________________ суммы по цене за единицу продукции, подтверждаемые прилагаемым предложением (таблицей цен), которая является частью настоящей заявки.
    	Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки до даты начала исполнения договора, начиная с даты, установленной как день вскрытия конвертов с заявками. Эта заявка будет для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения указанного периода.
Настоящим подтверждаем, что:
- результаты работ, услуг, предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника) согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания победителем заказчику;
- ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;
- в отношении ____ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;
- на имущество ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;
- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса предложений, и административные наказания в виде дисквалификации;
Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе заявки.
Сведения об участнике:
1. Юридический адрес (в случае участия физических лиц - место регистрации): _ указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
2. Фактическое местонахождения (в случае участия физических лиц – место жительства): _ указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
3. Телефон: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _
4. Факс (при наличии): указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _
5. Адрес электронной почты: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _
6. Руководитель: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
7. ИНН указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
8. Контактные лица:
Уполномоченные представители заказчика могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации об участнике:
Справки по общим вопросам и вопросам управления
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по кадровым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по техническим вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по финансовым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.
В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование участника)
___________________________________________
(должность, подпись, ФИО)
Печать (при наличии)

  	До подготовки и оформления официального договора настоящая заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении договора будут исполнять роль обязательного договора между нами.
	Мы понимаем, что Вы не обязаны признать победившей заявку и предложение, имеющие наименьшую цену. 
	В случае принятия нашей заявки и предложения
Мы обязуемся:
- Заключить договор на оказание услуг
- Начать оказание услуг на условиях договора, заключенного по результатам и дополнительных соглашений к нему.    
Датировано "_____" ____________________ 202_ г.

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________
(Полное наименование участника)
_______________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)                                                Печать (при наличии)
[bookmark: _Toc135250469][bookmark: _Toc150761267]
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

1. Полное название компании (фирмы)
	 Адрес: 
	 Телефон:   
Факс:
 Зарегистрированный адрес офиса: 
2. Руководитель: (Ф.И.О.)
3. Профилирующее направление деятельности компании: 
4.Организационно-правовая форма компании (фирмы): 
5. Уставной капитал: _____________ 
6. Опыт работы (лет) 
        в стране 0,0 года
	за рубежом  0,0 года
7. Банковские реквизиты:
8. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий:    
9. Если данная компания дочерняя, какова ее роль и участие в проектах материнской компании.
10. Привести здесь или дать на отдельном листе организационную структуру компании, включая положение директоров и ключевых должностных лиц.

Контактные лица
Уполномоченные представители Заказчика, эксперты Конкурсной комиссии Заказчика могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации об Участнике:
Справки по общим вопросам и вопросам управления
Ф.И.О., должность, тел. (код)
Справки по кадровым вопросам
Ф.И.О., должность, тел. (код)
Справки по техническим вопросам
Ф.И.О., должность, тел. (код)
Справки по финансовым вопросам
Ф.И.О., должность, тел. (код)
Датировано "_____" ____________________ 202_ г.

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________
(Полное наименование участника)
______________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)                                                
Печать (при наличии)
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ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Дата создания: ________ год
2. Уставной капитал: _____________________________________(___________)
3.Банковские реквизиты:
· наименование банка, 
· телекс, телефон, 
· ИНН, БИК, корр. счет, расч. счет 
4. Форма собственности:
Государственная (да, нет) 									
Смешанная (да, нет) 										
Кооперативная (да, нет) 									
Частная (да, нет)         __________________
С участием иностранного капитала (да, нет) _____
5. Основной вид деятельности: _________________________________________
6. Другие виды деятельности: _________________________________________
7. Торговый оборот Участника за 2021-2022 гг. 	   															
Имеющий полномочия подписать информационный лист Участника от имени компании (фирмы).

Датировано "_____" ____________________ 202_ г.

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________
(Полное наименование участника)
______________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)                                                
Печать (при наличии)
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Сведения об опыте участника на оказание аналогичных услуг
ФОРМА
	год
	Реквизиты договора
	Контрагент
(с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица)
	Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения)
	 Предмет договора (указываются только договоры о наличии требуемого опыта)
	Сумма договора (в драм, без учета НДС и с учетом НДС с указанием стоимости в год либо иной отчетный период)
	Стоимость фактически исполнения работ, оказанных услуг на основании надлежащим образом оформленных накладных, актов выполненных работ, оказанных услуг (в драм., без учета НДС с указанием стоимости по каждому акту (накладной)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Итого по договору (указывается суммарная стоимость по каждому договору)

	
	
	
	
	
	
	



Датировано "_____" ____________________ 202_ г.

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________
(Полное наименование участника)
______________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)                                                
Печать (при наличии)
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Акт выполненных
работ (услуг) N _______
от "___"__________ ____ г.

Исполнитель: _______________________________ (наименование или Ф.И.О.)
Заказчик: __________________________________ (наименование или Ф.И.О.) 


	№
	
Наименование работы (услуги)
	
Количество
	
Ед. изм.
	
Цена
	
Сумма

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Итого:
	

	
	
	
	               В том числе НДС:
	

	
	
	
	Всего (с учетом НДС)
	



    
Всего выполнено работ (оказано услуг) на сумму: ________ (_________________) рублей/драм, в том числе НДС - ________ (_________________) рублей/драм. 
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ (оказания услуг) претензий не имеет. 




Заказчик:                                                                                  Исполнитель:
                                                              
    ______/__________ (подпись/Ф.И.О.)                          ______/__________ (подпись/Ф.И.О.)
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«Ð³ñ³íÏáíÏ³ëÛ³Ý »ñÏ³ÃáõÕÇ» ö´À, Ñ»ï³·³ÛáõÙ` «ä³ïíÇñ³ïáõ», Ç ¹»Ùë ·ÉË³íáñ ïÝûñ»Ý Ա.Վ. Մելնիկովի, ով ·áñÍáõÙ ¿ Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ ÙÇ ÏáÕÙÇó ¨  _____, Ñ»ï³·³ÛáõÙ` «Î³ï³ñáÕ», Ç ¹»Ùë ïÝûñ»Ý   ______,  ով  ·áñÍáõÙ ¿ Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ ÙÛáõë ÏáÕÙÇó,  միասին անվանվելով  «ԿáÕÙ»ñ», հիմք ընդունելով «ՀԿԵ» ՓԲԸ մրցույթային հանձնաժողովի № ___ նիստի արձանագրությունը կազմված _______.202_թ., ÏÝù»óÇÝ ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ`


1.ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³ñÏ³Ý
1.1. Սույն Պայմանագրի համաձայն Կատարողը պարտավորվում է Պատվիրատուի հանձնարարությամբ մատուցել 1.2 ենթակետում նշված ծառայությունները (հետագայում՝ Ծառայություններ), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել և վճարել դրանց դիմաց 3 կետով սահմանված կարգով:
1.2. Կատարողը պարտավորվում է Պատվիրատուին մատուցել հետևյալ Ծառայությունները`
- 27 միավոր ուղևորատար վագոնների սարքավորումների տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում, համաձայն Հավելված №1-ի:
1.3. Ծառայությունների մատուցման սկիզբ՝           Պայմանագրի ÏÝùման  պահից:
          





2. ÎáÕÙ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñն ¨å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
3.1 2.1. Î³ï³ñáÕÁ å³ñï³íáñ ¿`
2.1.1.  Ծառայությունները մատուցել պատշաճ որակով և ամբողջ ծավալով:
2.1.2 Պատվիրատուի պահանջով անհապաղ և անհատույց վերացնել  հայտանբերված թերությունները:
2.1.3.  Ծառայությունները կատարել անձամբ և սեփական ուժերով:
2.1.4.  Աշխատանքների կատարման ժամանակ ապահովել աշխատանքի պահպանության, անվտանգության տեխնիկայի, հրդեհային անվտանգության պահպանման գծով անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացումը և լրիվ ծավալով պատասխանատվություն կրել դրանք չպահպանելու դեպքում:



2.2. Կատարողն իրավունք ունի՝
2.2.1 Պատվիրատուի կողմից Ծառայությունների համար չվճարելու դեպքում միակողմանի խզել սույն Պայմանագիրը:

2.3.     ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ñï³íáñ ¿`
2.3.1. Ապահովել Կատարողի անխոչնդոտ մուտքը և գտնվելը Պատվիրատուի տարածքում Ծառայությունների մատուցման համար:
2.4. ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ`
2.4.1. ՀëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Î³ï³ñáÕÇ ÏáÕÙÇó Ծ³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÛ³É Ù³ïáõóÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ãÙÇç³Ùï»Éáí í»ñçÇÝÇë ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ:
2.4.2. Միակողմանի լուծել սույն Պայմանագիրը` Կատարողի կողմից իր պարտավորությունները չկատարելու դեպքում` համաձայն Պայմանագրի դրույթների:



3. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÇÝÁ ¨ í×³ñÙ³Ý Ï³ñ·Á
3.1 Սույն Պայմանագրի ընդհանուր արժեքը (առավելագույն ծախսերի չափը օրացուցային տարում) կազմում է _________ (___________) դրամ ներառյալ ԱԱՀ:
 - Մեկ միավոր վագոնի ՏՈ-1 ծավալով տեխնիկական սպասարկման արժեքը կազմում է  - __________ (___________) ՀՀ  դրամ/ՌԴ ռուբլի (20% ԱԱՀ-ի հետ միասին):               
 -  Մեկ միավոր վագոնի ՏՈ-2 ծավալով տեխնիկական սպասարկման արժեքը կազմում է  արժեքը կազմում է – -__(________) ՀՀ դրամ/ՌԴ ռուբլի (20% ԱԱՀ-ի հետ միասին): 
3.2  Ուղևորատար վագոնների սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման մատուցվող Ծառայությունների գինը որոշվում է համաձայն աշխատանքների ամենամսյա  մատուցվող ծառայությունների  Ակտի (Հավելված №2-ի) մեջ նշված  վագոնների քանակից օրացույցային ամսվա ընթացքում: 
Վ×³ñումը կատարվում է ՝ Î³ï³ñáÕի հաշվարկային հաշվի միջոցներին փոխանցմամբ,  մատուցվող ծառայությունների Ակտի (Հավելված №2) ստորագրումից հետո, 10  աշխատանքային օրվա ընթացքում:
3․3   Սույն Պայմանագրի  Հավելված №1-ում չնշված լրացուցիչ աշխատանքների առաջացման ժամանակ, լրացուցիչ աշխատանքների արժեքը համաձայնեցվում է Կողմերի միջև,  լրացուցիչ համաձայնագրի կնքմամբ:        




4. Աշխատանքների հանձնման և ընդունման 
կարգը
4.1.Կատարողը օրացուցային ամսվա ավարտից հետո Պատվիրատուին ներկայացնում է  մատուցվող ծառայությունների Ակտը՝ համաձայն սույն Պայմանագրի պայմանների:
4.2.Պատվիրատուն պարտավոր է  մատուցվող ծառայությունների  Ակտը ստանալու պահից 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրել և ուղարկել մեկ օրինակը Կատարողի հասցեով, հակառակ դեպքում ներկայացնել հիմնավորված մերժում:

5. ÎáÕÙ»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ
5.1. Սույն Պայմանագրով նախատեսված մատուցված Ծառայությունների դիմաց  վճարի ուշացման դեպքում, Կատարողը իրավունք ունի  Պատվիրատուից գանձել  0,13%-ի չափով տույժ՝ չվճարած արժեքից, ուշացման ամեն օրվա համար, բայց ոչ ավել քան Ծառայությունների ընդհանուր  արժեքի 10%-ից:
5.1.1.Կատարողի կողմից սույն Պայմանագրով նախատեսված Ծառայությունների ոչ պանշաճ կատարման դեպքում Պատվիրատուն իրավունք ունի Կատարողից գանձել  0,13%-ի չափով տույժ Ծառայությունների ընդհանուր արժեքից, յուրաքանչյուր օր մինչ փաստացի կատարումը, բայց ոչ ավել քան Ծառայությունների ընդհանուր  արժեքի 10%-ից:
5.2.Սույն Պայմանագրով առաջացած վեճերը լուծվում են բանակցային ճանապարհով: Փոխադարձ համաձայնության չգալու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան:






6. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը
6.1.Կողմերից ոչ մեկն պատասխանատվություն չեն կրում սույն Պայմանագրով պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության արդյունք, այսինքն տվյալ պայմաններում արտակարգ և անկանխարգելի ուժերի ազդեցություն, այդ թվում` հայտարարված կամ փաստացի պատերազմ, քաղաքական հուզումներ, համաճարակներ, շրջափակում, էմբարգո, հրդեհ, երկրաշարժ, ջրհեղեղ և այլ բնական տարերային աղետներ, ինչպես նաև պետական մարմինների ակտերի հրատարակում:





7. Վեճերի լուծման կարգը
7.1.Սույն Պայմանագրի կատարման ժամանակ ծագող բոլոր վեճերը և տարաձայնությունները լուծվում են բանակցությունների միջոցով:
7.2.Բանակցությունների միջոցով վեճերը չլուծելու դեպքում, վերջիններս լուծվում են դատական կարգով՝ ՀՀ գործող օրենսդրությանը համապատասխան:
  



8. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ í³Õ³Å³ÙÏ»ï ÉáõÍÙ³Ý 
ÑÇÙù»ñÁ
8.1  ԿáÕÙ»ñÝ Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý í³Õ³Å³ÙÏ»ï ÉáõÍ»Éáõ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ` Ý³Ë³å»ë ÙÛáõë ԿáÕÙÇÝ ³Û¹ Ù³ëÇÝ Í³Ýáõó»Éáí Պ³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý å³ÑÇó  30 օրացույցային ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: 

9. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ
9.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մեկ օրացուցային տարվա ընթացքում, իսկ փոխադարձ հաշվարկների առումով՝ մինչ դրանց լիակատար կատարումը:
9.2. Պայմանագրի ժամկետը կարող է երկարաձգվել յուրաքանչյուր հաջորդող տարի, լրացուցիչ համաձայնագրի կնքմամբ, եթե մատուցվող ծառայությունների մեկ միավորի արժեքը (չի ավելանա), ինչպես նաև  Պատվիրատուի կողմից չեն լինի դժգոհություններ ուղղված Կատարողին իր պարտավորությունների չկատարմանը կամ ոչ պատշաճ կատարմանը նախատեսված սույն պայմանագրով:    

                                 10. ²ÛÉ  պայմաններ
 10.1.   Սույն Պայմանագրի բոլոր փոփոխությունները և լրացումները պետք է կազմվեն գրավոր տեսքով և ստորագրվեն Կողմերի կողմից:
10.2.  Սույն Պայմանագրով չնախատեսված բոլոր դեպքերում Կողմերը ղեկավարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ:
10.3.  êáõÛÝ Պ³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ï³½Ùí³Í ¿ Ñ³Û»ñ»Ý ¨ éáõë»ñ»Ý É»½áõÝ»ñáí, երեք ûñÇÝ³ÏÇó, áñáÝù  áõÝ»Ý  հավասարազոր Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý áõÅ, մեկ օրինակ` Կատարողին, երկու օրինակ` Պատվիրատուին:


11.  Պայմանագրին կից 
ներկայացվում է`
11.1.Հավելված№1– Ուղևորատար վագոնների սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգանմ ծառայությունների մատուցման տեխնիկական առաջադրանք:
11.2. Հավելված №2 -  մատուցվող ծառայությունների Ակտ:

12.  Կողմերի իրավաբանական հասցեներն
ու բանկային վավերապայմանները

Պատվիրատու`
«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 50
ՀՎՀՀ 00448268
Բանկ «ՎՏԲ –Հայաստան»
Էրեբունի մ/ճ
Հ/Հ 16041102326200
ÐìÐÐ  00448268

Գլխավոր տնօրեն՝

_____________________  Ա.Վ. Մելնիկով


Կատարող`
___________
Բանկ_____________ 
հ/հ______________
ՀՎՀՀ ________________

Տնօրեն՝


___________________ 


	     ՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ  
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ                                                    №ՆՅՈՒ -   
                                                                                                                          ______________________
 ДОГОВОР НА                                                                                                                
[bookmark: _Toc150761272]ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ                     №НЮ -  
           ք.Երևան/ г. Ереван                                                                                                  “_____  ” ______________ 202_ թ./г.







(Проект договора)












 ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора А.В. Мельниковa, действующего на основании Устава с одной стороны и __________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора __________, действующего на основании Устава с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании протокола заседания № __ конкурсной комиссии ЗАО «ЮКЖД» от _____.202_г. заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  На условиях настоящего Договора   Исполнитель обязуется предоставлять услуги, указанные в подпункте 1.2, по указанию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги (далее - Услуги) в установленном порядке в соответствии с пунктом 3.
1.2.  Исполнитель обязуется предоставить Заказчику следующие Услуги:
-  техническое обслуживание и ремонт оборудования пассажирских вагонов в количестве 27 единиц, согласно Приложению №1.
1.3. Дата начала оказания Услуг -  с даты подписания договора. 
        
 
2. Права и обязанности
 сторон
3.   2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.  Предоставлять Услуги в надлежащем качестве и в полном объеме.
2.1.2. По указанию Заказчика немедленно и безвозмездно устранять выявленные недостатки.
2.1.3. Предоставлять Услуги лично и собственными силами.
2.1.4. Обеспечить при выполнении Работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и нести ответственность в полном объеме в случае их несоблюдения.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае неуплаты Услуги со стороны Заказчика.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Обеспечить беспрепятственный доступ и пребывание Исполнителя на территории Заказчика для оказания Услуг.
2.4.Заказчик имеет право:
2.4.1. Осуществлять контроль над качественным выполнением Услуг, предоставляемых Исполнителем, не вмешиваясь в деятельность последнего.
2.4.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в случае неисполнения своих обязанностей со стороны Исполнителя, согласно положениям Договора.

3. Цена договора и порядок оплаты
3.1.  Общая стоимость по настоящему Договору (максимальная сумма расхода в календарный год) составляет ___________ (_________________) драм РА/рублей РФ с НДС.
- Стоимость технического обслуживания в объеме ТО-1 на 1 единицу вагона составляет – ____ (___________) драм РА/рублей РФ (в т.ч. 20% НДС); 
- Стоимость  технического обслуживания в объеме ТО-2 на 1 единицу вагона составляет – _______ (_________) драм РА/рублей РФ (в т.ч. 20% НДС).
3.2. Стоимость оказания Услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования пассажирских вагонов определяется согласно количеству вагонов, указанных в ежемесячном Акте оказанных услуг (Приложение №2) прошедших техническое обслуживание.     
Оплата производится путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, после подписания Акта оказанных услуг (Приложение №2) в течение 10 рабочих дней.
3.3. В случае выявления дополнительных работ, не указанных в Приложении №1 к Договору, цена дополнительных работ согласовывается Сторонами с оформлением дополнительного соглашения.

4. Порядок сдачи и приемки
 работ
4.1. После окончании календарного месяца Исполнитель предоставляет Акт оказанных услуг Заказчику, согласно с условиями настоящего Договора.
4.2. Заказчик обязан подписать Акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения и отправить один экземпляр подписанного акта на адрес Исполнителя, в ином случае предоставить мотивированный отказ.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты за предоставленные Услуги, предусмотренным настоящим Договорам, Исполнитель в праве взыскать с Заказчика пени в размере 0,13% от неоплаченной суммы, за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Услуг.
5.1.1 В случае невыполнения Услуг в надлежащем качестве со стороны Исполнителя, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик в праве взыскать с Исполнителя пени в размере 0,13% за каждый день до фактического исполнения, 
но не более 10% от общей суммы Услуг.
5.2. Любые споры, возникшие по настоящему Договору, решаются путем переговоров. В случае не достижения перемирия, спор решается согласно законодательству РА.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.


[bookmark: _Toc150761273]7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, то они рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РА.

8. Основания досрочного прекращения
договора
8.1.  Стороны имеют право досрочно расторгнуть Договор, уведомив об этом другую Сторону за 30 календарных дней до даты расторжения.  

9. Сроки действия договора
9.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного календарного года, а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения.
9.2. Договор может быть пролонгирован на каждый последующий год, с оформлением дополнительного соглашения, при условии, если цена за одну единицу предоставляемых услуг не увеличивается, а также со стороны Заказчика не будут претензий к Исполнителю за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.

10. Прочие условия
10.1.Любые изменения и дополнения в настоящий Договор должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
10.2.  Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством РА.
10.3.  Настоящий Договор составлен на армянском и русском языках, в трех экземплярах, которые имеют равноправную юридическую силу, один экземпляр для Исполнителя, два экземпляра для Заказчика.

11. К настоящему Договору
 прилагается:
11.1. Приложение № 1 – Техническое задание на предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту пассажирских вагонов.
11.2.  Приложение № 2 -  Акт оказанных услуг.
12.  Юридические адреса и банковские 
реквизиты сторон.

Заказчик:
ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»
РА, г. Ереван, проспект Тигран Меца 50
ИНН 00448268
Банк «ВТБ-АРМЕНИЯ»
филиал Эребуни
р/с16041102326200
ИНН   00448268

Генеральный Директор:       
                            
___________________ А.В. Мельников 

                

                   Исполнитель:
________
Банк ___________
р/с _______
ИНН: __________

Директор:


___________________ 
	


    





Приложение/ Հավելված №1
         к договору №_______________                                                                                                                                                                                                     պայմանագրին կից                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 от/առ «____» _____202_г/թ

Техническое задание
на предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования пассажирских вагонов локомотивной тяги

Наименование закупаемых УСЛУГ, их количество (объем), единичные расценки и начальная (максимальная) цена договора 
1. Наименование услуг
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования пассажирских вагонов локомотивной тяги
2. Начальная (максимальная) цена договора 
77 188 770,28 (семьдесят семь миллионов сто восемьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят) драм и двадцать восемь лум РА без НДС или 92 626 524,34 (девяносто два миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать четыре) драма и тридцать чеыте лумы РА с учетом  НДС или 17 867 770.90 (семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят) рублей и девяносто копеек РФ без НДС или 21 441 325,08 (двадцать один миллион четыреста сорок одна тысяча триста двадцать пять) рублей и восемь копеек РФ с учетом НДС (по курсу ЦБА 1 рубль РФ = 4.32 драм РА), что включает:
техническое обслуживание в объеме ТО 1 на один вагон – 62 584,70 (шестьдедсят две тысячи пятьсот восемьдесят четыре) драма и семьдесят лум РА без НДС или 75 101,64 (семьдесят тысяч сто один) драм и шестьдесят четыре лумы РА с учетом НДС или 14 487,20 (четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей и двадцать лум РФ без НДС или 17 384,64 (семнадцать тысяч триста восемьдесят четыре) рубля и шестьдесят четыре копейки РФ с учетом НДС.
Расчет общей стоимости технического обслуживания в объеме ТО-1 в соответствии с техническим заданием:
Количество вагонов в среднем в сутки (исходя из среднего состава поезда в течение года) – 3.1 единицы в сутки
3.1 х 365 = 1131.5 единиц
общая стоимость услуг за один год– 70 814 592,57 (семьдесят миллионов восемьсот четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два) драма и пятьдесят семь лум РА без НДС или 84 977 511,09 (восемьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот одиннадцать) драм и девять лум РА с учетом НДС или 16 392 266,80 (шестнадцать миллионов триста девяносто две тысячи двести шестьдесят шесть) рублей и восемьдесят копеек РФ без НДС или 19 670 720,16 (девятнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч семьсот двадцать) рублей и шестнадцать копеек РФ с учетом НДС;
техническое обслуживание в объеме ТО 2 на один вагон – 118 040,32 (сто восемнадцать тысяч сорок) драм и тридцать две лумы РА без НДС или 141 648,39 (сто сорок одна тысяча шестьсот сорок восемь) драм и тридцать девять лум РА с учетом НДС или 27 324,15 (двадцать семь тысяч триста двадцать четыре) рубля и пятнадцать копеек РФ без НДС или 32 788,98 (тридцать две тысячи семьсот восемьдесят восемь) рублей и девяносто восемь копеек РФ с учетом НДС.
Расчет общей стоимости технического обслуживания в объеме ТО-2 
Общее количество вагонов – 27 единиц
Периодичность ТО-2 – 2 раза в год
27 х 2 = 54 единицы
общая стоимость услуг за один год– 6 374 177,71 (шесть миллионов триста семьдесят четыре тысячи сто семьдесят семь) драм и семьдесят одна лума РА без НДС или 7 649 013,25 (семь миллионов шестьсот сорок девять тысяч тринадцать) драм и двадцать пять лум РА с учетом НДС или 1 475 504,10 (один миллион четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот один) рубль и десять копеек РФ без НДС или 1 770 604,92 (один миллион семьсот семьдесят тысяч шестьсот четыре) рубля и девяносто две копейки РФ с учетом НДС.
3. Требования к работам, услугам:
· Нормативные документы, согласно которым установлены требования
«Правила технической эксплуатации железных дорог.
Руководство «Вагоны пассажирские. Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту» ЛВ1.0005 РЭ, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 30 декабря 2016 г. № 2841р. 
Единые требования к системе технического обслуживания пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении. Утвержденная на 63 заседании Совета по железнодорожному транспорту    государств-участников   Содружества и введенная в действие с 1 января 2016г.    
«Нормы простоя пассажирских вагонов при техническом обслуживании, деповском и капитальном ремонтах в условиях вагонных депо железных дорог», утверждённые Указанием МПС России от 23.12 1997 г. № В-1465у 
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации № 15 от 13.01.2011 г. «О внесении изменений в приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 4 апреля 1997 г. № 9Ц»
 «Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации» (Инструкция осмотрщику вагонов) №808-2017 ПКБ-ЦВ в части пассажирского хозяйства. Утвержденная на пятидесятом заседании Совета по железнодорожному транспорту    государств-участников   Содружества и введена в действие с 1 сентября 2009 г. Распоряжением ОАО «РЖД» № 1794р от 31 августа 2009 г.     
«Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами подвижного состава», утвержденные на шестидесятом заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества и введенные в действие с 1 января 2015 г. Распоряжением ОАО «РЖД» № 2071р от 3 сентября 2014 года.
Общее руководство по ремонту тормозного оборудования вагонов №732 ЦВ- ЦЛ. Утвержденная на 54 заседании Совета по железнодорожному транспорту    государств-участников   Содружества и введенная в действие с 1 августа 2011г.  
Руководство по эксплуатации электрооборудования пассажирских вагонов. Утвержденная на 54 заседании Совета по железнодорожному транспорту    государств-участников   Содружества и введенная в действие с 1 августа 2011г.  
Руководство по эксплуатации системы кондиционирования и вентиляции пассажирских вагонов. Утвержденная на 54 заседании Совета по железнодорожному транспорту    государств-участников   Содружества и введенная в действие с 1 августа 2011г.  
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту гидравлических и фрикционных гасителей колебаний пассажирских вагонов. Утвержденная на 74 заседании Совета по железнодорожному транспорту    государств-участников   Содружества и введенная в действие с 1 июля 2021г.  
Руководство по эксплуатации 06.6086.00.01. Автоматическое устройство контроля уровня воды АУВ-50(110)/4-Ш;
Руководство по эксплуатации ОВП 047 РЭ. Установка обеззараживания воздуха пассажирских вагонов МЕГАЛИТ-2 ЖТ;
Руководство по эксплуатации МЕСД.563324.001 РЭ. Аккумулятор РzS(M)-350P, Модуль 2РzS(M)-350P и Батарея аккумуляторная вагонная 56 РzS(M)-350P1;
Руководство по эксплуатации ПТМ-1.01.00.00.00.000 РЭ Туалетный комплекс ТК-02;
Руководство по монтажу и эксплуатации ТС-0016-ОРЭ. Редуктор ДМИ-44 конический одноступенчатый привода вагонного генератора от средней части оси колесной пары мощностью не более 32 кВт для пассажирских вагонов локомотивной тяги;
Руководство по эксплуатации ЛИТ 1426 РЭ, ЛИТ 1461 РЭ. Установка обеззараживания воды в системах водоснабжения пассажирских вагонов АКВАЛИТ-1ЖТ.02, АКВАЛИТ-1ЖТ.03;
Руководство по эксплуатации ТЯИЛ.425358.010 РЭ. Установка пожарной сигнализации и пожаротушения;
Руководство по монтажу и эксплуатации 850001801 РЭ. Установка кондиционирования воздуха УКВ-31-ТМ1;
Руководство по эксплуатации ФКГП 264.00.00.000 РЭ. Комплекс дверей наружных для пассажирских вагонов (часть 1, часть 2);
Руководство по эксплуатации ИНШК.319 РЭ1. Бортовой измерительный комплекс температурного контроля буксовых узлов пассажирских вагонов («ХРАНИТЕЛЬ – 1.1», «ХРАНИТЕЛЬ-1Р.1»);
Конструкторская документация предприятий изготовителей узлов и агрегатов вагонов.
· Технические и функциональные характеристики услуг
Техническое обслуживание оборудования пассажирских вагонов локомотивной тяги производится при проведении плановых видов технического осмотра (в том числе при подготовке вагонов в рейс).
Ремонт и замена оборудования, входящего в комплекс услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования пассажирских вагонов локомотивной тяги, необходимость которых выявлена в ходе проведения планового технического обслуживания (ТО-1 и ТО-2) подвижного состава производится в соответствии со стоимостью, указанной в приложение №1 к настоящему Техническому заданию.   
Заявочные ремонты (ЗР) - это неплановые работы по ремонту и замене, сломанного и вышедшего из строя оборудования (не указанного в приложении №1), необходимость которых выявлена в ходе проведения планового технического обслуживания подвижного состава. Заявочные ремонты производятся по заявке Заказчика в соответствии с «Прейскурантом цен на заявочный ремонт оборудования» (представляется участником (исполнителем) отдельным приложением к заявке).
Обслуживанию подлежат системы кондиционирования воздуха, электронное и электрическое оборудование вагонов, экологически чистые туалетные комплексы.
Основные технические и функциональные характеристики услуг приведены в приложении №2 к настоящему Техническому заданию.
Обслуживание всех систем оборудования необходимо выполнять в соответствии с требованиями руководств завода-изготовителя.
Основные требования к работе оборудования после проведения обслуживания (ТО1, ТО-2 и заявочных ремонтов):
Установка кондиционирования воздуха должна обеспечивать работу с заявленной заводом-изготовителем производительностью в следующих режимах:
· - «предварительное охлаждение»,
· - «охлаждение»,
· - «вентиляция»,
· - «отопление».
Обеспечить своевременный перевод потребителей в летний и зимний режимы работы с проведением регламентных работ.
Вставки предохранителей должны соответствовать номиналу. 
Заряд аккумуляторной батареи после производства технического обслуживания должен обеспечивать заявленную емкость.
После производства технического обслуживания должно быть обеспечено 100% исправность ламп (диодов) во всех конструктивно предусмотренных режимах работы:
· - «нормальный» (ночной/дневной),
· - «аварийное».
Фонари хвостовых сигналов должны быть исправны, номинальная мощность ламп соответствовать установленным требованиям (40Вт). 
Должна быть обеспечена гарантированная исправность сигнализации занятости туалетов, боковых и торцевых дверей, наполняемости бака ЭЧТК. 
Диагностика электронных блоков щита (пульта) управления вагона должна обеспечивать стабильную работу потребителей (оборудования) в пути следования.
При оказании услуг должны использоваться только материалы, элементы, детали и запасные части, ранее не бывшие в употреблении.
Качество комплектующих и материалов, используемых при оказании услуг, должно соответствовать установленным стандартам, техническим условиям. Комплектующие и материалы должны иметь соответствующие сертификаты или иные документы, подтверждающие их качество.
При ремонте/замене оборудования запрещается производить какие-либо конструктивные изменения отдельных агрегатов и узлов, вносить изменения в электрические схемы.
· Требования к порядку оказания услуг
Услуги должны оказываться в соответствии с внутренним трудовым распорядком предприятия Заказчика и его местными инструкциями.
ТО-1 пассажирских вагонов выполняется в день отправления состава в рейс.
ТО-2 пассажирских вагонов выполняется 2 раза в год (весна/осень), месяц и дата проведения ТО-2 определяется Заказчиком. 
При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить:
- своевременное проведение инструктажей своих работников в соответствии с трудовым законодательством и требованием;
- проведение целевого инструктажа с работниками, осуществляющими работы, с обязательной записью в журнале инструктажа; 
- своевременное доведение до своих работников новых нормативных актов, изменений, внесенных в существующие нормативные акты, распространяющих свое действие на деятельность исполнителя по настоящему договору;
- соблюдение своими работниками контрольно-пропускного режима, действующего на объектах Заказчика;
- соблюдение своими работниками на объектах Заказчика правил техники по безопасности, пожарной и электробезопасности;
- прохождение работниками медицинского освидетельствования, требуемого законодательством и локальными актами Исполнителя;
- обеспечить своих работников, задействованных при оказании услуг спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, безопасными инструментами и оборудованием.
Контроль выполнения порядка оказания услуг осуществляется Заказчиком еженедельно. 
· Требования к качеству услуг
Услуги должны быть оказаны с надлежащим качеством, удовлетворяющим требованиям нормативных документов, характеристикам и безопасности, указанным в разделе 2 технического задания.
4. Объем: 
27 (Двадцать семь) пассажирских вагонов модели - 61-4517.02, 61-4517.03, 61-4516.02, 61-4517.08



5.  Форма, сроки и порядок оплаты
Оплата оказанных Исполнителем Услуг осуществляется после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных Услуг (по форме в соответствии с Приложением № 7 к документации).
Расчет за ежемесячные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи приемки работ. 

Условия оказания услуг:
Учетными документами, подтверждающим объемы услуг и являющимся основанием для составления ежемесячных Актов сдачи-приемки оказания Услуг является Акт приемки пассажирских вагонов после проведения технического обслуживания и ремонта (Приложение № 3 к техническому заданию), который оформляется в сутки проведения Работ. 
Заказчик оформляет отдельные заявки на выполнение работ по заявочному ремонту оборудования и направляет их Исполнителю не позднее, чем за 6 (шесть) часов до начала выполнения указанных Работ. 
Техническая приемка выполненных Работ по заявочному ремонту по каждому вагону осуществляется уполномоченными представителями депо и Исполнителя с подписанием двух экземпляров по вагонного акта приема-сдачи выполненных Работ.
Исполнитель ежемесячно в срок не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляет Заказчику два экземпляра подписанного со своей Стороны акта сдачи-приемки оказанных Услуг, составленных по форме в соответствии с Приложением № 7 к документации (далее – акт оказанных Услуг).  
Исполнитель своими силами и за свой счет в срок не более 5 дней устраняет допущенные по его вине в процессе оказания услуг недостатки.
В случае нарушения графика движения поездов по причине ненадлежащего оказания услуг, несоответствия результатов услуг обусловленным сторонами требованиям исполнитель возмещает заказчику ущерб в полном объёме. 
    Требования к качеству услуг:
Услуги, являющиеся предметом настоящей документации, должны соответствовать нормативам и требованиям государственных стандартов РA.

6. Место оказания услуг: 
Техническое обслуживание выполняется на площади заказчика по адресу:
- Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов на станции Ереван, Республика Армения, г. Ереван, улица Арцаха 32
7. Срок оказания услуг (действия договора)
Оказание услуг: с даты подписания договора                         
Срок действия договора: в течение одного календарного года. 
8. Меры безопасности
Для предотвращения случаев производственного травматизма или нанесения ущерба окружающей среде следует соблюдать инструкции по применению и мерам безопасности для моющих химических средств, применяемого оборудования для чистки, а также общих мер безопасности.




Приложение 1 
к техническому заданию

	Перечень работ и оборудования, входящих в комплекс работ по обслуживанию и ремонту пассажирских вагонов на локомотивной тяге

	№ 
п/п
	Наименование работ (услуг)

	1. 
	Фильтр воздушный (комплект)

	2. 
	Сигнализатор уровня жидкости бойлера (СУЖ G1/2-12В)

	3. 
	Термодатчик бойлера (МВИЮ.408715.001)

	4. 
	Розетка 2РМ33КПН20Г4 (кабельная часть)

	5. 
	Вилка 2РМ33КПН20Ш4 (кабельная часть)

	6. 
	Розетка 2РМ27КПН24Г1 (кабельная часть)

	7. 
	Вилка 2РМД30БПН8Ш7В1 (приборная часть)

	8. 
	Вилка 2РМ27БПН24Ш1В1 (приборная часть)

	9. 
	Вилка 2РМЗЗБПН20Ш4В1В (приборная часть)

	10. 
	Вилка РС4ТВ

	11. 
	Розетка с кожухом РС4ТВ

	12. 
	Ремонт электропроводки

	13. 
	Светодиод L-59EGW

	14. 
	Светодиод L-53GD

	15. 
	Светодиод L-53YD

	16. 
	Предохранитель ПКЖ-106-3-10

	17. 
	Предохранитель ПР2-100-200/200А

	18. 
	Вставка плавкая ВПТ6-31

	19. 
	Вставка плавкая FU 520 5*20 (0,5А-10А)

	20. 
	Вставка плавкая F 5*20 (1А-10А)

	21. 
	Предохранитель MН-00С, 35А

	22. 
	Предохранитель NН-S1-1С, 100А

	23. 
	Предохранитель NН-S1-1С, 160А

	24. 
	Предохранитель NН-S1-1С, 200А

	25. 
	Предохранитель ПЖ 1,1-3-10-31, 5УХЛ2

	26. 
	Вставка плавкая ПЖ 1,1-3-31,5А

	27. 
	Термодатчик СМПК.405112.001

	28. 
	Вставка плавкая ПН-2 250/(100А-250А)

	29. 
	Предохранитель ПР-2У4 16А АГО.481.304 ТУ

	30. 
	Предохранитель ППН-33-23-00 УХЛ2 с вставкой 
плавкой 125А ТУ 3424-005-05755764-96

	31. 
	Вставка плавкая ВП2Б-1А АГО.481.304 ТУ

	32. 
	Вставка плавкая ВП2Б-5А АГО.481.304 ТУ

	33. 
	Конденсатор К73-17-400 В-1 мкФ АДПК.673633.020 ТУ

	34. 
	Индикатор светодиодный ПТМ-2.04.01.04.500

	35. 
	Лампа индикаторная 0,25

	36. 
	Выключатель автоматический (6А)

	37. 
	Шунт 75 ШСМ М3 -150-0,5 ТУ 25-04.3104-76

	38. 
	Диод IN4007

	39. 
	Лампа светодиодная ЛПО-05БХ24А120В110 ЯШКГ.432229.005ТУ

	40. 
	Переключатель 1804.1102 «MARQUАRDT»

	41. 
	Кнопочный выключатель 1117.0206 «MARQUАRDT»

	42. 
	Переключатель 1809.1102 «MARQUАRDT»

	43. 
	Переключатель 1803.1102 «MARQUАRDT»

	44. 
	Клемма с двумя встроенными диодами с общим (-)  PITTB2,5-2D10/0-UL/UR- UL

	45. 
	Розетка РАр10-3-ОП «ИЭК»

	46. 
	Вставка плавкая ВП2Б-1 АГО.481.304 ТУ ВП2Б-1 10А

	47. 
	Вставка плавкая ВП2Б-1 АГО.481.304 ТУ ВП2Б-1 2А

	48. 
	Индикатор светодиодный ПТМ-2.04.01.04.500 Y -желтый

	49. 
	Индикатор светодиодный ПТМ-2.04.01.04.500 Е -красный

	50. 
	Индикатор светодиодный ПТМ-2.04.01.04.500 Е -красный G - зеленый

	51. 
	Индикатор светодиодный ПТМ-2.04.01.04.500 G - зеленый

	52. 
	Выключатель автоматический S282-С6 + S2-H11 «АВВ»

	53. 
	Переключатель 1803.1202 «MARQUАRDT»

	54. 
	Переключатель 1804.1102 «MARQUАRDT»

	55. 
	Переключатель 1802.1102 «MARQUАRDT»

	56. 
	Переключатель 1803.1202 «MARQUАRDT»

	57. 
	Клемма с двумя встроенными диодами PITTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR с общим анодом (+)

	58. 
	Диод 1

	59. 
	Конденсатор К73-17-160В-1,5 мкФ АДПК.673633.020ТУ

	60. 
	Конденсатор К73-17-250В-1 мкФ АДПК.673633.020ТУ

	61. 
	Вставка плавкая ВП2Б-1 2А АГО.481.304 ТУ

	62. 
	Вставка плавкая ВП2Б-1 10А АГО.481.304 ТУ

	63. 
	Вставка плавкая ВП2Б-1 5А АГО.481.304 ТУ

	64. 
	Индикатор светодиодный ПТМ-2.04.01.04.500 Е -красный, G - зеленый.

	65. 
	Индикатор светодиодный ПТМ-2.04.01.04.500 Е -красный

	66. 
	Индикатор светодиодный ПТМ-2.04.01.04.500 G - зеленый.

	67. 
	Реле RТ424 (или RTE24) «Tyco Elektronics» RT424024/ PTM G0 060(40.52.9.024.0000/99.01.9.060.99 или 99.01.9.060.98)

	68. 
	Реле RТ424 (или RTE24) «Tyco Elektronics» RT424730 / PTM G0 730 (40.52.8.230.000/99.01.9.230.09 или 99.01.9.230.98)

	69. 
	Реле RТ424 (или RTE24) «Tyco Elektronics»
RT424730 / PTM G0 730(40.52.8.230.000/
99.01.9.230.09 или 99.01.9.230.98)

	70. 
	Реле RТ424 (или RTE24) «Tyco Elektronics»
RT424110 / PTM G0 220(40.52.9.110.0000/ 
99.01.9.230.99 или 99.01.9.230.98)

	71. 
	Реле RТ424 (или RTE24) «Tyco Elektronics»
RT424110 / PTM G0 220 (40.52.9.110.0000 /
99.01.9.230.99 или 99.01.9.230.98)

	72. 
	Реле RТ424 (или RTE24) «Tyco Elektronics»
RT424024 / PTM G0 060(40.52.9.024.0000 /
99.01.9.060.99 или 99.01.9.060.98)

	73. 
	Резистор С2-33Н -0,5- 1,5 кОм ±5% А-Д-В 
ОЖО.467.173 ТУ

	74. 
	Резистор С2-33Н -0,5- 1,8 кОм ±5% А-Д-В 
ОЖО.467.173 ТУ

	75. 
	Переключатель ПГК-11П3Н-6 АГО.360.204ТУ

	76. 
	Переключатель 1803.1202 «MARQUАRDT»

	77. 
	Клемма с двумя встроенными диодами с общим (-)
 PITTB2,5-2D10/0-UL/ UR - UL

	78. 
	Диод 1N4007

	79. 
	Вставка плавкая ВП2Б-1 5А АГО.481.304 ТУ

	80. 
	Вставка плавкая ВП2Б-1 0,5А АГО.481.304 ТУ

	81. 
	Вставка плавкая ВП2Б-1 1А АГО.481.304 ТУ

	82. 
	Вставка плавкая ВП2Б-1 2А АГО.481.304 ТУ

	83. 
	Индикатор светодиодный ПТМ-2.03.02.04.200 G - зеленый

	84. 
	Переключатели 1804.1102 «MARQUАRDT»

	85. 
	Розетка РАр10-3-ОП «ИЭК» 110В

	86. 
	Вставка плавкая ВП2Б-1 АГО.481.304 ТУ ВП2Б-1 0,5А

	87. 
	Вставка плавкая ВП2Б-1 АГО.481.304 ТУ ВП2Б-1 1А

	88. 
	Вставка плавкая ВП2Б-1 АГО.481.304 ТУ ВП2Б-1 5А

	89. 
	Вставка плавкая ВП2Б-1 АГО.481.304 ТУ ВП2Б-1 10А

	90. 
	Вставка плавкая ВП2Б-1 АГО.481.304 ТУ ВП2Б-1 2А

	91. 
	Индикатор светодиодный ПТМ-2.03.02.04.200 Е -красный, G - зеленый

	92. 
	Индикатор светодиодный ПТМ-2.03.02.04.200 G - зеленый

	93. 
	Индикатор светодиодный ПТМ-2.03.02.04.200 Е -красный

	94. 
	Переключатель «MARQUАRDT» 1804.1102

	95. 
	Переключатель «MARQUАRDT» 1802.1102

	96. 
	Переключатель «MARQUАRDT» 1803.1102

	97. 
	Клемма с двумя встроенными диодами с общим анодом PITTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR

	98. 
	Клемма с двумя встроенными диодами с общим катодом PITTB 2,5-2DIO/O-UL/UR- UL

	99. 
	Светильник светодиодный (Софит) 110 В, 3Вт

	100. 
	Светильник светодиодный 110В, 4 Вт

	101. 
	Светильник светодиодный (2х14Вт) + (2х2Вт)

	102. 
	Светильник светодиодный (2х14Вт) + (2х2Вт)

	103. 
	Светильник светодиодный 110В, 3 Вт

	104. 
	Лампа полупроводниковая сигнальная ЛПС 11 -КЛМ-1-110

	105. 
	Емкость бесконтактный выключатель ВБ1УТ G3/4.85x1.5.C4



Примечание:
«Прейскурант цен на заявочный ремонт оборудования», не указанного в настоящем Приложении, представляется участником (исполнителем) отдельным приложением к заявке.








Приложение 2 
к техническому заданию

Технические и функциональные характеристики услуг
по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 
пассажирских вагонов локомотивной тяги 

[bookmark: _Toc150761276]Техническое обслуживание электронного и электрического оборудования
При обслуживании электрооборудования выполнить следующие работы:
· проверить работу потребителей электрооборудования вагона;
· проверить работу электрооборудования вагона системой контроля диагностики и управления (СКДУ) при ее наличии в вагоне;
· проверить изоляцию электрических цепей системой контроля замыкания проводов на корпус вагона (СЗК) при ее наличии в вагоне;
· проверить работоспособность подвагонного аппаратного ящика подключения 380/220В;
Проверку функционирования потребителей осуществлять их поочередным включением и отключением, наблюдая по показаниям амперметра величину тока, которая не должна превышать номинального значения.
Проверить в программно-аппаратном комплексе системы контроля, диагностики и управления протоколы о работе и информацию о неисправностях электрооборудования вагона. При наличии неисправностей провести тестирование повреждённого оборудования.
Проверить работу аппаратов и приборов, расположенных на пульте управления: коммутационных, токовой защиты, контроля, диагностики, управления, контакторов, реле. Проверить предохранители, электропроводку, изменение цвета термоиндикаторной краски контактов, крепление контактных соединений, разъёмов, резьбовых соединений, клеммных реек. 
Проверить работу статического преобразователя питания потребителей постоянного и переменного тока пассажирских вагонов с автономным электроснабжением и кондиционированием воздуха по заданным изготовителем параметрам, указанным в руководстве по эксплуатации на установленный преобразователь.
Значения проверяемых параметров и наличие светосигнальной индикации отображаются на ПУ:
 – световой сигнал «Работа канала 1»;
 – световой сигнал «Работа канала 2»;
 – световой сигнал «Работа канала 3».
Параметры проверить в ручном режиме управления работой преобразователя от аккумуляторной батареи.
Обнаруженные неисправности, которые отображаются на пульте управления вагона и диагностических платах преобразователя в виде цифрового кода, устранить согласно рекомендациям изготовителя.
Техническое обслуживание ТО-1 электрооборудования вагонов свыше 1000В выполнять в период зимних перевозок для пассажирских вагонов с автономной системой энергоснабжения и круглогодично для пассажирских вагонов с централизованным энергоснабжением от высоковольтной магистрали.
При техническом обслуживании ТО-1 электрооборудования вагонов свыше 1000В выполнить следующие работы:
· очистить электрооборудование от загрязнений, снега и льда;
· проверить надежность крепления высоковольтных аппаратных ящиков к кузову вагона;
· проверить высоковольтную магистраль, межвагонные соединения;
· проверить работоспособность электрооборудования;
· измерить сопротивление изоляции.
Очистить от загрязнения электрооборудование, расположенное на кузове вагона. Удалить снег скребками и волосяными щётками. Удалить лёд остукиванием деревянным молотком.
Осмотреть крепление высоковольтных ящиков к кузову вагона на наличие изломов, трещин, обрывов, погнутости в рамах и кронштейнах крепления ящиков, ослабления резьбовых соединений крепёжных элементов (корончатых гаек, шплинтов, болтов). Повреждения устранить, ослабленные соединения затянуть.
Проверить провода защитного заземления межвагонного высоковольтного соединения (кабеля), кузова вагона и тележки, рамы тележки и буксы колёсных пар, поврежденные заменить.
Проверить работу (без разъединения), наличие неисправностей и повреждений механизмов запоров розеток разъемных межвагонных электрических соединений. Обнаруженные неисправности устранить, поврежденный кабель, защитный чехол кабеля, розетку заменить.
В головном и хвостовом вагонах поезда, при исключении (замене) вагона из состава поезда электрические межвагонные соединения разъединить, осмотреть изоляционные поверхности штепселей кабелей, проверить наличие смазки. При наличии повреждений изоляционной поверхности штепселей, межвагонные электрические соединения заменить, при замене соединений и при отсутствии смазки на штепселе кабеля нанести на поверхность пасту КПД ТУ6-02-5-009-92.
Открыть крышки корпуса высоковольтного статического преобразователя питания электрооборудования вагона, аппаратных ящиков, загрязнения и конденсат удалить. Проверить наличие повреждений уплотнений крышек, петель, замков, кабельных вводов, проводов защитного заземления, силовых модулей, электронных блоков, конденсаторов, кросс-плат, контакторов, предохранителей, монтажных проводов. Обнаруженные повреждения устранить.
Проверить работу блокировочных выключателей крышек корпуса высоковольтного статического преобразователя. Обнаруженные неисправности и повреждения устранить.
Проверить работу преобразователя питания электрооборудования диагностическим оборудованием по светосигнальной индикации блоков управления. Параметры тестирования должны соответствовать указанным в руководстве по эксплуатации на установленный преобразователь.
Обнаруженные неисправности, которые отображаются на диагностическом оборудовании, пульте управления вагона и диагностических платах преобразователя, устранить согласно рекомендациям изготовителя. 
Проверить наличие повреждений и ослабление крепления заземляющих проводов на котле комбинированного отопления и защитных кожухах электрических печей. Обнаруженные повреждения и неисправности устранить, ослабленные крепления затянуть.
Проверить работу аппаратов управления и защиты системы электрического и комбинированного отопления вагонов, контакторов, дифференциальных реле. Обнаруженные неисправности и повреждения устранить.
Измерить сопротивление изоляции высоковольтной магистрали для состава поезда с централизованной системой электроснабжения и в отопительный период для состава с автономной системой электроснабжения. Измерение сопротивления изоляции произвести мегомметром на 2500В тип ЭС0210/2-Г.
Общее сопротивление изоляции высоковольтной магистрали состава поезда до 24 вагонов должно быть не менее 2 МОм.
При несоответствии величины общего сопротивления изоляции допустимому значению, произвести измерение раздельно каждого вагона в составе поезда и определить вагон с наименьшим значением сопротивления изоляции.
Сопротивление изоляции высоковольтной магистрали одного вагона должно быть не менее 30 МОм.
У вагона с наименьшим значением сопротивления изоляции ремонтировать аппараты высоковольтной магистрали, межвагонные соединения.
После проведения технического обслуживания электрооборудования подключить состав к питающей высоковольтной установке (при их наличии) и проверить работу высоковольтного оборудования. Обнаруженные неисправности и повреждения устранить.
Установка обеззараживания воздуха (далее – УОВ) предназначена для обеззараживания воздуха в ситемах вентиляции и кондиционирования пассажирских вагонов, технические характеристики приведены в приложении №8. Способ обеззараживания – ультрафиолетовое излучение бактерицидного диапазона (длина волн 253,7 нм) и фотокатализ. Описание УОВ приведено в руководстве по эксплуатации ОВП 047 РЭ.
Комплекс работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту выполняется персоналом, изучившим устройство и принцип работы УОВ.
Проверить работу ультрафиолетовых ламп и электронного пускорегулирующего аппарата (ЭПРА) установки обеззараживания воздуха по индикации на пульте управления вагона. Заменить бактерицидные ультрафиолетовые лампы или электронный пускорегулирующий аппарат при соответствующей индикации контроля работы на пульте управления. 
Проверить ресурсный срок эксплуатации электронного пускорегулирующего аппарата - 7 лет, и ультрафиолетовых ламп ‑ 8000 часов. Заменить узлы с выработанным рабочим ресурсом в соответствии с указаниями руководств по эксплуатации.
Произвести контроль режимов работы УОВ по сигналам на пульте управления электрооборудованием вагона.
При производстве технического обслуживания ТО-1:
- очистить от грязи и пыли в доступных местах детали и узлы системы кондиционирования щеткой с неметаллическим ворсом, сжатым воздухом или пылесосом;
- проверить уровень масла, уровень хладагента;
- проверить герметичность холодильного контура;
- проверить наличие механических повреждений (следов ударов, вмятин, трещин), надежность крепления всех болтовых соединений и предохранительных устройств, повреждения устранить;
- проверить наличие конденсата на потолке вагона в месте установки кондиционера. Устранить причину его возникновения;
- заменить загрязнённые воздушные фильтры, при необходимости, очищенными или новыми в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации на кондиционер. У кондиционеров МАБ-II замену фильтров производить не реже: летом- два раза в месяц, зимой- один раз в месяц.
При выполнении технического обслуживания в объеме ТО-2 необходимо выполнить все виды работ, производимые при техническом обслуживании ТО-1 и дополнительно произвести следующие работы:
· проверить все наружные конструкции агрегата, целостность упругих диффузоров на входе вентиляторов и выходе из них, ослабшие крепления узлов и агрегатов системы вентиляции подтянуть;
· проверить дистанционные термометры и датчики потока воздуха на соответствие требованиям руководства по эксплуатации. Неисправные приборы заменить;
· осмотреть предохранительные цепочки и запоры люков. Поврежденные элементы заменить;
· проверить открытое положение противопожарной заслонки по положению сигнализатора, который должен быть виден в вырезе потолка; лист заслонки должен быть прижат к нижнему листу воздуховода механизмом удержания; рукоятка механизма удержания должна находиться в положении вдоль оси вагона и зафиксирована пломбой. При несоответствии заслонки указанным требованиям неисправность устранить;
· очистить вентиляционные решетки, воздухораспределители (мультивенты), дефлекторы в туалетах;
· проверить уплотнения системы вентиляции. Повреждения уплотнений устранить;
· проверить при подготовке вагона к работе в зимний период работоспособность воздухоподогревателя с теплоэлектронагревателями (ТЭН). Неисправные нагревательные элементы заменить;
· проверить прилегание заслонок «зима-лето» по всему периметру и при необходимости плотность прилегания восстановить. Заслонки установить в соответствующее положение.
Установить дефлекторы в открытое положение на лето и в полуоткрытое положение на зиму. При проведении технического обслуживания ТО-2 в осенний период производится:
-	система вентиляции должна быть установлена в зимний режим работы. Дефлекторы в туалетных отделениях должны быть полуоткрыты. Во всех вагонах заслонка обходного канала воздухонагревателя ставится в положение «закрыто» или «зима», в купированных и мягких вагонах в положение «зима» ставятся и дроссельные заслонки рециркуляционных каналов;
-	снимаются рабочие и запасные фильтры и заменяются новыми или промытыми и пропитанными трансформаторным маслом ТК ГОСТ 982-80 или маслом индустриальным 12 ГОСТ 20799-88. После установки проверяется прочность крепления фильтров и плотность их прилегания. Зазоры в местах прилегания фильтров устраняются;
-	вентиляционная установка подлежит визуальному контролю. Проверяется состояние и крепление диффузоров к вентилятору и калориферу, крепление вентиляционного агрегата к раме.
вентиляционный агрегат проверяется в действии. Не допускается стук подшипников, вибрации агрегата. Неисправности устраняются. 
-	тщательно проверяются все уплотнения системы вентиляции и, при необходимости, восстанавливаются.
При проведении технического обслуживания ТО-2 в весенний период производится:
-	установка системы вентиляции в летний режим работы;
-	независимо от срока последнего планового ремонта система вентиляции очищается сжатым воздухом; 
-	все воздушные камеры и каналы перед фильтром подлежат визуальному контролю и очистке от пыли и грязи.
Особенно тщательной проверяется уплотнение системы. Все неисправности уплотнений устраняются.
Открыть потолочный люк, осмотреть уф модуль, электронный пускорегулирующий аппарат (далее - ЭПРА) и соединительную трубку. При осмотре убедиться в надежности крепления элементов УОВ и соединения электрических разъемов. При необходимости подтянуть резьбовые соединения. Проверить состояние внешних поверхностей оборудования.
Открыть люк камеры обеззараживания и осмотреть внутренние поверхности, колбы УФ ламп и защитной решетки. При необходимости пылесосом собрать пыль с внутренних поверхностей камеры обеззараживания и с поверхности защитной решетки. Колбы УФ ламп протереть чистой безворсовой хлопчатобумажной тканью, смоченной в спирте.
Проверить колбы ультрафиолетовых ламп на наличие повреждений. Заменить ультрафиолетовую лампу, при обнаружении повреждений препятствующих нормальной эксплуатации.
При наработке УОВ более 7000 часов или через 4 года с начала эксплуатации заменить УФ лампы. Замена ламп должна производиться электротехническим персоналом с уровнем квалификационной группы не ниже III, изучившим устройство УОВ, в чистых хлопчатобумажных перчатках.
· очистить и подтянуть резьбовые соединения и клеммные зажимы;
· при подготовке вагона к зимним перевозкам произвести консервацию компрессоров или подготовить к работе в режиме «Отопление»;
· при подготовке вагона к летним перевозкам произвести расконсервацию компрессоров и подготовить к работе в режиме «Охлаждение»;
· перед началом летних перевозок открыть, а перед началом зимних - закрыть отверстие канала выброса воздуха на крыше вагона; 
· очистить решётки каналов забора воздуха на кузове вагона, канала выброса воздуха. Проверить решётки, неисправные – отремонтировать;
· проверить положение противопожарной заслонки, которая должна находиться в открытом положении.
- обеспечить замену фильтров с периодичностью не реже 1 раз в месяц в зимний период и не реже 2 раз в месяц в летний период.















                                                                                                  
Приложение 3 
к техническому заданию


АКТ
Приема/передачи пассажирских вагонов с ТО и ТР

«_____» _________202_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о следующем:
На основании договора № ____ от _____________ на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования пассажирских вагонов модели 61-4517.02, 61-4517.03, 61-4516.02, 61-4517.08. Проведено техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования пассажирских вагонов в объеме _________ (ТО-1 или ТО-2):

1. Произведена замена:
1.1. _______________
1.2. _______________
1.3. _______________
2. Произведен осмотр (№ вагона):
2.1. _______________
2.2. _______________
2.3. _______________


Работы выполнены без нарушения технологии, соответствуют требованиям действующих эксплуатационных документов и требованиям договора № ____ от _____________.

Проведены испытания с проверкой работы всего оборудования, замечаний и претензий нет.

	От Заказчика
	Подпись
	ФИО

	Начальник ПТО пасс. Дирекции пассажирских перевозок ЗАО «ЮКЖД»
	
	

	От Исполнителя
	
	

	Специалист выполняющий обслуживание
	
	



Акт составляется в 2-х экземплярах, один из которых вклеивается в книгу ремонта, 2-ой экземпляр передается начальнику Дирекции пассажирских перевозок и является гарантией выполнения работ по обслуживанию оборудования пассажирских вагонов.










    
 
Приложение/ Հավելված №2
         к договору №_______________                                                                                                                                                                                                     պայմանագրին կից                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 от/առ «____» _____2023г/թ

Форма / Ձև
__.__.______г/թ.

AKT № __ от «___» ____________г.
 оказанных услуг, согласно договору № ______________
ԱԿՏ № ___ «___»___________թ.
մատուցվող ծառայությունների,համաձայն պայմանագրի №_________


«Заказчик» _______________________в лице________________________________с одной стороны
«Պատվիրատու» ___________________   ի դեմս __________________________________ մի կողմից

и «Исполнитель» ___________________ в лице ________________________________ с другой стороны
և «Կատարող»  ___________________ ի դեմս _______________________________ մյուս կողմից
составили настоящий Акт о том, что «Исполнитель» выполнил, а «Заказчик» принял выполнение услуги:
կազմել են սույն Ակտը այն մասին,որ «Կատարողը» կատարեց, իսկ «Պատվիրատուն» ընդունեց կատարած ծառայությունը՝
За период с __.__.20__г. до __.__.20__г. «Исполнитель» оказал следующие услуги:
__.__.20__ թ. - ից մինչև __.__.20__թ. ընկած ժամանակահատվածում, "Կատարողը" մատուցել է հետևյալ ծառայությունները`

	

Наименование оказанных услуг
Մատուցված ծառայությունների անվանումը
	

Кол-во
Քանակ
	
Цена за единицу без НДС
Միավորի գինը առանց ԱԱՀ
	

Общая цена
Ընդհանուր գինը

	
техническое обслуживание вагонов в объеме ТО-1
վագոնների տեխնիկական սպասարկում ՏՈ-1 ծավալով
	
	
	

	техническое обслуживание вагонов в объеме ТО-2
վագոնների տեխնիկական սպասարկում ՏՈ-2 ծավալով
	
	
	

	Общая сумма без НДС
Ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ
	

	НДС
ԱԱՀ
	

	Общая сумма включая НДС
Ընդհանուր գումարը ներառյալ ԱԱՀ
	




Общая сумма, включая НДС, составила:
__________________________________________________________________________________.
Ընդհանուր գումարը ներառյալ ԱԱՀ, կազմել է՝ __________________________________________________________________________________ :

Услуга, (___________) согласно Договору, выполнена в установленные сроки, в полном объёме и с надлежащим качеством. 
Претензий друг к другу стороны не имеют.




    Ծառայությունը, (___________)  համաձայն Պայմանագրին, ավարտվել է ժամանակին, ամբողջությամբ և պատշաճ որակով: 
Կողմերը որևէ պահանջ չունեն միմյանց նկատմամբ:

    Настоящий Акт составлен на армянском и русском языках, в трех экземплярах, два экземпляра «Заказчику», один – «Исполнителю».
    Սույն Ակտը կազմված է հայերեն և ռուսերեն լեզուներով, երեք օրինակից, երկու օրինակ «Պատվիրատուին», մեկ օրինակ՝ «Կատարողին»:







СТОРОНЫ / ԿՈՂՄԵՐԸ

 Принял/  Ընդունեց                                                                        Сдал/ Հանձնեց
Представитель «Заказчика» /                                                       Представитель «Исполнителя»/
«Պատվիրատուի»  ներկայացուցիչ                                        «Կատարողի» ներկայացուցիչ


______________________ Ф.И.О
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